~V|RIB Spain|FIEBDC-3/2020\02082023|Presto 22.03||ANSI||2||||
~L||ESP\Especificación\TEC\Características técnicas\PRE\Condiciones previas\EJE\Ejecución\MED\Medición\CON\Control\SEG\Seguridad y salud\GMA\Gestión ambiental\NOR\Normas de aplicación\MAN\Mantenimiento\VAR\Varios\TEX\Texto sin faceta\|
~K|\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0\10|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\|
~X||ce\Coste energético\MJ\m\Masa del elemento\kg\d\Densidad\kg/m3\v\Volumen\m3\ler\Código ler de la lista europea de residuos\\eCO2\Emisión de CO2\kg\|
~C|%CI0300|%|Costes Indirectos|0|091215|0|
~C|01#||SEGURIDAD Y SALUD|0|050623|0|
~D|01#|01.01\1\1\|
~C|01.01|UD|SEGURIDAD Y SALUD|0|050623|0|
~T|01.01|Trabajos necesarios para cumplir con lo especificado en el Plan de seguridad y salud presentado así como con la legislación vigente en la materia, correspondiente a los capítulos de:
a. Sistemas de protección colectiva.
b. Formación e información
c. Elementos de protección individual.
d. Medicina preventiva y primeros auxilios.
e. Instalaciones provisionales de higiene y seguridad.
f. Señalización de la obra. Accesibilidad restringida y control de accesos.|
~C|02#||GESTIÓN DE RESIDUOS|0|050623|0|
~D|02#|02.01\1\11\02.02\1\101\02.03\1\1\|
~C|02.01|UD|CONTENEDOR DE 10M3|0|050623|0|
~T|02.01|Ud. Contenedor de 10 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización. 

Nota: Nº máximo de contenedor que se liquidará. Cantidad mayorada respecto al estudio de residuos.|
~C|02.02|ud|CANON VERT./M3 ESCOMB.|0|050623|0|
~T|02.02|M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con p.p. de costes indirectos.|
~C|02.03|UD|GESTIÓN DE RESIDUOS|0|070623|0|
~T|02.03|UD. Gestión de los residuos de naturaleza pétrea, no pétrea y potencialmente peligrosos, mediante clasificación a pie de obra de los residuos, y posterior carga en contenedor. Incluso transporte en camión y tratamiento en planta por gestor autorizado, se deberá disponer de cerramiento de obra con malla de ocultación en la zona que Ifema designe para colocación de contenedores. El presupuesto de control de residuos se encuentra repercutido en las partidas de obra correspondientes en su parte proporcional.|
~C|024165465||REFUERZO|0|150908|0|
~D|024165465|mM13B010\1\1\mO01OB160\1\1.5\mO01OB170\1\1.5\mP03ALP010\1\40\mP25OU080\1\3\%CI0300\1\0\|
~C|03#||TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES|0|150908|0|
~D|03#|03.03\1\0.36\03.04\1\1\03.05\1\1\03.05A\1\0.02\03.06\1\0.08\03.07\1\1\03.10\1\36.62\03.11\1\66.25\03.12\1\133.5\03.15\1\6.78\03.16\1\4.42\03.17\1\174.38\03.18\1\23\03.21\1\46.73\03.22\1\1.05\03.23\1\1\03.25\1\3.48\03.27\1\1\03.29\1\48\03.32\1\2\03.34\1\51.2\03.37\1\65.14\03.41\1\150\03.43\1\26\03.44\1\417\03.52\1\90\|
~C|03.03|M2|PICADO DE SOLERA|0|091215|0|
~D|03.03|mO01OA060\1\0.5\mO01OA070\1\0.5\mM06CM030\1\0.22\mM06MR030\1\0.22\mE01DTW010\1\0.2\%CI0300\1\0\|
~T|03.03|Demolición de solera de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.|
~C|03.04|PA|RETIRADA Y ACOPIO DE EQUIPAMIENTO|0|070623|0|
~T|03.04|Retirada y acopio de todo el equipamiento en barra y comedor (incluidos expositores, electrodomésticos, encimeras, muebles neutros, botelleros, fregaderos, lavavajillas, campanas, vitrinas, correbandejas, tpvs, grifos de cerveza y refrescos, cafetera, etc...). Parte del material será para almacenar en espacio cedido por Ifema, incluso vallado, protecciones y embalajes durante este tiempo, y otra parte será para vertedero. i/ transporte a almacén y vertedero.|
~C|03.05|Ud|APERTURA DE HUECO EN CUBIERTA DECK|0|070720|0|
~T|03.05|Trabajos necesarios para realizar hueco en cubierta tipo Deck existente, incluyendo pp medios auxiliares, pp indirectos, trabajos en altura, etc. Se realizará con radial para que sea un hueco redondo cortado del mismo diámetro que el tubo de salida de humos.
NOTA: La ejecución de estos calos se llevará a cabo bajo supervisión y en coordinación con la misma empresa que la ha instalado.|
~C|03.05A|M2|APERTURA DE HUECO EN FORJADO|0|150908|0|
~D|03.05A|465476587\1\1\024165465\1\1\|
~T|03.05A|Demolición de forjado con medios manuales y martillo neumático, incluido levantado y demolición previa de capa de compresión de hormigón, de 4cm de espesor, en forjados, con medios manuales y martillo neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye refuerzo de viga o vigueta de hormigón armado, mediante perfil de acero  IPN, con capa de imprimación anticorrosiva, dispuesto en la cara inferior de la viga, fijado a estructura existente según valoración en obra y con preparación de los extremos del perfil de refuerzo para garantizar la transmisión de esfuerzos a los pilares adyacentes en los que debe entregarse. Incluso apuntalamiento del conjunto durante 24 horas como mínimo, para asegurar un buen comportamiento en la unión, y retirada de todos los elementos auxiliares. Incluye replanteo, implantación el equipo, preparación de la zona de trabajo y p.p. de transporte de maquinaria y medios auxiliares. Incluso desmontaje y limpieza.|
~C|03.06|M2|APERTURA DE HUECO PARA REJILLAS EN FACHADA|0|150908|0|
~D|03.06|mO01OA060\1\0\mO01OA070\1\0\mM06CM010\1\0\mM06MR030\1\0\mE01DTW010\1\0\mP03ALP010\1\0\mP25OU080\1\0\mO01OA090\1\0\mM13B010\1\0\|
~T|03.06|Apertura de hueco en cerramiento de fachada exterior, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, para rejillas de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado.|
~C|03.07|PA|RETIRADA Y ACOPIO DE MOBILIARIO Y MENAJE EN SALA|0|070623|0|
~T|03.07|Retirada y acopio de mobiliario, menaje o cualquier otro elemento que dificulte la ejecución de la obra y que se encuentre en sala, se incluyen muebles encastrados, estantes de madera, mamparas móviles, perchero... Posterior montaje de algunos de ellos según indicaciones de DF. A almacenar en espacio cedido por Ifema, incluso vallado, protecciones y embalajes durante este tiempo. Parte del mobiliario será para vertedero según indicaciones en obra.  i/ transporte a almacén y vertedero.|
~C|03.10|M2|LEVANTADO DE CARPINTERÍA DE FACHADA|0|091215|0|
~D|03.10|mO01OA050\1\0.25\mO01OA070\1\0.25\mE01DTW010\1\0.1\mM13B010\1\1\%CI0300\1\0\|
~T|03.10|Levantado de carpintería de aluminio, acero o PVC de cualquier tipo situada en fachada y sus vidrios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas de vidrio, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Se deberá prever los medios auxiliares de apeo necesarios para no debilitar las carpinterías superiores.|
~C|03.11|M2|DEMOLICION DE FALSO TECHO CONTINUO|0|160908|0|
~D|03.11|mO01OA070\1\0.3\mE01DTW010\1\0.027\mP04PW170\1\0.5\mP04TW090\1\0.5\mP04PW120\1\5\mP04PW130\1\5\mP04TW100\1\0.32\mP04TW110\1\1\%CI0300\1\0\|
~A|03.11|vertedero\falso\demolición\techo\material\escombro\placa\auxiliar\carga\continuo\escayola\manual\limpieza\transporte\medio\corcho\yeso\pie\|
~T|03.11|Demolición de falsos techos continuos, planos o curvos, ya sea metálico o de yeso / escayola,  incluyendo perfileria auxiliar de agarre, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, según  NTE/ADD-12 . Se incluyen elementos de sustentación nuevos necesarios en caso de que al abrir y demoler el falso techo la estructura quedara debilitada.|
~C|03.12|M2|DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO REGISTRABLE|0|091215|0|
~D|03.12|mO01OA070\1\0.43\mE01DTW010\1\0.027\%CI0300\1\0\|
~T|03.12|Demolición de falso techo registrable de placas de yeso, escayola o metálicas, incluyendo perfilería auxiliar. Con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.|
~C|03.15|M2|DEMOLICION DE TABIQUERIA INTERIOR YESO LAMINADO|0|091215|0|
~D|03.15|mO01OA070\1\0.3\mE01DTW010\1\0.12\%CI0300\1\0\|
~T|03.15|Demolición de tabiquerÍas interiores en placas de yeso laminado por medios manuales i/ estructura auxiliar y con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluyen los revestimientos de pared (excepto madera que se contabiliza aparte) y rodapié.|
~C|03.16|M2|DEMOLICIÓN DE TABIQUERIA INTERIOR FÁBRICA DE LADRILLO|0|091215|0|
~D|03.16|mO01OA070\1\0.4\mE01DTW010\1\0.18\%CI0300\1\0\|
~T|03.16|Demolición de partición interior de fábrica de ladrillo (rasillón o perforado), con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.|
~C|03.17|M2|DEMOLICIÓN DE TRASDOSADOS INTERIORES|0|091215|0|
~D|03.17|mO01OA070\1\0.2\mE01DTW010\1\0.1\%CI0300\1\0\|
~T|03.17|Demolición de trasdosado autoportante interior por medios manuales i/ estructura auxiliar y con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluyen los revestimientos de pared (excepto madera que se contabiliza aparte) y rodapié.|
~C|03.18|ML|DEMOLICIÓN MOSTRADOR|0|091215|0|
~D|03.18|mO01OA070\1\1\mE01DTW010\1\0.62\%CI0300\1\0\|
~T|03.18|Demolición de mostrador de barra, con levantado de revestimientos, encimera, baldas, cajones interiores y estructura soporte por medios manuales, carga manual de escombros sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios.|
~C|03.21|M2|DEMOLICIÓN TABICA VERTICAL PLADUR|0|091215|0|
~D|03.21|mO01OA070\1\0.35\mE01DTW010\1\0.08\%CI0300\1\0\|
~T|03.21|Demolición de tabica vertical de pladur con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Hasta altura 60cm.|
~C|03.22|M2|DEMOLICIÓN RAMPA ACCESO|0|091215|0|
~D|03.22|mO01OA060\1\0.4\mO01OA070\1\0.4\mM06CM030\1\0.2\mM06MR030\1\0.2\mE01DTW010\1\0.2\%CI0300\1\0\|
~T|03.22|Demolición de rampa continua de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.|
~C|03.23|PA|DESMONTAJE DE DECORACIÓN, ROTULACIÓN Y CARTELERÍA|0|080623|0|
~T|03.23|Ud. Desmontaje de decoraciones interiores (jarrones, maceteros, lienzos, cuadros, papeleras...) y elementos de rotulación, cartelería y señalética en fachadas e interior, i/ vinilos medios auxiliares y p.p. indirectos. La cartelería de fachada en ocasiones se encuentra en altura superior a 4m, inaccesible con escalera, siendo necesario el uso de plataforma elevadora.|
~C|03.25|M2|DESMONTAJE PUERTA INTERIOR|0|091215|0|
~D|03.25|mO01OA050\1\0.2\mO01OA070\1\0.2\mE01DTW010\1\0.1\%CI0300\1\0\|
~T|03.25|Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera o metálica y herrajes con arranque de cercos, precercos y tapajuntas, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros y transporte a vertedero autorizado, y con p.p. de medios auxiliares.|
~C|03.27|UD|CUADRO PROVISIONAL DE OBRA|0|070623|0|
~T|03.27|Suministro y conexión de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 15 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios. Dejando sin servicio el cuadro general del local. Incluso elementos de fijación y regletas de conexión. Posterior desmontaje y restablecimiento de servicio en cuadro general. Se incluye la derivación para alimentación del cuadro.|
~C|03.29|M2|DEMOLICIÓN RECRECIDO|0|091215|0|
~D|03.29|mO01OA060\1\0.45\mO01OA070\1\0.45\mM06CM040\1\0.3\mM06MP020\1\0.3\mE01DTW010\1\0.3\%CI0300\1\0\|
~T|03.29|Demolición de recrecido de mortero existente en el interior del edificio, de hasta 21 cm de espesor, con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. I/pp instalaciones existentes|
~C|03.32|M2|LEVANTADO DE CERCOS EN TABIQUES|0|091215|0|
~D|03.32|mO01OA070\1\0.3\mE01DTW010\1\0.1\%CI0300\1\0\|
~T|03.32|Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos hasta 4 m2. en tabiques, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18. A confirmar en obra.|
~C|03.34|M2|DEMOLICIÓN DE ALICATADO|0|091215|0|
~D|03.34|mO01OA070\1\0.42\mE01DTW010\1\0.027\%CI0300\1\0\|
~T|03.34|Demolición de alicatado de azulejo o gres, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.|
~C|03.37|M2|RETIRADA DE REVESTIMIENTO DE CHAPA|0|091215|0|
~D|03.37|mO01OA070\1\0.33\mE01DTW010\1\0.027\%CI0300\1\0\|
~T|03.37|Retirada de revestimiento de chapa de acero o aluminio, con medios manuales o mecánicos, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.|
~C|03.41|ML|LEVANTADO DE RODAPIÉ METÁLICO|0|091215|0|
~D|03.41|mO01OA060\1\0.07\%CI0300\1\0\|
~T|03.41|Levantado de rodapiés metálico con base MDF, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.|
~C|03.43|M2|DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO|0|091215|0|
~D|03.43|mO01OA070\1\0.5\mE01DTW010\1\0.065\%CI0300\1\0\|
~T|03.43|Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. Se incluye levantado de tapajuntas o perfiles de transición en cambio de pavimento.|
~C|03.44|M2|LEVANTADO DE PAVIMENTO VINÍLICO|0|091215|0|
~D|03.44|mO01OA070\1\0.2\mE01DTW010\1\0.03\%CI0300\1\0\|
~T|03.44|Levantado de pavimento vinílico en losetas o rollo en el interior del edificio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte. Se incluye levantado de tapajuntas o perfiles de transición en cambio de pavimento.|
~C|03.52|M2|CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PLADUR|0|070623|0|
~T|03.52|Suministro, montaje y desmontaje de cerramiento provisional de obra realizado mediante un trasdosado de cartón-yeso autoportante pintado en color blanco incluida, sin atornillar al suelo o techo, con bastidor en escuadra en la base y cinta de doble cara para mantener estabilidad, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Incluida|
~C|04#||ALBAÑILERÍA|0|160908|0|
~D|04#|04.02\1\21.32\04.04\1\1.01\04.08\1\515\04.09\1\47.6\04.10\1\1.1\04.11\1\6.68\04.14\1\40.54\04.16\1\8.16\04.18\1\12.18\04.20\1\161.44\04.23\1\47.01\04.27\1\0.74\04.31\1\1\04.32\1\1\04.33\1\1\04.34\1\1\04.35\1\1\04.36\1\1\04.37\1\1\04.38\1\1\04.39\1\1\|
~C|04.02|M2|ENFOSCADO MAESTREADO CON PIGMENTACIÓN|0|091215|0|
~D|04.02|mO01OA030\1\0.35\mO01OA050\1\0.35\mA02S020A3\1\0.02\%CI0300\1\0\|
~T|04.02|Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo de cemento y arena de rio 1/4 en paramentos verticales previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y pigmentación en color blanco o tierra a definir, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, con maestras cada 3 m. y andamiaje según NTE-RPE.|
~C|04.04|m2|FORMACIÓN DE RAMPA|0|091215|0|
~D|04.04|mO01OA030\1\0.72\mO01OA070\1\0.72\mP01LH010\1\0.037\mP01LG040\1\8.5\mP03AM090\1\1.15\mA02S040\1\0.031\mA01A030\1\0.01\mA03H090\1\0.02\%CI0300\1\0\|
~T|04.04|Suministro y formación de rampa a base de tablero de rasillón, con capa de compresión superior y malla electrosoldadas apoyado sobre tabiquillos, o a base de mortero de cemento CEM ll/A-P 32,5 y arena de rio 1/4, acabado fratasado, incluso replanteo, nivelado, humedecido de la pieza y limpieza. Formación de pendiente y disposición según planimetría. Altura máxima 20cm.|
~C|04.08|M2|PASTA NIVELADORA|0|091215|0|
~D|04.08|mO01OB30UF0\1\0.05\mO01OB310ASG\1\0.05\mP25OS010DG\1\0.15\MP30PWKKDA08\1\3\MQ06PYM020\1\0.05\%CI0300\1\0\|
~T|04.08|Suministro y aplicación de capa fina de pasta niveladora de suelos de 2 mm de espesor, aplicada mecánicamente, para regularización y nivelación de pavimento existente, previa aplicación de imprimación a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa, que actúa como puente de unión, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio).

NOTA: Será necesaria confirmación previa de la DF antes de ejecutar la partida según indicaciones del fabricante de suelo vinílico.|
~C|04.09|UD|BASE DE MORTERO DE CEMENTO AUTONIVELANTE|0|091215|0|
~D|04.09|mO01OB30UF0\1\0.1\mO01OB310ASG\1\0.1\mP30PW210JD75\1\0.04\MQ06PYM020\1\0.1\%CI0300\1\0\|
~A|04.09|pie\hueco\medio\compresor\bovedilla\vigueta\colectivo\escombro\protección\entrevigado\vertedero\auxiliar\transporte\carga\forjado\limpieza\|
~T|04.09|Suministro y aplicación de base para pavimento, de mortero de cemento autonivelante CT - C10 - F3 o equivalente de 4 cm de espesor, maestreada y fratasada.

NOTA: Será necesaria confirmación previa de la DF antes de ejecutar la partida.|
~C|04.10|M2|RECRECIDO PAVIMENTO|0|091215|0|
~D|04.10|mO01OA030\1\0.35\mO01OA070\1\0.35\mP01LH010\1\0.022\mP01LG040\1\8.5\mP03AM090\1\1.15\mA02S040\1\0.02\mA01A030\1\0.01\mA03H090\1\0.02\%CI0300\1\0\|
~T|04.10|Suministro y formación de recrecido - plataforma sobreelevada de 15cm. de espesor sobre el nivel del suelo existente del local, realizada a base de relleno de rasillón cerámico de 40x20x7cm, con capa de compresión de mortero de cemento y mallazo de reparto, i/ p.p de cualquier medio auxiliar para la total ejecución de los trabajos.|
~C|04.11|m2|RECIBIDO DE CERCOS METÁLICOS EN TABIQUE|0|091215|0|
~D|04.11|mO01OA040\1\0.5\mO01OA070\1\0.5\mA02A060\1\0.008\%CI0300\1\0\|
~T|04.11|Recibido de cercos metálicos o carpintería de aluminio en tabiques o muros con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, incluso aplomado y nivelación.|
~C|04.14|M2|TABIQUE PLACA CARTÓN YESO N15+A70+N15 WA|0|160908|0|
~D|04.14|mO01OA030\1\0.25\mO01OA050\1\0.25\mP04PY090\1\2.1\mP04PY040\1\2.1\mP04PW060\1\0.9\mP04PW010\1\3.15\MP04PW074JF\1\0.95\MP04PW074JG\1\3.5\MP04PW582D\1\2\mP04PW120\1\42\mP04PW440\1\0.47\%CI0300\1\0\|
~T|04.14|M2. Tabique, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyos lados externos se atornilla una placa de yeso laminado WA (hidrófuga) de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 100 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.|
~C|04.16|M2|TABIQUE SECO N15+N15+73+A70+N15+N15 - EI90|0|160908|0|
~D|04.16|mO01OA030\1\0.4\mO01OA050\1\0.4\mP04PY040\1\4.1\mP04PW060\1\0.9\MP04PW074JF\1\0.95\MP04PW074JG\1\3.5\mP04PW010\1\3.15\MP04PW582D\1\2\mP04PW120\1\42\mP04PW440\1\0.47\mP07AL040\1\1.05\%CI0300\1\0\|
~T|04.16|M2. Formación de tabique seco de cartón yeso N15+N15+73+A70+N15+N15 con certifido de calisificación contra el fuego EI90 o superior, compuesto por:
- Dos placa de cartón yeso (N15).
- Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm. de ancho, a base de Montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y Canales (elementos horizontales).
- Aislamiento térmico-acústico interior con paneles de lana mineral Isover Arena de 40 mm. de espesor.
- Dos placa de cartón yeso (N15).
- Refuerzos con pies derechos dobles en huecos de puertas, anclados a techo estructural y cada 80 cm.
- Espesor total: 133 mm. 
- Incluso sellado, encintado y emplastecido de juntas.
- Replanteo, limpieza, nivelación, paso de instalaciones, ejecución de juntas, ángulos con cinta de juntas y parte proporcional de ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA ANCLAJES (de aparatos sanitarios, puertas, estanterías, tomas de corriente, barras inoxidables, campanas, etc.), construido según normativa técnica del fabricante. 
- Con parte proporcional de juntas elásticas estancas perimetrales colocadas en canales de suelo, techo y montantes laterales.
- Medido sin descontar huecos.
- EN TABIQUES CERRAMIENTO CUADRO ELÉCTRICO|
~C|04.18|M2|TRASDOSADO AUTOPORTANTE WA N15+A48|0|160908|0|
~D|04.18|mO01OA030\1\0.2\mO01OA050\1\0.2\mP04PY090\1\1.05\mP04PW060\1\0.4\mP04PW010\1\1.3\MP04PW582D\1\2\mP04PW400\1\0.95\mP04PW180\1\3.5\mP04PW120\1\20\mP04PW440\1\0.47\%CI0300\1\0\|
~T|04.18|Trasdosado autoportante con placas de yeso WA (hidrófuga) de 15 mm de espesor, recibido sobre perfilería de canales y montantes de ácero galvanizado de 48mm cada 400mm con espesor total 63mm. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de juntas con cinta, según NTE-PTP-9 totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.|
~C|04.20|M2|TRASDOSADO OMEGA|0|160908|0|
~D|04.20|mO01OA030\1\0.2\mO01OA050\1\0.2\mP04PY040\1\1.05\mP04PW060\1\0.4\mP04PW320\1\3.4\MP04PW582D\1\9\mP04PW010\1\1.3\mP04PW120\1\12\%CI0300\1\0\|
~T|04.20|Trasdosado directo con placas de yeso normales de 15 mm de espesor, recibido sobre perfilería omega cada 400mm. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de juntas con cinta, según NTE-PTP-9 totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.|
~C|04.23|M2|TRASDOSADO AUTOPORTANTE EN ALTURA N15+A70|0|050623|0|
~T|04.23|Trasdosado autoportante con placas de yeso normales de 15 mm de espesor, recibido sobre perfilería de canales y montantes de ácero galvanizado de 70mm cada 600mm con espesor total 85mm. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de juntas con cinta, según NTE-PTP-9 totalmente terminado y listo para pintar. Se incluye colocación a altura comprendida entre 5 y 10m. Con medios auxiliares, plataforma elevadora.|
~C|04.27|m2|TRASDOSADO EI90 48+15+15+15|0|160908|0|
~D|04.27|mO01OA030\1\0.4\mO01OA050\1\0.4\MP04PYFKS8D\1\3.1\mP04PW060\1\0.9\MP04PW07KD888\1\0.95\MP04PW07753GF\1\3.5\mP04PW010\1\3.15\MP04PW582D\1\2\mP04PW120\1\42\mP04PW440\1\0.47\%CI0300\1\0\|
~T|04.27|Suministro y colocación de trasdosado autoportante con tres placas de yeso de alta resistencia contra incendios de 15 mm de espesor, recibido sobre perfilería de canales y montantes de ácero galvanizado de 48mm cada 400mm con espesor total 63mm. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de juntas con cinta, según NTE-PTP-9 totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.|
~C|04.31|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INST. CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN y EXTRACCIÓN|0|050623|0|
~T|04.31|UD. Ayudas de Albañilería para dejar las INSTALACIONES de CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN y EXTRACCIÓN de HUMOS completamente terminadas, incluyendo:
- Apertura de huecos en fábricas y suministro y colocación de cargaderos metálicos con su posterior ignifugado, sellado de pasos, apeos necesarios, andamios, enfoscado, remates y pintado de los mismos. 
- Apertura y tapado de rozas.
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|04.32|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTAL. FONTANERÍA, SANEAMIENTO y SANITARIOS|0|050623|0|
~T|04.32|UD. Ayudas de Albañilería para dejar las INSTALACIONES de FONTANERÍA, SANEAMIENTO y COLOCACIÓN de APARATOS SANITARIOS completamente terminadas, incluyendo:
-Recibido de aparatos sanitarios.
- Apertura y tapado de rozas en paredes o solera
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|04.33|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA|0|050623|0|
~T|04.33|UD. Ayudas de Albañilería para dejar la INSTALACIÓN de DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA desde la caja general de acometida, en edificio, al último punto de consumo en el interior del local, completamente terminada, incluyendo:
- Apertura de huecos en fábricas
- Apertura y tapado de rozas en paredes o solera
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|04.34|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ILUMINACIÓN|0|050623|0|
~T|04.34|UD. Ayudas de Albañilería para dejar la INSTALACIÓN de ILUMINACIÓN, completamente terminada, incluyendo:

- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|04.35|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS|0|050623|0|
~T|04.35|UD. Ayudas de Albañilería para dejar la INSTALACIÓN de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS completamente terminada, incluyendo:

- Apertura de huecos en fábricas con su posterior sellado de pasos, apeos necesarios, andamios, enfoscado y remates de los mismos. 
- Apertura y tapado de rozas.
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|04.36|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN GAS|0|050623|0|
~T|04.36|UD. Ayudas de Albañilería para dejar las INSTALACIONES de GAS completamente terminada, incluyendo:
- Apertura de huecos en fábricas y suministro y colocación de cargaderos metálicos con su posterior ignifugado, sellado de pasos, chapado, apeos necesarios, andamios, enfoscado, remates y pintado de los mismos. 
- Apertura y tapado de rozas.
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción de bancadas.
- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|04.37|UD|AYUDA ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES ESPECIALES|0|050623|0|
~T|04.37|Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de instalaciones especiales (telefonía, comunicaciones, alarmas, captación de imagen/sonido, control de acceso, etc.), i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares|
~C|04.38|UD|REPARACIÓN SUPERFICIE PILARES FACHADA (INTERIOR)|0|050623|0|
~T|04.38|Trabajos correspondientes a reparación de superficie de pilares de fachada tras quitar revestimiento de chapa existente al interior del comedor.|
~C|04.39|UD|AYUDAS A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE HOSTELERÍA Y MOBILIARIO|0|260723|0|
~T|04.39|Coordinación de proveedores externos para que dentro del planing general de las obras, les marquen sus fechas de entrada en obra en todas las fases: de toma de datos, replanteos, suministros e instalación.|
~C|05#||PAVIMENTOS|0|310320|0|
~D|05#|05.01\1\210\05.02\1\100.7\05.04\1\56.4\05.05\1\147.1\05.06\1\45.7\05.09\1\31.29\05.10\1\0.96\05.15\1\5\|
~C|05.01|M2|PAVIMENTO VINÍLICO LOSETAS 100X100|0|050623|0|
~T|05.01|Suministro y colocación de pavimento vinílico en losetas de 100x100cm de 5mm de espesor con grosor de capa de uso 1mm, fijado a soporte con adhesivo según indicaciones del fabricante, color NCS S3502-B, reducción del ruido de impacto 14dB, reacción al fuego Bfl-s1,L,NCS. Incluso replanteo, nivelado, cortes, piezas especiales, rejuntado de piezas, soldadura y limpieza; colocado según normas e instrucciones del fabricante. Tipo Forbo Allura Flex 'Grigio Concrete' o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA. I/p.p. retirada de escombros a pie de carga y medios auxiliares. Las mermas de los materiales se repercuten en el precio unitario dado.

Medida la superficie ejecutada. Disposición según planimetría.|
~C|05.02|M2|PAVIMENTO VINÍLICO LAMAS IMITACIÓN MADERA ROBLE CLARO 150X28|0|050623|0|
~T|05.02|Suministro y colocación de pavimento vinílico en lamas de 150x28cm de 5mm de espesor con grosor de capa de uso 1mm, fijado a soporte con adhesivo según indicaciones del fabricante. Color NCS S3010-Y20R, reducción del ruido de impacto 14dB, reacción al fuego Bfl-s1,L,NCS. Incluso replanteo, nivelado, cortes, piezas especiales, rejuntado de piezas, soldadura y limpieza; colocado según normas e instrucciones del fabricante. Tipo FORBO Allura Flex 'light honey oak' o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA. I/p.p. retirada de escombros a pie de carga y medios auxiliares. Las mermas de los materiales se repercuten en el precio unitario dado.


Medida la superficie ejecutada. Disposición según planimetría, situadas en el sentido transversal a la dirección del paso. Modelo para zonas de paso. Colocado a matajunta 1/3|
~C|05.04|M2|PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE|0|050623|0|
~T|05.04|Suministro y colocación de pavimento vinílico antideslizante en rollo 25mx200cm y 2mm de espesor con grosor de capa de uso 0,7mm, fijado a soporte con adhesivo según indicaciones del fabricante. Color NCS S6502-B, resistencia al deslizamiento clase 3 según CTE, reacción al fuego Bfl-s1. Incluso replanteo, nivelado, cortes, piezas especiales, rejuntado de piezas, soldadura y limpieza; colocado según normas e instrucciones del fabricante. Tipo FORBO Surestep Laguna 'elephant' o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA. I/p.p. retirada de escombros a pie de carga y medios auxiliares. Las mermas de los materiales se repercuten en el precio unitario dado.


Medida la superficie ejecutada. Disposición según planimetría.|
~C|05.05|M2|PAVIMENTO FLEXIBLE FLOCADO|0|050623|0|
~T|05.05|Suministro y colocación de pavimento flexible flocado en rollo 30mx200cm y 4,3mm de espesor, formado por una base de vinílico reforzada con una superficie flocada de fibras de nailon de 6.6 con estética de pavimento textil, fijado a soporte con adhesivo según indicaciones del fabricante. Reacción al fuego Bfl-s1, peso 1,8kg/m2. Incluso replanteo, nivelado, cortes, piezas especiales, rejuntado de piezas, soldadura y limpieza; colocado según normas e instrucciones del fabricante. Tipo FORBO Flotex Vision ecosystems 'kimono green' o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA. I/p.p. retirada de escombros a pie de carga y medios auxiliares. Las mermas de los materiales se repercuten en el precio unitario dado.


Medida la superficie ejecutada. Disposición según planimetría.|
~C|05.06|m2|LIMPIEZA DE PAVIMENTO|0|310320|0|
~T|05.06|Limpieza de pavimento , formado por baldosas en estado de conservación regular, eliminando manchas, sales, eflorescencias salinas y microorganismos, mediante vertido previo sobre la superficie de una disolución acuosa de ácido acético, cepillado, aclarado y posterior aplicación de líquido decapante específico según material. Incluido repaso de juntas|
~C|05.09|ML|PERFIL DE TRANSICIÓN EN ENCUENTRO ENTRE DISTINTOS PAVIMENTOS|0|050623|0|
~T|05.09|Suministro y colocación de perfil de transición fabricado en aluminio anodizado, en encuentros entre distintos tipos de pavimentos con diferencia de altura mediante rampa de pendiente <25%. Altura según espesor de material, sellado con silicona sanitaria, fijado con tornillos y tacos a solera, incluso preparación, cortes, piezas especiales de remate, rejuntado y limpieza. El perfil proporciona una protección segura de los bordes de los revestimientos elásticos. Tipo Novonivel® Access Slimm de EMAC o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.

Medida la longitud ejecutada.|
~C|05.10|m2|GRAVA RODADA BLANCA|0|050623|0|
~T|05.10|Cubrición decorativa con grava rodada blanca de granulometría 20/40mm. Suministrada en sacos y extendida con medios manuales hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. Aplicación de resina fijadora en la capa superficial.|
~C|05.15|M2|REPOSICIÓN PAVIMENTO EXISTENTE|0|050623|0|
~T|05.15|Reposición de pavimento similar al existente de baldosín catalán, en zona de instalaciones. I/pp retirada de escombros a pie de carga y medios auxiliares.|
~C|06#||FALSOS TECHOS|0|160908|0|
~D|06#|06.01\1\2.1\06.03\1\56.3\06.05\1\132.5\06.06\1\3\06.07\1\3\06.08\1\50\|
~C|06.01|M2|FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO|0|160908|0|
~D|06.01|mO01OB140\1\0.32\mO01OB150\1\0.32\mP04PY020\1\1.05\mP04PW060\1\0.47\mP04PW010\1\1.89\mP04PW170\1\0.7\mP04TW090\1\2.6\mP04PW120\1\10\mP04PW130\1\5\mP04TW100\1\0.32\mP04TW110\1\1.26\mP04PW040\1\0.53\%CI0300\1\0\|
~T|06.01|Suministro y formación de falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.|
~C|06.03|M2|FALSO TECHO TIPO FIBRALITH SIMILAR AL EXISTENTE|0|120520|0|
~T|06.03|M2. Suministro y colocación de falso techo registrable tipo Fibralith similar al existente, con estructura a base de perfilería oculta de acero galvanizado y paneles ligeros de 60x120cm.
Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de los paneles y accesorios de montaje. Totalmente instalado, listo para pintar, incluyendo remates.|
~C|06.05|M2|FALSO TECHO MODULAR REGISTRABLE|0|080420|0|
~T|06.05|Suministro y formación de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de yeso con vinilo o escayola fisurada, con perfilería vista blanca estándar.|
~C|06.06|UD|REGISTRO 60X60 EN FALSO TECHO|0|290420|0|
~T|06.06|Suministro y montaje de trampilla de registro para falso techo continuo de placas de yeso laminado o escayola, de dimensiones 60x60. Totalmente instalada, i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a nomras ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP según reglamento UE 305/2011|
~C|06.07|UD|REGISTRO 30X30 EN FALSO TECHO|0|050623|0|
~T|06.07|Suministro y montaje de trampilla de registro para falso techo continuo de placas de yeso laminado o escayola, de dimensiones 30x30. Totalmente instalada, i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a nomras ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP según reglamento UE 305/2011|
~C|06.08|M2|REPOSICIÓN PLACAS FALSO TECHO TIPO FIBRALITH SIMILAR AL EXISTENT|0|050623|0|
~T|06.08|M2. Suministro y reposición de placas falso techo registrable tipo Fibralith similar al existente, de 60x120cm.
Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de los paneles y accesorios de montaje. Totalmente instalado, listo para pintar, incluyendo remates.|
~C|07#||REVESTIMIENTOS|0|141107|0|
~D|07#|07.01\1\36.17\07.02\1\11.76\07.04\1\57.25\07.05\1\21.2\|
~C|07.01|M2|REVESTIMIENTO CERÁMICO 13,2X13,2 AZUL Y ROJO|0|050623|0|
~T|07.01|Suministro y colocación de alicatado, en formato 13,2 x 13,2cm colocación a 45º. Junta de 3mm en color gris. Baldosas en dos colores, azul y rojo. Recibido con cemento cola C2 sobre placas de cartón yeso, tableros DM o superficies enfoscadas, incluso preparación del paramento, cortes, con parte proporcional de piezas especiales de remate, rejuntado y limpieza; construído según normas. Colocación siguiendo las indicaciones del fabricante. Tipo Colonial Blue (azul) y Burgundy (rojo) de la serie ARTISAN de la marca EQUIPE o equivalentes previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.

Medida la superficie ejecutada.|
~C|07.02|M2|ENCIMERA CUARZO NATURAL ACABADO BLANCO|0|050623|0|
~T|07.02|Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo natural al 94% color blanco, espesor 20mm con acabado pulido y cantos rectos con bordes ligeramente biselados. Fijación con adhesivo. Se incluye resolución de esquinas, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. No dispondrá de faldones ni copete. Se incluyen perforaciones de 10x10mm según plano para tubo de acero de apoyo vitrina. Totalmente instalada. I / p.p. material auxiliar, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y p.p. medios auxiliares. Tipo Silestone Blanco Zeus o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.

Medida la superficie ejecutada.|
~C|07.04|M2|ALICATADO 20x20 BLANCO BRILLO|0|141107|0|
~D|07.04|mO01OB100\1\0.2\mO01OB110\1\0.2\mP09ABC04983\1\1.05\mP01FA100\1\4\mP01FJ010\1\0.2\%CI0300\1\0\|
~T|07.04|Suministro y colocación de alicatado con azulejos, 20x20 cm., color blanco brillo, recibidos con cemento cola sobre tabiques de cartón yeso, trasdosados de cartón yeso o superficies enfoscadas, incluso preparación del paramento, cortes, con parte proporcional de piezas especiales de remate, rejuntado y limpieza; construído según normas.
Medida la superficie ejecutada a cinta corrida.|
~C|07.05|ML|CANTONERA DE PVC PARA ESQUINAS|0|080623|0|
~T|07.05|ML. Suministro y colocación de cantonera de PVC  para protección de esquinas en el mismo color que el alicatado, según zonas.|
~C|08#||ILUMINACIÓN|0|290420|0|
~D|08#|08.01\1\25\08.02\1\18\08.04\1\10\08.05\1\85\08.06\1\71\08.07\1\37.25\08.09\1\20\08.10\1\10\08.11\1\1\08.12\1\4\08.14\1\6\08.17\1\4\08.18\1\14\08.20\1\1\|
~C|08.01|UD|FOCO EMPOTRABLE ESTACIONES|0|050623|0|
~T|08.01|Suministro, instalación y conexionado de foco empotrable sobre malla expandida, formado por:

-Marco de empotrar en aluminio lacado RAL 5002. 69mm diámetro exterior. 
-Bombilla GU10 LED 7W 580lm 2700K CRI>95, apertura 36º
-Portalámparas cerámico casquillo GU10

Se incluye perforación en malla para fijación. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.


Proveedor de referencia Light & Studio o equivalente. Se permite modelos de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa visualización de muestra y aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.02|UD|FOCO EMPOTRABLE SALA 36º|0|050623|0|
~T|08.02|Suministro, instalación y conexionado de foco empotrable en falso techo de sala, formado por:

-Aro fijo empotrado de bajo deslumbramiento color blanco y diámetro exterior 85mm.
-Bombilla GU10 LED 7W 580lm 2700K CRI>95, apertura 36º. 
-Portalámparas cerámico casquillo GU10

Se incluye perforación en falso techo para fijación. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.


Proveedor de referencia Light & Studio o equivalente. Se permite modelos de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa visualización de muestra y aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.04|Ud|LUMINARIA SUSPENDIDA TUBULAR BLANCO|0|290420|0|
~T|08.04|Suministro, instalación y conexionado de luminaria suspendida tubular en blanco con lámpara GU10 LED 7W 580lm 2700K CRI>95, apertura 36º, incluida en el precio. Tipo modelo ZOOM C37640B Marca ACB iluminación.

Se incluye fijación en falso techo. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando. Colocada a 250cm del suelo.


Proveedor de referencia Light & Studio o equivalente. Se permite modelos de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa visualización de muestra y aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.05|Ud|PROYECTOR TUBULAR BLANCO EN CARRIL TRIFÁSICO|0|050623|0|
~T|08.05|Suministro, instalación y conexionado de proyector tubular blanco con lámpara GU10 LED 7W 580lm 2700K CRI>95, apertura 36º, incluida en el precio. Carril no incluido en el precio. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.

Proveedor de referencia Light & Studio o equivalente. Se permite modelos de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa visualización de muestra y aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.06|ml|CARRIL TRIFÁSICO BLANCO PARA PROYECTOR|0|050623|0|
~T|08.06|Suministro, montaje e instalación de carril trifásico blanco con suspensiones, tapas, conectores, y alimentación necesarios repercutidos en el precio por ml. Completamente montado y conectado para posterior montaje de focos. Compatible con los proyectores tubulares blancos. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.|
~C|08.07|ml|LÍNEA LED 2700K 5W/m|0|050623|0|
~T|08.07|Suministro, instalación y conexionado de línea de LED tenue 2700K 5W/m - 60leds SMD3528 por metro. Con perfil de aluminio y difusor. Incluso transformador 12V o 24V, fuente de alimentación, drivers de alta calidad, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.  Transformadores ocultos en lugares registrables. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.|
~C|08.09|ud|ILUMINACIÓN VERBENA|0|050623|0|
~T|08.09|Suministro, instalación y conexionado de conjunto de bombillas tipo verbena mediante bombillas E27 led 4W imitación incandescente vintage 2700k.Portabombillas de silicona, florón y cableado en diferentes colores.
Incluso sistema de fijación, alimentador, pequeño material y conexionado. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.

Medición por ud. de bombilla con máximo 3m de cableado por unidad.

Proveedor de referencia Light & Studio o equivalente. Se permite modelos de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa visualización de muestra y aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.10|Ud|LUMINARIA DECORATIVA LINO 40CM|0|050623|0|
~T|08.10|Suministro, instalación y conexionado de luminaria decorativa diámetro 40cm hecha en pletina de hierro envejecido y lino según imagen de proyecto. Incluso bombilla E27 14W 2700k. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando. Altura de colocación: a 150cm del suelo.

Proveedor de referencia Light & Studio o equivalente. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa visualización de muestra y aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.11|Ud|LUMINARIA DECORATIVA LINO 80CM|0|050623|0|
~T|08.11|Suministro, instalación y conexionado de luminaria decorativa diámetro 80cm hecha en pletina de hierro envejecido y lino según imagen de proyecto. Incluso bombilla E27 14W 2700k. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando. Altura de colocación: a 150cm del suelo.

Proveedor de referencia Light & Studio o equivalente. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa visualización de muestra y aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.12|Ud|LUMINARIA DECORATIVA CERÁMICA|0|050623|0|
~T|08.12|Suministro, instalación y conexionado de luminaria decorativa cerámica esmaltada en 4 colores diferentes según proyecto. Diámetro 25cm y altura 35cm. Bombilla E27 14W 2700k incluida en el precio. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando. Altura de colocación: a 185cm del suelo.

Colores de esmaltado:
RAL 3003
RAL 5017
RAL 6010
RAL 9001

Proveedor de referencia Light & Studio o equivalente. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa visualización de muestra y aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.14|Ud|APLIQUE DE PARED TIPO INDUSTRIAL CON FOCO|0|050623|0|
~T|08.14|Suministro, instalación y conexionado de aplique decorativo de pared realizado en metal lacado en RAL 9001, estilo industrial. Altura 100cm, ancho 88cm. Incluye foco con portalámparas y bombilla GU10 LED 7W 580lm 2700K CRI>95, apertura 36º, cableado en RAL 9001 o similar. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.

Proveedor de referencia Light & Studio o equivalente. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa visualización de muestra y aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.17|Ud|BOMBILLA EN BANCO CORRIDO|0|050623|0|
~T|08.17|Suministro, instalación y conexionado de bombilla incandescente E27 40W G125 con cableado y portabombillas en silicona, todo en color negro. Colocación a 174cm del suelo.
Incluso sistema de fijación, perforaciones en tubo de acero, pequeño material y conexionado. Bombilla tipo STRAIGHT WIRE, se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.18|Ud|FOCO EMPOTRABLE SALA 12º|0|050623|0|
~T|08.18|Suministro, instalación y conexionado de foco empotrable en falso techo de sala, formado por:

-Aro fijo empotrado de bajo deslumbramiento color blanco y diámetro exterior 85mm.
-Bombilla GU10 LED 7W 580lm 2700K CRI>95, apertura 12º
-Portalámparas cerámico casquillo GU10

Se incluye perforación en falso techo para fijación. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.


Proveedor de referencia Light & Studio o equivalente. Se permite modelos de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa visualización de muestra y aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.20|Ud|DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE LUMINARIAS RECUPERABLES|0|050623|0|
~T|08.20|Desmontaje y posterior montaje de luminarias en zona de cocina afectadas por la intervención.  I/ pp cableado, conexionado.
Totalmente montado y funcionando.|
~C|09#||INSTALACIONES|0|190918|0|
~D|09#|09.01\1\1\09.02\1\1\09.03\1\1\09.04\1\1\09.05\1\1\09.06\1\1\09.07\1\1\09.08\1\1\|
~C|09.01#||INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN-EXTRACCIÓN|0|190918|0|
~D|09.01#|09.01.01\1\1\09.01.02\1\4\09.01.03\1\2\09.01.04\1\1\09.01.05\1\1\09.01.06\1\49.28\09.01.07\1\1\09.01.08\1\2\09.01.09\1\150.2\09.01.10\1\1\09.01.11\1\14\09.01.12\1\14\09.01.13\1\15\09.01.14\1\1\09.01.15\1\1\09.01.16\1\4\09.01.17\1\4\09.01.18\1\1\09.01.19\1\1\09.01.20\1\1\09.01.21\1\1\09.01.22\1\7\09.01.23\1\8\09.01.24\1\7\09.01.25\1\3\09.01.26\1\3\09.01.27\1\4\09.01.28\1\1\09.01.29\1\1\09.01.30\1\1\09.01.31\1\1\09.01.32\1\1\09.01.33\1\1\09.01.34\1\1\09.01.35\1\1\09.01.36\1\1\09.01.37\1\1\09.01.38\1\1\09.01.39\1\1\09.01.40\1\1\09.01.41\1\1\09.01.42\1\1\09.01.43\1\2\09.01.44\1\1\09.01.45\1\1\09.01.46\1\1\09.01.47\1\1\09.01.48\1\1\09.01.49\1\1\09.01.50\1\6\09.01.51\1\1\09.01.52\1\1\|
~T|09.01#|Nota: Todas las partidas están medidas incluyendo suministro, instalación, montaje y conexionado, la unidad funcionando.
En el caso de instalaciones nuevas que hayan ir conectadas con instalaciones existentes se dejará la instalación nueva totalmente contectada a la existente.|
~C|09.01.01|Ud|LIMPIEZA DE CAMPANA EXISTENTE Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS|0|060720|0|
~T|09.01.01|Trabajos correspondientes a la limpieza y  desinfección de campana actual, que se conserva. Incluso sustitución de filtros existentes.|
~C|09.01.02|Ud|ESTRUCTURA AUXILIAR PARA EXTRACTORES Y VENTILADORES|0|060720|0|
~T|09.01.02|Suministro y montaje de estructura metálica, situada en falso techo, realizada con rastreles y perfilería metálica soportada y fijada al forjado superior, para la sujección de los nuevos Ventiladores de Aporte de Campana y Extractores de humo. Totalmente montado y funcionando.
Cálculo de su dimensionado y resistencia en función de las características de dichos equipos.

Nota: Se anclará o soldará a elementos portantes de hormigón o acero tales como vigas, viguetas, nervios. Nunca a bovedillas u otros elementos de relleno.|
~C|09.01.03|Ud|JUEGO ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS VENTILADOR|0|090523|0|
~T|09.01.03|Suministro e instalación de juego de elementos antivibratorios para ventiladores de aporte de aire exterior.
Tipo KSE-45 o equivalente

Comprobar peso equipos y compatibilidad con fabricante equipos.
Marca y modelo de equipos a confirmar con propiedad.|
~C|09.01.04|Ud|JUEGO ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS EXTRACTOR 1|0|090523|0|
~T|09.01.04|Suministro e instalación de juego de elementos antivibratorios para maquinaria de ventilación (extractores de cocina).
Tipo S&P PAVZ-80 SH 60 o equivalente.
Comprobar peso equipos y compatibilidad con fabricante equipos.
Marca y modelo de equipos a confirmar con propiedad.|
~C|09.01.05|Ud|JUEGO ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS EXTRACTOR 2|0|090523|0|
~T|09.01.05|Suministro e instalación de juego de elementos antivibratorios para maquinaria de ventilación (extractores de cocina).
Tipo S&P PAVZ-60 SH 75 o equivalente.
Comprobar peso equipos y compatibilidad con fabricante equipos.
Marca y modelo de equipos a confirmar con propiedad.|
~C|09.01.06|m2|CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER NETO|0|130523|0|
~T|09.01.06|Suministro e Instalación de Conducto autoportante para la distribución de aire ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22. I/ conexión con conducto existente y rejillas. Incluso replanteo, pp ejecución de registros para limpieza según RITE.

NOTA: Las dimensiones medidas corresponden a la sección útil interior, sin contar el espesor del propio conducto.|
~C|09.01.07|Ud|PIEZA ESPECIAL DE CONEXIÓN Y EMPALME ENTRE CONDUCTOS DE APORTE|0|090720|0|
~T|09.01.07|Suministro e instalación de pieza especial de empalme y conexión, entre los nuevos conductos de climaver neto (350x350mm y 300x250mm) y el conducto existente de chapa de acero galvanizada (500x400mm) para el sistema de aporte de aire a las campanas 1 y 2.
Incluida su colocación y montaje|
~C|09.01.08|Ud|REVISIÓN, DESMONTAJE Y ACOPIO DE EXTRACTOR Y VENTILADOR EXISTENT|0|080523|0|
~T|09.01.08|Trabajos necesarios para la revisión y comprobación de estado del EXTRACTOR DE COCINA y el VENTILADOR DE APORTE, existentes y en caso de encontrarse en un estado optimo para su utilización se mantendrían, pudiéndose eliminar del presupuesto algunos de los equipos nuevos diseñados para el mismo servicio.
Se incluyen en esta partida las tareas de desmontaje y acopio de los equipos.|
~C|09.01.09|m2|DEMOLICIÓN CONDUCTOS|0|030620|0|
~T|09.01.09|Desmontar y condenar la instalación o parte de ella que no sea necesaria para el estado reformado incluyendo todas sus piezas y elementos como; rejillas, llaves, válvulas, tuberías, conductos, rejillas, etc. Ver plano de estado actual|
~C|09.01.10|Ud|DESMONTAJE Y RETIRADA DE LA CAMPANA EN LA ZONA DE PARRILLA|0|310720|0|
~T|09.01.10|Trabajos necesarios para el desmontaje y retirada de la campana extractora en la anterior zona de parrilla, así como de todas sus instalaciones asociados; como el sistema de extinción de incendios, conducto de salida,.....), y de todas aquellos elementos que no sean necesarios para el estado reformado. Ver plano de estado actual y reformado|
~C|09.01.11|m|CONDUCTO DOBLE PARED EI-30 D=300mm|0|070523|0|
~T|09.01.11|Suministro y montaje de conducto modular aislado diámetro nominal 300 mm marca JEREMIAS, modelo DW-ECO EI30 o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
- Clasificación EI30 según UNE EN 13501-3 tanto horizontal como vertical. 
- Ausencia total de puente térmico y de uniones mecánicas entre pared interior y exterior. 
- Estanqueidad tipo C según norma UNE EN 12237 con la instalación de juntas de silicona. 
- Acabado inoxidable brillo BA 
- Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas 
- Posibilidad de corte de módulos rectos (ver instrucciones) 
- Con junta incorporada. 
- Conexión mediante machi-hembrado de 60 mm y abrazadera de unión ancha (2.0) 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.12|m|CONDUCTO DOBLE PARED EI-30 D=400mm|0|070523|0|
~T|09.01.12|Suministro y montaje de conducto modular aislado diámetro nominal 400 mm marca JEREMIAS, modelo DW-ECO EI30 o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
- Clasificación EI30 según UNE EN 13501-3 tanto horizontal como vertical. 
- Ausencia total de puente térmico y de uniones mecánicas entre pared interior y exterior. 
- Estanqueidad tipo C según norma UNE EN 12237 con la instalación de juntas de silicona. 
- Acabado inoxidable brillo BA 
- Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas 
- Posibilidad de corte de módulos rectos (ver instrucciones) 
- Con junta incorporada. 
- Conexión mediante machi-hembrado de 60 mm y abrazadera de unión ancha (2.0) 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.13|m|CONDUCTO DOBLE PARED EI-30 D=500mm|0|070523|0|
~T|09.01.13|Suministro y montaje de conducto modular aislado diámetro nominal 500 mm marca JEREMIAS, modelo DW-ECO EI30 o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
- Clasificación EI30 según UNE EN 13501-3 tanto horizontal como vertical. 
- Ausencia total de puente térmico y de uniones mecánicas entre pared interior y exterior. 
- Estanqueidad tipo C según norma UNE EN 12237 con la instalación de juntas de silicona. 
- Acabado inoxidable brillo BA 
- Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas 
- Posibilidad de corte de módulos rectos (ver instrucciones) 
- Con junta incorporada. 
- Conexión mediante machi-hembrado de 60 mm y abrazadera de unión ancha (2.0) 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.14|Ud|CODO 45º EI-30 D=300mm|0|030523|0|
~T|09.01.14|Suministro y montaje de codo a 45º EI-30 de diámetro nominal 300 mm marca JEREMIAS, modelo C09-DWECO180300 o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
- Clasificación EI30 según UNE EN 13501-3 tanto horizontal como vertical. 
- Ausencia total de puente térmico y de uniones mecánicas entre pared interior y exterior. 
- Estanqueidad tipo C según norma UNE EN 12237 con la instalación de juntas de silicona. 
- Acabado inoxidable brillo BA 
- Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas 
- Con junta incorporada. 
- Conexión mediante machi-hembrado de 60 mm y abrazadera de unión ancha (2.0) 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.15|Ud|CODO 90º EI-30 D=300mm|0|030523|0|
~T|09.01.15|Suministro y montaje de codo a 90º EI-30 de diámetro nominal 300 mm marca JEREMIAS, modelo C09-DWECO600300 o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
- Clasificación EI30 según UNE EN 13501-3 tanto horizontal como vertical. 
- Ausencia total de puente térmico y de uniones mecánicas entre pared interior y exterior. 
- Estanqueidad tipo C según norma UNE EN 12237 con la instalación de juntas de silicona. 
- Acabado inoxidable brillo BA 
- Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas 
- Con junta incorporada. 
- Conexión mediante machi-hembrado de 60 mm y abrazadera de unión ancha (2.0) 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.16|Ud|CODO 45º EI-30 D=400mm|0|030523|0|
~T|09.01.16|Suministro y montaje de codo a 45º EI-30 de diámetro nominal 400 mm marca JEREMIAS, modelo C09-DWECO180400 o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
- Clasificación EI30 según UNE EN 13501-3 tanto horizontal como vertical. 
- Ausencia total de puente térmico y de uniones mecánicas entre pared interior y exterior. 
- Estanqueidad tipo C según norma UNE EN 12237 con la instalación de juntas de silicona. 
- Acabado inoxidable brillo BA 
- Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas 
- Con junta incorporada. 
- Conexión mediante machi-hembrado de 60 mm y abrazadera de unión ancha (2.0) 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.17|Ud|CODO 45º EI-30 D=500mm|0|070523|0|
~T|09.01.17|Suministro y montaje de codo a 45º EI-30 de diámetro nominal 500 mm marca JEREMIAS, modelo C09-DWECO180500 o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
- Clasificación EI30 según UNE EN 13501-3 tanto horizontal como vertical. 
- Ausencia total de puente térmico y de uniones mecánicas entre pared interior y exterior. 
- Estanqueidad tipo C según norma UNE EN 12237 con la instalación de juntas de silicona. 
- Acabado inoxidable brillo BA 
- Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas 
- Con junta incorporada. 
- Conexión mediante machi-hembrado de 60 mm y abrazadera de unión ancha (2.0) 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.18|Ud|AMPLIACION D=300mm - D=500mm|0|120523|0|
~T|09.01.18|Suministro y montaje de ampliación de conducto EI-30 de D=300 mm a D=500 mm, marca JEREMIAS, modelo C09-DWECOA03000500 o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
- Clasificación EI30 según UNE EN 13501-3 tanto horizontal como vertical. 
- Ausencia total de puente térmico y de uniones mecánicas entre pared interior y exterior. 
- Estanqueidad tipo C según norma UNE EN 12237 con la instalación de juntas de silicona. 
- Acabado inoxidable brillo BA 
- Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas 
- Con junta incorporada. 
- Conexión mediante machi-hembrado de 60 mm y abrazadera de unión ancha (2.0) 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.19|Ud|TE 135º BOCA REDUCIDA D=400mm - D=500mm|0|120523|0|
~T|09.01.19|Suministro y montaje de Te a 135º EI-30 de Db=400 mm y DT=500 mm, marca JEREMIAS, modelo C09-DWECT45M04000500 o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
- Clasificación EI30 según UNE EN 13501-3 tanto horizontal como vertical. 
- Ausencia total de puente térmico y de uniones mecánicas entre pared interior y exterior. 
- Estanqueidad tipo C según norma UNE EN 12237 con la instalación de juntas de silicona. 
- Acabado inoxidable brillo BA 
- Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas 
- Con junta incorporada. 
- Conexión mediante machi-hembrado de 60 mm y abrazadera de unión ancha (2.0) 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.20|Ud|ADAPTADOR PLANO DE SALIDA D=300mm|0|030523|0|
~T|09.01.20|Suministro y montaje de adaptador plano de salida EI-30 de diámetro nominal 300 mm marca JEREMIAS, modelo C09-DWEC203003000300 o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
- Clasificación EI30 según UNE EN 13501-3 tanto horizontal como vertical. 
- Ausencia total de puente térmico y de uniones mecánicas entre pared interior y exterior. 
- Estanqueidad tipo C según norma UNE EN 12237 con la instalación de juntas de silicona. 
- Acabado inoxidable brillo BA 
- Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas 
- Con junta incorporada. 
- Conexión mediante machi-hembrado de 60 mm y abrazadera de unión ancha (2.0) 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.21|Ud|ADAPTADOR PLANO DE SALIDA D=400mm|0|030523|0|
~T|09.01.21|Suministro y montaje de adaptador plano de salida EI-30 de diámetro nominal 400 mm marca JEREMIAS, modelo C09-DWEC203004000400 o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
- Clasificación EI30 según UNE EN 13501-3 tanto horizontal como vertical. 
- Ausencia total de puente térmico y de uniones mecánicas entre pared interior y exterior. 
- Estanqueidad tipo C según norma UNE EN 12237 con la instalación de juntas de silicona. 
- Acabado inoxidable brillo BA 
- Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas 
- Con junta incorporada. 
- Conexión mediante machi-hembrado de 60 mm y abrazadera de unión ancha (2.0) 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.22|Ud|ABRAZADERA PARA AMARRE POR TORNILLO D=300mm|0|030523|0|
~T|09.01.22|Suministro y montaje de abrazadera para amarre por tornillo de diámetro nominal 300 mm marca JEREMIAS, modelo C09-DW2510630300 o equivalente. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.23|Ud|ABRAZADERA PARA AMARRE POR TORNILLO D=400mm|0|030523|0|
~T|09.01.23|Suministro y montaje de abrazadera para amarre por tornillo de diámetro nominal 400 mm marca JEREMIAS, modelo C09-DW2510630400 o equivalente. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.24|Ud|ABRAZADERA PARA AMARRE POR TORNILLO D=500mm|0|070523|0|
~T|09.01.24|Suministro y montaje de abrazadera para amarre por tornillo de diámetro nominal 500 mm marca JEREMIAS, modelo C09-DW2510630500 o equivalente. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.25|Ud|MODULO DE INSPECCION EMBRIDADO EN TE 90º D=300mm|0|070523|0|
~T|09.01.25|Suministro y montaje de módulo en TE a 90º EI-30 de diámetro nominal 400 mm y con boca de inspección de diámetro 300 mm interior, marca JEREMIAS, modelo DWEC 10ht o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.26|Ud|MODULO DE INSPECCION EMBRIDADO EN TE 90º D=400mm|0|030523|0|
~T|09.01.26|Suministro y montaje de módulo en TE a 90º EI-30 de diámetro nominal 400 mm y con boca de inspección de diámetro 250 mm interior, marca JEREMIAS, modelo DWEC 10ht o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.27|Ud|MODULO DE INSPECCION EMBRIDADO EN TE 90º D=500mm|0|070523|0|
~T|09.01.27|Suministro y montaje de módulo en TE a 90º EI-30 de diámetro nominal 500 mm y con boca de inspección de diámetro 250 mm interior, marca JEREMIAS, modelo DWEC 10ht o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.28|Ud|PIEZA ESPECIAL DE CONEXIÓN ENTRE CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN|0|060720|0|
~T|09.01.28|Ud. Suministro e instalación de de pieza especial de empalme y conexión, entre el nuevo conducto EI30 de 500mm y el conducto existente de chapa de acero
galvanizada de díametro 700mm. Incluida su colocación y montaje|
~C|09.01.29|Ud|EXTRACTOR CONDUCTO S&P TD  SILENT ECOWATT 160/100|0|300919|0|
~T|09.01.29|Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil TD-160/100 ECOWATT de S&P, con rodamientos a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo. Fabricados en material plástico, caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor con alimentación 90/260V-50/60Hz, IP44. Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT. Indicados para solucionar múltiples problemas de ventilación en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales, especialmente en instalaciones donde el extractor debe estar muchas horas en funcionamiento, lo que reportará un importantísimo ahorro de energía, o en aquéllas que requieran un sistema de ventilación inteligente que implique un control mediante sensores externos.

Incluida en la partida 2 unidades de: Acoplamiento para conductos rectangulares (MAR-250) y de compuertas antirretorno colocadas en la descarga de los ventiladores in line, impiden la circulación del aire cuando los ventiladores no están en funcionamiento. (MCA-250)|
~C|09.01.30|Ud|ESTRUCTURA AUXILIAR PARA NUEVAS CAMPANA EXTRACTORA|0|131119|0|
~T|09.01.30|Suministro e instalación de Estructura auxiliar para campana extractora a base de soportes de tubo de acero cuadrado 50x50mm., perfiles transversales IPE 100 y soportes antivibratorios para sujección de campana Y Estructura de apoyo para la campana, incluida en el interior del murete de pladur (oculta) soldada de perfil rectangular e IPN para correcto apoyo y sujección de la campana, incluidas soldaduras, tornilleria y ajustes necesarios. Calculada según carga y peso de la campana. Totalmente montado y funcionando.

Nota: Ver dimensiones de campanas en planos.|
~C|09.01.31|Ud|EXTRACTOR CAMPANA 1. 4.000 m3/h - 250 Pa|0|290423|0|
~T|09.01.31|Suministro y montaje de caja de ventilación para trasegar aire F400 a 400ºC/2h con rodete de álabes hacia delante, capacitado para trabajar a 100ºC en continuo. Marca S&P modelo CVHT/H-12/12-1,1kW-850rpm/4-F400-IE3 o equivalente para un caudal 4.000 m³/h y presión estática 250 Pa.
Montado sobre soportes antivibratorios y acoplamiento flexible en su unión al conducto 400ºC/2h. Totalmente montado e instalado, p.p. de sujeciones, estructuras auxiliares para su montaje, cableado y conexionado desde cuadro eléctrico incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivación, incluso conexión con variador de velocidad. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.32|Ud|EXTRACTOR CAMPANA 2. 2.500 m3/h - 250 Pa|0|290423|0|
~T|09.01.32|Suministro y montaje de caja de ventilación para trasegar aire F400 a 400ºC/2h con rodete de álabes hacia delante, capacitado para trabajar a 100ºC en continuo. Marca S&P modelo CVHT-10/10-0.55kW-100rpm/4-F400-IE3 o equivalente para un caudal 2.500 m³/h y presiónestática 250 Pa.
Montado sobre soportes antivibratorios y acoplamiento flexible en su unión al conducto 400ºC/2h. Totalmente montado e instalado, p.p. de sujeciones, estructuras auxiliares para su montaje, cableado y conexionado desde cuadro eléctrico incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivación, incluso conexión con variador de velocidad. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.33|Ud|TOLVA ENTRADA D=300 mm - 450x450 mm|0|030523|0|
~T|09.01.33|Suministro y montaje de tolva de conexión a extractor EI-30 D= 300 mm - 450x450 mm, marca JEREMIAS o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
- Clasificación EI30 según UNE EN 13501-3 tanto horizontal como vertical. 
- Ausencia total de puente térmico y de uniones mecánicas entre pared interior y exterior. 
- Estanqueidad tipo C según norma UNE EN 12237 con la instalación de juntas de silicona. 
- Acabado inoxidable brillo BA 
- Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas 
- Con junta incorporada. 
- Conexión mediante machi-hembrado de 60 mm y abrazadera de unión ancha (2.0) 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.34|Ud|TOLVA ENTRADA 337x293,5 mm - D=300 mm|0|030523|0|
~T|09.01.34|Suministro y montaje de tolva de conexión a extractor EI-30 337x293,5 mm - D= 300 mm, marca JEREMIAS o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
- Clasificación EI30 según UNE EN 13501-3 tanto horizontal como vertical. 
- Ausencia total de puente térmico y de uniones mecánicas entre pared interior y exterior. 
- Estanqueidad tipo C según norma UNE EN 12237 con la instalación de juntas de silicona. 
- Acabado inoxidable brillo BA 
- Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas 
- Con junta incorporada. 
- Conexión mediante machi-hembrado de 60 mm y abrazadera de unión ancha (2.0) 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.35|Ud|TOLVA ENTRADA D=400 mm - 500x500 mm|0|030523|0|
~T|09.01.35|Suministro y montaje de tolva de conexión a extractor EI-30 D= 400 mm - 500x500 mm, marca JEREMIAS o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
- Clasificación EI30 según UNE EN 13501-3 tanto horizontal como vertical. 
- Ausencia total de puente térmico y de uniones mecánicas entre pared interior y exterior. 
- Estanqueidad tipo C según norma UNE EN 12237 con la instalación de juntas de silicona. 
- Acabado inoxidable brillo BA 
- Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas 
- Con junta incorporada. 
- Conexión mediante machi-hembrado de 60 mm y abrazadera de unión ancha (2.0) 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.36|Ud|TOLVA ENTRADA 400x345 mm - D=400 mm|0|030523|0|
~T|09.01.36|Suministro y montaje de tolva de conexión a extractor EI-30 400x345 mm - D= 400 mm, marca JEREMIAS o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
- Clasificación EI30 según UNE EN 13501-3 tanto horizontal como vertical. 
- Ausencia total de puente térmico y de uniones mecánicas entre pared interior y exterior. 
- Estanqueidad tipo C según norma UNE EN 12237 con la instalación de juntas de silicona. 
- Acabado inoxidable brillo BA 
- Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas 
- Con junta incorporada. 
- Conexión mediante machi-hembrado de 60 mm y abrazadera de unión ancha (2.0) 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.37|Ud|SOPORTE DE CARGA REGULABLE L=220mm D=500mm|0|120523|0|
~T|09.01.37|Suministro y montaje de soporte de carga regulable de longitud 220 mm para conducto de diámetro nominal 500 mm, marca JEREMIAS, modelo C09-DWECO3790500 o equivalente. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.38|Ud|COLECTOR DE HOLLIN CON DESAGÜE AISLADO|0|120523|0|
~T|09.01.38|Suministro y montaje de colector de hollín con desagüe conectado EI-30 de diámetro nominal 500 mm marca JEREMIAS, modelo C09-DWECO14600500 o equivalente, de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior, con aislamiento intermedio de 25 mm fabricado en lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). 
- Clasificación EI30 según UNE EN 13501-3 tanto horizontal como vertical. 
- Ausencia total de puente térmico y de uniones mecánicas entre pared interior y exterior. 
- Estanqueidad tipo C según norma UNE EN 12237 con la instalación de juntas de silicona. 
- Acabado inoxidable brillo BA 
- Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas 
- Con junta incorporada. 
- Conexión mediante machi-hembrado de 60 mm y abrazadera de unión ancha (2.0) 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.39|Ud|VENTILADOR APORTE AIRE CAMPANA 1. 2.800 m3/h - 150 Pa|0|290423|0|
~T|09.01.39|Suministro y montaje de caja de ventilación estanca, autolimpiante, de bajo nivel sonoro, fabricadas con perfiles de aluminio y paneles tipo sandwich, con aislamiento acústico ininflamable (M0), de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, rodete centrífugo de álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, de chapa de acero (CVAT-N), motor IP55, Clase F y protector térmico incorporado.
Regulables por convertidor de frecuencia.
Tensión de alimentación, trifásica 230/400V-50Hz. Protector térmico (PTC)
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.
Marca S&P modelo CVAT/4-4000/400 N D PTC 0,37KW (230/400V) 50HZ N8 o equivalente, para un caudal 2.800 m³/h y presión estática 150 Pa.
Montado sobre soportes antivibratorios y acoplamiento flexible en su unión al conducto. Totalmente montado e instalado, p.p. de sujeciones, estructuras auxiliares para su montaje, cableado y conexionado desde cuadro eléctrico incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivación, incluso conexión con variador de velocidad. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.40|Ud|VENTILADOR APORTE AIRE CAMPANA 2. 1.750 m3/h - 150 Pa|0|290423|0|
~T|09.01.40|Suministro y montaje de caja de ventilación estanca, autolimpiante, de bajo nivel sonoro, fabricadas con perfiles de aluminio y paneles tipo sandwich, con aislamiento acústico ininflamable (M0), de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, rodete centrífugo de álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, de chapa de acero (CVAT-N), motor IP55, Clase F y protector térmico incorporado.
Regulables por convertidor de frecuencia.
Tensión de alimentación, trifásica 230/400V-50Hz. Protector térmico (PTC)
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.
Marca S&P modelo CVAT/4-3000/355 N D PTC 0,18KW (230/400V) 50HZ N8 o equivalente, para un caudal 1.750 m³/h y presión estática 150 Pa.
Montado sobre soportes antivibratorios y acoplamiento flexible en su unión al conducto. Totalmente montado e instalado, p.p. de sujeciones, estructuras auxiliares para su montaje, cableado y conexionado desde cuadro eléctrico incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivación, incluso conexión con variador de velocidad. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.41|Ud|VARIADOR DE FRECUENCIA VFTM320 TRI 1,1|0|080523|0|
~T|09.01.41|Suministro e instalacion de Variador de Frecuencia para Extractor de humos de Campana, Incluso instalación y programación. Variador de Frecuencia para motores trifásicos 400V, S&P VFTM320 TRI 1,1 kW o equivalente, compatible con modelos de extractores y ventilador proyectados.
Para extractores de campana y ventilador de aporte, para variar la velocidad mediante tensión y frecuencia de ventiladores helicoidales y centrífugos con motores trifásicos 400V. Alimentación 400V. 50/60Hz.
La ubicación de estos variadores ha de estar alejada del equipamiento de cocina por el calor que puede afectar a su funcionamiento. Incluye p.p. de cableado electrico y de control. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.42|Ud|VARIADOR DE FRECUENCIA VFTM320 TRI 1,5|0|290423|0|
~T|09.01.42|Suministro e instalacion de Variador de Frecuencia para Extractor de humos de Campana, Incluso instalación y programación. Variador de Frecuencia para motores trifásicos 400V, S&P VFTM320 TRI 1,5 kW o equivalente, compatible con modelos de extractores y ventilador proyectados.
Para extractores de campana y ventilador de aporte, para variar la velocidad mediante tensión y frecuencia de ventiladores helicoidales y centrífugos con motores trifásicos 400V. Alimentación 400V. 50/60Hz.
La ubicación de estos variadores ha de estar alejada del equipamiento de cocina por el calor que puede afectar a su funcionamiento. Incluye p.p. de cableado electrico y de control. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.43|Ud|MANDO REMOTO REGULADOR ECOWATT|0|141222|0|
~T|09.01.43|Suministro e instalación de regulador electrónico de tensión para ventiladores monofásicos 230V-50Hz, marca S&P modelo REB-ECOWATT o equivalente, funcionando en posición AUTO según tipos de entrada y tensiones límites de salida entre 80V y 230V. Incluye p.p. de cableado electrico y de control. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
NOTA: ubicación a definir por DF en obra.|
~C|09.01.44|Ud|COMPUERTA ANTIRRETORNO Ø355|0|160523|0|
~T|09.01.44|Suministro e instalación de compuerta antirretorno metálica, marca S&P, modelo CAR-400, para impedir la entrada de olores, corrientes de aire y evitar fugas de calefacción cunado el extractor no funciona. Se instalarán entre el extractor y el conducto. totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.45|Ud|COMPUERTA ANTIRRETORNO Ø400|0|160523|0|
~T|09.01.45|Suministro e instalación de compuerta antirretorno metálica, marca S&P, modelo CAR-355, para impedir la entrada de olores, corrientes de aire y evitar fugas de calefacción cunado el extractor no funciona. Se instalarán entre el extractor y el conducto. totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.01.46|Ud|REJILLA INTERIOR DE EXTRACCION DE 150 X 100|0|190520|0|
~T|09.01.46|Suministro, instalacion y montaje de Rejilla de lamas interior de extracción de 150x100mm (situada en techo).|
~C|09.01.47|Ud|REJILLA INTERIOR DE EXTRACCION DE 300 X 150|0|070523|0|
~T|09.01.47|Suministro, instalacion y montaje de Rejilla de lamas interior de extracción de 300x150mm (situada en techo).|
~C|09.01.48|Ud|INTERRUPTOR DE FLUJO EN CONDUCTO EXTRACCION|0|130523|0|
~T|09.01.48|Suministro e instalación de interruptor de flujo en cinducto de extracción y conexión eléctrica con electoválvula existente, según la UNE 60670-6:2014, i/ elementos y piezas necesarias para su correcto funcionamiento. Totalmente montado y funcionando.|
~C|09.01.49|Ud|CARTEL INFORMATIVO|0|190918|0|
~T|09.01.49|Suministro e instalación de cartel informativo de  las condiciones de temperatura y humedad límites que se establecen en la  i.T.3.8.2.  De la modificación del reglamento de isntalaciones térmicas en los edificios (rite), aprobado por el real decreto 1027/2007, de 20 de julio. Los valores reflejados serán los siguientes: 
	Temperatura del aire
		Valores límite:
		    	Invierno < 21ºc
   			Verano > 26ºc
	Humedad relativa
		Valor límite:
		    	30-70%|
~C|09.01.50|Ud|REUBICACIÓN DE DIFUSORES Y REJILLAS|0|200520|0|
~T|09.01.50|Previsión de reubicación para 4 rejillas de retorno y 2 difusores de impulsión, a justificar.

Nota: incluida en esta partida los trabajos añadidos de modificación y adaptación de los conductos afectados.|
~C|09.01.51|Ud|PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN|0|270420|0|
~T|09.01.51|Pruebas y puesta en marcha de la instalación.

Las comprobaciones en cuanto a la instalación y mantenimiento de clima (UTAs) se realizarán por parte de personal de mantenimiento de IFEMA:
Comprobación, dentro del alcance de las instalaciones realizadas (ventilación, extracción y renovación de conductos de climatización) de que la ejecución ha sido adecuada siguiendo el proyecto, las indicaciones del fabricante y criterios de buenas prácticas. Se realizarán las siguientes comprobaciones:
- Las unidades de extracción y ventilación se encuentran convenientemente niveladas y ancladas con elementos que impidan la posible transmisión de vibraciones. 
- El conexionado eléctrico se ha ejecutado adecuadamente, comprobándose la tensión de alimentación y las protecciones eléctricas. 
- Los equipos instalados al exterior están convenientemente protegidos contra la radiación solar directa, contra la lluvia y contra las heladas. 
- Se han realizado las pruebas de estanquidad y presión en los conductos de aire. 
- Los elementos de seguridad y de control funcionan correctamente. 
- El sentido de giro de bombas y ventiladores es el correcto. 
- El ruido producido por los equipos es el normal, dentro de lo esperado. 
- No se producen ruidos, vibraciones u olores que indiquen algún problema de funcionamiento de la instalación. 
- Verificación de que la medida de la temperatura de control de las máquinas sea correcta. 
- Verificación de que el equipo no produce molestias por corrientes de aire, humos o ruidos. 
- La puesta en marcha de los equipos deberá realizarse por un instalador autorizado, perteneciente a una empresa habilitada.|
~C|09.01.52|Ud|LIMPIEZA  DE CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN, REJILLAS Y DIFUSORES|0|190520|0|
~T|09.01.52|Trabajos correspondientes a los siguientes servicios realizados consistentes en:
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL INTERIOR DE LOS CONDUCTOS, ASÍ COMO DE LAS REJILLAS Y DIFUSORES:

1) Retirada, descontaminación y colocación de los difusores de impulsión de aire y rejillas de retorno.
2) Limpieza interior de los conductos.
3) Desinfección interior de los conductos.
4) Realización de registros de limpieza en conductos si es necesario|
~C|09.02#||INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS|0|240918|0|
~D|09.02#|09.02.01\1\1\09.02.02\1\5\09.02.03\1\1\09.02.04\1\1\09.02.05\1\1\09.02.06\1\14\09.02.07\1\4\09.02.08\1\2\09.02.09\1\1\09.02.10\1\1\09.02.11\1\12\09.02.12\1\1\09.02.13\1\29\09.02.14\1\2\09.02.15\1\10\09.02.16\1\10\09.02.17\1\81\09.02.18\1\1\09.02.19\1\2\09.02.20\1\18\09.02.21\1\1\09.02.22\1\1\09.02.23\1\1\09.02.24\1\1\09.02.25\1\11\09.02.53\1\5\09.02.54\1\3\09.02.55\1\11\09.02.56\1\1\|
~T|09.02#|Nota: Todas las partidas están medidas incluyendo suministro, instalación, montaje y conexionado, la unidad funcionando.
En el caso de instalaciones nuevas que hayan ir conectadas con instalaciones existentes se dejará la instalación nueva totalmente contectada a la existente.
La instalación se encuentra legalizada en industria y recientemente ha pasado OCA (confirmar este extremo por parte de ifema),  es así, podemos evitar las partidas de nuevos rociadores y detección sobre forjado|
~C|09.02.01|Ud|REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE|0|280420|0|
~T|09.02.01|Comprobación de buen estado y funcionamiento de las instalaciones y equipos existentes, incluyendo: rociadores, detectores, pulsadores, sirenas, extintores y  BIES, cableado y todos los elementos existentes y necesarios para que la instalación de PCI funcione correctamente.
Nota: Trabajos realizados bajo la supervisión de personal autorizado de la empresa mantenedora de PCI en Ifema.|
~C|09.02.02|Ud|EXTINTOR POLVO SECO POLIV 6kg (previsión)|0|180523|0|
~T|09.02.02|Suministro e instalacón de Extintor de polvo seco ABC polivalente antibrasa, de eficacia 27A/183B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
Los extintores deberán estar situados de forma que la parte superior del aparato se encuentre entre 80 y 120 cm. del suelo.

NOTA: Partida en previsión, será necesaria confirmación previa de la DF antes de ejecutar la partida. Se verá la posibilidad de reutilizar extintores existentes que estén en buen uso y con fecha de mantenimiento vigente.|
~C|09.02.03|Ud|EXTINTOR CO2 5kg  (previsión)|0|060720|0|
~T|09.02.03|Suministro e instalación de extintor de dióxido de carbono (CO2), de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, con soporte, difusor ergonomico y reforzado, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
Los extintores deberán estar situados de forma que la parte superior del aparato se encuentre entre 80 y 120 cm. del suelo.
NOTA: Partida en previsión, será necesaria confirmación previa de la DF antes de ejecutar la partida. Se verá la posibilidad de reutilizar extintores existentes que estén en buen uso y con fecha de mantenimiento vigente.|
~C|09.02.04|Ud|DESMONTAJE DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE CAMPANA EXTRACTORA|0|150423|0|
~T|09.02.04|Desmontaje de sistema de extinción automática de campana extractora incluyendo todas sus piezas y elementos como sujeciones, difusores, tubería, válvulas, central de extinción, pulsadores de emergencia y bloqueo, cableado etc. por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Ver plano.
Se realizará acopio de los elementos a definir por IFEMA antes de su retirada.|
~C|09.02.05|Ud|DETECTOR FOTOELECTRICO PARA AMBIENTES HOSTILES EN ZONA DE LAVADO|0|240918|0|
~T|09.02.05|Ud. Detector de humo para aplicaciones especiales en ambientes con un alto grado de polución. Disponen de una toma de aire y filtro de partículas de hasta 25 micrones. Resistentes a la velocidad del aire exterior y al vapor de agua,  con zócalo intercambiable, indicador de funcionamiento y alarma, , según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalado i/p.p. de instalación eléctrica, bajo tubo de PVC, cableado, cajas, accesorios, fijaciones y material pequeño.  Nota: en el precio estará incluido el cableado y canalización eléctrica del lazo.
Nota: Se instalará en sustitución de otros detectores convencionales existentes. 
Marca Siemens AlgoRex convencional o compatible.|
~C|09.02.06|Ud|DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO|0|060523|0|
~T|09.02.06|Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico, marca SIEMENS modelo compatible con la instalación existente.
Incluye zócalo y protector de polvo. Incluso p.p. de conexión mediante canalización de red de detección de incendios, con cable de alimentación bifilar y cable apantallado para bus analógico (AS+), aislados bajo tubo PVC rígido, en montaje superficial, incluso cajas de registro y de derivación, conexiones, elementos de fijación galvanizado, pasatubos, pequeño material, totalmente instalado, comprobado y puesto en marcha, todo ello conforme indicaciones de Dirección Facultativa, documentación técnica de proyecto y normativa vigente.|
~C|09.02.07|Ud|REUBICACIÓN DE DETECTOR EXISTENTE Y RECONEXIÓN|0|280420|0|
~T|09.02.07|Reubicación de detector existente y reconexión al sistema existente, incluido desmontaje y montaje, totalmente instalado, incluido pruebas. 
Nota: previsión, se confirmará al inicio de los trabajos la necesidad o no de esta partida|
~C|09.02.08|Ud|REUBICACIÓN DE PULSADOR EXISTENTE Y RECONEXIÓN|0|280420|0|
~T|09.02.08|Reubicación de pulsador existente y reconexión al sistema existente, incluido desmontaje y montaje, totalmente instalado, incluido pruebas. 
NOta: previsión, se confirmará al inicio de los trabajos la necesidad o no de esta partida|
~C|09.02.09|Ud|CONEXIÓN CON LAZO DE DETECCIÓN DEL RECINTO|0|280420|0|
~T|09.02.09|Trabajos auxiliares, ayudas y coordinación de trabajos con empresa mantenedora: Conexión con el sistema del recinto de nuevos detectores realizado por personal autorizado de la empresa mantenedora incluso cableado necesario: "El cableado deberá cumplir: Cable de manguera de par trenzado y apantallado. De color rojo y cobre pulido flexible, clase V de 2x1 mm2. Pantalla de cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de 0,5 mm2. Impedancia característica 120 ohmios. No propagador de la llama y resistencia al fuego y compatible con la instalación.|
~C|09.02.10|Ud|PROGRAMACIÓN DE LA NUEVA RED DE DETECCIÓN EN GESTOR INTEGRAL|0|060720|0|
~T|09.02.10|Ud. Configuración y reprogramación de la central de Incendios existente en el Local, con los nuevos elementos. Deberán de quedar configurados tanto en la central como en el sistema de gestión integrar con visualización en el centro de control principal bajo la supervisión de personal autorizado de la empresa mantenedora de pci en Ifema.
Incluso pruebas de puesta en marcha de todos los sistemas de detección.
NOTA: Estos trabajos deberán ser realizados siguiendo lass instrucciones de la empresa mantenedora de Ifema.|
~C|09.02.11|m|RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA BIES 1 1/2". REUBICACIÓIN DE BIE'S|0|240918|0|
~T|09.02.11|Suministro y montaje de Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.
Nota: trabajos correspondientes a la modificación de posición de BIE's existentes. Longitud a confirmar.|
~C|09.02.12|Ud|REUBICAR BIE EXISTENTE|0|280420|0|
~T|09.02.12|Reubicación de BIE existente a su nueva ubocación según planos de proyecto incluyendo parte proporcional de tubería de 1 1/4" de acero negro (aprox. 8 m.), condenar tuberías no necesarias y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada y funcionando.|
~C|09.02.13|Ud|ROCIADOR 3/4"COLG.MONT.FACTOR K80 FM-UL BRON|0|081222|0|
~A|09.02.13|rociador\colgar\homologado\norma\automático\montante\|
~T|09.02.13|Suministro y montaje de rociador automático 3/4" de bronce, posición colgante o montante, Factor K80, artículo listado FM y homologado por (Normas UNE). Incluye p.p. de tubería de acero DN25 para su conexión, corte de ramal y posterior unión. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.02.14|Ud|REUBICACIÓN  DE ROCIADOR EXISTENTE|0|180520|0|
~T|09.02.14|Desmontaje previo a la demolición de falso techo, acopio y montaje de rociadores sobre nuevo falso techo en la misma posición incluso p.p. de conexionado mediante tubería de 1", pequeño material, ayudas y medios auxiliares necesarios.
Nota: se confirmará previamente en obra si es posible la demolición y nuevo montaje de techos sin necesidad de retirar rociadores.|
~C|09.02.15|m|TUBO ACERO UNE EN 10255 N. PINT. 1 1/2" (DN40)|0|081222|0|
~T|09.02.15|Suministro y montaje de tubería de acero negro,  según UNE EN 10255 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p. p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demas documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~C|09.02.16|m|TUBO ACERO UNE EN 10255 N. PINT. 1 1/4" (DN32)|0|081222|0|
~T|09.02.16|Suministro y montaje de tubería de acero negro,  según UNE EN de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p. p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demas documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~C|09.02.17|m|TUBO ACERO UNE EN 10255 N. PINT. 1" (DN25)|0|081222|0|
~T|09.02.17|Suministro y montaje de tubería de acero negro,  según UNE EN de 1" (DN-25), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p. p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demas documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~C|09.02.18|Ud|DESINSTALAR Y CONDENAR INSTALACIÓN NO NECESARIA|0|140520|0|
~T|09.02.18|Desmontar y condenar la instalación o parte de ella que no sea necesaria para el estado reformado incluyendo todas sus piezas y elementos como llaves, válvulas, tuberías, etc.
NOta: Según  la información incluida en planos, en función de las diferencias entre el estado actual y el estado reformado.|
~C|09.02.19|Ud|PRUEBAS ESTANQUEIDAD|0|060720|0|
~T|09.02.19|Ud. Pruebas de estanqueidad de la instalación de Rociadores realizadas por instalador coordinado con Ifema, consistente en prueba de resistencia mecánica y estanqueidad según las Normas UNE-EN 12845 y el R.D. 513/2017, sometiendo a la instalación a una presión de prueba de 15 bares durante 2 horas inspeccionándose la misma sin detectarse fugas en el sistema incluso emisión de certificado por instalador.|
~C|09.02.20|Ud|CONJUNTO PLACAS SEÑALIZACIÓN|0|130520|0|
~T|09.02.20|Ud. de placas de señalización para instalaciones de protección contra incendios, extintores y de vías de evacuación, salidas, rótulos "sin salida", realizada según norma UNE 23.033 y 23.034. Totalmente intaladas.
NOTA: Se revisará in situ el estado d elas placas de señalización existentes para su posible reutilización.|
~C|09.02.21|Ud|CERTIFICADO DE LA INSTALACION EXTINCIÓN CAMPANAS|0|280420|0|
~T|09.02.21|Elaboración de documentación y certificado de instalador autorizado, necesario para la legalización de la instalación de las campanas extractoras del local.|
~C|09.02.22|Ud|PROYECTO Y LEGALIZACION DE LA INSTALACION EXTINCIÓN CAMPANAS|0|190820|0|
~T|09.02.22|Proyecto de Legalización de la instalación de extinción automática de campanas. Se deberá adjuntar Certificado de Industria donde se muestre la legalización actual.
Incluye gastos de visado y dirección facultativa ante Colegio oficial correspondiente, tasas de Industria y tasas de certificado de OCA y trámites para legalización completa de la nueva instalación.|
~C|09.02.23|Ud|DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA - LEGALIZACIÓN|0|080523|0|
~D|09.02.23|DFR\1\0\|
~T|09.02.23|Preparación y entrega de la documentación final de obra incluyendo:
- Fichas técnicas de equipos y materiales
- Certificados de pruebas.
- Manuales de uso y mantenimiento.
- Planos as built en formatos editables.
En caso de ser exigido, se incluye la legalización de la instalación para el cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyectos, Visados, Dictámenes, Certificado de la instalación, Certificado final de obra, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.|
~C|09.02.24|Ud|COLLARÍN INTUMESCENTE EI 120|0|060720|0|
~T|09.02.24|Ud. Suministro e instalación de Collarín intumescente para pasos de tuberías de saneamiento de PVC Ø50-125mm  protección contra el fuego EI 120,ensayados conforme a las normas UNE-EN aplicables. Compuestos en su interior a base de grafitos, de material termoexpansivo y en caso de calentamiento obtura el hueco dejado al fundirse el PVC. 
Nota: Previsión (comprobar si los calos existentes para el paso de las tuberías de saneamiento hasta el sótano, disponen de ellos)|
~C|09.02.25|Ud|DESMONTAJE, ACOPIO Y MONTAJE DE ROCIADOR|0|240523|0|
~T|09.02.25|Desmontaje previo a la demolición de falso techo, acopio y montaje de rociadores sobre nuevo falso techo en la misma posición incluso p.p. de conexionado mediante tubería de 1", pequeño material, ayudas y medios auxiliares necesarios.
Nota: se confirmará previamente en obra si es posible la demolición y nuevo montaje de techos sin necesidad de retirar rociadores.|
~C|09.02.53|Ud|EMERGENCIA LED 110LUM|0|060720|0|
~T|09.02.53|Suministro e instalación Bloque autónomo de emergencia LED de 100 lúmenes, no permanente, para colocar en superficie. Envolvente autoextinguible, difusor opal, piloto testigo de carga LED verde y función autotest. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd, bornas de telemando protegidas. Grado de protección IP42 - IK07, conforme a las normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50172, conforme RoHS. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Marca Normalux o equivalente previa aprobacion de la DF e IFEMA

Totalmente instalada en techo y funcionando.|
~C|09.02.54|Ud|EMERGENCIA LED 110LUM ESTANCA|0|060720|0|
~T|09.02.54|Ud. Suministro e instalación de Alumbrado de Emergencia Tipo HERMETIC DEA-100L Hecho por Normalux o equivalente previa aprobación de la DF e Ifema, 110lm, Autonomía 1h, No permanente, de Superficie, Funte de luz led, Batería Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP 65 IK08. Versión Autotest o equivalente Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.
Totalmente instalada y funcionando.
Se suponen existentes, confirmar.|
~C|09.02.55|Ud|EMERGENCIA LED 250LUM SPAZIO ZEMPER|0|140520|0|
~T|09.02.55|Suministro e instalación de nuevaluminaria de emergencia LED de 250 lúmenes,de empotrar redonda, 80mm, color blanco, piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd, bornas de telemando protegidas. Grado de protección IP40 - IK04, conforme a las normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50172, conforme RoHS. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Nota: Se revisarán y chequearán todas las emergcias existentes en comedor y que se mantiene. En caso de mal funcionamiento se sustituirán por la emergencia definida en esta partida

Totalmente instalada y funcionando.|
~C|09.02.56|Ud|CORTE, VACIADO Y PUESTA EN MARCHA|0|310723|0|
~T|09.02.56|Trabajos de corte y vaciado de la instalación de rociadores del local desde la llave general del puesto de control para la realización de las actuaciones oportunas en la red. Posterior llenado y puesta en marcha de la instalación.
NOTA: los trabajos se realizarán en coordinación con la empresa mantenedora de IFEMA.|
~C|09.03#||INSTALACIÓN DE FONTANERÍA|0|200918|0|
~D|09.03#|09.03.01\1\5\09.03.02\1\7\09.03.03\1\18\09.03.04\1\31\09.03.05\1\49\09.03.06\1\1\09.03.07\1\3\|
~T|09.03#|Nota: Todas las partidas están medidas incluyendo suministro, instalación, montaje y conexionado, la unidad funcionando.
En el caso de instalaciones nuevas que hayan ir conectadas con instalaciones existentes se dejará la instalación nueva totalmente contectada a la existente.|
~C|09.03.01|Ud|LLAVES DE CORTE D=20mm. 3/4"|0|280420|0|
~T|09.03.01|UD  Suministro e instalación. Llave de corte de diametro 20mm para Tubería multicapa UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT, de 16x1,8 mm. de diámetro, para tubería de agua fría y agua caliente sanitaria.Totalmente instalada.|
~C|09.03.02|Ud|LLAVES DE CORTE D=16mm. 1/2"|0|070623|0|
~T|09.03.02|UD Suministro e instalación. Llave de corte de diametro 1/2" (16mm) para Tubería multicapa UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT, de 16x1,8 mm. de diámetro, para tubería de agua fría y agua caliente sanitaria.Totalmente instalada.|
~C|09.03.03|M|TUBERÍA UPONOR UNIPIPE DIM 20mm|0|070623|0|
~D|09.03.03|mt37tpu420b\1\1\mt37tpu020bc\1\1\mo107\1\0.05\mo008\1\0.05\|
~T|09.03.03|Ml.  Sumistro e instalación. Tubería multicapa UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 20mm  de diámetro, colocada en instalaciones interiores de locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios UPONOR M-fitting de latón especial, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.|
~C|09.03.04|M|TUBERÍA UPONOR UNIPIPE DIM 16mm|0|070623|0|
~D|09.03.04|mt37tpu420a\1\1\mt37tpu020ac\1\1\mo008\1\0\mo107\1\0\|
~T|09.03.04|Ml.  Sumistro e instalación de tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 16 mm de diámetro exterior y 2,0 mm de espesor, color blanco, modelo Uni Pipe PLUS "UPONOR IBERIA"..|
~C|09.03.05|m|AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIA MEDIANTE COQUILLA|0|200918|0|
~T|09.03.05|Ml.  Suministro e instalación. Aislamiento termico para tuberías de agua tanto fría como caliente, basado en coquilla de espuma elastomércia o similiar, para protección añadida frente a posible condensados. Todo ello en cumplimiento con la normativa aplicable vigente, en concreto en lo estipulado en cuanto a premisas de espesores y materiales en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE)  y en el Código técnico de la edificación en el Documento básico referido e suministro de agua en el edificación. ( CTE- DB-HS4 SUMINISTRO DE AGUA)|
~C|09.03.06|Ud|DESMONTAJE Y CONDENACION DE INSTALACIÓN EXISTENTE|0|080623|0|
~T|09.03.06|Desmontar y condenar la instalación o parte de ella que no sea necesaria para el estado reformado o que se vea afectada por demoliciones de tabiquería, incluyendo todas sus piezas y elementos como llaves, válvulas, tuberías, etc. Se eliminan todos los elementos de la red afectados por las obras que no queden ocultos con medios manuales. El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

NOta: Según  la información incluida en planos, en función de las diferencias entre el estado actual y el estado reformado.|
~C|09.03.07|Ud|CONEXION DE NUEVOS TRAMOS DE TUBERÍA CON RED EXISTENTE.|0|070623|0|
~T|09.03.07|Trabajos necesarios para la conexión de  los nuevos tramos, en la instalación de fontanería, con la red general existente en el local.
Incluso p.p. de derivaciones y piezas especiales. Totalmente conexionado.
Estarán incluidos medios auxiliares, si fuera necesario, para la ejecucción de los trabajos.|
~C|09.04#||INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO|0|280420|0|
~D|09.04#|09.04.01\1\1\09.04.02\1\1\09.04.03\1\7\09.04.07\1\24\09.04.10\1\3\09.04.12\1\1\09.04.11\1\1\09.04.13\1\4\|
~T|09.04#|Nota: Todas las partidas están medidas incluyendo suministro, instalación, montaje y conexionado, la unidad funcionando.
En el caso de instalaciones nuevas que hayan ir conectadas con instalaciones existentes se dejará la instalación nueva totalmente contectada a la existente.|
~C|09.04.01|Ud|REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE|0|070623|0|
~T|09.04.01|Comprobación del estado de la instalación existente de saneamiento, y acondicionamiento, limpieza y mejora de elementos como; botes sifónicos, rejillas de suelo, arquetas, o registros, sifones de aparatos, todo ello necesario para que la instalación funcionen correctamente.|
~C|09.04.02|Ud|LIMPIEZA Y SANEADO DE ARQUETA EXISTENTE CON SEPARADORA DE GRASAS|0|070623|0|
~T|09.04.02|Ud. Trabajos necesarios para la limpieza y saneado de las dos arquetas existentes en la planta inferior del local, donde se ubica la SEPARADORA DE GRASAS y el POZO DE BOMBEO. Comprobación final de su buen funcionamiento. Incluidos medios auxiliares que pudieran ser necesarios|
~C|09.04.03|Ud|INSTALACIÓN DE DESAGÜE DE PVC  Y CONEXIONADO NUEVO EQUIPAMIENTO|0|060720|0|
~T|09.04.03|Instalación de nuevos desagües mediante tubo de PVC de diámetros variables, empotrado, o en superficie, y conexionado al nuevo  equipamiento de barra. Incluso p.p. de codos, derivaciones y piezas especiales.|
~C|09.04.07|ml|TUBERÍA EVAC. PVC 40 MM. SERIE B|0|280420|0|
~T|09.04.07|Suministro e instalación de tubería de PVC de 40 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas, incluso conexionado en aparatos y en red existente.
Nota: conexionado en red existente en el punto indicado en planos o más cercano a verificar y replantear en obra.|
~C|09.04.10|Ud|INSTALACIÓN DE DESAGÜE FRIO INDUSTRIAL (CÁMARAS)|0|070623|0|
~T|09.04.10|Instalación de desagüe  y colocación de sifón, de Cobre para camaras frigoríficas y de congelación, de 32mmØ. en instalación de frío industrial, incluso p.p. de codos, derivaciones, según proyecto.

Nota: Las tres cámaras frigororíficas existentes en el local son existentes, por lo que se supone que ya disponen de los desagües de condensados conectados a la red de saneamiento del Local. Comprobar en Obra|
~C|09.04.11|Ud|DESMONTAJE DE INSTALACIÓN EXISTENTE|0|070623|0|
~T|09.04.11|Desmontar y condenar la instalación o parte de ella que no sea necesaria para el estado reformado o la que se vea afectada por demoliciones de tabiquería, incluyendo todas sus piezas y elementos como; llaves, válvulas, tuberías, etc. Se eliminan todos los elementos de la red afectados por las obras que no queden ocultos.con medios manuales. El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

NOta: Según  la información incluida en planos, en función de las diferencias entre el estado actual y el estado reformado.|
~C|09.04.12|Ud|SUMIDERO SIFÓNICO|0|070623|0|
~T|09.04.12|Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC, S-246 autolimpiante "JIMTEN" o similar, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla plana de acero inoxidable de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.
Saneamiento colgado visible y accesible desde planta inferior a altura de 4m, incluida p.p. de medios auxiliares.|
~C|09.04.13|Ud|CONEXIÓN A RED EXISTENTE|0|070623|0|
~T|09.04.13|Trabajos necesarios para la conexión de  los nuevos tramos, en la instalación de saneamiento, con la red general existente en el local.
Incluso p.p. de codos, derivaciones y piezas especiales. Totalmente conexionado.
Estarán incluidos medios auxiliares, si fuera necesario, para la ejecucción de los trabajos.|
~C|09.05#||INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN|0|210918|0|
~D|09.05#|09.05.001\1\1\09.05.002\1\1\09.05.01\1\1\09.05.011\1\40\09.05.012\1\40\09.05.02\1\3\09.05.02.01\1\1\09.05.03.N\1\1\09.05.03.S\1\1\09.05.03.1\1\1\09.05.03.2\1\1\09.05.03.3\1\1\09.05.03.4\1\1\09.05.03.41\1\1\09.05.03.5\1\1\09.05.03.51\1\1\09.05.03.52\1\1\09.05.03.6\1\1\09.05.03.7\1\1\09.05.03.8\1\1\09.05.03.9\1\1\09.05.03.91\1\20\09.05.03.92\1\20\09.05.03.93\1\15\09.05.04\1\240\09.05.05\1\1125\09.05.06\1\1620\09.05.07\1\10\09.05.08\1\350\09.05.09\1\10\09.05.091\1\10\09.05.092\1\10\09.05.093\1\10\09.05.094\1\10\09.05.095\1\10\09.05.096\1\10\09.05.10\1\10\09.05.11\1\20\09.05.12\1\10\09.05.13\1\10\09.05.13.1\1\1.5\09.05.14\1\18\09.05.15\1\45\09.05.15.1\1\2\09.05.16\1\2\09.05.17\1\1\09.05.18\1\4\09.05.19\1\3\09.05.19.1\1\4\09.05.20\1\3\09.05.21\1\1\09.05.22\1\15\09.05.23\1\1\09.05.23.1\1\1\09.05.25\1\1\|
~T|09.05#|Nota: Todas las partidas están medidas incluyendo suministro, instalación, montaje y conexionado, la unidad funcionando.
En el caso de instalaciones nuevas que hayan ir conectadas con instalaciones existentes se dejará la instalación nueva totalmente contectada a la existente.
Las instalaciones existentes estan correctamente legalizadas y mantenidas existiendo documentación para consulta.
Se realizarán las legalizaciones necesarias de la instalacion un vez terminada.|
~C|09.05.001|u|REVISIONES PREVIAS|0|050523|0|
~T|09.05.001|Revisión de la instalación actual con la finalidad de detectar y solventar posibles deficiencias en la instalación, previa a la intervención prevista, y realización de informe detallado que refleje, al menos:

- Estado de la puesta a tierra y medida de valor de resistencia de puesta de tierra existente en el local.
- Estado, seccion y caracteristicas de la linea de alimentación a los cuadros generales.
- Estado de envolvente. Comprobación de espacio para albergar las nuevas instalaciones.
- Revisión de todas las protecciones (fusibles, magneotermicas y diferenciales) y elementos de mando de los cuadros (contactores, relojes, etc. ), con objeto de retirar las obsoletas, cercanas a fin de su vida util o que presenten defectos / averias y recuperar para su posterior instalación o acopio por mantenimento.
- Revisión de los circuitos a mantener indicados en proyecto, tanto en zonas no objeto de la reforma como los destinados a reutilizarse (si fuera el caso) y sus protecciones magnetotermicas y diferenciales. Indicando secciones y caracteristicas.
- Revisión general de las conducciones eléctricas en la zona de reforma.
- Medidas correctoras y valoracion detallada.

Se contará, como apoyo a la revisión, con toda la informacion documental existente. proyectos, revisiones de OCAs, etc.
Realizado conforme a las indicaciones de Dirección Facultativa, documentación técnica de proyecto, R.E.B.T. y demás normativa vigente de aplicación.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para cumplimiento de la reglamentación vigente, comprendiendo proyectos y direcciones de obra visados (si fueran necesarios), pruebas, dictámines y todos los tramites técnicos y administrativos necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación 
La instalación debe quedar en perfecto estado de funcionamiento y con todos los permisos requeridos, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Realizado conforme a las indicaciones de Dirección Facultativa, documentación técnica de proyecto, R.E.B.T. y demás normativa vigente de aplicación.|
~C|09.05.002|u|MEDIDAS CORRECTORAS|0|240523|0|
~T|09.05.002|Medidas correctoras resultantes del informe detallado previo que tengan por objeto resolver deficiencias en la instalación electrica (envolvente, protecciones, circuitos, conducciones, etc.) con el objeto de dejarla apta para su legalización.
NOTA: Alcance a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.01|u|DESMONTAJE DE INSTALACIÓN EXISTENTE|0|080623|0|
~T|09.05.01|Desmontar y condenar partes de la instalación no necesarios, según se indica en planos (comprobar los cambios entre estado actual y estado reformado). Inclutendo, retirada de cables, desconexión de luminarias y tomas eléctricas, retirada de elementos, protecciones y cableado no necesarios en el cuadro eléctrico. Incluso retirada hasta gestor de residuos autorizado, así como acopio de los elementos que se vayan recuperar (protecciones, luminarias, etc. ) para su posterior montaje.
Se consideran incluidos todos los medios auxiliares necesarios para el desmontaje, acopio y retirada necesarios para dejar la instalación electrica innecesaria completamente retirada.|
~C|09.05.011|m|LIN ALIM 4x(2x185) RZ1-Al|0|130623|0|
~T|09.05.011|Suministro e instalación de linea de alimentación de 4x(2x185)  mm² de sección a CGBT RED NORMAL desde CT correspondiente, trazada por bandeja existente en galería central y por el interior de la edificiación bajo tubo mediante cable unipolar RZ1-AL (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K), con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.|
~C|09.05.012|m|LIN ALIM 4x25 SZ1-K|0|080623|0|
~T|09.05.012|Suministro e instalación de linea de alimentación de 4x25 mm² de sección a CGBT RED GRUPO desde CT correspondiente trazada por bandeja existente en galería central y por el interior de la edificiación bajo tubo mediante cable unipolar SZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) n, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.|
~C|09.05.02|u|CONTADOR ELÉCTRICO TRIFASICO DIRECTO|0|010623|0|
~T|09.05.02|Ud. Suministro e instalación de contador trifásico de energía eléctrica con medida directa para montaje en carril DIN con certificación de calibración específico. 
Marca Circutor modelo CEM-C21-485-T1-MID o equivalente aprobado por DF e IFEMA, debe ser igual y compatible con los sistemas ya instalados en IFEMA.

Contador trifásico de energía eléctrica con medida directa hasta 63 A 
Dispone de display LCD (7 dígitos) con sistema de pantallas rotativas. 
Dispone de comunicaciones RS-485 integradas.
Dispone también de 2 botones (1 precintable) para visualizar toda la información medida.
Otras características son:
·	Certificación MID módulo B+D (según tipo)
·	Clase 1 en energía activa, Clase 2 en energía reactiva 
·	Conforme a la IEC 62052-11 (normativa internacional) 
·	Tamaño reducido (4 módulos, 72 mm) 
·	Contador parcial reseteable 
·	1 Salida impulsos programable según DIN 43864 (Modelo CEM-C31-T1) 
·	1 Entrada digital para control de tarifa y contaje de impulsos (Modelo CEM-21-DS) 
·	Indicación por pantalla de mal conexionado 
·	Acumulación de energía incluso en caso de mal conexionado
Contador redundante para verificar la energía imputada por la distribuidora de energía. Reporte del consumo energético a un sistema remoto (PLC/BMS). Control de costes para obtención de ratio consumo/unidad en procesos industriales. Visualización de parámetros eléctricos (V, A, kW, kWh, PF, etc.) por fase y trifásicos.
Totalmente instalados en CGBT
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~C|09.05.02.01|u|CONTADOR ELÉCTRICO TRIFASICO INDIRECTO|0|010623|0|
~T|09.05.02.01|Ud. Suministro e instalación de contador trifásico de energía eléctrica con medida directa para montaje en carril DIN con certificación de calibración específico. 
Marca Circutor modelo CEM-C31-485-T1-MID o equivalente aprobado por DF e IFEMA, debe ser igual y compatible con los sistemas ya instalados en IFEMA

Contador trifásico de energía eléctrica medida indirecta 5(10)A  
Dispone de display LCD (7 dígitos) con sistema de pantallas rotativas. 
Dispone de comunicaciones RS-485 integradas.
Dispone también de 2 botones (1 precintable) para visualizar toda la información medida.
Otras características son:
·	Certificación MID módulo B+D (según tipo)
·	Clase 1 en energía activa, Clase 2 en energía reactiva 
·	Conforme a la IEC 62052-11 (normativa internacional) 
·	Tamaño reducido (4 módulos, 72 mm) 
·	Contador parcial reseteable 
·	1 Salida impulsos programable según DIN 43864 (Modelo CEM-C31-T1) 
·	1 Entrada digital para control de tarifa y contaje de impulsos (Modelo CEM-21-DS) 
·	Indicación por pantalla de mal conexionado 
·	Acumulación de energía incluso en caso de mal conexionado
Contador redundante para verificar la energía imputada por la distribuidora de energía. Reporte del consumo energético a un sistema remoto (PLC/BMS). Control de costes para obtención de ratio consumo/unidad en procesos industriales. Visualización de parámetros eléctricos (V, A, kW, kWh, PF, etc.) por fase y trifásicos.

Incluso suministro e instalación de 3 transformadores de medida de precisión CIRCUITOR adecuados
Totalmente instalados en CGBT
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~C|09.05.03.1|u|I. MAGNETOTERMICO 2P 10A CURVA C|0|230523|0|
~T|09.05.03.1|Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico 2P 10A CURVA C, de las mismas características y poder de corte que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.2|u|I. MAGNETOTERMICO 2P 16A CURVA C|0|230523|0|
~T|09.05.03.2|Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico 2P 16A CURVA C, de las mismas características y poder de corte que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.3|u|I. MAGNETOTERMICO 4P 16A CURVA C|0|230523|0|
~T|09.05.03.3|Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico 4P 16A CURVA C, de las mismas características y poder de corte que los instalados en el cudro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.4|u|I. MAGNETOTERMICO 2P 20A CURVA C|0|230523|0|
~T|09.05.03.4|Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico 2P 20A CURVA C, de las mismas características y poder de corte que los instalados en el cudro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.41|u|I. MAGNETOTERMICO 4P 20A CURVA C|0|240523|0|
~C|09.05.03.5|u|I. DIFERENCIAL 2P 25A TIPO AC  - 30 mA|0|230523|0|
~T|09.05.03.5|Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 2P 25A TIPO AC - 30 mA, de las mismas características que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.51|u|I. DIFERENCIAL 2P 25A TIPO F - 30 mA|0|240523|0|
~C|09.05.03.52|u|I. DIFERENCIAL 2P 25A TIPO B - 30 mA|0|240523|0|
~C|09.05.03.6|u|I. DIFERENCIAL 4P 25A TIPO AC  - 30 mA|0|230523|0|
~T|09.05.03.6|Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 4P 25A TIPO AC - 30 mA, de las mismas características que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.7|u|I. DIFERENCIAL 2P 40A TIPO AC - 30 mA|0|230523|0|
~T|09.05.03.7|Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 2P 40A TIPO AC - 30 mA, de las mismas características que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.8|u|I. DIFERENCIAL 2P 40A TIPO F - 30 mA|0|230523|0|
~T|09.05.03.8|Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 2P 40A TIPO F - 30 mA, de las mismas características que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.9|u|I. DIFERENCIAL 4P 40A TIPO AC - 30 mA|0|230523|0|
~T|09.05.03.9|Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 4P 40A TIPO AC - 30 mA, de las mismas características que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.91|m|PREVISIÓN BANDEJA REJIBAND 60X200|0|010623|0|
~T|09.05.03.91|Suministro y montaje de m.l. de bandeja de rejilla tipo Rejiband, en los lugares en que la bandeja instalada no sea sufiiciente o no llegue, bajo el visto bueno de la DF, marca PEMSA, fabricada con varillas de diámetro 4.5 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 200x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60232200 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE–EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 
Reposiciónes y ampliaciones
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.|
~C|09.05.03.92|m|PREVISIÓN BANDEJA REJIBAND 60X300|0|010623|0|
~T|09.05.03.92|Suministro y montaje de m.l. de bandeja de rejilla tipo Rejiband, en los lugares en que la bandeja instalada no sea sufiiciente o no llegue, bajo el visto bueno de la DF, marca PEMSA, fabricada con varillas de diámetro 4.5 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60232300 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE–EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.
Reposiciónes y ampliaciones 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.|
~C|09.05.03.93|m|PREVISIÓN BANDEJA REJIBAND 60X400|0|010623|0|
~T|09.05.03.93|Suministro y montaje de m.l. de bandeja de rejilla tipo Rejiband, en los lugares en que la bandeja instalada no sea sufiiciente o no llegue, bajo el visto bueno de la DF, marca PEMSA, fabricada con varillas de diámetro 4.5 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 400x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60232400 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE–EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 
Reposiciónes y ampliaciones
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.|
~C|09.05.03.N|u|REFORMA CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN RED NORMAL|0|080623|0|
~T|09.05.03.N|Suministro y montaje del material necesario para alojar los elementos de protección y mando de los nuevos circuitos (iluminación, fuerza y mando), según esquemas unifilares, en el cuadro general de baja tensión (red NORMAL y GRUPO) asi como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
De las características indicadas en el diagramas unifilares, incluso borneros, punteras, material de cableado y conexionado.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Protecciones con polo y neutro protegido (2P, 4P), de uso terciario (EC 60947-2) para todos los PIAs.
- Interruptores seccionadores en carga: SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF
- Portafusibles: con fusibles adecuados instalados, SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Interruptores diferenciales: SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Descargador de sobretensiones Clase I + II : CIRPROTEC / SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Aparatos de maniobra: selectores, relés, contactores, telerruptores SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Relojes: FINDER / SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF 
- Bornero salida para todo el cableado y para entrada de señales conbenientemente etiquetado
- Todo el cableado llevará punteras en sus terminaciones.
- Canaleta ranurada para el reparto del cableado dentro del cuadro.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- La entrada y salida de líneas a cada cuadro debe hacerse mediante bandeja de chapa perforada la base con tapa ciega, independientes la entrada de la salida, no con tubo.
- Bandeja portadocumentoscon esquema unifilar final + planos instalación eléctrica + fichas y manuales de equipos
- Etiquetado de contacto de instalador en el frontal
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halógenos.

Relación de elementos (comprobar con unifilares)
16 - IMT 2P CURVA C / 10A 
27 - IMT 2P CURVA C / 16A 
05 - IMT 4P CURVA C / 16A 
01 - IMT 4P CURVA C / 20A 
02 - IMT 4P CURVA C / 63A 
02 - MT 3P CURVA C / 10A 
01 - IDF 2P TIPO AC / 25A - 30 mA
03 - IDF 2P TIPO F[si] / 25A - 30 mA
01 - IDF 4P TIPO AC / 25A - 30 mA
02 - IDF 4P TIPO B / 25A - 300 mA
03 - IDF 2P TIPO AC / 40A - 30 mA
05 - IDF 2P TIPO F[si] / 40A - 30 mA
07 - IDF 4P TIPO AC / 40A - 30 mA
02 - IDF 4P TIPO AC / 63A - 300 mA
01 - MT + DIF 4P CURVA C / 200A / 300mA TIPO AC - REG
01 - SOBRETENSIOBES CLASE I y II (y su protección según fabricante)
09 - TELERRUPTORES 10A
03 - CONTACTORES10A
01 - RELOJ ASTRONOMICO 2 VIAS

El cuadro, una vez terminado, dispondrá de un 25 % de espacio en reserva.
El cuadro quedará totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control de iluminación necesarios
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~C|09.05.03.S|u|REFORMA CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN RED GRUPO|0|080623|0|
~T|09.05.03.S|Suministro y montaje del material necesario para alojar los elementos de protección y mando de los nuevos circuitos (iluminación, fuerza y mando), según esquemas unifilares, en el cuadro general de baja tensión (red GRUPO) asi como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
De las características indicadas en el diagramas unifilares, incluso borneros, punteras, material de cableado y conexionado.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Protecciones con polo y neutro protegido (2P, 4P), de uso terciario (EC 60947-2) para todos los PIAs.
- Interruptores seccionadores en carga: SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF
- Portafusibles: con fusibles adecuados instalados, SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Interruptores diferenciales: SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Descargador de sobretensiones Clase I + II : CIRPROTEC / SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Aparatos de maniobra: selectores, relés, contactores, telerruptores SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Relojes: FINDER / SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF 
- Bornero salida para todo el cableado y para entrada de señales conbenientemente etiquetado
- Todo el cableado llevará punteras en sus terminaciones.
- Canaleta ranurada para el reparto del cableado dentro del cuadro.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- La entrada y salida de líneas a cada cuadro debe hacerse mediante bandeja de chapa perforada la base con tapa ciega, independientes la entrada de la salida, no con tubo.
- Bandeja portadocumentoscon esquema unifilar final + planos instalación eléctrica + fichas y manuales de equipos
- Etiquetado de contacto de instalador en el frontal
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halógenos.

Relación de elementos (comprobar con unifilares)
04 - IMT 2P CURVA C / 10A 
09 - IMT 2P CURVA C / 16A 
01 - IMT 4P CURVA C / 20A 
05 - IDF 2P TIPO AC / 40A - 30 mA
01 - IDF 2P TIPO F[si] / 40A - 30 mA
01 - SOBRETENSIOBES CLASE I y II (y su protección según fabricante)
03 - TELERRUPTORES 10A


El cuadro, una vez terminado, dispondrá de un 25 % de espacio en reserva.
El cuadro quedará totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control de iluminación necesarios
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~C|09.05.04|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 3G1.5 MM2.|0|230523|0|
~T|09.05.04|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.|
~C|09.05.05|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 3G2.5 MM2.|0|230523|0|
~T|09.05.05|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.|
~C|09.05.06|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 3G2.5 MM2|0|230523|0|
~T|09.05.06|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.|
~C|09.05.07|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 3G4 MM2|0|230523|0|
~T|09.05.07|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.08|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G2.5 MM2.|0|230523|0|
~T|09.05.08|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2.5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.|
~C|09.05.09|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G4 MM2|0|050523|0|
~T|09.05.09|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.091|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G6 MM2|0|050523|0|
~T|09.05.091|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.092|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G10 MM2|0|240523|0|
~T|09.05.092|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.093|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G16 MM2|0|240523|0|
~T|09.05.093|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.
.|
~C|09.05.094|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G25 MM2|0|240523|0|
~T|09.05.094|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.095|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G35 MM2|0|010623|0|
~T|09.05.095|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.096|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 4G70 MM2|0|080623|0|
~T|09.05.096|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.10|m|COND. COBRE SZ1-K (AS+) 0.6/1KV 5G2.5 MM2.|0|080623|0|
~T|09.05.10|Suministro e instalación de cable multipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja. Incluso accesorios, elementos de sujeción y canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.11|m|BANDEJA METALICA PERFORADA 300X60 MM|0|280620|0|
~T|09.05.11|Suministro e instalación de Bandeja metalica perforada de ala alta, galvanizada de 300X60 mm, incluyendo formas y accesorios. Son formas: Esquinas, Derivaciones, Cambios de nivel, etc. Son accesorios: Soportes, Empalmes, Tornilleria, etc. Totalmente instalada. Tapa en tramos verticales entrada / salida cuadro y locales técnicos. Reposiciónes y ampliaciones
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.12|u|CAJA DE DERIVACION 110X110X90 MM|0|210918|0|
~T|09.05.12|Suministro e instalación de Caja de derivacion de plastico de 110X100X90 mm. Incluso bornes fijaciones y elementos de soportacion. Totalmente instalada.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.13|u|CAJA DE DERIVACION 200X200X90 MM|0|210918|0|
~T|09.05.13|Suministro e instalación de Caja de derivacion de plastico de 200X200X90 mm. Incluso bornes fijaciones y elementos de soportacion. Totalmente instalada.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.13.1|u|CANAL ALUMINIO|0|120523|0|
~T|09.05.13.1|Suministro e instalación de canal protectora de aluminio, color aluminio RAL 9006, tipo UNEX, serie 93 o equivalente aprobada por DF, de 50x80 mm, con una tapa de 65 mm de anchura, con grados de protección IP4X e IK07, con 1 compartimento.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.14|u|MECANISMO CON CARGADOR USB|0|280420|0|
~T|09.05.14|Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra con dos cargadores USB, con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 no propagador de la llama y conductor de cobre RZ1-K(AS), libre de halogenos, no propagador de llama y opacidad reducida de seccion 3G2,5 mm², en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 16 A, marca ACIER, LÉBENOID, serie SOLO MANHATAN y CARAT, o equivalente, 1 elem. negro mate marco (REF. 8200617-098) 
Tapa para base de enchufe schuko con 2 bocas carga USB 2.1A tipo A (REF. 8200049-098)
Base schuko con doble cargador USB 2.1A (REF. 7501432-039)
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.Totalmente montado y funcionando.
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del mecanismo en función de su ubicación; pared, banco,.........|
~C|09.05.15|u|BASE DE ENCHUFE MONOFASICA 16A|0|280420|0|
~T|09.05.15|Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado y conductor RZ1-K, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.).
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación
Totalmente conexionado e instalada.
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del mecanismo en función de su ubicación; pared, banco,.........|
~C|09.05.15.1|u|BASE DE ENCHUFE MONOFASICA 16A CANAL|0|120523|0|
~T|09.05.15.1|Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra lateral realizada para su instalación en canal de aluminio, con tapa, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.). Color aluminio.
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación
Totalmente conexionado e instalada.
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del mecanismo en función de su ubicación; pared, banco,.........
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.16|u|PUNTO DE ALIMENTACION MONOFASICA|0|280420|0|
~T|09.05.16|Suministro e instalación de punto de alimentación trifásica F+N+T, en techo, pared, o suelo, con toma de tierra, realizado bajo tubo corrugado y conductor RZ1-K, en sistema monofásico con toma de tierra, incluyendo todos los elementos necesarios para dejar la alimentación conectada al recepctor 
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del punto de alimentación en función de su ubicación y aparato a alimentar.|
~C|09.05.17|u|BASE DE ENCHUFE TRIFASICA 16A|0|280420|0|
~T|09.05.17|Suministro e instalación de toma CETAC 16 A.3P+N+T, con toma de tierra, incluso caja de conexión, caja de mecanismos y base de enchufe SIMON o similar 
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación
Totalmente conexionado e instalada.
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del punto de alimentación en función de su ubicación y aparato a alimentar.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.18|u|PUNTO DE ALIMENTACION TRIFASICA|0|280420|0|
~T|09.05.18|Suministro e instalación de punto de alimentación trifásica 3F+N+T, en techo, pared, o suelo, con toma de tierra, realizado bajo tubo corrugado y conductor RZ1-K, en sistema trifásico con toma de tierra, en caja estanca empotrada o superficie según posicion, incluyendo todos los elementos necesarios para dejar la alimentación conectada al recepctor 
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del punto de alimentación en función de su ubicación y aparato a alimentar.|
~C|09.05.19|u|PUESTO DE TRABAJO CAJA|0|211222|0|
~T|09.05.19|CAJA PARED PUESTOS DE TRABAJO
Para conexion elementos de caja TPV
Suministro e instalación de centralización para adosar en pared de tres columnas para tres módulos dobles 90x45:

C1- 2 tomas de corriente 2P 16A 250V blancas
C2- 2 tomas de corriente 2P 16A 250V rojas
C3- 2 conectores RJ45 cat 6 UTP

Tipo SIMON / MMConecta Estandar o equivalente aprobado por DF.

Incluyendo, tapa de enrasamiento y la parte proporcional de derivación desde el circuito principal en bandeja, constituida por tres conductores libres de halógenos (fase, neutro y tierra) de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado 2221 libre de halógenos de diámetro 20 mm.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.05.19.1|u|PUESTO DE TRABAJO TECHO|0|240523|0|
~T|09.05.19.1|CAJA TECHO PUESTOS DE TRABAJO
Para conexión de WIFI, CCTV, etc.
Suministro e instalación de centralización para adosar en techo para dos módulos dobles 90x45:

C1- 2 tomas de corriente 2P 16A 250V blancas
C2- 2 conectores RJ45 cat 6 UTP

Tipo SIMON / MMConecta Estandar o equivalente aprobado por DF.

Incluyendo, tapa de enrasamiento y la parte proporcional de derivación desde el circuito principal en bandeja, constituida por tres conductores libres de halógenos (fase, neutro y tierra) de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado 2221 libre de halógenos de diámetro 20 mm.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.05.20|u|TOMA TECHO MENUBOARD|0|211222|0|
~T|09.05.20|Suministro e instalación de centralización para adosar en techo para un módulo dobles 90x45:

- 1 toma de corriente 2P 16A 250V
- 1 conectores RJ45 cat 6 UTP

Tipo SIMON / MMConecta Estandar o equivalente aprobado por DF.

Incluyendo, tapa de enrasamiento y la parte proporcional de derivación desde el circuito principal en bandeja, constituida por tres conductores libres de halógenos (fase, neutro y tierra) de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado 2221 libre de halógenos de diámetro 20 mm.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.05.21|u|INTERRUPTOR SENCILLO|0|280420|0|
~T|09.05.21|Suministro y montaje en instalación empotrada de punto de luz simple, incluido interruptor (10A) completo con caja, tecla, marco y placa y parte proporcional de conexionado a circuito y lumnarias, realizadocon conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado 2221 empotrado libre de halógenos de diámetro 20 mm, incluido, p.p. de replanteo, de cajas de derivación y registros, de piezas de unión, de bridas de fijación, de bornas de conexión, de pequeño material, etc.
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.22|u|PUNTO DE LUZ PULSADOR|0|020520|0|
~T|09.05.22|Suministro y montaje en instalación empotrada de pulsador para accionamiento general de iluminación / extractores, incluido pulsador completo (en diferentes centralizaciones) con caja, tecla, marco y placa y parte proporcional de conexionado a circuito, realizado con conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado 2221 empotrado libre de halógenos de diámetro 20 mm, incluido, p.p. de replanteo, de cajas de derivación y registros, de piezas de unión, de bridas de fijación, de bornas de conexión, de pequeño material, etc.
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.05.23|u|TIMBRE ACCESO PERSONAL|0|210918|0|
~T|09.05.23|Ud. Suministro e instalación de timbre para el acceso trasero compuesto por pulsador marca Simón con visor y timbre interior de legrand o equivalente. Incluso caja de empotrar y accesorios, elementos de sujeción y montaje y conexionado. Totalmente instalado y conectado.
Nota: Confirmar con IFEMA la instalación, o no de este elemento.|
~C|09.05.23.1|u|BATERIA DE CONDENSADORES|0|080623|0|
~T|09.05.23.1|Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 76 kVAr de potencia reactiva, de 3/4 escalones con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:4, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, con contactores y fusibles. Tipo CIRCUTOR OPTIM 5 P&P o equivalente aprobada por DF e IFEMA

Se verificará con mediciones la potencia a instalar una vez instalados todos los consumidores. 

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.05.25|u|LEGALIZACIÓN COMPLETA DE LA INSTALACIÓN|0|280420|0|
~T|09.05.25|LEGALIZACION COMPLETA DE LAS INSTALACIONES DEL CAPITULO para cumplimiento de la reglamentación vigente, comprendiendo proyectos y D. Obra visados, inspecciones, pruebas, dictámines y todos los tramites técnicos y administrativos necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.
Entrega de las instalaciones legalizadas, sin temas pendientes, incluido pago de tasas, registros visados, etc., y con entrega de documentación completa a la propiedad.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa según proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.06#||INSTALACIÓN DE ANTIHURTO, MEGAFONIA WIFI|0|060720|0|
~D|09.06#|09.06.01\1\1\|
~T|09.06#|Nota: Ud, trabajos de coordinación con el personal de mantenimiento de ifema para el desmontaje, acopio y posterior montaje de los elementos en techo o pared afectados por demoliciones en las instalaciones de ANTIHURTO, MEGAFONIA WIFI Y CCTV.
Estas actuaciones serán realizadas por personal de ifema y deberán ser coordinadas por el jefe de obra informando a la DF|
~C|09.06.01|Ud|DESMONTAJE, MONTAJE DE ELEMENTOS Y RECONEXION|0|060720|0|
~T|09.06.01|Coordinación del desmontaje, montaje y reconexión de elementos correspondientes a las instalaciones de audiovisuales y datos existentes tales como cámaras de videovigilancia, detectores antihurto, altavoces, etc. Cualquier modificación o ajuste, desconexión, desmontaje, cambio de posición de equipos que sea necesario debido a las obras deberá ser coordinado y realizado por IFEMA.|
~C|09.07#||INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES Y DATOS|0|180520|0|
~D|09.07#|09.07.01\1\1\09.05.03.91\1\10\09.07.02\1\640\09.07.21\1\17\09.07.03\1\2\09.07.04\1\18\09.07.06\1\1\09.07.07\1\15\09.07.08\1\1\|
~T|09.07#|El local dispone de un rack de 19” para realizar la distribución del cableado por tanto la instalación debe realizarse con los siguientes parámetros:
·El Sistema de Cableado Horizontal de datos deberá sermínimo de categoría 6 o superior, el cual debe cumplir con los estándares indicados en la última normativa publicada (ISO/IEC 11801, EIA/TIA-568, AENOR 50173) y los que derivando de ellos, normalicen los Sistemas de Cableado Estructurado.
o Cableado estructurado para los puntos propuestos en el proyecto:
-Será realizado extremo a extremo totalmente canalizado y con todos sus elementos en Cat 6 UTP
-El cableado terminará en el extremo del rack en panel de conexión de 19” 1 U Cat 6 UTP y en el extremo del punto de acceso en caja de superficie con conector hembra RJ45 Cat 6 UTP formato Keystone bajo bandeja de canalización, y ambas terminaciones correctamente identificadas y etiquetadas con la nomenclatura que IFEMA indique en su momento.
-En ambos extremos el parcheado se realizará con latiguillos Cat 6 UTP y estará etiquetado en cada extremo con la nomenclatura que IFEMA indique en su momento.
-Todos los conectores aéreos irán protegidos con cinta autosoldable, vulcanizada o termorretráctil para protegerlos de agentes externos como condensaciones y polvo.
-Todos los materiales plásticos utilizados deberán cumplir con el estándar UL-94V0, que garantiza el tratamiento del material plástico contra el fuego.
-Todos los elementos de la instalación se entregarán total y correctamente instalados y comprobados según protocolo de pruebas definido.
-Se deberá facilitar la Certificación de punto de cableado mediante equipo Fluke ( incluida p.p documentación y planos)|
~C|09.07.01|u|REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE|0|080623|0|
~T|09.07.01|Trabajos necesarios para la comprobación de buen funcionamiento y estado de las instalaciones de audiovisuales y datos presentes en el local, que se mantienen (rack, acometida, seguridad, megafonia, ...) y desmontaje de la instalación obsoleta averiada o no funcional para la nueva implantación. Incluyendo la revisión de: cableado, canalizaciones, y todos los elementos existentes y necesarios para que las instalaciones funcionen correctamente.|
~C|09.07.02|m|CABLE DE 4 PARES COBRE CAT 6|0|010623|0|
~T|09.07.02|Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro, incluso canalización, según EN 50288-6-1.
Desde salida de rack a toma terminal
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.|
~C|09.07.03|u|TOMA INFORMATICA RJ45 CAT 6|0|080623|0|
~T|09.07.03|Suministro e instalaciónde cabezal macho blindado RJ45 en los dos extremos del cable. 
Nota: Cada unidad incluye 2 terminales RJ45, uno en cada extremo del cable. 
Totalmente montado y funcionando.

NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar su instalación.|
~C|09.07.04|u|CONEXIÓN DE LINEAS CON RACK|0|180520|0|
~T|09.07.04|Conexión de líneas nuevas con rack existente y revisión de las existentes. 
Incluso latiguillos RJ45 cat6 macho macho de 1 m. desde boca de rack a switch y ampliación de patch panel si fuera necesaria

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.07.06|u|CERTIFICACION DEL CABLEADO|0|080623|0|
~T|09.07.06|Certificación de todos los puntos del local conforme a categoría 6.Clase EA, cumplimento con el estándar ANSI/TIA/EIA 368B.Se certificará cada tramo para cumplir estándares ANSI/TIA/EIA 368B para categoría 6, se entregara resumen de resultados de las pruebas realizadas.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
.|
~C|09.07.07|m|CABLE BUS DE COMUNICACIONES|0|010623|0|
~T|09.07.07|Suministro e instalación de cable de bus de comunicaciones, válido para sistemas bus múltiples basados en RS485 / RS422 de 2 pares trenzados, blindado, incluso canalización, según EN 50288-6-1.Totalmente instalado y conexionado.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.|
~C|09.07.08|u|CONVERSOR RS-485/RS-232 A ETHERNET|0|010623|0|
~T|09.07.08|Suministro e instalación de Conversor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) con servidor web integrado para configuración, tipo TCPRS1+ de CIRCUTOR o equivalente aprobada por DF e IFEMA.
La instalación del equipo se realiza dentro de un cuadro eléctrico o envolvente, con fijación en carril DIN (IEC 60715). Conecta hasta 32 equipos por el bus de comunicaciones RS-485.

Totalmente instalado y conexionado.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~C|09.07.21|u|MONTAJE PUNTO DE RED|0|010623|0|
~T|09.07.21|Montaje de punto de red en terminal hembra RJ45 cat 6 con cable UTP cat. 6  incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material. Todo ello según especificaciones de proyecto y normativa. Tipo keystone
En patch panel de rack y puesto de trabajo
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar su instalación.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.08#||INSTALACION GAS|0|131119|0|
~D|09.08#|09.08.01\1\4\09.08.02\1\1\09.08.03\1\1\09.08.04\1\11\09.08.05\1\2\09.08.06\1\2\09.08.07\1\1\09.08.08\1\1\09.08.09\1\1\09.08.10\1\1\|
~T|09.08#|Nota: Todas las partidas están medidas incluyendo suministro, instalación, montaje y conexionado, la unidad funcionando.
En el caso de instalaciones nuevas que hayan ir conectadas con instalaciones existentes se dejará la instalación nueva totalmente contectada a la existente.|
~C|09.08.01|m|TUBERÍA DE ACERO 3/4"|0|070523|0|
~T|09.08.01|Suministro e Instalación de Tubería para gas en acero de espesor de 3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.|
~C|09.08.02|Ud|LLAVE DE CORTE INSTALACIÓN DE GAS 3/4|0|131119|0|
~T|09.08.02|Suministro e Instalación de Llave de corte para instalación de gas de 3/4" totalmente instalada.|
~C|09.08.03|Ud|REUBICACIÓN DE DETECTOR DE GAS|0|070523|0|
~T|09.08.03|Reubicación del detector de gas ubicado en la zona de parrilla a su nueva posición según planos de proyecto. Incluye cableado para su conexión a la central. Totalmente instalado y funcionando.|
~C|09.08.04|Ud|CONDUCTO PARA VENTILACIONES DE GAS. CLIMAVER NETO. 200x200mm|0|060720|0|
~T|09.08.04|Ml. Suministro y montaje de conducto rectangular de climaver neto de 200x200 mm para ventilación natural; superior, de la instalación de Gas, Incluyendo p.p. de elementos de fijacion, embocaduras, derivaciones, piezas especiales. Totalmente instalada, con una reacción al fuego tipo A1, y conforme a la UNE EN 13501-1. Uniones, Refuerzos" y  Soportes, para su fijación al forjado superior. 

Totalmente instalado y embocado a las rejillas de ventilación, tanto en zona de cocina, como en fachadas. Confirmar en Obra

Nota: Esta partida se trata de una previsión, a falta de confirmar si ya hay ventilaciones existentes en el local.|
~C|09.08.05|Ud|REJILLAS INTERIOR DE 200x200mm.VENTILACIÓN NATURAL GAS|0|060720|0|
~T|09.08.05|Ud. Suministro e instalación de rejilla interior de lamas fijas para ventilación natural de la instalación de gas con dimensiones de 200x200 mm
Totalmente instalada. Incluida la embocadura a conducto de ventilación. Lacadas color rojo corporativo. Incluidos accesorios.|
~C|09.08.06|Ud|REJILLAS EXTERIOR EN FACHADADE 200x200mm.VENTILACIÓN NATURAL GAS|0|060720|0|
~T|09.08.06|Ud. Suministro e instalación de rejilla exterior de lamas fijas en fachada para ventilación natural de la instalación de gas con dimensiones de 200x200 mm
Totalmente instalada. Incluida la embocadura a conducto de ventilación. Lacadas color rojo corporativo. Incluidos accesorios|
~C|09.08.07|Ud|DESCONEXIÓN, DESMONTAJE Y RETIRADA DE INSTALACIÓN EXISTENTE|0|200520|0|
~T|09.08.07|Desmontar y condenar la instalación o parte de ella que no sea necesaria para el estado reformado, incluyendo todas sus piezas y elementos como llaves, válvulas, tuberías, cableado, etc. Corte, desmontaje y taponado de tuberías y valvulería. Retirada hasta gestor de residuos autorizado. Se eliminan todos los elementos de la red afectados por las obras que no queden ocultos con medios manuales. El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

NOta: Según la información incluida en planos, en función de las diferencias entre el estado actual y el estado reformado y realizado por instalador homologado, o cerificado.|
~C|09.08.08|Ud|CONEXIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO DE GAS A RED EXISTENTE|0|060720|0|
~T|09.08.08|Trabajos necesarios para la conexión de  los nuevos elementos a GAS,  a la red existente.
 Incluso p.p. de codos, llaves y piezas especiales. Totalmente conexionado y realizado por instalador homologado, o cerificado|
~C|09.08.09|Ud|CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GAS|0|310720|0|
~T|09.08.09|Certificado de instalación de elaboración de documentación y certificado de instalador autorizado, necesario para la legalización de los nuevos elementos incorporados como; nuevos equipos a gas, detectores de fuga, ventilaciones...
Tramitación de legalización de la instalación con OCA, Industria u organismo que lo solicite.

Nota: Sólo si fuera necesario. Partida a justificar.|
~C|09.08.10|Ud|PROYECTO Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN|0|150523|0|
~T|09.08.10|Proyecto de instalación, para legalización de instalaciones ante la delegación de Industria, incluye gastos de visado y dirección facultativa ante Colegio oficial correspondiente, tasas de Industria y tasas de certificado de OCA.
Incluso 3 copias en soporte informatico de planos as built, tramitacion y tasas de la OCA incluídas, certificado fin de obra visado y cuantas tramitaciones sean necesarias para legalización de la instalación.|
~C|10#||PINTURA|0|091215|0|
~D|10#|10.01\1\680.83\|
~C|10.01|M2|PINTURA PLÁSTICA LISA COLOR|0|091215|0|
~D|10.01|mO01OB300\1\0.1\mO01OB310\1\0.1\mP25OZ020\1\0.07\mP25OP020\1\0.06\mP25EI030\1\0.3\mP25W030\1\0.2\%CI0300\1\0\|
~T|10.01|Suministro y aplicación de pintura plástica antipolvo lisa lavable, sobre paramentos verticales y horizontales, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y mano de acabado; según normas.
Medida la superficie ejecutada y en orden de servicio.
Color según plano de acabados.|
~C|11#||CARPINTERÍA MADERA|0|040620|0|
~D|11#|11.05\1\4\11.06\1\34.45\11.07\1\13.27\11.08\1\4.15\11.10\1\4.7\|
~C|11.05|UD|TOPES PUERTA ACERO INOX.|0|080623|0|
~T|11.05|Suministro y colocación de topes de puertas en acero inox. tipo OCARIZ mod. 564 o equivalente.|
~C|11.06|M2|REVESTIMIENTO PINO MELIS CON TINTE B-s1,d0|0|080623|0|
~T|11.06|Suministro y colocación de revestimiento de madera de pino melis tratado con fresado según detalle en plano, espesor total 10mm. Acabado con tinte reacción al fuego B-s1,d0 y color a definir por DF. Fijado a soporte con adhesivo y cinta doble cara. Se incluye replanteo, nivelado, cortes, accesorios montaje, rejuntado de piezas y limpieza; colocado según normas e instrucciones del fabricante. Tipo Moldupanel Curvasan P100 o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.

Medida la superficie ejecutada.|
~C|11.07|M2|REVESTIMIENTO TABLAS PINO B-s1,d0|0|040620|0|
~T|11.07|Suministro y montaje de lamas machihembradas de pino gallego de varios anchos (90-100-120-140mm) con longitud 2500mm y 17mm de espesor, con bisel en las dos caras, acabado natural cepillado fino con barniz castaño B-s1, d0 para revestimiento vertical en sala, clavado sobre rastreles (incluidos en el precio). Tipo FINSA o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.

Medida la superficie ejecutada.

Se presentará muestra barnizada previo al montaje para validación por DF e IFEMA.|
~C|11.08|ML|REFUERZO TABIQUE|0|050623|0|
~T|11.08|Refuerzos en tabique con perfiles o tableros para soportar puntualmente cargas pesadas.|
~C|11.10|ML|REMATE LISTÓN MADERA HAYA 50x20 mm|0|080623|0|
~T|11.10|Suministro y colocación de listón de madera de haya acabado barniz incoloro c-s2,d0. Para protección de papel pintado en pared. Colocación a 75cm del suelo (altura de las mesas). Sección de listón 50x20mm.|
~C|12#||CARPINTERIA METÁLICA|0|091215|0|
~D|12#|12.02\1\36.62\12.05\1\28.37\12.06\1\87.78\12.09\1\6\12.10\1\15\12.13\1\21.37\12.15\1\84.15\12.16\1\47.52\12.17\1\121.68\12.21\1\22.26\12.24\1\15.44\12.25\1\18.32\12.26\1\18.32\12.28\1\9.06\12.29\1\7\12.30\1\1\12.31\1\1\12.32\1\2\12.33\1\1\12.40\1\1\12.41\1\0.24\12.42\1\0.16\12.43\1\1\|
~C|12.02|M2|PUERTAS PLEGABLES ALUMINIO|0|050623|0|
~T|12.02|Suministro e instalación de conjunto de puertas plegables en aluminio anodizado plata o RAL similar a carpinterías existentes con cerco perimetral, guía superior vista y guía inferior empotrada en suelo. Sistema de apertura en librillo con vidro 4+4 incluido en el precio. Perfilería 40mm.  Roza en suelo para empotrar guía, recibido/atornillado a paramentos laterales y sellado perimetral con silicona neutra, incluidos en el precio. Completamente instalado y probado. Tipo sistema mallorquina Umbral de ITESAL o equivalente previa aprobación por DF e IFEMA.
Con cerraduras: todos los bombillos que se instalen nuevos deben ser compatibles con la marca IKON para cumplir con el Plan de amaestramiento de todas las llaves y bombillos de apertura del recinto implantado por la Dirección de Seguridad de IFEMA|
~C|12.05|M2|PERGOLA SOBRE ESTACIONES|0|050623|0|
~T|12.05|Formación y colocación de pérgola en tubo de acero galvanizado 50x50x1,5mm con uniones soldadas, con malla deployé de chapa estirada 12 x 9,5mm y sección nervios 0,8mm (proveedor de referencia Mallas Medina o equivalente)  sólo en zona de exposición. Según diseño en plano detalle. Termolacado en RAL 5002. Medida la superficie en planta. Se incluyen las soldaduras, los cortes, casquillos, piezas especiales, elementos auxiliares de montaje y anclaje a forjado mediante varilla roscada.

Cuantía máxima acero 8kg/m2

Se deberá presentar muestra de la malla para aprobación previa por parte de Ifema y DF

Nota: se anclará o soldará a elementos portantes de hormigón o acero tales como vigas, viguetas, nervios. Nunca a bovedillas u otros elementos de relleno.|
~C|12.06|M2|PERGOLA EN SALA. BLANCA|0|050623|0|
~T|12.06|Suministro y formación de pérgola en tubo de acero negro 100x50x2mm con uniones soldadas y termolacado en RAL 9001.Con zona entramada con malla 12 x9,5mm y sección nervios 0,8mm (proveedor de referencia Mallas Medina o equivalente). y con zona  con trama  de  tubo de acero hueco Ø20mm en sentido transversal soldado al bastidor perimetral en punto medio. 
Todo termolacado en RAL 9001 y según plano detalle e indicaciones de la DF. Medida en la superficie en planta. Se incluyen las soldaduras, los cortes, casquillos, piezas especiales, elementos auxiliares de montaje y anclaje a forjado, pared o pilares mediante varilla roscada,estribo de fijación,  taco quimico y tornillería. 
Nota: se anclará o soldará a elementos portantes de hormigón o acero tales como vigas, viguetas, nervios. Nunca a bovedillas u otros elementos de relleno.|
~C|12.09|UD|PLACA DE ANCLAJE EN FORJADO 150x150|0|050623|0|
~T|12.09|Suministro y anclaje de placa de acero negro 150x150x5mm a forjado, con acabado termolacado color a definir, con 4 anclajes químicos profundidad mínima 80mm, varilla roscada M12, tuerca y arandela.
La funciónes suspender de él las pérgolas que o elementos que no puedan anclarse directamente a elementos portantes del forjado. Se incluyen las perforaciones, cortes, soldaduras, casquillos, piezas especiales y elementos auxiliares de montaje.
Nota: se anclará o soldará a elementos portantes de hormigón o acero tales como vigas, viguetas, nervios. Nunca a bovedillas u otros elementos de relleno.|
~C|12.10|ml|ÁNGULO L50.3 PARA ANCLAJE EN FORJADO|0|050623|0|
~T|12.10|Suministro y montaje de subestructura metálica realizada en ángulo L 50.50.3  con fijaciones a viguetas o nervios de forjado mediante taco mecánico mínimo M12. La función de este perfil es suspender de él las pérgolas u otros elementos colgados que no puedan anclarse directamente a elementos portantes del forjado. Se incluyen las perforaciones, cortes, soldaduras, casquillos, piezas especiales y elementos auxiliares de montaje.
Nota: se anclará o soldará a elementos portantes de hormigón o acero tales como vigas, viguetas, nervios. Nunca a bovedillas u otros elementos de relleno.|
~C|12.13|ML|APOYA-BANDEJAS y PIEZA DE REMATE SUPERIOR|0|050623|0|
~T|12.13|Suministro y montaje de apoya-bandejas atornillado  estructura de barra  realizado en tubo de acero negro   40x40 y 40x20, con malla 12 x9,5mm y sección nervios 0,8mm (proveedor de referencia Mallas Medina o equivalente). Termolacado RAL 5002. Según plano detalle. Cuantía máxima de acero: 5kg/ml. Se incluyen las soldaduras, los cortes, los despuntes y las piezas especiales.Se deberá presentar muestra de la malla para aprobación previa por parte de Ifema y DF. Incluidos modulos desmontables y perfil corrido 40x20 por todo el frente superior de las barras y mostradores|
~C|12.15|ML|RODAPIE TUBO ACERO 60X20|0|050623|0|
~T|12.15|Suministro y colocación de rodapie en sala mediante tubo de acero negro 60.20.1,5mm termolacado en RAL 5002, fijado a soporte con adhesivo. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo y sellado.|
~C|12.16|ML|PLETINA 20.2|0|050623|0|
~T|12.16|Suministro y colocación de pletina de acero negro 2mm de espesor y canto 20mm termolacado en RAL 9001 para hacer falso refuerzo de pilares en serie. Ver plano detalle. Se incluyen soldaduras, cortes y fjiación a soporte con adhesivo.|
~C|12.17|ML|ANGULO L 20.2 LACADO BLANCO RAL 9001|0|050623|0|
~T|12.17|Suministro y colocación de ángulo en acero negro L 20.2mm termolacado en RAL 9001 para hacer falso refuerzo de pilares en serie. Ver plano detalle. Se incluyen soldaduras, cortes y fjiación a soporte con adhesivo.|
~C|12.21|ML|RODAPIÉ CHAPA TERMOLACADA RAL 5002 PLEGADA SOBRE DM|0|050623|0|
~T|12.21|Suministro y colocación de rodapié de chapa termolacada azul RAL 5002, plegada y pegada en forma de C sobre tablero mdf 100x16mm. Fijado a soporte con adhesivo. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo y sellado.|
~C|12.24|ML|CANALETA ALUMINIO TIPO CLIC ESTACIONES|0|050623|0|
~T|12.24|Suministro y colocación de canaleta en aluminio anodizado para alojamiento de mecanismos y paso de cableados eléctrico y telecomunicaciones por el interior del mostrador de las estaciones, con tapa de registro tipo clic. Dimensiones 100x50mm. Fijación con tornillos a estructura soporte. Se incluyen cortes y resolución de esquinas. Grados de protección IP4X e IK07, con 1 compartimento.|
~C|12.25|ML|CARGADERO TUBO 80X80|0|050623|0|
~T|12.25|Suministro y colocación de cargadero en tubo de acero galvanizado estructural 80x80x4mm, soldado a pilares metálicos o a placas de anclaje (no incluido en el precio), como soporte para fijación de paneles de vidrio suspendidos (tipo Dormakaba FSW o equivalente).|
~C|12.26|ML|PERFIL L ALUMINIO REMATE 80.40.2|0|050623|0|
~T|12.26|Suministro y colocación de perfil de aluminio anodizado plata para ocultar cargadero y remate de carpinterías de fachada. Ángulo L 80.40.2mm atornillado o fijado con adhesivo. Sellado perimetral con silicona neutra.|
~C|12.28|ML|PERFIL ENCUENTRO ESQUINAS|0|050623|0|
~T|12.28|Suministro y colocación de perfil en encuentro de esquinas de mostrador y junta entre módulos. Acabado latón cromado. Recibido con cemento cola al igual que el alicatado. Tipo Schluter DECO-MC125D o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.|
~C|12.29|UD|ESCUADRA TUBO 20X20 ACERO INOX PARA VITRINA|0|080623|0|
~T|12.29|Suministro y colocación de escuadra realizada en tubo de acero inox 20x20 con tapa de cierre en tubo hueco visto. Fijado mecánicamente a estructura soporte. Comprobar medidas en obra.
Dimensiones exteriores escuadra: 44x28cm.|
~C|12.30|UD|PUERTA METÁLICA VAIVÉN CON ÓCULO|0|050623|0|
~T|12.30|Suministro y montaje de puerta metálica de paso entre cocina y barra, con apertura vaivén y ventana integrada en la parte superior. Dimensiones según plano 205x90cm.
Lacado en azul equivalente a azulejo azul o granate, o blanco con revest modulpanel madera en cara exterior (medido aparte), con premarco. Se incluyen bisagras vaivén y moldura perimetral.|
~C|12.31|UD|PUERTA METÁLICA ABATIBLE CON ÓCULO|0|050623|0|
~T|12.31|Suministro y montaje de puerta metálica de paso abatible con ventana integrada en la parte superior. Dimensiones según plano 205x90cm.
Lacado color a definir, con premarco. Se incluyen bisagras y moldura perimetral.|
~C|12.32|UD|PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10|0|091215|0|
~D|12.32|mO01OB160\1\0.25\mO01OB170\1\0.25\mP23FM010\1\1\%CI0300\1\0\|
~T|12.32|Suministro y montaje de puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco. Hoja de 63mm de espesor, formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso. Incluye cerradura embutida en cierre, escudos, cilindro, llaves y manivelas antienganches RF de nylon color negro. Totalmente montada y comprobada.|
~C|12.33|UD|PUERTA ABATIBLE 2 HOJAS|0|050623|0|
~T|12.33|Suministro y montaje de puerta metálica de paso abatible de dos hojas. Dimensiones según plano 205x130cm.
Lacado color blanco similar a paredes, con premarco. Se incluyen bisagras y moldura perimetral.|
~C|12.40|UD|ESTRUCTURA TUBULAR PARA ANCLAJE DE RÓTULO PRINCIPAL|0|050623|0|
~T|12.40|M2. Suministro y colocación de estructura de sujeción de rótulo principal y anclaje a fachada, formado por bastidor perimetral de tubo 80X40X1,5mm y perfiles secundarios 40X40X1,5mm.|
~C|12.41|M2|REJILLA VENTILACION|0|050623|0|
~T|12.41|Suministro y montaje de rejilla para ventilacion en frente barra realizado en pletina de acero negro 20x20, con malla 12 x9,5mm y sección nervios 0,8mm (proveedor de referencia Mallas Medina o equivalente). Termolacado . Según plano detalle. Cuantía máxima de acero: 5kg/ml. Se incluyen las soldaduras, los cortes, los despuntes y las piezas especiales.Se deberá presentar muestra de la malla para aprobación previa por parte de Ifema y DF.|
~C|12.42|UD|REJILLA DE VENTILACION DE LAMAS FIJAS|0|050623|0|
~T|12.42|Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio anodizado color natural con espesor mínimo de 15 micras. Incluso tornillos, para fachada exterior. Se incluyen elementos auxiliares de montaje. Completamente montada.|
~C|12.43|UD|ESTANTERIA PARA INTEGRACION TVS|0|050623|0|
~T|12.43|Suministro y montaje de estanteria  en tubo de acero negro (secciones 30x30 ) con estantes con malla 12 x9,5mm y sección nervios 0,8mm (proveedor de referencia Mallas Medina o equivalente). Termolacada en RAL 5002 en sus partes vistas. Según plano detalle. Se incluyen las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y elementos auxiliares de montaje y anclaje, así como la fijación en obra a paredes.|
~C|13#||VIDRIERÍA|0|150908|0|
~D|13#|13.03\1\4.17\13.04\1\12.1\|
~C|13.03|M2|VIDRIO TEMPLADO 6MM ESTACIONES|0|091215|0|
~D|13.03|mO01OB320\1\1.2\mP14BA030\1\1.006\mP14W010\1\6\Totalmente in\1\1.5\%CI0300\1\0\|
~T|13.03|Suministro e instalación de vidrio templado 6mm para formación de vitrina en estaciones. Colocación sobre escuadras de tubo acero inox (no incluidas en el precio). Fijación con adhesivo incolor y sellado perimetral, compatible con el material soporte. Canto pulido y matado.|
~C|13.04|M2|ESPEJO|0|150908|0|
~D|13.04|mO01OB320\1\1.1\mP14G030\1\1.006\mP14W110\1\4\mP14W040\1\4\%CI0300\1\0\|
~T|13.04|Suministro y montaje de espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, fijado con masilla al paramento. Canto pulido y matado,incluido sellado perimetral. Totalmente instalado.|
~C|14#||GRÁFICA Y DECORACIÓN|0|050623|0|
~D|14#|14.02\1\65.94\14.03\1\37.67\14.04\1\1\14.05\1\6\14.07\1\1\14.08\1\8\14.09\1\12\14.10\1\16\14.11\1\24\14.12\1\60\14.13\1\75\14.16\1\1\14.17\1\7.13\14.18\1\112.31\14.22\1\60\14.23\1\3\|
~C|14.02|M2|PAPEL DECORATIVO T&J MOTIVO VEGETAL 2|0|050623|0|
~T|14.02|Suministro y colocación de papel pintado sobre paramentos verticales y horizontales con motivo vegetal definido en proyecto, incluso a más de 3m de altura. Fijado al paramento mediante encolado. Reacción al fuego B-s1,d0. Tipo Photowall modelo Scarlet Floral Sepia ref. e319215 o equivalente.|
~C|14.03|M2|CORTINAS DECORATIVAS EN VENTANALES|0|050623|0|
~T|14.03|Suministro y colocación de cortinas decorativas enrollables manual (con cadena) con tejido polyscreen (grado transparencia 5%). Incluso parte proporcional de elementos auxiliares (barras, fijaciones.) Totalmente instaladas. Tipo BANDALUX premium con tejido polyscreen 550 color Lino o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por DF e IFEMA.|
~C|14.04|UD|VINILOS PRÓXIMA APERTURA en CERRAMIENTO PROVISIONAL|0|050623|0|
~T|14.04|UD. Suministro y colocación de Vinilos decorativos con logo IFEMA y frase alusiva indicando la fecha de "Próxima Apertura". Colocados en Cerramiento Provisional de Local. Dimensiones: 2,00 x 2,00 m.|
~C|14.05|Ud|CARTELES ESTACIONES|0|050623|0|
~T|14.05|Suministro y colocación de carteles colgantes formados por: U de acero 15mm interiores y 20mm exteriores, con patillas atornilladas a estructura de Estaciones. Termolacado en negro mate. Tablero de madera contrachapada 15mm barniz natural 62x60cm cogido en la parte superior por U de acero. Impresión inkjet sobre tablero de madera a doble cara.Colección de gráficas correspondientes a las diferentes zona de barra:A confirmar artes finales|
~C|14.07|UD|RÓTULO CORPOREO EXTERIOR - RESTAURANTE|0|050623|0|
~T|14.07|Suministro y colocación de Rótulo corpóreo compuesto de las 11 letras sueltas que forman la palabra 'RESTAURANTE' cortadas en DM o PVC de al menos 20mm de espesor, lacado blanco, con  led flexible imitación a neon visto anclado en el frontal. Incluso anclaje, fijaciones, refuerzo bastidor trasero e iluminación. Medios auxiliares para colocación en altura. Materiales y dimensiones según artes gráficas. Ver plano detalle. Altura de letra según local entre 700mm y 1000.|
~C|14.08|UD|RÓTULO CORPOREO EXTERIOR - JARDIN O PARQUE|0|050623|0|
~T|14.08|Suministro y colocación de letra suelta para conformar rótulo mediante letras corpóreas en pvc o dm 20mm lacado en RAL según local. Valorado por unidad de letra. Incluso anclaje, fijaciones. Medios auxiliares para colocación en altura. Materiales y dimensiones según artes gráficas. Ver plano detalle.
Texto "Parque de", "Jardin", "Jardines" o "Jardines del" segun local . Altura de letra aproximadamente 126cm.|
~C|14.09|UD|RÓTULO CORPOREO EXTERIOR - NOMBRE DEL JARDIN|0|050623|0|
~T|14.09|Ud. Suministro y colocación de letra suelta para conformar rótulo mediante letras corpóreas en cajón de chapa lacada sin frontal (espesor mínimo cajón 100mm) con led flexible imitación a neón interior. Altura de letra entre 100 y 180cm segun local. Valorado por unidad de letra. Incluso anclaje, fijaciones e iluminación. Medios auxiliares para colocación en altura. Materiales y dimensiones según artes gráficas. Ver plano detalle.|
~C|14.10|UD|RÓTULO CORPOREO INTERIOR - JARDIN|0|050623|0|
~T|14.10|Ud. Suministro y colocación de letra suelta para conformar rótulo mediante letras corpóreas en pvc o dm 20mm lacado en RAL según local. Valorado por unidad de letra. Incluso anclaje, fijaciones. Materiales y dimensiones según artes gráficas. Ver plano detalle.Texto "Jardin", "Jardines" o "Jardines del" segun local . Altura de letra aproximadamente 25cm
Se incluye adhesivo para fijación y medios auxiliares para colocación hasta 3m de altura.|
~C|14.11|UD|RÓTULO CORPOREO INTERIOR - NOMBRE DEL JARDIN|0|050623|0|
~T|14.11|Ud. Suministro y colocación de letra suelta para conformar rótulo mediante letras corpóreas en pvc o dm 20mm lacado en RAL según local. Valorado por unidad de letra. Incluso anclaje, fijaciones.  Materiales y dimensiones según artes gráficas. Ver plano detalle. Texto "NOMBRE DE CADA JARDIN" segun local . Altura de letra aproximadamente 50cm.
Se incluye adhesivo para fijación y medios auxiliares para colocación hasta 3m de altura.|
~C|14.12|UD|PLANTAS ARTIFICIALES PARA MACETEROS Y EXENTAS|0|050623|0|
~T|14.12|Suministro y colocación de plantas artificiales ignífugas para maceteros y macetas exentas. Se incluye relleno artificial en caso de ser necesario. Medición orientativa, según unidades realmente instaladas.

Referencia ANDUDECOR o equivalente

MATA HELECHO ARTIFICIAL 40CM
PLANTA TRADESCANTIA ARTIFICIAL ALT 30CM
PALMERA ARECA ARTIFICIAL 46CM
PLANTA DIFEMBACHIA ARTIFICIAL DELUX ALT 46CM
PLANTA ANTURIO 44CM
MACETA AZALEA ARTIFICIAL
CACTUS SANSEVIERA CYLINDRICA ARITIFICIAL 75CM
MACETA PLANTA ERICA ARTIFICIAL 25CM
MATA CICLAMEN CON MACETA 25CM
MACETA PENSAMIENTOS ARTIFICIAL
PLANTA SAINTPAULIA 20CM EN MACETA

Ejemplares que vayan a juego con el papel pintado Gaulan o Photowall que identifica a cada local. Se deberán presentar muestras para su aprobación por parte de Ifema y la DF.|
~C|14.13|UD|PLANTAS COLGANTES ARTIFICIALES IGNIFUGAS|0|050623|0|
~T|14.13|Suministro y colocación de unidad de planta colgante artificial ignifuga de hasta 100cm de altura. Incluso fijación a estructura soporte y colocación. Medición orientativa, según unidades realmente instaladas.

Referencia ANDUDECOR o equivalente

PLANTA COLGANTE ENREDADERA 78CM
COLGANTE ESPARRAGUERA 82CM
HELECHO CON BROTES ARTIFICIAL ø 58CM
COLGANTE EUCALIPTO 100CM
PLANTA TREPADORA ARTIFICIAL 70CM


Ejemplares que vayan a juego con el papel pintado Gaulan o Photowall que identifica a cada local. Se deberán presentar muestras para su aprobación por parte de Ifema y la DF.|
~C|14.16|UD|ÁRBOL ARTIFICIAL máx 250cm|0|050623|0|
~T|14.16|Ud. Suministro y colocación de árbol artificial 250cm. Incluido transporte e instalación. Modelo a definir.

Referencia ANDUDECOR o equivalente

Ejemplar que vaya a juego con el papel pintado Gaulan o Photowall que identifica a cada local. Se deberá presentar muestra para su aprobación por parte de Ifema y la DF.|
~C|14.17|M2|JARDÍN VERTICAL ARTIFICIAL|0|050623|0|
~T|14.17|M2. Suministro y colocación de jardín vertical artificial para interior (plantas artificiales ignífugas) en placas de 100x100cm y densidad de plantación de 30 ud/m². Incluye estructura y fijación de la misma a soporte. Posibilidad de fabricación a medida.

Referencia ANDUDECOR o equivalente  

El precio aumentará 10€/m2 si el montaje es en altura.

Se deberán presentar muestras para su aprobación por parte de Ifema y la DF.|
~C|14.18|M2|FONDO VEGETAL CON RED DE CAMUFLAJE|0|050623|0|
~T|14.18|Suministro y montaje de red de camuflaje en color marrón-verde oliva sobre malla electrosoldada (incluida en el precio). Montaje en altura con medios auxiliares y fijaciones ocultas a soporte incluidos.

Precio de referencia red camuflaje: 3€/m2

Se incrementará la medición un 20% para pliegues y simulación de relieve.

Se deberán presentar muestras para su aprobación por parte de Ifema y la DF.|
~C|14.22|UD|MACETA BLANCA|0|050623|0|
~T|14.22|Suministro y colocación de maceta blanca en plástico resistente, con diámetro según tamaño planta. 

Referencia ANDUDECOR o equivalente

MACETERO CUENCO TES ø 22CM
MACETERO CUENCO TES ø 18CM 


Se deberán presentar muestras para su aprobación por parte de Ifema y la DF.|
~C|14.23|UD|MACETA DE SUELO|0|050623|0|
~T|14.23|Suministro y colocación de maceta blanca en plástico resistent Referencia ANDUDECOR o equivalente MACETERO CUENCO TES ø 32 CM M Se deberán presentar muestras para su aprobación por parte de Ifema y la DF.|
~C|15#||MOBILIARIO|0|260723|0|
~D|15#|15.02\1\1\15.03\1\8\15.05\1\62\15.06\1\9\15.08\1\5.1\15.09\1\4.7\15.11\1\1\15.12\1\4.85\15.13\1\19.33\15.14\1\7.18\15.18\1\52\15.21\1\72\15.22\1\103\15.23\1\3\15.28\1\1\15.29\1\2.77\15.30\1\2.72\15.31\1\2\15.33\1\13\15.39\1\4\15.40\1\2\15.41\1\1\15.43\1\2\15.44\1\1\|
~C|15.02|UD|MESA REDONDA 6P|0|260723|0|
~T|15.02|Suministro y colocación de mesa redonda para 6 personas (diámetro 140cm) con tablero de DM hidrófugo 30mm y laminado arce 0,8mm en tapa y canto de tablero. Pie en tubo de acero 30x30 termolacado negro en forma de cruceta según diseño en plano detalle. Laminado tipo Egger Arce Stamberg o equivalente previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA.

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.03|UD|MESA ALTA 80X80 ESTRUCTURA ÁNGULO|0|260723|0|
~T|15.03|Suministro y colocación de mesa alta 80x80cm con tablero de DM hidrófugo 30mm y laminado arce 0,8mm en tapa y canto de tablero. Base en ángulo L 50.50.3mm y apoyapies en tubo acero 20x50mm termolacados en negro según diseño en plano detalle. Altura total 111cm. Se incluyen tapas de goma en apoyos de pata para no dañar el suelo. Laminado tipo Egger Arce Stamberg o equivalente previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA.

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.05|UD|MESA BAJA 60X80|0|260723|0|
~T|15.05|Suministro y colocación de mesa baja 60x80cm con tablero de DM hidrófugo 30mm y laminado arce 0,8mm en tapa y canto de tablero. Pie central en tubo 80x80mm, con base 45x45cm y cruceta 40x40cm termolacado en negro según diseño en plano detalle. Altura total 75cm. Laminado tipo Egger Arce Stamberg o equivalente previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA.

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.06|UD|MESA BAJA 80X80|0|260723|0|
~T|15.06|Suministro y colocación de mesa baja 80x80cm con tablero de DM hidrófugo 30mm y laminado arce 0,8mm en tapa y canto de tablero. Pie central en tubo 80x80mm, con base 45x45cm y cruceta 40x40cm termolacado en negro según diseño en plano detalle. Altura total 75cm. Laminado tipo Egger Arce Stamberg o equivalente previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA.

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.08|ML|MESA ALTA CONTRA PARED|0|260723|0|
~T|15.08|Suministro y montaje de mesa alta lineal de altura 110cm realizada en tubo de acero 20x50mm termolacado negro y tablero superior en DM hidrófugo 40mm laminado arce 0,8mm en tapa y canto, fondo 50cm. Con peto de 100mm realizado en tablero de pino macizo 20mm barnizado en nogal. Se incluyen tapas de goma en apoyos de pata para no dañar el suelo. Todo según diseño en plano detalle. Laminado tipo Egger Arce Stamberg o equivalente previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA.

Proveedor de referencia: Moinde. No se incluye vegetación en la jardinera.|
~C|15.09|ML|MESA ALTA CON CONDIMENTOS|0|260723|0|
~T|15.09|Suministro y montaje de mesa alta lineal con altura total 110cm y anchor 100cm, realizada en tubo de acero 40x40mm termolacado negro y tablero superior en DM hidrófugo 40mm laminado en tapa y cantos en arce 0,8mm, con espacio central para condimentos realizado en cajón de chapa de acero termolacado en RAL 5019. Se incluyen tapas de goma en apoyos de pata para no dañar el suelo. Todo según diseño en plano detalle. Laminado tipo Egger Arce Stamberg o equivalente previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA.

Proveedor de referencia: Moinde.|
~C|15.11|UD|MESA BAJA CON ÁRBOL|0|260723|0|
~T|15.11|Suministro y montaje de mesa baja cuadrada 190x190cm y altura total 750cm, realizada en tubo de acero 40x40mm termolacado negro y tablero superior en DM hidrófugo 40mm laminado en cara superior y canto en arce 0,8mm con hueco central para árbol artificial rodeado de cajón perimetral para condimentos realizado en chapa de acero termolacada en RAL 5019 y tablero de pino macizo ancho 20mm acabado en barniz nogal y altura según plano. Se incluyen tapas de goma en apoyos de pata para no dañar el suelo. Todo según diseño en plano detalle. Laminado tipo Egger Arce Stamberg o equivalente previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA.

Proveedor de referencia: Moinde. Se incluye cajón circular de diámetro 610mm en chapa de acero termolacado en RAL 5019 para apoyo de árbol con relleno de grava. Árbol artificial no incluido.|
~C|15.12|ML|BANCO CORRIDO CON SEPARADOR E ILUMINACIÓN|0|260723|0|
~T|15.12|Suministro y montaje de banco corrido realizado en estructura de tubo de acero 50x50mm y 30x30mm termolacado negro con ancho total 107cm y altura total 230cm, con tubos en voladizo para instalación de bombillas suspendidas. Asiento y respaldo en tablero de pino macizo 20mm barnizado en nogal. Altura asiento 450mm. Respaldo apoyado sobre chapa de acero 20x5mm plegada o soldada con la forma del respaldo, termolacada en negro. Se incluyen tapas de goma en apoyos de pata para no dañar el suelo. Separador superior en bastidor U 20x15mm termolacado RAL 5019, altura 400mm, para acoger panel de policarbonato celular 10mm. Balda trasera de 16cm de fondo en madera maciza de pino 20mm acabado barniz nogal sobre estructura de tubo  30x30mm lacada en negro. 
Incluso sistema de fijación, perforaciones en tubo de acero, pequeño material y conexionado. 

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Todo según diseño en plano detalle.

No se incluye vegetación ni iluminación.|
~C|15.13|ML|BANCO CORRIDO SENCILLO|0|260723|0|
~T|15.13|Suministro y montaje de banco corrido sencillo, adosado a pared, realizado en estructura de tubo de acero 50x50 y 30x30mm termolacado negro con fondo total 520mm. Asiento y respaldo en tablero de pino macizo 20mm barnizado en nogal. Altura asiento 450mm. Respaldo apoyado sobre chapa de acero 20x5mm plegada o soldada con la forma del respaldo, lacada en negro. Se incluyen tapas de goma en apoyos de pata para no dañar el suelo. Separador superior en bastidor U 20x15mm termolacado RAL 5019, altura 400mm, para acoger panel de policarbonato celular 10mm. Todo según diseño en plano detalle.

Proveedor de referencia: Moinde.|
~C|15.14|ML|BANCO CORRIDO DOBLE|0|260723|0|
~T|15.14|Suministro y montaje de banco corrido doble, realizado en estructura de tubo de acero 50x50 y 30x30mm termolacado negro con ancho total 1030mm. Asientos y respaldos en tablero de pino macizo 20mm barnizado en nogal. Altura asiento 450mm. Respaldos apoyados sobre chapa de acero 20x5mm plegada o soldada con la forma del respaldo, termolacada en negro. Se incluyen tapas de goma en apoyos de pata para no dañar el suelo. Separador superior en bastidor U 20x15mm termolacado RAL 5019, altura 400mm, para acoger panel de policarbonato celular 10mm. Todo según diseño en plano detalle.

Proveedor de referencia: Moinde.|
~C|15.18|UD|TABURETE ALTO 1|0|260723|0|
~T|15.18|Suministro y colocación de taburete alto para mesas altas y zona de barra. Asiento en madera de pino maciza barnizada roble claro y patas en varilla de acero corrugado.

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.21|UD|SILLA BAJA SIN RESPALDO|0|260723|0|
~T|15.21|Silla sin respaldo. Hecha en estructura tubular metálica pintada en RAL a definir en obra y asiento de madera de pino barnizada en roble claro.

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.22|UD|SILLA MADERA APILABLE|0|260723|0|
~T|15.22|Silla de madera con patas en tubo de acero pintado en diferentes colores a definir en obra y apilables. Realizado en madera de haya.

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.23|UD|MUEBLE DE IMPULSO 25X80CM|0|260723|0|
~T|15.23|Ud. Suministro y montaje de mueble de exposición de producto de venta de impulso, formada por estructura de bastidor de tubo de acero 25x25 mm lacado RAL 5002 Dimensiones 80x25x90 cm (largo x ancho x alto) y chapa deployé en laterales y base de cesta. Según planos

Totalmente terminado y colocado. Según planos.|
~C|15.28|UD|MUEBLE DE IMPULSO CIRCULAR|0|260723|0|
~T|15.28|Suministro y colocación de mueble de impulso circular con diámetro exterior 70cm y altura total 137cm.  Con basamento de altura 38cm formado por rodapié de chapa termolacada azul RAL 5002 curvado y pegado sobre tablero DM 10mm laminado y canteado en roble 0,8mm de espesor, curvado. 4 baldas circulares realizadas en tablero DM 30mm laminado y canteado en roble 0,8mm de espesor sobre cartelas soporte en chapa metálica con enganches tipo cremallera a tubo circular central con pauta de ranuras para enganches tipo cremallera termolacado en azul RAL 5002. Barandilla en perímetro de todas las baldas hecho en varilla 6mm diámetro en fresado de tableros, acabado termolacado RAL 5002. Todo según diseño en plano detalle. Laminado tipo Egger H3368 ST9 Roble de Lancaster natural o equivalente previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA.

Proveedor de referencia: Moinde.|
~C|15.29|ML|PETO ZONA CAFE MUEBLE TPV|0|260723|0|
~T|15.29|peto de protección en zona de cafe de caja auxiliar, realizado en tablero mdf 20mm laminado y canteado en roble 0,8mm. Altura 27 cm. Incluso fijaciones entre tableros,  y p/p de formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales. Todo según diseño en plano detalle. Laminado tipo Egger H3368 ST9 Roble de Lancaster natural o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.|
~C|15.30|ML|EXPOSITOR IMPULSO SOBRE TPV|0|260723|0|
~T|15.30|Expositor de dos alturas sobre mueble TPV para productos de impulso, realizado en tablero mdf 20mm laminado y canteado en roble 0,8mm. Incluso fijaciones entre tableros,  y p/p de formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales. Todo según diseño en plano detalle. Laminado tipo Egger H3368 ST9 Roble de Lancaster natural o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.|
~C|15.31|UD|MUEBLE DE BANDEJAS Y PAN (POR MÓDULOS)|0|260723|0|
~T|15.31|Suministro y colocación de módulo de mueble bandejas y pan con dimensiones 79x60cm y altura 200cm, realizado en tubo de acero 30x20mm termolacado en RAL 5002 con niveladores en las bases de rosca zincada y plastico negro en base. Uniones soldadas. Bandejas horizontal e inclinada de chapa de acero 1,5mm de espesor plegada con aristas redondeadas, acabado termolacado RAL 5002 fijadas a estructura mediante tornillería con cabeza hexagonal. Cajón inferior fijado a la estructura realizado en tablero DM 30mm laminado y canteado en roble 0,8mm de espesor. Todo según diseño en plano detalle. Laminado tipo  Egger H3368 ST9 Roble de Lancaster natural o equivalente previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA.

Se deberán contabilizar unidades de módulos a instalar. 

Proveedor de referencia: Moinde.|
~C|15.33|UD|MESA BAJA 80X80 TERRAZA PLEGABLE|0|260723|0|
~T|15.33|Suministro y colocación de mesa baja 80x80cm con tablero compacto 12mm acabado roble con alma negra. Estructura pie central plegable en acero negro mate. Altura total 75cm. Laminado tipo roble rila o equivalente previa presentación de muestra y aprobación.

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.39|UD|CARRITO CAMARERA|0|260723|0|
~T|15.39|Suministro y colocación de carrito camarera realizado en acero inox con ruedas pivotantes antivibraciones de goma termoplástica y 3 estantes en chapa de acero inoxidable 0,6mm con refuerzo en las esquinas y canto perimetral para proteger la mercancia frente a deslizamiento. Peso máximo por estante 50kg. Dimensiones según plano.|
~C|15.40|UD|ESTANTERÍA SEPARADORA AMBIENTES|0|260723|0|
~T|15.40|Ud. Suministro y colocación de estantería separadora de ambientes de tubo de acero lacado blanco RAL 9001, con baldas de madera para macetas. Medidas aproximadas 110x45x265cm.

NOTA: Precios pendientes de confirmar.|
~C|15.41|UD|CARRO BANDEJERO|0|260723|0|
~T|15.41|Ud. Suministro y colocación de carro bandejero. Según planos.

NOTA: Precios pendientes de confirmar.|
~C|15.43|UD|MUEBLE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS|0|260723|0|
~T|15.43|Suministro y colocación de mueble de ecogida de residuos  estandar con 4 compartimentos.|
~C|15.44|UD|MUEBLE OCULTACION NEVERA|0|260723|0|
~T|15.44|Suministro y colocacion de mueble de ocultación de nevera semimural, realziado con tablero mdf ignífugo 30mm laminado caras interiores con Egger H3368 ST9 Roble Lancaster Natural y revestido en caras exteriores con panel de madera de pino Moldupanel Curvasan P100 con tratamiento en autoclave y rodapié con tubo de acero 60x20 mm lacado RAL 5002.Dimensiones 344 x 84,6 x 148 cm (largo x fondo x alto). Segun planos|
~C|16#||EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL|0|260723|0|
~D|16#|16.01\1\1\16.02\1\1\16.03\1\1\16.04\1\1\16.05\1\1\16.06\1\1\|
~T|16#|Nota: Todas las partidas están medidas incluyendo suministro, instalación, montaje y conexionado, la unidad funcionando.
En el caso de instalaciones nuevas que hayan ir conectadas con instalaciones existentes se dejará la instalación nueva totalmente contectada a la existente.|
~C|16.01#||RENOVACION DE EQUIPAMIENTO OBSOLETO EN BACK OFFICE|0|260723|0|
~D|16.01#|16.01.01\1\2\16.01.02\1\1\16.01.03\1\1\|
~C|16.01.01|Ud|GRIFO MONOMANDO GERONTOLOGICO|0|260723|0|
~T|16.01.01|Suministro de grifo monomando gerontológico para seno de fregadero.|
~C|16.01.02|UD|HORNO MIXTO GAS|0|260723|0|
~T|16.01.02|Horno iCombi®Pro 6-1/1 Gas Modelo CB1GRRA.0000842 o equivalente a vaildar por la DF e Ifema 
Dimensiones: 850x842x754 mm.
Potencia conectada: 13Kw
Tensión: 1 NAC 230 V.
Capacidad: 6 GN 1/1 o 12 GN 1/2
Sistema de cocina inteligente en red con los modos operativos Aves, Carne,Pescado, Platos con huevo/Postres, Guarniciones/Verduras, Productos de panadería y Finishing, y los métodos de cocción Rehogar, Estofar, Panadería tradicional y Parrrilla. Vaporizador Combi conforme a DIN 18866 (en modo manual).Para usar con vapor y aire caliente, de forma independiente, sucesivamente o combinados.
Bastidores colgantes estándar extraíbles con distancia entre bandejas de 68 mm
Accesorios para diferentes modos de cocción como Parrilla, Estofar o Panadería tradicional Para uso con accesorio GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3.Modo Vaporizador combinado.Cocción al vapor, 30 °C - 130 °C.Aire caliente 30 °C - 300 °C
Combinación de vapor y aire caliente 30 °C - 300 °C Gestión inteligente del clima con medición, configuración y regulación de lahumedad con exactitud porcentual, la humedad medida en la cámara de cocción es ajustable y accesible
Funciones de cocina:
Generador de vapor de alto rendimiento para una potencia del vapor óptima también a temperaturas por debajo de los 100°C
Power-Steam-Funktion: mayor rendimiento de vapor seleccionable para aplicaciones asiáticas
Sistema de separación centrífuga de grasa integrado y sin mantenimiento, sin necesidad de filtro adicional
Puerto Ethernet integrado con protección IP para la conexión por cable a la solución de conectividad basada en la nube ConnectedCooking Puerto Wi-fi integrado para la conexión inalámbrica a la solución de conectividad basada en la nube ConnectedCooking Sistema de limpieza y mantenimiento automático independiente de la presión de red para la cámara de cocción y el generador de vapor 9 programas de limpieza para una limpieza sin vigilancia, también por la noche,con limpieza y descalcificación automáticas del generador de vapor.Limpieza utlrarrápida en solo 12 minutos para una producción higiénica e ininterrumpida Monitor a color TFT de 10.1 pulgadas de alta resolución y pantalla táctil capacitiva con símbolos de fácil comprensión para un manejo sencillo e intuitivo ,con el control arrastrando o deslizando
Señal acústica y visual en el caso de que se requiera intervención por parte del usuario.|
~C|16.01.03|UD|KIT DE CONEXION DEL APARATO|0|260723|0|
~T|16.01.03|Suministro de kit de conexion Modelo RAT-60.70.464 o equivalente a vaildar por la DF e Ifema
Compuesto de tubo de alimentación de agua (2 m) y tubo desagüe DN 50|
~C|16.02#||EQUIPOS NUEVOS BACKOFFICE|0|260723|0|
~D|16.02#|16.02.01\1\1\16.02.02\1\1\16.02.03\1\1\16.02.04\1\1\16.02.05\1\1\16.02.06\1\1\16.02.07\1\1\16.02.08\1\1\16.02.09\1\1\16.02.10\1\1\16.02.11\1\1\16.02.12\1\2\|
~C|16.02.01|Ud|ARMARIO FRIGORIFICO GASTRONORM|0|260723|0|
~T|16.02.01|Suministro  de armario frigorífico Gastronorm LUFRI G 700 o equivalente a vaildar por la DF e Ifema
Exterior en acero inox. AISI 304 18/10. Respaldo y techo en acero galvanizado.
Interior en acero inox. AISI 304.
3 rejillas por puerta, medida G/N 2/1.
Evaporador de tiro forzado.
Termómetro termostato digital.
Condensador de tubo de cobre y aleta de aluminio.
Compresor hermético.
Puertas con tirador y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
3 juegos de guías por puerta.
Cerradura con llave.
Luz interior.
Desescarche automático.
Motor tropicalizado.
Puertas con los marcos calefactados.
Evaporación automática del agua de desescarche.
Rejilla de protección en el condensador para evitar la suciedad.
Potencia compresor (HP): 1/3
Num. Puertas: 1
Paso puerta (mm): 540
Volumen (l): 607
Regimen Temperatura: - 2 ºC/ +8 ºC
Refrigerante: R-290
Potencia (Kw): 0,35
Tension / Fases (V/Hz): 220/50
Condensación: Ventilada
Evaporización: Forzada
Desescarche: Automático
Patas: regulables de 150 de alto: Si
Rejillas: 3 Rejillas plastificadas por puerta: Si
Peso Neto (Kg): 134
Peso Bruto (Kg): 143
Dimensiones: 740x830x2000 mm|
~C|16.02.02|Ud|MESA FREGADERO MURAL|0|260723|0|
~T|16.02.02|Suministro de mesa fregadero mural Dimensiones:  1974x550x850 mm.
Construcción encimera: Acero inox. 18/10 (AISI 304) de 1,5 mm. de espesor, reforzada por medio de tubos longitudinales. Dotada de peto posterior en todas aquellas zonas en contacto con la pared, de
100 mm., formado por pliegue de la misma chapa de la encimera, doblado en radio para su fácil limpieza.
Construcción del bastidor: Patas en tubo cuadrado pulido de 40 x 40mm. en acero inox. Dotada de pies regulables en altura para su perfecta nivelación. Dotada de balda inferior en acero inox. 18/10,
reforzada con tubos de acero inox.
Con perfil vierteaguas.
Con seno de 400x400|
~C|16.02.03|UD|GRIFO MONOMANDO GERONTOLÓGICO|0|260723|0|
~T|16.02.03|Suministro de grifo monomando gerontológico para seno.|
~C|16.02.04|UD|CAÑO DE CUELLO DE CISNE|0|260723|0|
~T|16.02.04|Suministro de caño de cuello de cisne para seno.|
~C|16.02.05|UD|PULSADOR DE RODILLA|0|260723|0|
~T|16.02.05|Suministro de pulsador de rodilla SN-20 para seno de fregadero.|
~C|16.02.06|Ud|FRY TOP ELECTRICO PLACA LISA CROMADA|0|260723|0|
~T|16.02.06|Suministro de  fry top electrico de placa lisa cromada Modelo E7FTEHCSI0 o equivalente a validar por la DF e Ifema
Línea de Cocción Modular 700XP.
Fry Top eléctrico, monobloque, Cromo.
Superficie de cocción lisa cromada.
Para ser instalado en instalaciones de base abierta o soportes de puente.
Rango de temperatura de 110°C a 280°C.
Cajón extraíble debajo de la superficie de cocción para la recolección de grasas.
Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
Encimera de una pieza prensada en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor.
Bordes laterales en ángulo recto para permitir una unión empotrada entre las unidades
Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor. Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos
y posibles infiltraciones de suciedad.
Superficie de cocción completamente lisa.
Suministro de voltaje: 400 V/3 ph/50/60 Hz
Total watios: 8.4 Kw
Peso neto: 70 kg
Dimensiones: 800x730x250mm|
~C|16.02.07|Ud|FREIDORA ELECTRICA TOP 12 Lts.|0|260723|0|
~T|16.02.07|Suministro de freidora electrica Top 12 lts. Modelo E7FRED1E00 o equivalente a validar por la DF e Ifema
Línea de Cocción Modular 700XP.
Freidora eléctrica top 12 lt. (elementos de calentamiento internos), con 1 cuba y 1 cesto.
Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 1,5 mm con ángulos redondeados.
Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado ScotchBrite.
Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad.
Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades.
Grifo para descarga del aceite.
Control termostático de la temperatura con termostato de seguridad para proteger contra sobrecalentamientos.
Rango de temperatura de 105°C a 185°C.
Cuba en forma de V con calentamiento indirecto, resistencias por infrarrojos externas de alta eficiencia.
Construcción:
Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor. Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y
posibles infiltraciones de suciedad.
Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
Suministro de voltaje : 380-400 V/3N ph/50/60 HzPotencia: 8.7 Kw
Peso neto: 25 kg
Dimensiones: 400x730x250mm|
~C|16.02.08|Ud|FRIGORIFICO BAJO COCINA CON CAJONES|0|260723|0|
~T|16.02.08|Suministro de frigorifico bajo cocina con cajones LUFRI BMGC 15 BC o equivalente a validar por la DF e Ifema
Exterior en acero inox AISI 304 18/10 (excepto respaldo y fondo). Interior en acero inox AISI 304. Equipado para incorporar recipientes G/N1/1.  Compresor hermético y condensador de tubo de cobre y
aletas de aluminio. Evaporador de tiro forzado. Termómetro termostato digital. Desescarche automático. Gas R-600A.  Motor extraíble. Cajones con marcos calefactados. Evaporación automática del agua de
desescarche.  Motor tropicalizado 43ºC. Rejilla de protección en el condensador para evitar la suciedad.
Potencia compresor (HP): 1/4
Num. Cajones: 2+2
Volumen (l): 170
Regimen Temperatura: -2 / +8 ºC
Refrigerante: R-600A
Potencia (Kw): 0,35
Tension / Fases (V/Hz): 220/50
Condensación: Ventilada
Evaporización: Forzada
Desescarche: Automático
Patas: regulables de 150 de alto: Si
Peso Neto (Kg): 82
Peso Bruto (Kg): 106
Dimensiones: 1360x700x650 mm|
~C|16.02.09|Ud|MANTENEDOR DE FRITOS INFRARROJOS|0|260723|0|
~T|16.02.09|Suministro de mantenedor de fritos infrarrojos MODELO SCI60 o equivalente a validar por la DF e Ifema
Medidas Exteriores (mm): 400x600x260
Potencia Nominal: 2 x 400W
Voltaje (V): 220 V  II +T
Volumen  (m3): 0,06
Peso  (kg): 18|
~C|16.02.10|Ud|MESA DE TRABAJO MURAL|0|260723|0|
~T|16.02.10|Suministro de mesa de trabajo mural Dimensiones: 1053x730x850 mm.
Construcción encimera: Acero inox. 18/10 (AISI 304) de 1,5 mm. de espesor, reforzada por medio de tubos longitudinales. Dotada de peto posterior en todas aquellas zonas en contacto con la pared, de 100 mm., formado por pliegue de la misma chapa de la encimera, doblado en radio para su fácil limpieza.
Construcción del bastidor: Patas en tubo cuadrado pulido de 40 x 40mm. en acero inox. Dotada de pies regulables en altura para su perfecta nivelación. Dotada de balda inferior en acero inox. 18/10, reforzada con tubos de acero inox.|
~C|16.02.11|Ud|CONGELADOR VERTICAL CON CESTAS|0|260723|0|
~T|16.02.11|Suministro de congelador vertical con cestas Modelo L 200 BT o equivalente a validar por la DF e Ifema
Dimensiones: 600x585x855 mm
Régimen de temperaturas: -10 ºC / -25 ºC
Número de cestos: 3
Refrigeración: estática
Desescarche: manual
Refrigerante: R-600A (75 gr)
Termómetro: digital
Volumen brutro: 200 litros
Volumen neto: 120 litros
Construcción exterior en acero inoxidable
Dos patas y dos ruedas
Cerradura: Si
Voltaje/Frecuencia: 220-240 V / 50 Hz
Potencia: 150 W
Peso bruto: 48,5 Kg
Peso neto: 44,5 Kg
Nivel de ruido: 40 db|
~C|16.02.12|Ud|CARRO CALIENTE 90º HUMEDAD CON RUEDAS|0|260723|0|
~T|16.02.12|Suministro de Carro caliente 90º Humedad con ruedas Modelo F1400011 o equivalente a validar por la DF e Ifema
Dimensiones: 700x805x1740 mm Potencia: 3,0 Kw Alimentación: 230/1/50 Capacidad: 20 GN 2/1 ó 40 GN 1/1. Distancia entre guías: 60 mm
Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 con doble pared aislada con lana de roca. Dotado de un cuerpo de guías, realizado en una sola pieza (monoblock), en acero inoxidable para la adaptación de recipientes o parrillas GN. Bloque calórico totalmente extraíble,  resistencia ventilada y recipiente para el aporte de humedad. Panel de mandos con interruptor luminoso de puesta en marcha, piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital. Cubeta con humedad para servir en óptimas condiciones de temperatura y jugosidad. Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra. Puertas en acero inoxidable con marco de burlete en silicona, bisagras 180º y cierre con tirador. Los tiradores incorporan cierre con llave.Cantoneras de protección y asas verticales para mayor ergonomía. Ruedas de gran resistencia de Ø 150 mm, 2 con freno.|
~C|16.03#||MOSTRADOR|0|260723|0|
~D|16.03#|16.03.01\1\1\16.03.02\1\2\16.03.03\1\1\16.03.04\1\1\|
~C|16.03.01|Ud|CUBA FRIA VENTILADA 4 GN 1/1|0|260723|0|
~T|16.03.01|Suministro de Cuba Fria Ventilada 4 GN 1/1Modelo CFV10004 o equivalente a vaildar por la DF e Ifema
Dimensiones totales: 1445x730x780mm. Dimensiones de encastre: 1415x700x770mm. Capacidad GN: 4 GN Potencia: 713 W. Alimentacion: 230/50 (V/Hz)Para el manteniemiento y exposición de platos fríos o bebias a la temperaura correcta durante el servicio.Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10. Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
Desagüe incorporado. Aislamiento de poliestireno extruido. Refrigeración mediante cortina de aire frío sobre la zona superior de las cubetas.
Temperatura de trabajo de 0ºC/4ºC. Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
Con grupo incorporado.Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso
integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo. Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerado R290.|
~C|16.03.02|Ud|PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO|0|260723|0|
~T|16.03.02|Suministro de Placa caliente de cristal templado de sobremesa para mantener la temperatura de los alimentos.
Modelo Distform o equivalente a vaildar por la DF e Ifema
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Regulación de temperatura por termostato de 0º a 90ºC.
Cristal templado de 6 mm.
Posible combinación con la pantalla mantenedora de calor.
Entregado con un cable de conexión con enchufe (longitud de cable: 1,5 m)
Termostato de seguridad.
Dimensiones: 500 x 500 x 100
Potencia: 800W
Tensión: 230V|
~C|16.03.03|Ud|CUBA BAÑO MARÍA 6 GN 1/1|0|260723|0|
~T|16.03.03|Suministro de Cuba Buffet Baño María  6 GN 1/1. Modelo BMH10006 o equivalente a validar por la DF e Ifema
Dimensiones totales. 2090x610x415mm. Dimensiones de encastre: 2060x680x430mm
Potencia: 4800 W Alimentación: 480/50-60 (V/Hz)
Capacidad: 6 GN 1/1. Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
Cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm. Desagüe con grifo bola incorporado.
Resistencias de silicona ocultas con termostato de seguridad integrado. La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0ºC/90ºC Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados. Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.|
~C|16.03.04|Ud|VITRINA EXPOSITORA MODULAR|0|260723|0|
~T|16.03.04|Suministro de vitrina expositora modular Modelo VSS-6-13-C o equivalente a validar por la DF e Ifema
Dimensiones: 1300x740x1380 mm
Puertas: 2
Potencia: 1,56 Kw
Refrigerante: R-404 a
Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
Interior en acero inoxidable.
Cristal frontal templado y abatible
Perfilería en aluminio anodizado
Paragolpes en la parte delantera
Estantes de cristal, con iluminación LED
Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m3
Evaporador ventilado
Descarche automático con evaporación automática
Condensación ventilada
Control electrónico de temperatura
Indicador de temperatura
Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr) régimen M1
M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006
Vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)|
~C|16.04#||TRASBARRA|0|260723|0|
~D|16.04#|16.04.01\1\1\16.04.02\1\1\16.04.03\1\1\16.04.04\1\1\16.04.05\1\1\16.04.06\1\1\16.04.07\1\1\16.04.08\1\1\|
~C|16.04.01|Ud|SOTABANCO CAFETERO 4480x700x900 mm.|0|260723|0|
~T|16.04.01|Sotabanco Cafetero Dimensiones: 4480x700x900 mm. Construcción encimera: Acero inox. 18/10 (AISI 304) de 1,5 mm. de espesor, reforzada por medio de tubos longitudinales. Dotada de peto posterior en todas aquellas zonas en contacto con la pared, de 100 mm., formado por pliegue de la misma chapa de la encimera, doblado en radio para su fácil limpieza. Construcción del bastidor: Fabricado totalmente en acero inox 18/10 de 0,8 mm de espesor. Dotado de patas regulables en altura para su perfecta nivelación y zócalo extraible ó zócalo fijo. Dotada de
- Balda inferior e intermedia en acero inox. 18/10, y estantes intermedios, reforzada con tubos de acero inox. (excepto en zonas para integrar equipos bajo encimera).
- Mueble cafetero de 1.5 m, con cajon para profondi.
- Seno de 400x400 mm.|
~C|16.04.02|Ud|GRIFO MONOMANDO GERONTOLÓGICO|0|260723|0|
~T|16.04.02|Suministro de grifo monomando gerontológico para seno de fregadero.|
~C|16.04.03|Ud|CAÑO DE CUELLO DE CISNE|0|260723|0|
~T|16.04.03|Suministro de caño de cuello de cisne para seno de fregadero.|
~C|16.04.04|Ud|PULSADOR DE RODILLA|0|260723|0|
~T|16.04.04|Suministro de pulsador de rodilla SN-20 para seno..|
~C|16.04.05|Ud|FABRICADOR DE HIELO 1250x620x870mm|0|260723|0|
~T|16.04.05|Suministro de fabricador de hielo Modelo ACL 206 AS o equivalente a validar por la DF e Ifema
Bastidor y carroceria construidos en acero inoxidable. Control electronico de la temperatura. Sistema electronico de ahorro de energia. Sistema de limpieza del sumidero antes de cada ciclo. Fabricador de hielo tipo Gourmet. Refrigeracion por aire. Soporte frontal redondeado, deslizandose facilmente por la guía, dotada en el fondo de una goma para amortizar y silenciar la puerta en su cierre. 
Dimensiones: 1250x620x870mm
Potencia: 0,95 Kw
Voltaje: 230/50/1
Produccion máxima: 137 Kg/h
Capacidad cabina: 60 kg|
~C|16.04.06|Ud|REFRIGERADOR VERTICAL 600x590x855 mm|0|260723|0|
~T|16.04.06|Suministro de Refrigerador vertical Modelo L 200  o equivalente a validar por la DF e Ifema 
Dimensiones: 600x590x855 mm Régimen de temperaturas: -2 ºC / +8 ºC mNúmero de estantes: 3 Refrigeración: estática con ventilador Desescarche: Flujo de aireEvaporación automática del agua de desescarche. Refrigerante: R-600A (75 gr) Termómetro: digital volumen brutro: 200 litros Volumen neto: 130 litros Construcción exterior en acero inoxidable Dos patas y dos ruedas Cerradura: Si Voltaje/Frecuencia: 220-240 V / 50 Hz Potencia: 150 W Peso bruto: 49 Kg Peso neto: 44 Kg Nivel de ruido: 40 db|
~C|16.04.07|Ud|EXPRIMIDOR AUTOMATICO|0|260723|0|
~T|16.04.07|Suministro de Exprimidor automatico Modelo ESSENTIAL PRO o equivalente a validar por la DF e Ifema
Dimensiones: 470x500x750 mm Producción: 22 naranjas / minuto Capacidad alimentador: 4/5 naranjas Diámetro fruta: 65-81 mm Potencia: 0,38 Kw Voltaje: 230-2340 V / 50-60 Hz / Contador total y parcial de número de piezas exprimidas.
2 Modos de funcionamiento:Modo Self-Service: pulsando el grifo la máquina exprime en un instante un vaso o jarra de zumo.Modo Autostart: la exprimidora empezará a exprimir automáticamente al introducir los cítricos. Grifo Self-Service antigoteo con bloqueo para uso en modo continuo. Cubetas de residuos integradas. Incluye sistema antibacterias ASP.|
~C|16.04.08|Ud|HORNO MERRYCHEFF EIKON E2|0|260723|0|
~T|16.04.08|Suministro de Horno MERRYCHEFF modelo eikon® e2s Standard Power (1 fase) Classic o equivalente a validar por la DF e Ifema
Dimensiones: 356x595x620 mm Potencia de salida: 1000 W Convección: 2200 W Modo combi: 1000+1300 Alimentación: monofásica. Potencia máx.: 3,68 kw. EasyTouch. Tecnología de pantalla táctil con imágenes. Software Menu para actualizaciones instantáneas del menú por USB.
Diseño de filtro monitorizado para facilitar el mantenimiento diario. LCuatro tecnologías de calor (calor por convección, Planar Plumes, aire ciclónico
y energía de microondas).|
~C|16.05#||ZONA CIRCULACION CLIENTES|0|260723|0|
~D|16.05#|16.05.01\1\2\16.05.02\1\2\|
~C|16.05.01|Ud|VITRINA EXPOSITORA MURAL NEGRA|0|260723|0|
~T|16.05.01|Suministro de Modelo CDS1 18 M1 LC o equivalente a validar por la DF e Ifema
Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros
de la centralita digital
Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato.
Costados ciegos.
Decoración exterior platificado RAL9005 negro.
Interior en color Negro.
Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
Control electrónico
Iluminación LED 24v 4000k
Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
M1: -1°+5°C, apropiado para Carnes
Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción
R-134a (consultar otros refrigerantes)
Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
Dimensiones: 1935x776x2000mm
Estantes: 8
Iluminación LED en cada estante.|
~C|16.05.02|Ud|VITRINA EXPOSITORA AUTOSERVICIO|0|260723|0|
~T|16.05.02|Suministro de vitrina expositora autoservicio Dimensiones: 1650x730x1380 mm
Exposición: 1,80 m2
Potencia frigorifica: 1,75 W
Consumo: 2,2 Kw
Rango: +2ºC +8ºC
Refrigerante R-452A
Vitrina refrigerada autoservicio.
Exterior fabricado en chapa lacada
Costados en ABS inyectado
Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
Cristal doble: laterales
Perfilería en aluminio anodizado
Estantes de cristal regulables con iluminación LED 6500 K
Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
Evaporador ventilado
Descarche automático con evaporación automática
Condensación ventilada
Control electrónico de temperatura
Indicador de temperatura
Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr) régimen M1|
~C|16.06#||VARIOS|0|260723|0|
~D|16.06#|16.06.01\1\1\16.06.02\1\1\16.06.03\1\1\|
~C|16.06.01|Ud|MUEBLE MOSTRADOR ACERO INOX|0|260723|0|
~T|16.06.01|Suministro de estructura base de mueble de mostrador formado por estructura en acero inoxidable AISI 304 18/10.Preparada para recibir decoración frontal, zocalo y encimera(no incluidos) En Zona de caja con un cajón cerrado con llave y una puerta. Patas en tubo cuadrado pulido en acero inox. Dotada de pies regulables en altura para su perfecta nivelación. Con estante bajo e intermedio en acero inox. 18/10, reforzada con tubos de acero inox . Incluida pieza de conexion soldada  en acero inox para recibir atonillada cornisa superior y correbandejas. No se incluye deslizabandejas ni cornisa. Según planos detalle e indicacion de la DF.
Dimensiones:  5840 x 900 x 940 mm (largo x fondo x alto) + 1650 x 900 x 940 mm (largo x fondo x alto) + 4960 x 700 x 940 mm (largo x fondo x alto).|
~C|16.06.02|Ud|MUEBLE CAJA AUXILIAR-CAFE|0|260723|0|
~T|16.06.02|Suministro de estructura base de mueble de mostrador formado por estructura en acero inoxidable AISI 304 18/10.Preparada para recibir decoración frontal, zocalo y encimera(no incluidos) En Zona de caja con un cajón cerrado con llave y una puerta. Patas en tubo cuadrado pulido en acero inox. Dotada de pies regulables en altura para su perfecta nivelación. Con estante bajo e intermedio en acero inox. 18/10, reforzada con tubos de acero inox. Incluido mueble cafetero de 1.5 m, con cajon para profondi. . Incluida pieza de conexion soldada  en acero inox para recibir atonillada cornisa superior y correbandejas. No se incluye deslizabandejas ni cornisa. Según planos detalle e indicacion de la DF.
Dimensiones:  1170 x 770 x 850 cm (largo x fondo x alto) + 2240x 190 x 850 cm (largo x fondo x alto) + 1370 x 700 x 850 cm (largo x fondo x alto).|
~C|16.06.03|Ud|MONTAJE DE CONJUNTO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL|0|260723|0|
~T|16.06.03|Instalación de todo el conjunto del equipamiento industrial indicado en proyecto y mediciones , incluira el conexionado, montaje, fijaciones , asi como todo lo necesario para su correcta instalación y en caso de ser necesario retirada de elemento equivalente a sustituir. Totalmente conexionado probado y funcionando. Incluido clasificación y entrega a Ifema de manuales y demas documentacion tecnica de los equipos. Incluido montaje de grifos, pulsadores y desagúes en caso de fregaderos|
~C|17#||VARIOS|0|050623|0|
~D|17#|17.01\1\566.46\17.02\1\1\17.03\1\1\17.04\1\3\17.08\1\3\17.10\1\4\17.11\1\1\17.12\1\1\|
~C|17.01|M2|LIMPIEZA COMPLETA LOCAL NIVEL ÓPTIMO|0|050623|0|
~T|17.01|M2. Limpieza general completa de todo el local, hasta conseguir el nivel óptimo para su inmediata apertura al público, compuesta de recogida de elementos aprovechables y su transporte a lugar indicado por la Propiedad, y limpieza general de paramentos verticales y horizontales, vidrios, barandillas, carpinterías, mostradores, luminarias, rejillas, etc., incluso transporte de basuras a vertedero.
Medida la superficie horizontal del local y en orden de servicio.|
~C|17.02|UD|DESCARGA/COLOC. MOBILIARIO SALA|0|050623|0|
~T|17.02|Descarga, desembalaje, montaje y colocación de mobiliario de sala desde camión de transporte hasta ubicación definitiva.|
~C|17.03|UD|DESCARGA/COLOC. EQUIPAMIENTO SALA|0|050623|0|
~T|17.03|Descarga, desembalaje, montaje y colocación de equipamiento de sala desde otros locales o desde camión de transporte hasta ubicación definitiva.|
~C|17.04|UD|PANTALLA PROFESIONAL 43"|0|050623|0|
~T|17.04| Suministro e instalación de pantalla profesional 43" . Tipo Samsung QB43N o equivalente previa aprobación por parte de DF e IFEMA.

Procesador Quad Core
Reproducción de contenido UHD
Tecnología pantalla LED
Contraste 5000:1
Relación aspecto imagen 16:9
Brillo de imagen 350cd/m2
Máxima resolución pantalla 4k Ultra HD
Resolución 3840x2160 píxeles
2 altavoces
2 HDMI
2 USB
Entrada audio
Salida audio stereo mini Jack
Wifi
Conector Ethernet
Ángulo de visión real 178º|
~C|17.08|UD|SOPORTE TV PARED|0|050623|0|
~T|17.08|Suministro y montaje de soporte de pared extensible compatible con TV desde 43" a 65" Samsung. Se incluyen fijaciones necesarias.|
~C|17.10|UD|SEÑALÉTICA DE ACCESIBILIDAD|0|050623|0|
~T|17.10|Suministro e instalación de placa con símbolo de accesibilidad (SIA) según UNE 41501:2002. Dimensiones  170x170x3,2 mm. Placa en material acrílico modificado mate antirreflectante restistente a la torsión, rayados y rayos UV. Color base: azul. Alto relieve con contraste cromático > 60%, UNE 170002. Fijación a paramento: química mediante adhesivo de contacto, tipo silicona o similar. Según DB-SUA (CTE) y UNE 41501:2002. Totalmetne instalado incluso p/p de medios auxiliares.|
~C|17.11|Ud|GENERACIÓN DE PLANOS AS BUILT|0|050623|0|
~T|17.11|Generación de planos as built en formato CAD extensión dgn versión v8i o posterior, según indicaciones e instrucciones del anexo III del pliego de prescripciones técnicas.|
~C|17.12|UD|GESTIÓN DE PASES PARA OPERARIOS Y VEHÍCULOS|0|050623|0|
~T|17.12|Tramitación de solicitudes y entrega de la misma a IFEMA, así como todas las operaciones necesarias para la gestion de pases de todos los intervinientes en la obra y sus vehículos.|
~C|465476587||DEMOLICIÓN|0|091215|0|
~D|465476587|mO01OA060\1\1.5\mO01OA070\1\1.5\mM06CM040\1\0.8\mM06MP020\1\0.8\mE01DTW010\1\0.4\%CI0300\1\0\|
~C|DFR|||0|080523|0|
~C|IFEMA##||J_P09|0|141107|0|
~D|IFEMA##|01\1\1\02\1\1\03\1\1\04\1\1\05\1\1\06\1\1\07\1\1\08\1\1\09\1\1\10\1\1\11\1\1\12\1\1\13\1\1\14\1\1\15\1\1\16\1\1\17\1\1\|
~G|IFEMA##|5Ef3$NA3i84T2IiBbT2Xd8mU.png\|
~T|IFEMA##|NOTA GENERAL
Para cualquier partida incluida en el presente documento de mediciones en la que se indique una referencia a un modelo y marca
determinados:
En general, todos los materiales y equipos suministrados en obra deberán cumplir con las especificaciones señaladas en los planos y
presupuestos, cumpliendo de manera obligatoria las características técnicas que se indican en los documentos de proyecto y son exigibles
por normativa, sin perjuicio de que el uso de una marca y modelo concreto nunca puede considerarse como obligatorio.

Teniendo en cuenta esta ‘no obligatoriedad’, el contratista adjudicatario durante las fases previas de planificación de las obras,
anticipándose a los necesarios plazos de entrega, podrá proponer marcas y modelos similares, equivalentes o alternativos, pero en todo
caso siempre deben ser sometidos a la previa presentación de muestras y aprobación de estas por parte de la Dirección Facultativa de
IFEMA MADRID.|
~C|MP04PW074JF|m|Canal 73mm|0|050623|3|
~C|MP04PW074JG|m|Montante 70mm|0|050623|3|
~C|MP04PW07753GF||Montante 46mm|0|150520|3|
~C|MP04PW07KD888|m|Canal 48mm|0|150520|3|
~C|MP04PW582D|ud|Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27|0|290420|3|
~C|MP04PYFKS8D|m2|Placa yeso cortafuego 15mm|0|150520|3|
~C|MP30PWKKDA08|kg|Pasta niveladora CT - C20 - F6|0|050623|2|
~T|MP30PWKKDA08|Pasta niveladora de suelos Niveland 3 "GRUPO PUMA", CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, compuesta por cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos, para espesores de 1 a 3 mm, usada en nivelación de pavimentos.|
~C|MQ06PYM020|h|Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes|0|050623|2|
~C|Totalmente in|ud|Pequeño material|0|050623|3|
~C|mA01A030|m3|PASTA DE YESO NEGRO|0|050623|0|
~D|mA01A030|mO01OA070\1\2.5\mP01CY010\1\0.85\mP01D130\1\0.6\|
~T|mA01A030|Pasta de yeso negro amasado manualmente.|
~C|mA02A060|m3|MORTERO CEMENTO M-10|0|050623|0|
~D|mA02A060|mO01OA070\1\1.7\mP01CC030\1\0.38\mP01AA020\1\1\mP01D130\1\0.26\mM03HH010\1\0.4\|
~T|mA02A060|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.|
~C|mA02S020A3|m3|MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 CON PIGMENTACIÓN|0|050623|0|
~D|mA02S020A3|mO01OA070\1\1.8\mP01CC030\1\0.38\mP01AA020\1\1.03\mP01D130\1\0.24\mP01D030\1\1.75\mM03HH010\1\0.4\|
~T|mA02S020A3|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.|
~C|mA02S040|m3|MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5|0|050623|0|
~D|mA02S040|mO01OA070\1\1.8\mP01CC030\1\0.27\mP01AA020\1\1.1\mP01D130\1\0.235\mP01D040\1\0.625\mM03HH010\1\0.4\|
~T|mA02S040|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 con aditivo plastificante confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.|
~C|mA03H090|m3|HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20|0|091215|0|
~D|mA03H090|mO01OA070\1\0.834\mP01CC030\1\0.34\mP01AA030\1\0.617\mP01AG010\1\1.292\mP01D130\1\0.18\mM03HH020\1\0.55\|
~T|mA03H090|Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.|
~C|mE01DTW010|m3|CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.|0|091215|0|
~D|mE01DTW010|mM05PN010\1\0.03\mM07CB040\1\0.12\mM07N030\1\1.1\%CI0300\1\0\|
~T|mE01DTW010|Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.|
~C|mM03HH010|h|Hormigonera 200 l. gasolina|0|050623|2|
~C|mM03HH020|h|Hormigonera 300 l. gasolina|0|050623|2|
~C|mM05PN010|h|Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3|0|070623|2|
~C|mM06CM010|h|Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar|0|091215|2|
~C|mM06CM030|h|Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar|0|070623|2|
~C|mM06CM040|h|Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar|0|130623|2|
~C|mM06MP020|h|Martillo manual perforador neumát.20 kg|0|130623|2|
~C|mM06MR030|h|Martillo manual rompedor neum. 22 kg.|0|070623|2|
~C|mM07CB040|h|Camión basculante 4x4 14 t.|0|070623|2|
~C|mM07N030|m3|Canon de desbroce a planta|0|070623|2|
~C|mM13B010|ud|Equipo metálico para apeos|0|070623|2|
~C|mO01OA030|h|Oficial primera|0|050623|1|
~C|mO01OA040|h|Oficial segunda|0|050623|1|
~C|mO01OA050|h|Ayudante|0|050623|1|
~C|mO01OA060|h|Peón especializado|0|070623|1|
~C|mO01OA070|h|Peón ordinario|0|050623|1|
~C|mO01OA090|h|Cuadrilla A|0|050623|1|
~D|mO01OA090|mO01OA030\1\1\mO01OA050\1\1\mO01OA070\1\0.5\|
~C|mO01OB100|h|Oficial solador, alicatador|0|050623|1|
~C|mO01OB110|h|Ayudante solador, alicatador|0|050623|1|
~C|mO01OB140|h|Oficial yesero o escayolista|0|050623|1|
~C|mO01OB150|h|Ayudante yesero o escayolista|0|050623|1|
~C|mO01OB160|h|Oficial 1ª cerrajero|0|050623|1|
~C|mO01OB170|h|Ayudante cerrajero|0|050623|1|
~C|mO01OB300|h|Oficial 1ª pintura|0|050623|1|
~C|mO01OB30UF0|h|Oficial 1ª|0|050623|1|
~C|mO01OB310|h|Ayudante pintura|0|050623|1|
~C|mO01OB310ASG|h|Ayudante|0|050623|1|
~C|mO01OB320|h|Oficial 1ª vidriería|0|050623|1|
~C|mP01AA020|m3|Arena de río 0/6 mm.|0|050623|3|
~C|mP01AA030|t|Arena de río 0/6 mm.|0|091215|3|
~C|mP01AG010|t|Garbancillo 4/20 mm.|0|050623|3|
~C|mP01CC030|t|Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos|0|050623|3|
~C|mP01CY010|t|Yeso negro en sacos YG|0|050623|3|
~C|mP01D030|kg|Hidrofugante mortero/hormigón|0|050623|3|
~C|mP01D040|kg|Aditivo plastificante|0|050623|3|
~C|mP01D130|m3|Agua|0|050623|3|
~C|mP01FA100|kg|Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1|0|141107|3|
~C|mP01FJ010|kg|Junta cementosa normal blanco<3mm CG1|0|050623|3|
~C|mP01LG040|ud|Rasillón cerámico 50x20x4 cm.|0|050623|3|
~C|mP01LH010|mud|Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.|0|050623|3|
~C|mP03ALP010|kg|Acero laminado S 275JR|0|150908|3|
~C|mP03AM090|m2|Malla 15x30x6     2,130 kg/m2|0|050623|3|
~C|mP04PW010|m|Cinta de juntas yeso|0|160908|3|
~C|mP04PW040|kg|Material de agarre yeso|0|050623|3|
~C|mP04PW060|kg|Pasta para juntas yeso|0|050623|3|
~C|mP04PW120|ud|Tornillo 3,9 x 25|0|160908|3|
~C|mP04PW130|ud|Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado|0|160908|3|
~C|mP04PW170|m|Perfil laminado U 34x31x34 mm|0|050623|3|
~C|mP04PW180|m|Montante de 46 mm.|0|050623|3|
~C|mP04PW320|m|Maestra de 82 mm.|0|050623|3|
~C|mP04PW400|m|Canal de 48 mm.|0|050623|3|
~C|mP04PW440|m|Junta estanca al agua 46 mm.|0|050623|3|
~C|mP04PY020|m2|Placa yeso laminado N-13|0|050623|3|
~C|mP04PY040|m2|Placa yeso estándar 15 mm.|0|050623|3|
~C|mP04PY090|m2|Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.|0|050623|3|
~C|mP04TW090|m|Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47|0|050623|3|
~C|mP04TW100|ud|Pieza empalme techo yeso laminado T-47|0|050623|3|
~C|mP04TW110|ud|Horquilla techo yeso laminado T-47|0|050623|3|
~C|mP07AL040|m2|Panel lana mineral 60 mm.|0|050623|3|
~C|mP09ABC04983|m2|Azulejo blanco 20x20 cm.|0|050623|3|
~C|mP14BA030|m2|Vidrio templado incoloro 6mm.|0|050623|3|
~C|mP14G030|m2|Espejo plateado 3 mm|0|040520|3|
~C|mP14W010|m|Sellado con silicona incolora|0|050623|3|
~C|mP14W040|ud|Taladro espejo D<10 mm.|0|150908|3|
~C|mP14W110|m|Canteado espejo|0|150908|3|
~C|mP23FM010|ud|P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm|0|050623|3|
~C|mP25EI030|l|P. plástica acríl. esponjable|0|050623|3|
~C|mP25OP020|kg|Masilla ultrafina acabados|0|050623|3|
~C|mP25OS010DG|l|Imprimac. a base de copolímeros acrílicos|0|050623|3|
~T|mP25OS010DG|Imprimac. a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa para puente de union.|
~C|mP25OU080|l|Minio electrolítico|0|150908|3|
~C|mP25OZ020|l|E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int|0|050623|3|
~C|mP25W030|ud|Pequeño material|0|050623|3|
~C|mP30PW210JD75|m3|Mortero autonivelante CT - C10 - F3|0|050623|3|
~T|mP30PW210JD75|Mortero autonivelante CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, a base de cemento, para espesores de 4 a 10 cm, usado en nivelación de pavimentos.|
~C|mo008||Oficial 1ª fontanero.|0|070623|1|
~C|mo107||Ayudante fontanero.|0|070623|1|
~C|mt37tpu020ac||Tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/alumin|0|070623|0|
~C|mt37tpu020bc||Tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/alumin|0|070623|0|
~C|mt37tpu420a||Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber|0|070623|0|
~C|mt37tpu420b||Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber|0|070623|0|
~M|01\01.01|1\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|02\02.01|2\1\|11|\\11\\\\1\\\\\\|
~M|02\02.02|2\2\|101|\\101\\\\1\\\\\\|
~M|02\02.03|2\3\|1|\Según EGR\1\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.03|3\1\|0.36|\Arbol artificial mesa\1\0.6\0.6\\1\\\\\\|
~M|03\03.04|3\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.05|3\3\|1|\calo directo de zona oficina (A confirmar)\1\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.05A|3\4\|0.02|\calo para extracción oficina (A confirmar)\1\0.15\0.1\\1\\\\\\|
~M|03\03.06|3\5\|0.08|\gas\2\0.2\\0.2\1\\\\\\|
~M|03\03.07|3\6\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.10|3\7\|36.62|\Fachada pabellón\4\4.38\\2.09\1\\\\\\|
~M|03\03.11|3\8\|66.25|\Zona autoservicio\32\\\\\Cafetería\3.5\\\\\Techo paralelo a fachada\12.75\\\\\Pasillo de evacuación. Estimado. A confirmar en obra\18\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.12|3\9\|133.5|\Back office -techo registrable existente\50.5\\\\\Comedor-iluminación nueva\\\\\\Desmontaje placas del techo fibralith existente (estimado 12.5%)\50\\\\\Techo 60x60 fuera del local (ejec. extraccion)\\\\\\pasillo\18\\\\\aseos\15\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.15|3\10\|6.78|\Backoffice\1\2.5\\2.71\1\\\\\\|
~M|03\03.16|3\11\|4.42|\Autoservicio\1\1.3\\3.4\1\\\\\\|
~M|03\03.17|3\12\|174.38|\Cafetería\2\3.2\\3.4\\\1\4.62\\3.48\\Autoservicio\1\23.1\\2.71\\Comedor\1\2.1\\2.2\\\1\2.75\\2.2\\\1\9.7\\2.2\\\1\5.2\\2.2\\\1\5\\2.2\\\1\5.6\\3.48\1\\\\\\|
~M|03\03.18|3\13\|23|\Zona de barra y tpv\23\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.21|3\14\|46.73|\Zona autoservicio\1\21\\0.77\\FT paralelo a fachada\1\16\\1.29\\Cafetería\2\4.96\\1\1\\\\\\|
~M|03\03.22|3\15\|1.05|\paso backoffice\1.05\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.23|3\16\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.25|3\17\|3.48|\Vaivén cocina\1\0.83\\2.1\\Acceso preparación\1\0.83\\2.1\1\\\\\\|
~M|03\03.27|3\18\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.29|3\19\|48|\Zona autoservicio y back office\48\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.32|3\20\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.34|3\21\|51.2|\Backoffice\1\19\\2.56\\\1\1\\2.56\1\\\\\\|
~M|03\03.37|3\22\|65.14|\Pilares circulares\8\2.13\\3.4\\Pilares fachada\5\1.2\\1.2\1\\\\\\|
~M|03\03.41|3\23\|150|\Estimado\150\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.43|3\24\|26|\Zona de barra\26\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.44|3\25\|417|\Comedor y free flow\417\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.52|3\26\|90|\\1\36\\2.5\1\\\\\\|
~M|04\04.02|4\1\|21.32|\Pared comedor con macetas\1\4.7\\2.28\\\1\4.65\\2.28\1\\\\\\|
~M|04\04.04|4\2\|1.01|\Paso cocina\1\1.1\0.92\\1\\\\\\|
~M|04\04.08|4\3\|515|\\515\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.09|4\4\|47.6|\Estimado. A confirmar en obra\\\\\\Zonas demolicion recrecido\47.6\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.10|4\5\|1.1|\Paso cocina\1\1.2\0.92\\1\\\\\\|
~M|04\04.11|4\6\|6.68|\Puerta acceso instalaciones desde comedor\2\0.9\\2.1\\Puertas almacen mobiliario terraza\1\1.38\\2.1\1\\\\\\|
~M|04\04.14|4\7\|40.54|\Tabique backoffice\1\4.15\\3.48\\Tabique almacen\1\6.1\\3.48\\Paso backoffice\1\1.4\\3.48\1\\\\\\|
~M|04\04.16|4\8\|8.16|\A confirmar\\\\\\Cuadro eléctrico\2\0.45\\3.2\\\1\1.65\\3.2\1\\\\\\|
~M|04\04.18|4\9\|12.18|\Z neveras\1\1.5\\3.48\\\1\2\\3.48\1\\\\\\|
~M|04\04.20|4\10\|161.44|\Comedor (previsión)\\\\\\\1\4.64\\3.48\\\1\18.9\\3.48\\Z jard vertical-paso cocina. Previsión\1\5.6\\3.48\\Pilares. Previsión\9\1.75\\3.48\\\1\1.5\\3.48\1\\\\\\|
~M|04\04.23|4\11\|47.01|\Trasdosado papel pintado fachada\6\4.58\\1.28\\Trasdosado base pladur rótulo entrada lacado RAL 6005\1\4.38\\1.22\\Tabica h: 0,98m\\\\\\Distrib paso backoff\1\1.3\\\\Tabica h: 0,77m\\\\\\Paso mostrador-backoffice\1\1.2\\\\Tabica H: 1,48cm\\\\\\Z neveras\1\4\\\1\\\\\\|
~M|04\04.27|4\12\|0.74|\A confirmar\\\\\\Techo cuadro eléctrico-EI90\1\1.65\0.45\\1\\\\\\|
~M|04\04.31|4\13\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.32|4\14\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.33|4\15\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.34|4\16\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.35|4\17\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.36|4\18\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.37|4\19\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.38|4\20\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.39|4\21\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|05\05.01|5\1\|210|\Comedor\210\\\\1\\\\\\|
~M|05\05.02|5\2\|100.7|\Zona de público\5.7\\\\\\41.5\\\\\\14.5\\\\\\39\\\\1\\\\\\|
~M|05\05.04|5\3\|56.4|\Zona de Mostrador\31\\\\\Backoffice\21.4\\\\\Almacen mobil terraza\4\\\\1\\\\\\|
~M|05\05.05|5\4\|147.1|\Comedor\25.6\\\\\\24.4\\\\\\22.6\\\\\\17.4\\\\\\11\\\\\\16\\\\\\11.4\\\\\\18.7\\\\1\\\\\\|
~M|05\05.06|5\5\|45.7|\pavim. interior a mantener\34\\\\\\6.7\\\\\\5\\\\1\\\\\\|
~M|05\05.09|5\6\|31.29|\Accesos desde pabellon\4\4.6\\\\Acceso lateral\1\2.1\\\\Paso almacen-sala\1\1.4\\\\Pasos backoffice\2\0.9\\\\\1\1.6\\\\\1\1.92\\\\\1\0.75\\\\\1\0.92\\\\Alcorque árbol artificial\1\2.4\\\1\\\\\\|
~M|05\05.10|5\7\|0.96|\Jardín vertical\1\2\0.3\\\Alcorque\1\0.6\0.6\\1\\\\\\|
~M|05\05.15|5\8\|5|\Estimado\5\\\\1\\\\\\|
~M|06\06.01|6\1\|2.1|\Distribuidor paso a backoffice\2.1\\\\1\\\\\\|
~M|06\06.03|6\2\|56.3|\FT nuevo como prolongación del existente\\\\\\\12.8\\\\\\43.5\\\\1\\\\\\|
~M|06\06.05|6\3\|132.5|\Backoffice\29.5\\\\\Almacen mobil terraza\4\\\\\Trabajos modificacin extracción.\\\\\\Pasillo de evacuación. Estimado.\18\\\\\Aseos\15\\\\\Trabajos modificacin extracción.\\\\\\Pasillo de evacuación. Estimado.\18\\\\\Aseos\15\\\\\Trabajos modif extracción. A confirmar\\\\\\Pasillo de evacuación. Estimado.\18\\\\\Aseos\15\\\\1\\\\\\|
~M|06\06.06|6\4\|3|\Prevision\3\\\\1\\\\\\|
~M|06\06.07|6\5\|3|\Previsión\3\\\\1\\\\\\|
~M|06\06.08|6\6\|50|\Reposición placas del techo existente (estimado 12.5%)\50\\\\1\\\\\\|
~M|07\07.01|7\1\|36.17|\Mod. Colonial Blue (Azul) o equivalente\\\\\\Caja auxiliar\1\2.15\\0.75\\\1\0.76\\0.75\\Mod. Burgundy (Granate) o equivalente\\\\\\Mostrador\1\0.9\\0.84\\\1\5.84\\0.84\\\1\2.54\\0.84\\Trasera Z mostrador\1\8.5\\2.7\\\1\0.8\\2.7\\\1\0.4\\2.7\1\\\\\\|
~M|07\07.02|7\2\|11.76|\Mostrador\1\0.9\0.14\\\\1\1.32\0.14\\\\1\4.42\0.9\\\\1\1.68\0.9\\\\1\4.96\0.7\\\Caja auxiliar\1\1.37\0.7\\\\1\0.76\0.2\\\\1\1.77\0.78\\1\\\\\\|
~M|07\07.04|7\3\|57.25|\Trasbarra\1\4.85\\0.9\\Backoffice\1\4.9\\2.5\\\1\0.9\\2.5\\\1\1.3\\2.5\\Alm. mobil terraza\1\8.05\\2.5\\Estimado reparaciones etc\15\\\\1\\\\\\|
~M|07\07.05|7\4\|21.2|\Z mostrador\6\\\2.7\\Backoffice\2\\\2.5\1\\\\\\|
~M|08\08.01|8\1\|25|\Mostrador\20\\\\\Caja Auxil\5\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.02|8\2\|18|\Iluminación paralela a fachada interior\18\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.04|8\3\|10|\Comedor\10\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.05|8\4\|85|\Mostrador\4\\\\\\4\\\\\Z circulacion pedidos\5\\\\\\8\\\\\\4\\\\\Sala\3\\\\\\5\\\\\\5\\\\\\5\\\\\\5\\\\\\5\\\\\\24\\\\\\5\\\\\\3\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.06|8\5\|71|\Mostrador\1\3\\\\\1\3.5\\\\Z circ. pedidos\1\4.5\\\\\2\3\\\\Z sala\1\2.5\\\\\1\4\\\\\3\3.5\\\\\1\4.5\\\\\8\3\\\\\1\5.5\\\\\1\3\\\1\\\\\\|
~M|08\08.07|8\6\|37.25|\Bajo encimera\\\\\\Mostrador\1\15.4\\\\Caja auxiliar-tpv\1\6.15\\\\Bancos corridos pared\1\4.7\\\\\1\2.2\\\\\1\4.1\\\\\1\4.7\\\1\\\\\\|
~M|08\08.09|8\7\|20|\\20\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.10|8\8\|10|\\10\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.11|8\9\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.12|8\10\|4|\Mesa alta condimentos\4\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.14|8\11\|6|\H colocacion: 2,00m (luminaria)\\\\\\Z sala\6\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.17|8\12\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.18|8\13\|14|\Pilares\14\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.20|8\14\|1|\Zona de cocina\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.01|9\1\1\|1|\Campana-1. Existente\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.02|9\1\2\|4|\VENTILADOR-1 APORTE CAMPANAS\1\\\\\VENTILADOR-2 APORTE CAMPANAS\1\\\\\EXTRACTOR-1 DE HUMOS\1\\\\\EXTRACTOR-2 DE HUMOS\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.03|9\1\3\|2|\VENTILADOR-1 APORTE CAMPANAS\1\\\\\VENTILADOR-2 APORTE CAMPANAS\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.04|9\1\4\|1|\EXTRACTOR-1 DE HUMOS\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.05|9\1\5\|1|\EXTRACTOR-2 DE HUMOS\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.06|9\1\6\|49.28|\Aporte Campana 1\2\17\0.35\1.1\\\2\17\0.35\1.1\\Aporte campana 2\2\15\0.3\1.1\\\2\15\0.25\1.1\\Extracción Oficina\2\9\0.15\1.1\\\2\9\0.1\1.1\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.07|9\1\7\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.08|9\1\8\|2|\Extractor existente de Cocina\1\\\\\Ventilador existente de Aporte\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.09|9\1\9\|150.2|\Conducto existente de Aporte Campanas\2\16\0.5\\\\2\16\0.4\\\\2\4\0.45\\\\2\4\0.3\\\\2\6\0.25\\\\2\6\0.2\\\Conducto existente de Extracción Campanas\2\40\0.8\\\\2\40\0.5\\\\2\4\0.45\\\\2\4\0.3\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.10|9\1\10\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.11|9\1\11\|14|\\14\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.12|9\1\12\|14|\\14\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.13|9\1\13\|15|\\15\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.14|9\1\14\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.15|9\1\15\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.16|9\1\16\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.17|9\1\17\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.18|9\1\18\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.19|9\1\19\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.20|9\1\20\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.21|9\1\21\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.22|9\1\22\|7|\\7\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.23|9\1\23\|8|\\8\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.24|9\1\24\|7|\\7\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.25|9\1\25\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.26|9\1\26\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.27|9\1\27\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.28|9\1\28\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.29|9\1\29\|1|\Extractor Oficina\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.30|9\1\30\|1|\NUEVA CAMPANA EXTRACTORA 2\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.31|9\1\31\|1|\Extractor Campana 1\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.32|9\1\32\|1|\Extractor Campana 2\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.33|9\1\33\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.34|9\1\34\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.35|9\1\35\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.36|9\1\36\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.37|9\1\37\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.38|9\1\38\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.39|9\1\39\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.40|9\1\40\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.41|9\1\41\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.42|9\1\42\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.43|9\1\43\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.44|9\1\44\|1|\Ventilador 4\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.45|9\1\45\|1|\Ventilador 3\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.46|9\1\46\|1|\Oficina\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.47|9\1\47\|1|\Almacén\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.48|9\1\48\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.49|9\1\49\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.50|9\1\50\|6|\Rejillas de retorno\4\\\\\Difusores de Impulsión\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.51|9\1\51\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.52|9\1\52\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.01|9\2\1\|1|\Instalación completa PCI\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.02|9\2\2\|5|\Comedor\3\\\\\Instalaciones\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.03|9\2\3\|1|\Cuadro Eléctrico\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.04|9\2\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.05|9\2\5\|1|\Lavado\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.06|9\2\6\|14|\Almacén\1\\\\\Falso techo\12\\\\\Oficina\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.07|9\2\7\|4|\Térmicos\1\\\\\Previsión\3\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.08|9\2\8\|2|\Altura 0,80-1,20m altura\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.09|9\2\9\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.10|9\2\10\|1|\Trabajos de configuración y puesta en marcha de la Central\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.11|9\2\11\|12|\Reubicación de BIES\2\6\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.12|9\2\12\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.13|9\2\13\|29|\Ambiente\15\\\\\Falso techo\14\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.14|9\2\14\|2|\Falso techo\1\\\\\Ambiente\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.15|9\2\15\|10|\Previsión\10\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.16|9\2\16\|10|\Previsión\10\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.17|9\2\17\|81|\\81\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.18|9\2\18\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.19|9\2\19\|2|\BIES\1\\\\\Rociadores\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.20|9\2\20\|18|\Extintores\6\\\\\Salida\2\\\\\Direccion\5\\\\\BIES\3\\\\\Pulsadores\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.21|9\2\21\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.22|9\2\22\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.23|9\2\23\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.24|9\2\24\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.25|9\2\25\|11|\\11\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.53|9\2\26\|5|\Zonas de Servicio\5\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.54|9\2\27\|3|\Cámaras Frigoríficas\3\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.55|9\2\28\|11|\Sala\11\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.56|9\2\29\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.03\09.03.01|9\3\1\|5|\Z Mostrador\1\\\\\Maq. hielo\1\\\\\Cafetera\1\\\\\Z caja auxil\1\\\\\Cafetera\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.03\09.03.02|9\3\2\|7|\Z Mostrador\1\\\\\Lavamanos\2\\\\\Z Backoffice\2\\\\\Lavamanos\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.03\09.03.03|9\3\3\|18|\Fria\18\\\\1\\\\\\|
~M|09.03\09.03.04|9\3\4\|31|\Fria\11\\\\\Caliente\20\\\\1\\\\\\|
~M|09.03\09.03.05|9\3\5\|49|\Tuberías de Agua fría\29\\\\\Tuberías de Agua caliente\20\\\\1\\\\\\|
~M|09.03\09.03.06|9\3\6\|1|\Desmontaje de la instalación de fontanería actual que no se mant\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.03\09.03.07|9\3\7\|3|\Zona Mostrador\2\\\\\Zona Backoffice\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.01|9\4\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.02|9\4\2\|1|\Limpieza de arqueta con separadora de grasas\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.03|9\4\3\|7|\Lavamanos\2\\\\\Maq hielo\1\\\\\Cafetera\2\\\\\Placa fria vent\1\\\\\Cuba Baño maria\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.07|9\4\4\|24|\\1\24\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.10|9\4\5\|3|\Partida en previsión (a justificar en Obra)\3\\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.12|9\4\6\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.11|9\4\7\|1|\Desmontaje de la instalación de saneamiento\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.13|9\4\8\|4|\Z Mostrador\3\\\\\Z Backoffice\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.001|9\5\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.002|9\5\2\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.01|9\5\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.011|9\5\4\|40|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\40\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.012|9\5\5\|40|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\40\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.02|9\5\6\|3|\GRUPO\1\\\\\CLIMATIZACION\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.02.01|9\5\7\|1|\RED\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.N|9\5\8\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.S|9\5\9\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.1|9\5\10\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.2|9\5\11\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.3|9\5\12\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.4|9\5\13\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.41|9\5\14\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.5|9\5\15\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.51|9\5\16\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.52|9\5\17\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.6|9\5\18\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.7|9\5\19\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.8|9\5\20\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.9|9\5\21\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.91|9\5\22\|20|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\20\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.92|9\5\23\|20|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\20\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.93|9\5\24\|15|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\15\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.04|9\5\25\|240|\CTOS EMERGENCIAS\3\80\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.05|9\5\26\|1125|\CTOS ALUMBRADO\15\75\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.06|9\5\27\|1620|\CTOS FUERZA BARRA\22\50\\\\CTOS FUERZA SALA\8\65\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.07|9\5\28\|10|\PREVISION A JUSTIFICAR\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.08|9\5\29\|350|\CTOS BARRA\5\50\\\\EXTRACTORES / VENTILADORES CAMPANAS\4\25\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.09|9\5\30\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.091|9\5\31\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.092|9\5\32\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.093|9\5\33\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.094|9\5\34\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.095|9\5\35\|10|\BATERIA CONDENSADORES\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.096|9\5\36\|10|\BATERIA CONDENSADORES\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.10|9\5\37\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.11|9\5\38\|20|\PREVISION A JUSTIFICAR\20\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.12|9\5\39\|10|\PREVISION A JUSTIFICAR\10\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.13|9\5\40\|10|\PREVISION A JUSTIFICAR\10\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.13.1|9\5\41\|1.5|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\1.5\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.14|9\5\42\|18|\MESAS COMEDOR\18\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.15|9\5\43\|45|\\45\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.15.1|9\5\44\|2|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.16|9\5\45\|2|\INSECTOCUTIORES\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.17|9\5\46\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.18|9\5\47\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.19|9\5\48\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.19.1|9\5\49\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.20|9\5\50\|3|\MENUBOARD\3\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.21|9\5\51\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.22|9\5\52\|15|\CENTRALIZACION\15\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.23|9\5\53\|1|\Timbre en puerta de acceso personal\\\\\\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.23.1|9\5\54\|1|\PREVISION A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.25|9\5\55\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.06\09.06.01|9\6\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.07.01|9\7\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.05.03.91|9\7\2\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.07.02|9\7\3\|640|\PUESTOS DE TRABAJO TPV\3\2\45\\\PUESTOS DE TRABAJO TECHO\4\2\35\\\MENUBOARD\3\1\20\\\CONVERSOR RS-485\1\1\30\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.07.21|9\7\4\|17|\PUESTOS DE TRABAJO TPV\3\2\\\\PUESTOS DE TRABAJO TECHO\4\2\\\\MENUBOARD\3\1\\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.07.03|9\7\5\|2|\CONVERSOR RS-485\1\\\\\CONEXION SWITCH IFEMA\\\\\\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.07.04|9\7\6\|18|\\18\\\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.07.06|9\7\7\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.07.07|9\7\8\|15|\\1\15\\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.07.08|9\7\9\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.08\09.08.01|9\8\1\|4|\Horno nuevo\1\4\\\1\\\\\\|
~M|09.08\09.08.02|9\8\2\|1|\Horno nuevo\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.08\09.08.03|9\8\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.08\09.08.04|9\8\4\|11|\Ventilación superior en cocina\1\11\\\1\\\\\\|
~M|09.08\09.08.05|9\8\5\|2|\Ventilación superior en cocina\1\\\\\Ventilación inferior en cocina\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.08\09.08.06|9\8\6\|2|\Ventilación superior en cocina\1\\\\\Ventilación inferior en cocina\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.08\09.08.07|9\8\7\|1|\Desmontaje de la instalación de gas. Zona de Parrilla\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.08\09.08.08|9\8\8\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.08\09.08.09|9\8\9\|1|\Partida a justificar.\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.08\09.08.10|9\8\10\|1|\Partida a justificar.\1\\\\1\\\\\\|
~M|10\10.01|10\1\|680.83|\Pintura color BLANCO 95% + NCS S3502-Y 5%\\\\\\PARAMENTOS VERTICALES\\\\\\Comedor. Pared fachada patio inglés\3\4.65\\0.9\\Pilares\3\0.5\\3.48\\Pilares fachada pabellón\6\1.25\\3.48\\Pared fachada pabellon\1\4.48\\3.48\\Pared z. paso backoffice\1\5.75\\3.48\\\-1\1.3\\2.5\\\1\4.45\\3.48\\\-1\0.9\\2.1\\\-1\1.38\\2.1\\Pilares comedor\16\0.45\\0.9\\\16\0.43\\3.48\\PARAMENTOS HORIZONTALES\\\\\\Techo comedor y free flow\421.5\\\\\Pintura color BLANCO 80% + NCS S3502-Y 20%\\\\\\PARAMENTOS VERTICALES\\\\\\Pared trasera mostrador principal\1\12\\0.8\\Pared acceso cocina\1\3.6\\0.8\\Pared zona neveras\1\7.2\\0.8\\Tabica foseado comedor\1\36\\0.52\\\1\36\\0.1\\PARAMENTOS HORIZONTALES\\\\\\Techo continuo foseado comedor + remate\58\\\\\Pintura GRIS OSCURO NCS S 3502-Y\\\\\\PARAMENTOS VERTICALES\\\\\\Comedor\2\0.6\\3.48\\\1\0.46\\3.48\\\1\2.2\\1.2\\\1\4.7\\1.2\\\2\1\\3.48\\\1\4.65\\1.2\\Int hornacina neveras murales\1\5.6\\2.05\\Pintura color verde RAL 6005\\\\\\PARAMENTOS VERTICALES\\\\\\Base pladur rótulo entrada\1\4.38\\1.22\1\\\\\\|
~M|11\11.05|11\1\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|11\11.06|11\2\|34.45|\Comedor\\\\\\Jardín vertical\1\2\\0.48\\Acceso instalaciones\1\2.65\\2.7\\\1\0.9\\0.6\\Zona neveras\1\0.72\\2.7\\\1\0.35\\2.7\\\1\4.05\\0.65\\\1\1.6\\2.7\\Pilar z. circulacion\1\1.8\\3.48\\Mostrador\1\4.9\\0.84\\\1\0.8\\0.84\\Puerta paso instalaciones\1\0.9\\2.1\\Caja auxiliar\1\1.35\\0.75\\\1\0.7\\0.75\\\1\1.17\\0.75\\\1\0.78\\0.75\1\\\\\\|
~M|11\11.07|11\3\|13.27|\Comedor\1\1.53\\3.48\\\1\2.2\\2.28\\\1\2.27\\1.29\1\\\\\\|
~M|11\11.08|11\4\|4.15|\Tabique backoffice\1\4.15\\\1\\\\\\|
~M|11\11.10|11\5\|4.7|\Pared papel pintado\1\4.7\\\1\\\\\\|
~M|12\12.02|12\1\|36.62|\Fachada\4\4.38\\2.09\1\\\\\\|
~M|12\12.05|12\2\|28.37|\Mostrador\24.47\\\\\Caja auxiliar-tpv\1\2.24\1.74\\1\\\\\\|
~M|12\12.06|12\3\|87.78|\\1\5.52\3.02\\\\1\9.77\2.27\\\\2\4.7\0.55\\\\2\4.65\0.55\\\\1\7\5.52\\1\\\\\\|
~M|12\12.09|12\4\|6|\a confirmar con DF\6\\\\1\\\\\\|
~M|12\12.10|12\5\|15|\a confirmar con DF\15\\\\1\\\\\\|
~M|12\12.13|12\6\|21.37|\Mostrador\1\0.9\\\\\1\5.84\\\\\1\7.54\\\\\1\0.84\\\\Caja auxil\1\0.7\\\\\1\1.37\\\\\1\2.24\\\\\1\1.17\\\\\1\0.77\\\1\\\\\\|
~M|12\12.15|12\7\|84.15|\Comedor. Lacado azul RAL 5002\1\27.2\\\\\1\7.22\\\\\5\1.22\\\\\1\20.6\\\\\1\0.38\\\\\1\4.6\\\\\1\2.3\\\\Pilares. Lacado blanco RAL 9001\9\1.75\\\1\\\\\\|
~M|12\12.16|12\8\|47.52|\Pilares\54\0.43\\\\\54\0.45\\\1\\\\\\|
~M|12\12.17|12\9\|121.68|\Pilares\36\3.38\\\1\\\\\\|
~M|12\12.21|12\10\|22.26|\Mostrador\1\15.2\\\\Caja auxiliar\1\6.3\\\\\1\0.76\\\1\\\\\\|
~M|12\12.24|12\11\|15.44|\Mostrador\1\5.8\\\\\1\7.5\\\\Caja auxil\1\1\\\\\1\1.14\\\1\\\\\\|
~M|12\12.25|12\12\|18.32|\Fachada\4\4.58\\\1\\\\\\|
~M|12\12.26|12\13\|18.32|\\4\4.58\\\1\\\\\\|
~M|12\12.28|12\14\|9.06|\Mostrador\6\\\0.8\\Caja auxil\6\\\0.71\1\\\\\\|
~M|12\12.29|12\15\|7|\Baño Maria\3\\\\\Placas calientes\2\\\\\Cuba fría\2\\\\1\\\\\\|
~M|12\12.30|12\16\|1|\Acceso instalaciones - comedor. Revestim ext moldupanel aparte\1\\\\1\\\\\\|
~M|12\12.31|12\17\|1|\Paso desde sala color blanco sim paredes\1\\\\1\\\\\\|
~M|12\12.32|12\18\|2|\A confirmar\\\\\\Sectoriz Cuadro eléctrico\2\\\\1\\\\\\|
~M|12\12.33|12\19\|1|\Alm. mobiliario terraza\1\\\\1\\\\\\|
~M|12\12.40|12\20\|1|\Estructura tubular de 19,58x4,78m\1\\\\1\\\\\\|
~M|12\12.41|12\21\|0.24|\Nevera Mostrador\1\1.22\\0.2\1\\\\\\|
~M|12\12.42|12\22\|0.16|\Ventilacion gas\\\\\\A menos de 40 cm del techo del local\2\0.2\\0.2\\A menos de 50 cm del suelo del local\2\0.2\\0.2\1\\\\\\|
~M|12\12.43|12\23\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|13\13.03|13\1\|4.17|\BAÑO MARIA\\\\\\Laterales\2\0.28\\0.43\\Frontal\1\2.2\\0.43\\Superior\1\2.2\0.28\\\PLACAS CALIENTES\\\\\\Lateral\2\0.28\\0.43\\Frontal\1\1.15\\0.43\\Superior\1\1.15\0.28\\\CUBA FRIA\\\\\\Laterales\2\0.28\\0.43\\Frontal\1\1.5\\0.43\\Superior\1\1.5\0.28\\1\\\\\\|
~M|13\13.04|13\2\|12.1|\\12\0.41\\1.6\\\12\0.41\\0.86\1\\\\\\|
~M|14\14.02|14\1\|65.94|\Scarlet Floral Sepia ref. e319215\\\\\\Pared interior\1\4.74\\3.48\\\1\4.1\\3.48\\Fachada\6\4.58\\1.28\1\\\\\\|
~M|14\14.03|14\2\|37.67|\Ventanales fachada patio inglés\3\4.65\\2.7\1\\\\\\|
~M|14\14.04|14\3\|1||
~M|14\14.05|14\4\|6|\Previsión. A confirmar\6\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.07|14\5\|1|\RESTAURANTE (altura de letra 73cm)\1\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.08|14\6\|8|\JARDIN DE\8\\\\1\...\\\\\|
~M|14\14.09|14\7\|12|\LAS VISTILLAS (Altura de letra 160cm)\12\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.10|14\8\|16|\JARDIN DE (Altura de letra 26cm)\\\\\\Interior\8\\\\\Exterior\8\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.11|14\9\|24|\LAS VISTILLAS (Altura letra 35cm)\\\\\\Interior\12\\\\\Exterior\12\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.12|14\10\|60|\\60\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.13|14\11\|75|\\75\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.16|14\12\|1|\Comedor\1\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.17|14\13\|7.13|\Jardín vertical\1\2.05\\3.48\1\\\\\\|
~M|14\14.18|14\14\|112.31|\\1.2\19.58\\4.78\1\\\\\\|
~M|14\14.22|14\15\|60|\Comedor\60\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.23|14\16\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.02|15\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.03|15\2\|8|\\8\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.05|15\3\|62|\Comedor\62\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.06|15\4\|9|\Comedor\9\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.08|15\5\|5.1|\\1\5.1\\\1\\\\\\|
~M|15\15.09|15\6\|4.7|\\1\4.7\\\1\\\\\\|
~M|15\15.11|15\7\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.12|15\8\|4.85|\4 módulos\1\4.85\\\1\\\\\\|
~M|15\15.13|15\9\|19.33|\\1\4.64\\\\\1\2.02\\\\\1\4.44\\\\\1\3.59\\\\\1\4.64\\\1\\\\\\|
~M|15\15.14|15\10\|7.18|\Banco corrido doble\2\3.59\\\1\\\\\\|
~M|15\15.18|15\11\|52|\Comedor\\\\\\Mesa alta lineal\8\\\\\Mesa alta con condimentos\12\\\\\Mesas altas 80x80\32\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.21|15\12\|72|\Comedor\72\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.22|15\13\|103|\Banco corridos\51\\\\\Terraza\52\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.23|15\14\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.28|15\15\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.29|15\16\|2.77|\Caja auxil\2\0.7\\\\\1\1.37\\\1\\\\\\|
~M|15\15.30|15\17\|2.72|\\1\2.72\\\1\\\\\\|
~M|15\15.31|15\18\|2|\Z circulacion\2\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.33|15\19\|13|\Terraza\13\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.39|15\20\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.40|15\21\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.41|15\22\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.43|15\23\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.44|15\24\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.01\16.01.01|16\1\1\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|16.01\16.01.02|16\1\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.01\16.01.03|16\1\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.01|16\2\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.02|16\2\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.03|16\2\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.04|16\2\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.05|16\2\5\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.06|16\2\6\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.07|16\2\7\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.08|16\2\8\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.09|16\2\9\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.10|16\2\10\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.11|16\2\11\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.12|16\2\12\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|16.03\16.03.01|16\3\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.03\16.03.02|16\3\2\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|16.03\16.03.03|16\3\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.03\16.03.04|16\3\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.04\16.04.01|16\4\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.04\16.04.02|16\4\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.04\16.04.03|16\4\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.04\16.04.04|16\4\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.04\16.04.05|16\4\5\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.04\16.04.06|16\4\6\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.04\16.04.07|16\4\7\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.04\16.04.08|16\4\8\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.05\16.05.01|16\5\1\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|16.05\16.05.02|16\5\2\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|16.06\16.06.01|16\6\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.06\16.06.02|16\6\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.06\16.06.03|16\6\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|17\17.01|17\1\|566.46|\\566.46\\\\1\\\\\\|
~M|17\17.02|17\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|17\17.03|17\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|17\17.04|17\4\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|17\17.08|17\5\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|17\17.10|17\6\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|17\17.11|17\7\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|17\17.12|17\8\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
