~V|RIB Spain|FIEBDC-3/2020\02082023|Presto 22.03||ANSI||2||||
~L||ESP\Especificación\TEC\Características técnicas\PRE\Condiciones previas\EJE\Ejecución\MED\Medición\CON\Control\SEG\Seguridad y salud\GMA\Gestión ambiental\NOR\Normas de aplicación\MAN\Mantenimiento\VAR\Varios\TEX\Texto sin faceta\|
~K|\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0\0\0\0\10|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\|
~X||ce\Coste energético\MJ\m\Masa del elemento\kg\d\Densidad\kg/m3\v\Volumen\m3\ler\Código ler de la lista europea de residuos\\eCO2\Emisión de CO2\kg\|
~C|%CI0300|%|Costes Indirectos|3|091215|0|
~C|01#||SEGURIDAD Y SALUD|450|120623|0|
~D|01#|01.01\1\1\|
~C|01.01|pa|SEGURIDAD Y SALUD|450|120623|0|
~T|01.01|Trabajos necesarios para cumplir con lo especificado en el Plan de seguridad y salud presentado así como con la legislación vigente en la materia, correspondiente a los capítulos de:
a. Sistemas de protección colectiva.
b. Formación e información
c. Elementos de protección individual.
d. Medicina preventiva y primeros auxilios.
e. Instalaciones provisionales de higiene y seguridad.
f. Señalización de la obra. Accesibilidad restringida y control de accesos.|
~C|02#||GESTIÓN DE RESIDUOS|4170.3|130623|0|
~D|02#|02.01\1\10\02.02\1\96\02.03\1\1\|
~C|02.01|UD|CONTENEDOR DE 10M3|140.07|130623|0|
~T|02.01|Ud. Contenedor de 10 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización. 

Nota: Nº máximo de contenedor que se liquidará. Cantidad mayorada respecto al estudio de residuos.|
~C|02.02|ud|CANON VERT./M3 ESCOMB.|3.85|130623|0|
~T|02.02|M3. Canon de vertido de escombros en vertedero. y p.p. de costes indirectos.|
~C|02.03|UD|GESTIÓN DE RESIDUOS|2400|130623|0|
~T|02.03|UD. Gestión de los residuos de naturaleza pétrea, no pétrea y potencialmente peligrosos, mediante clasificación a pie de obra de los residuos, y posterior carga en contenedor. Incluso transporte en camión y tratamiento en planta por gestor autorizado, se deberá disponer de cerramiento de obra con malla de ocultación en la zona que Ifema designe para colocación de contenedores. El presupuesto de control de residuos se encuentra repercutido en las partidas de obra correspondientes en su parte proporcional.|
~C|024165465||REFUERZO|174.75|091215|0|
~D|024165465|mM13B010\1\1\mO01OB160\1\1.5\mO01OB170\1\1.5\mP03ALP010\1\40\mP25OU080\1\3\%CI0300\1\0.03\|
~C|03#||TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES|8087|160908|0|
~D|03#|03.04\1\1\03.05\1\0.35\03.07\1\1\03.10\1\16.38\03.11\1\4.98\03.12\1\2.16\03.16\1\2.1\03.17\1\10.26\03.18\1\32.1\03.19\1\15.45\03.20\1\12.75\03.22\1\2.26\03.23\1\1\03.27\1\1\03.29\1\48.5\03.32\1\16.38\03.34\1\59.35\03.44\1\31.45\03.53\1\69.25\03.57\1\8\03.59\1\2\|
~C|03.04|PA|RETIRADA Y ACOPIO DE EQUIPAMIENTO|394.41|310320|0|
~T|03.04|Retirada y acopio de todo el equipamiento en barra y comedor (incluidos expositores, electrodomésticos, encimeras, muebles neutros, botelleros, fregaderos, lavavajillas, campanas, vitrinas, correbandejas, tpvs, grifos de cerveza y refrescos, cafetera, etc...). Parte del material será para almacenar en espacio cedido por Ifema, incluso vallado, protecciones y embalajes durante este tiempo, y otra parte será para vertedero. i/ transporte a almacén y vertedero.|
~C|03.05|M2|APERTURA DE HUECO EN FORJADO|246.75|091215|0|
~D|03.05|465476587\1\1\024165465\1\1\|
~T|03.05|Demolición de forjado con medios manuales y martillo neumático, incluido levantado y demolición previa de capa de compresión de hormigón, de 4cm de espesor, en forjados, con medios manuales y martillo neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye refuerzo de viga o vigueta de hormigón armado, mediante perfil de acero  IPN, con capa de imprimación anticorrosiva, dispuesto en la cara inferior de la viga, fijado a estructura existente según valoración en obra y con preparación de los extremos del perfil de refuerzo para garantizar la transmisión de esfuerzos a los pilares adyacentes en los que debe entregarse. Incluso apuntalamiento del conjunto durante 24 horas como mínimo, para asegurar un buen comportamiento en la unión, y retirada de todos los elementos auxiliares. Incluye replanteo, implantación el equipo, preparación de la zona de trabajo y p.p. de transporte de maquinaria y medios auxiliares. Incluso desmontaje y limpieza.|
~C|03.07|PA|RETIRADA Y ACOPIO DE MOBILIARIO Y MENAJE EN SALA|756.18|130623|0|
~T|03.07|Retirada y acopio de mobiliario, menaje o cualquier otro elemento que dificulte la ejecución de la obra y que se encuentre en sala, se incluyen muebles encastrados, estantes de madera, mamparas móviles, perchero... Posterior montaje de algunos de ellos según indicaciones de DF. A almacenar en espacio cedido por Ifema, incluso vallado, protecciones y embalajes durante este tiempo. Parte del mobiliario será para vertedero según indicaciones en obra.  i/ transporte a almacén y vertedero.|
~C|03.10|M2|LEVANTADO DE CARPINTERÍA|43.44|091215|0|
~D|03.10|mO01OA050\1\0.25\mO01OA070\1\0.25\mE01DTW010\1\0.1\mM13B010\1\1\%CI0300\1\0.03\|
~T|03.10|Levantado de carpintería de aluminio, acero o PVC de cualquier tipo situada en fachada y sus vidrios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas de vidrio, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Se deberá prever los medios auxiliares de apeo necesarios para no debilitar las carpinterías superiores.|
~C|03.11|M2|DEMOLICION DE FALSO TECHO CONTINUO|8.95|160908|0|
~D|03.11|mO01OA070\1\0.3\mE01DTW010\1\0.027\mP04PW170\1\0.5\mP04TW090\1\0.5\mP04PW120\1\5\mP04PW130\1\5\mP04TW100\1\0.32\mP04TW110\1\1\%CI0300\1\0.03\|
~A|03.11|vertedero\falso\demolición\techo\material\escombro\placa\auxiliar\carga\continuo\escayola\manual\limpieza\transporte\medio\corcho\yeso\pie\|
~T|03.11|Demolición de falsos techos continuos, planos o curvos, ya sea metálico o de yeso / escayola,  incluyendo perfileria auxiliar de agarre, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, según  NTE/ADD-12 . Se incluyen elementos de sustentación nuevos necesarios en caso de que al abrir y demoler el falso techo la estructura quedara debilitada.|
~C|03.12|M2|DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO REGISTRABLE|8.31|091215|0|
~D|03.12|mO01OA070\1\0.43\mE01DTW010\1\0.027\%CI0300\1\0.03\|
~T|03.12|Demolición de falso techo registrable de placas de yeso, escayola o metálicas, incluyendo perfilería auxiliar. Con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.|
~C|03.16|M2|DEMOLICIÓN DE TABIQUERIA INTERIOR FÁBRICA DE LADRILLO|9.7|091215|0|
~D|03.16|mO01OA070\1\0.4\mE01DTW010\1\0.18\%CI0300\1\0.03\|
~T|03.16|Demolición de partición interior de fábrica de ladrillo (rasillón o perforado), con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.|
~C|03.17|M2|DEMOLICIÓN DE TRASDOSADOS INTERIORES|4.98|091215|0|
~D|03.17|mO01OA070\1\0.2\mE01DTW010\1\0.1\%CI0300\1\0.03\|
~T|03.17|Demolición de trasdosado autoportante interior por medios manuales i/ estructura auxiliar y con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluyen los revestimientos de pared (excepto madera que se contabiliza aparte) y rodapié.|
~C|03.18|ML|DEMOLICIÓN MOSTRADOR|26.44|091215|0|
~D|03.18|mO01OA070\1\1\mE01DTW010\1\0.62\%CI0300\1\0.03\|
~T|03.18|Demolición de mostrador de barra, con levantado de revestimientos, encimera, baldas, cajones interiores y estructura soporte por medios manuales, carga manual de escombros sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios.|
~C|03.19|ML|DEMOLICIÓN PETO SEPARADOR|13.09|091215|0|
~D|03.19|mO01OA070\1\0.5\mE01DTW010\1\0.3\%CI0300\1\0.03\|
~T|03.19|Demolición de peto separador a media altura, con levantado de revestimientos, vidrios, encimeras, rodapiés y estructura soporte (ladrillo, madera o metal) por medios manuales, carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Hasta 140cm de altura.|
~C|03.20|ML|DEMOLICIÓN DE ENCIMERA|9.61|091215|0|
~D|03.20|mO01OA070\1\0.5\mE01DTW010\1\0.027\%CI0300\1\0.03\|
~T|03.20|Demolición de encimera, con levantado de revestimientos y base soporte. Se incluye subencimera inferior de menor ancho y mismas características. Por medios manuales, carga manual de escombros sobre camión o contenedor.|
~C|03.22|M2|DEMOLICIÓN RAMPA ACCESO|18.67|091215|0|
~D|03.22|mO01OA060\1\0.4\mO01OA070\1\0.4\mM06CM030\1\0.2\mM06MR030\1\0.2\mE01DTW010\1\0.2\%CI0300\1\0.03\|
~T|03.22|Demolición de rampa continua de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.|
~C|03.23|PA|DESMONTAJE DE DECORACIÓN, ROTULACIÓN Y CARTELERÍA|347.44|130623|0|
~T|03.23|Ud. Desmontaje de decoraciones interiores (jarrones, maceteros, lienzos, cuadros, papeleras...) y elementos de rotulación, cartelería y señalética en fachada e interior, i/ medios auxiliares y p.p. indirectos. La cartelería de fachada en ocasiones se encuentra en altura superior a 4m, inaccesible con escalera, siendo necesario el uso de plataforma elevadora.|
~C|03.27|UD|CUADRO PROVISIONAL DE OBRA|467.79|130623|0|
~T|03.27|Suministro y conexión de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 15 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios. Dejando sin servicio el cuadro general del local. Incluso elementos de fijación y regletas de conexión. Posterior desmontaje y restablecimiento de servicio en cuadro general. Se incluye la derivación para alimentación del cuadro.|
~C|03.29|M2|DEMOLICIÓN RECRECIDO|24.73|091215|0|
~D|03.29|mO01OA060\1\0.45\mO01OA070\1\0.45\mM06CM040\1\0.3\mM06MP020\1\0.3\mE01DTW010\1\0.3\%CI0300\1\0.03\|
~T|03.29|Demolición de recrecido de mortero existente en el interior del edificio, de hasta 21 cm de espesor, con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.|
~C|03.32|M2|LEVANTADO DE CERCOS EN TABIQUES|6.83|091215|0|
~D|03.32|mO01OA070\1\0.3\mE01DTW010\1\0.1\%CI0300\1\0.03\|
~T|03.32|Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos hasta 4 m2. en tabiques, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18. A confirmar en obra.|
~C|03.34|M2|DEMOLICIÓN DE ALICATADO|8.13|091215|0|
~D|03.34|mO01OA070\1\0.42\mE01DTW010\1\0.027\%CI0300\1\0.03\|
~T|03.34|Demolición de alicatado de azulejo o gres, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.|
~C|03.44|M2|DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO|10.09|091215|0|
~D|03.44|mO01OA070\1\0.5\mE01DTW010\1\0.065\%CI0300\1\0.03\|
~T|03.44|Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. Se incluye levantado de tapajuntas o perfiles de transición en cambio de pavimento.|
~C|03.53|M2|CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PLADUR|20.74|130623|0|
~T|03.53|Suministro, montaje y desmontaje de cerramiento provisional de obra realizado mediante un trasdosado de cartón-yeso autoportante pintado en color blanco incluida, sin atornillar al suelo o techo, con bastidor en escuadra en la base y cinta de doble cara para mantener estabilidad, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Incluida|
~C|03.57|m2|LEVANTADO VINILOS|5.15|130623|0|
~T|03.57|Levantado de vinilos fijado a paramento. Incluso limpieza de residuos en paramento.|
~C|03.59|Ud|PERFORACION EN HORMIGON PASO INSTALACIONES|192.51|130623|0|
~T|03.59|Perforación por vía húmeda en muro de hormigón macizo, de hasta 350 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, realizada con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. Con p.p de remates en perímetro. Totalmente rematado para instalación de rejilla.|
~C|04#||ALBAÑILERÍA|17697.18|310100|0|
~D|04#|04.02\1\49.46\04.03\1\10.08\04.04\1\3.45\04.08\1\438.5\04.09\1\49.6\04.10\1\30\04.11\1\13.98\04.14\1\17.73\04.16\1\2.03\04.17\1\3.82\04.18\1\2.41\04.20\1\100.52\04.21\1\13.2\04.27\1\6.23\04.28\1\7.81\04.29\1\7.81\04.30\1\7.1\04.31\1\1\04.32\1\1\04.33\1\1\04.34\1\1\04.35\1\1\04.36\1\1\04.37\1\1\04.38\1\8\04.41\1\16.83\04.42\1\1\|
~C|04.02|M2|ENFOSCADO MAESTREADO CON PIGMENTACIÓN|16.03|160908|0|
~D|04.02|mO01OA030\1\0.35\mO01OA050\1\0.35\mA02S020A3\1\0.02\%CI0300\1\0.03\|
~T|04.02|Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo de cemento y arena de rio 1/4 en paramentos verticales previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y pigmentación en color blanco o tierra a definir, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, con maestras cada 3 m. y andamiaje según NTE-RPE.|
~C|04.03|M2|ENLUCIDO YESO|6.4|160908|0|
~D|04.03|mO01OB140\1\0.15\mO01OA070\1\0.15\mA01A040\1\0.003\mP04RW050\1\0.215\%CI0300\1\0.03\|
~T|04.03|Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.|
~C|04.04|m2|FORMACIÓN DE RAMPA|41.9|091215|0|
~D|04.04|mO01OA030\1\0.72\mO01OA070\1\0.72\mP01LH010\1\0.037\mP01LG040\1\8.5\mP03AM090\1\1.15\mA02S040\1\0.031\mA01A030\1\0.01\mA03H090\1\0.02\%CI0300\1\0.03\|
~T|04.04|Suministro y formación de rampa a base de tablero de rasillón, con capa de compresión superior y malla electrosoldadas apoyado sobre tabiquillos, o a base de mortero de cemento CEM ll/A-P 32,5 y arena de rio 1/4, acabado fratasado, incluso replanteo, nivelado, humedecido de la pieza y limpieza. Formación de pendiente y disposición según planimetría. Altura máxima 20cm.|
~C|04.08|M2|PASTA NIVELADORA|7.56|091215|0|
~D|04.08|mO01OB30UF0\1\0.05\mO01OB310ASG\1\0.05\mP25OS010DG\1\0.15\MP30PWKKDA08\1\3\MQ06PYM020\1\0.05\%CI0300\1\0.03\|
~T|04.08|Suministro y aplicación de capa fina de pasta niveladora de suelos de 2 mm de espesor, aplicada mecánicamente, para regularización y nivelación de pavimento existente, previa aplicación de imprimación a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa, que actúa como puente de unión, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio).

NOTA: Será necesaria confirmación previa de la DF antes de ejecutar la partida según indicaciones del fabricante de suelo vinílico.|
~C|04.09|UD|BASE DE MORTERO DE CEMENTO AUTONIVELANTE|8.82|091215|0|
~D|04.09|mO01OB30UF0\1\0.1\mO01OB310ASG\1\0.1\mP30PW210JD75\1\0.04\MQ06PYM020\1\0.1\%CI0300\1\0.03\|
~A|04.09|pie\hueco\medio\compresor\bovedilla\vigueta\colectivo\escombro\protección\entrevigado\vertedero\auxiliar\transporte\carga\forjado\limpieza\|
~T|04.09|Suministro y aplicación de base para pavimento, de mortero de cemento autonivelante CT - C10 - F3 o equivalente de 4 cm de espesor, maestreada y fratasada.

NOTA: Será necesaria confirmación previa de la DF antes de ejecutar la partida.|
~C|04.10|M2|RECRECIDO PAVIMENTO|24.94|091215|0|
~D|04.10|mO01OA030\1\0.35\mO01OA070\1\0.35\mP01LH010\1\0.022\mP01LG040\1\8.5\mP03AM090\1\1.15\mA02S040\1\0.02\mA01A030\1\0.01\mA03H090\1\0.02\%CI0300\1\0.03\|
~T|04.10|Suministro y formación de recrecido - plataforma sobreelevada de hasta 15cm. de espesor sobre el nivel del suelo existente del local, realizada a base de relleno de rasillón cerámico de 40x20x7cm, con capa de compresión de mortero de cemento y mallazo de reparto, i/ p.p de cualquier medio auxiliar para la total ejecución de los trabajos.|
~C|04.11|m2|RECIBIDO DE CERCOS METÁLICOS EN TABIQUE|19.82|091215|0|
~D|04.11|mO01OA040\1\0.5\mO01OA070\1\0.5\mA02A060\1\0.008\%CI0300\1\0.03\|
~T|04.11|Recibido de cercos metálicos o carpintería de aluminio en tabiques o muros con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, incluso aplomado y nivelación.|
~C|04.14|M2|TABIQUE PLACA CARTÓN YESO N15+A70+N15 WA|34.95|160908|0|
~D|04.14|mO01OA030\1\0.25\mO01OA050\1\0.25\mP04PY090\1\2.1\mP04PY040\1\2.1\mP04PW060\1\0.9\mP04PW010\1\3.15\MP04PW074JF\1\0.95\MP04PW074JG\1\3.5\MP04PW582D\1\2\mP04PW120\1\42\mP04PW440\1\0.47\%CI0300\1\0.03\|
~T|04.14|M2. Tabique, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyos lados externos se atornilla una placa de yeso laminado WA (hidrófuga) de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 100 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.|
~C|04.16|M2|TABIQUE SECO N15+N15+73+A70+N15+N15 - EI90|44.98|160908|0|
~D|04.16|mO01OA030\1\0.4\mO01OA050\1\0.4\mP04PY040\1\4.1\mP04PW060\1\0.9\MP04PW074JF\1\0.95\MP04PW074JG\1\3.5\mP04PW010\1\3.15\MP04PW582D\1\2\mP04PW120\1\42\mP04PW440\1\0.47\mP07AL040\1\1.05\%CI0300\1\0.03\|
~T|04.16|M2. Formación de tabique seco de cartón yeso N15+N15+73+A70+N15+N15 con certifido de calisificación contra el fuego EI90 o superior, compuesto por:
- Dos placa de cartón yeso (N15).
- Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm. de ancho, a base de Montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y Canales (elementos horizontales).
- Aislamiento térmico-acústico interior con paneles de lana mineral Isover Arena de 40 mm. de espesor.
- Dos placa de cartón yeso (N15).
- Refuerzos con pies derechos dobles en huecos de puertas, anclados a techo estructural y cada 80 cm.
- Espesor total: 133 mm. 
- Incluso sellado, encintado y emplastecido de juntas.
- Replanteo, limpieza, nivelación, paso de instalaciones, ejecución de juntas, ángulos con cinta de juntas y parte proporcional de ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA ANCLAJES (de aparatos sanitarios, puertas, estanterías, tomas de corriente, barras inoxidables, campanas, etc.), construido según normativa técnica del fabricante. 
- Con parte proporcional de juntas elásticas estancas perimetrales colocadas en canales de suelo, techo y montantes laterales.
- Medido sin descontar huecos.
- EN TABIQUES CERRAMIENTO CUADRO ELÉCTRICO|
~C|04.17|M2|TRASDOSADO AUTOPORTANTE N15+A48|18.77|160908|0|
~D|04.17|mO01OA030\1\0.2\mO01OA050\1\0.2\mP04PY040\1\1.05\mP04PW060\1\0.4\mP04PW010\1\1.3\mP04PW400\1\0.95\mP04PW180\1\3.5\MP04PW582D\1\2\mP04PW120\1\20\mP04PW440\1\0.47\%CI0300\1\0.03\|
~T|04.17|Trasdosado autoportante con placas de yeso normales de 15 mm de espesor, recibido sobre perfilería de canales y montantes de ácero galvanizado de 48mm cada 400mm con espesor total 63mm. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de juntas con cinta, según NTE-PTP-9 totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.|
~C|04.18|M2|TRASDOSADO AUTOPORTANTE WA N15+A48|19.9|160908|0|
~D|04.18|mO01OA030\1\0.2\mO01OA050\1\0.2\mP04PY090\1\1.05\mP04PW060\1\0.4\mP04PW010\1\1.3\MP04PW582D\1\2\mP04PW400\1\0.95\mP04PW180\1\3.5\mP04PW120\1\20\mP04PW440\1\0.47\%CI0300\1\0.03\|
~T|04.18|Trasdosado autoportante con placas de yeso WA (hidrófuga) de 15 mm de espesor, recibido sobre perfilería de canales y montantes de ácero galvanizado de 48mm cada 400mm con espesor total 63mm. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de juntas con cinta, según NTE-PTP-9 totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.|
~C|04.20|M2|TRASDOSADO OMEGA|18.2|160908|0|
~D|04.20|mO01OA030\1\0.2\mO01OA050\1\0.2\mP04PY040\1\1.05\mP04PW060\1\0.4\mP04PW320\1\3.4\MP04PW582D\1\9\mP04PW010\1\1.3\mP04PW120\1\12\%CI0300\1\0.03\|
~T|04.20|Trasdosado directo con placas de yeso normales de 15 mm de espesor, recibido sobre perfilería omega cada 400mm. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de juntas con cinta, según NTE-PTP-9 totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.|
~C|04.21|M2|TRASDOSADO OMEGA WA|19.33|160908|0|
~D|04.21|mO01OA030\1\0.2\mO01OA050\1\0.2\mP04PY090\1\1.05\mP04PW060\1\0.4\mP04PW320\1\3.4\MP04PW582D\1\9\mP04PW010\1\1.3\mP04PW120\1\12\%CI0300\1\0.03\|
~T|04.21|Trasdosado directo con placas de yeso WA (hidrófuga) de 15 mm de espesor, recibido sobre perfilería omega cada 400mm. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de juntas con cinta, según NTE-PTP-9 totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.|
~C|04.27|m2|TRASDOSADO EI90 48+15+15+15|37.14|160908|0|
~D|04.27|mO01OA030\1\0.4\mO01OA050\1\0.4\MP04PYFKS8D\1\3.1\mP04PW060\1\0.9\MP04PW07KD888\1\0.95\MP04PW07753GF\1\3.5\mP04PW010\1\3.15\MP04PW582D\1\2\mP04PW120\1\42\mP04PW440\1\0.47\%CI0300\1\0.03\|
~T|04.27|Trasdosado autoportante con tres placas de yeso de alta resistencia contra incendios de 15 mm de espesor, recibido sobre perfilería de canales y montantes de ácero galvanizado de 48mm cada 400mm con espesor total 63mm. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de juntas con cinta, según NTE-PTP-9 totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.|
~C|04.28|m2|FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5|25.89|091215|0|
~D|04.28|MKDKHD7S\1\0.5\MIAS8DK33D\1\0.5\mP01LH030\1\0.047\mP01MC040\1\0.023\%CI0300\1\0.03\|
~T|04.28|Suministro y formación de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.|
~C|04.29|m2|ENFOSCADO HIDROFUGADO M-10 VERTIC.|14.02|160908|0|
~D|04.29|MKDKHD7S\1\0.3\mO01OA050\1\0.3\mA02S020\1\0.02\%CI0300\1\0.03\|
~T|04.29|Enfoscado fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.|
~C|04.30|M2|IMPERMEABILIZACIÓN|26.63|310100|0|
~D|04.30|mO01OA030\1\0.2\mO01OA050\1\0.2\mP06BI040\1\0.3\mP06BS190\1\1.02\mP06BS280\1\1.02\%CI0300\1\0.03\|
~T|04.30|M2. Impermeabilización bicapa autoprotegida aplicada ortogonalmente directamente sobre el forjado, con pendiente igual o superior al 1%, sistema adherido, constituida por imprimación con emulsión asfáltica CURIDAN de 0,3 Kg/m² y dos láminas asfálticas de betún modificado con elastómeros SBS, una con un peso medio de 3 Kg/m², acabada con film de polietileno por ambas caras, con armadura de fieltro de poliéster de 160 gr/m², ESTERDAN 30 P ELASTOMERO o equivalente, con plegabilidad positiva a -20ºC (Tipo LBM-30-FP-160 de Norma UNE 104-242/1/95), completamente adherida al soporte con soplete, y otra con un peso medio de 4 Kg/m², autoprotegida con gránulos de pizarra gris por su cara externa y polietileno por su cara interna, ESTERDAN PLUS 40/GP Gris, con plegabilidad positiva a -20ºC y armadura con fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 gr/m2 (Tipo LBM-40/G-FP-150R de Norma UNE 104-242/1/95), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Membrana GA-6 s/UNE-104-402/96. Hasta una altura de 20 cm.
Se incluye, para confirmar la correcta ejecución, una prueba de estanqueidad en el perímetro inundando la zona con agua.

NOTA: Será necesaria confirmación previa de la DF antes de ejecutar la partida.|
~C|04.31|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INST. CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN y EXTRACCIÓN|1545|120623|0|
~T|04.31|UD. Ayudas de Albañilería para dejar las INSTALACIONES de CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN y EXTRACCIÓN de HUMOS completamente terminadas, incluyendo:
- Apertura de huecos en fábricas y suministro y colocación de cargaderos metálicos con su posterior ignifugado, sellado de pasos, apeos necesarios, andamios, enfoscado, remates y pintado de los mismos. 
- Apertura y tapado de rozas.
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|04.32|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTAL. FONTANERÍA, SANEAMIENTO y SANITARIOS|1030.22|120623|0|
~T|04.32|UD. Ayudas de Albañilería para dejar las INSTALACIONES de FONTANERÍA, SANEAMIENTO y COLOCACIÓN de APARATOS SANITARIOS completamente terminadas, incluyendo:
-Recibido de aparatos sanitarios.
- Apertura y tapado de rozas en paredes o solera
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|04.33|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA|2060.43|120623|0|
~T|04.33|UD. Ayudas de Albañilería para dejar la INSTALACIÓN de DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA desde la caja general de acometida, en edificio, al último punto de consumo en el interior del local, completamente terminada, incluyendo:
- Apertura de huecos en fábricas
- Apertura y tapado de rozas en paredes o solera
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|04.34|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ILUMINACIÓN|824.17|120623|0|
~T|04.34|UD. Ayudas de Albañilería para dejar la INSTALACIÓN de ILUMINACIÓN, completamente terminada, incluyendo:

- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|04.35|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS|1030.22|120623|0|
~T|04.35|UD. Ayudas de Albañilería para dejar la INSTALACIÓN de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS completamente terminada, incluyendo:

- Apertura de huecos en fábricas con su posterior sellado de pasos, apeos necesarios, andamios, enfoscado y remates de los mismos. 
- Apertura y tapado de rozas.
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|04.36|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN GAS|824.17|120623|0|
~T|04.36|UD. Ayudas de Albañilería para dejar las INSTALACIONES de GAS completamente terminada, incluyendo:
- Apertura de huecos en fábricas y suministro y colocación de cargaderos metálicos con su posterior ignifugado, sellado de pasos, chapado, apeos necesarios, andamios, enfoscado, remates y pintado de los mismos. 
- Apertura y tapado de rozas.
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción de bancadas.
- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|04.37|UD|AYUDA ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES ESPECIALES|408.91|120623|0|
~T|04.37|Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de instalaciones especiales (telefonía, comunicaciones, alarmas, captación de imagen/sonido, control de acceso, etc.), i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares|
~C|04.38|m2|TRASDOSADO EI120 48+25+25|49.96|120623|0|
~T|04.38|Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 120, realizado con dos placas de yeso laminado -  25 cortafuego + 25 cortafuego , ancladas a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 78 mm de espesor total; separación entre montantes 600 mm. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.|
~C|04.41|m|REPARACIÓN PARAMENTOS PERIMETRO CARPINTERIAS|8.75|120623|0|
~T|04.41|Reparación de paramentos en perímetro afectado por levantado de carpinterías, con saneado, limpieza, rellenado de huecos, etc, dejándolos listos para aplicar nuevos acabados o recibir nuevas carpinterías.|
~C|04.42|UD|AYUDAS A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE HOSTELERÍA Y MOBILIARIO|0|270723|0|
~T|04.42|Coordinación de proveedores externos para que dentro del planing general de las obras, les marquen sus fechas de entrada en obra en todas las fases: de toma de datos, replanteos, suministros e instalación.|
~C|05#||PAVIMENTOS|20512.32|120623|0|
~D|05#|05.01\1\235\05.02\1\26.8\05.04\1\51.2\05.05\1\125.5\05.09\1\21.91\05.15\1\12.75\05.16\1\157.1\05.18\1\1\|
~C|05.01|M2|PAVIMENTO VINÍLICO LOSETAS 100X100|39.15|120623|0|
~T|05.01|Suministro y colocación de pavimento vinílico en losetas de 100x100cm de 5mm de espesor con grosor de capa de uso 1mm, fijado a soporte con adhesivo según indicaciones del fabricante, color NCS S3502-B, reducción del ruido de impacto 14dB, reacción al fuego Bfl-s1,L,NCS. Incluso replanteo, nivelado, cortes, piezas especiales, rejuntado de piezas, soldadura y limpieza, y p.p. de perfil para junta de dilatación de aluminio extruido con junta de goma (según estado actual, a comprobar); colocado según normas e instrucciones del fabricante. Tipo Forbo Allura Flex 'Grigio Concrete' o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA. I/p.p. retirada de escombros a pie de carga y medios auxiliares. Las mermas de los materiales se repercuten en el precio unitario dado.

Medida la superficie ejecutada. Disposición según planimetría.|
~C|05.02|M2|PAVIMENTO VINÍLICO LAMAS IMITACIÓN MADERA ROBLE CLARO 150X28|39.15|120623|0|
~T|05.02|Suministro y colocación de pavimento vinílico en lamas de 150x28cm de 5mm de espesor con grosor de capa de uso 1mm, fijado a soporte con adhesivo según indicaciones del fabricante. Color NCS S3010-Y20R, reducción del ruido de impacto 14dB, reacción al fuego Bfl-s1,L,NCS. Incluso replanteo, nivelado, cortes, piezas especiales, rejuntado de piezas, soldadura y limpieza y p.p. de perfil para junta de dilatación de aluminio extruido con junta de goma (según estado actual, a comprobar); colocado según normas e instrucciones del fabricante. Tipo FORBO Allura Flex 'light honey oak' o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA. I/p.p. retirada de escombros a pie de carga y medios auxiliares. Las mermas de los materiales se repercuten en el precio unitario dado.


Medida la superficie ejecutada. Disposición según planimetría, situadas en el sentido transversal a la dirección del paso. Modelo para zonas de paso. Colocado a matajunta 1/3|
~C|05.04|M2|PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE|49.45|120623|0|
~T|05.04|Suministro y colocación de pavimento vinílico antideslizante en rollo 25mx200cm y 2mm de espesor con grosor de capa de uso 0,7mm, fijado a soporte con adhesivo según indicaciones del fabricante. Color NCS S6502-B, resistencia al deslizamiento clase 3 según CTE, reacción al fuego Bfl-s1. Incluso replanteo, nivelado, cortes, piezas especiales, rejuntado de piezas, soldadura y limpieza y p.p. de perfil para junta de dilatación de aluminio extruido con junta de goma (según estado actual, a comprobar); colocado según normas e instrucciones del fabricante. Tipo FORBO Surestep Laguna 'elephant' o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA. I/p.p. retirada de escombros a pie de carga y medios auxiliares. Las mermas de los materiales se repercuten en el precio unitario dado.


Medida la superficie ejecutada. Disposición según planimetría.|
~C|05.05|M2|PAVIMENTO FLEXIBLE FLOCADO|39.15|120623|0|
~T|05.05|Suministro y colocación de pavimento flexible flocado en rollo 30mx200cm y 4,3mm de espesor, formado por una base de vinílico reforzada con una superficie flocada de fibras de nailon de 6.6 con estética de pavimento textil, fijado a soporte con adhesivo según indicaciones del fabricante. Reacción al fuego Bfl-s1, peso 1,8kg/m2. Incluso replanteo, nivelado, cortes, piezas especiales, rejuntado de piezas, soldadura y limpieza y p.p. de perfil para junta de dilatación de aluminio extruido con junta de goma (según estado actual, a comprobar); colocado según normas e instrucciones del fabricante. Tipo FORBO Flotex Vision ecosystems 'kimono green' o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA. I/p.p. retirada de escombros a pie de carga y medios auxiliares. Las mermas de los materiales se repercuten en el precio unitario dado.


Medida la superficie ejecutada. Disposición según planimetría.|
~C|05.09|ML|PERFIL DE TRANSICIÓN EN ENCUENTRO ENTRE DISTINTOS PAVIMENTOS|14.07|120623|0|
~T|05.09|Suministro y colocación de perfil de transición fabricado en aluminio anodizado, en encuentros entre distintos tipos de pavimentos con diferencia de altura mediante rampa de pendiente <25%. Altura según espesor de material, sellado con silicona sanitaria, fijado con tornillos y tacos a solera, incluso preparación, cortes, piezas especiales de remate, rejuntado y limpieza. El perfil proporciona una protección segura de los bordes de los revestimientos elásticos. Tipo Novonivel® Access Slimm de EMAC o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.

Medida la longitud ejecutada.|
~C|05.15|m2|PAV GRES PORCELANICO COLOR CREMA 25x25|21.63|120623|0|
~T|05.15|Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, color crema similar a existente, de 25x25cm,, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris con doble encolado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color gris oscuro, para juntas de hasta 5 mm.|
~C|05.16|m2|LIMIPEZA PAVIMENTO CERAMICO|11.99|120623|0|
~T|05.16|Limpieza de pavimento cerámico de gres esmaltado en buen estado de conservación, eliminando manchas, sales, eflorescencias salinas y microorganismos, mediante el vertido sobre la superficie de una disolución acuosa de ácido acético, cepillado, aclarado y posterior aplicación de líquido decapante específico para gres esmaltado; considerando un grado de complejidad medio.|
~C|05.18|PA|REPARACIONES PUNTUALES PAVIMENTO EXISTENTE TERRAZA|350|120623|0|
~T|05.18|Reparaciones puntuales de pavimento existente en zona de terraza, con levantado de piezas, recalzo de apoyos, ajustes y reposición de piezas y elementos de fijación en caso de ser necesarios.  s/NTE-RSR-2. I/p.p. retirada de escombros a pie de carga y medios auxiliares.|
~C|06#||FALSOS TECHOS|815.82|160908|0|
~D|06#|06.01\1\3.6\06.04\1\10\06.05\1\10\06.06\1\2\06.08\1\12\|
~C|06.01|M2|FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO|24.19|160908|0|
~D|06.01|mO01OB140\1\0.32\mO01OB150\1\0.32\mP04PY020\1\1.05\mP04PW060\1\0.47\mP04PW010\1\1.89\mP04PW170\1\0.7\mP04TW090\1\2.6\mP04PW120\1\10\mP04PW130\1\5\mP04TW100\1\0.32\mP04TW110\1\1.26\mP04PW040\1\0.53\%CI0300\1\0.03\|
~T|06.01|Suministro y formación de falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.|
~C|06.04|M2|REPARACIÓN TECHO EXISTENTE|4.19|120623|0|
~T|06.04|Reparación de fisuras y tapado de agujeros en falso techo de placas de pladur o escayola con mismo material que existente. Previa eliminación del material suelto y no consolidado, y posterior retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, para proceder posteriormente a su rejuntado, lijado y preparación para pintura (no incluida en este precio).|
~C|06.05|M2|FALSO TECHO MODULAR REGISTRABLE|18.83|120623|0|
~T|06.05|Suministro y formación de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de yeso con vinilo o escayola fisurada, con perfilería vista blanca estándar.  i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.|
~C|06.06|UD|REGISTRO 60X60 EN FALSO TECHO|63.87|120623|0|
~T|06.06|Suministro y montaje de trampilla de registro para falso techo continuo de placas de yeso laminado o escayola, de dimensiones 60x60. Totalmente instalada, i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a nomras ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP según reglamento UE 305/2011|
~C|06.08|UD|DESMONTAJE Y REINSTALACION DE PANELES ACUSTICOS|30.9|120623|0|
~T|06.08|Desmontaje de paneles acústicos suspendidos de forjado y posterior reinstalación en la misma posición, o modificando posición y/o altura (modificando bastidor de cuelgue existente), fijados a altura superior a 4 m.  i/replanteo, accesorios de fijación, nivelación montaje yp/p de medios auxiliares. Totalmente instalado|
~C|07#||REVESTIMIENTOS|8444.68|141107|0|
~D|07#|07.01\1\52.6\07.02\1\18.68\07.04\1\14.2\07.05\1\16.3\07.07\1\16.94\07.08\1\58.92\|
~C|07.01|M2|REVESTIMIENTO CERÁMICO 13,2X13,2 AZUL Y ROJO|41.21|120623|0|
~T|07.01|Suministro y colocación de alicatado, en formato 13,2 x 13,2cm colocación a 45º. Junta de 3mm en color gris. Baldosas en dos colores, azul y rojo. Recibido con cemento cola C2 sobre placas de cartón yeso, tableros DM o superficies enfoscadas, incluso preparación del paramento, cortes, con parte proporcional de piezas especiales de remate, rejuntado y limpieza; construído según normas. Colocación siguiendo las indicaciones del fabricante. Tipo Colonial Blue (azul) y Burgundy (rojo) de la serie ARTISAN de la marca EQUIPE o equivalentes previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.

Medida la superficie ejecutada.|
~C|07.02|M2|ENCIMERA CUARZO NATURAL ACABADO BLANCO|292.58|120623|0|
~T|07.02|Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo natural al 94% color blanco, espesor 20mm con acabado pulido y cantos rectos con bordes ligeramente biselados. Fijación con adhesivo. Se incluye resolución de esquinas, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. No dispondrá de faldones ni copete. Se incluyen perforaciones de 10x10mm según plano para tubo de acero de apoyo vitrina. Totalmente instalada. I / p.p. material auxiliar, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y p.p. medios auxiliares. Tipo Silestone Blanco Zeus o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.

Medida la superficie ejecutada.|
~C|07.04|M2|ALICATADO 20x20 BLANCO BRILLO|16.8|141107|0|
~D|07.04|mO01OB100\1\0.2\mO01OB110\1\0.2\mP09ABC04983\1\1.05\mP01FA100\1\4\mP01FJ010\1\0.2\%CI0300\1\0.03\|
~T|07.04|Suministro y colocación de alicatado con azulejos, 20x20 cm., color blanco brillo, recibidos con cemento cola sobre tabiques de cartón yeso, trasdosados de cartón yeso o superficies enfoscadas, incluso preparación del paramento, cortes, con parte proporcional de piezas especiales de remate, rejuntado y limpieza; construído según normas.
Medida la superficie ejecutada a cinta corrida.|
~C|07.05|ML|CANTONERA DE PVC PARA ESQUINAS|2.48|200918|0|
~T|07.05|ML. Suministro y colocación de cantonera de PVC  para protección de esquinas en el mismo color que el alicatado, según zonas.|
~C|07.07|m2|ALICATADO AZULEJO 25x25  CREMA|18.54|120623|0|
~T|07.07|Suministro y colocación de alicatado con azulejos, 25x25 cm., colorcrema mate, similar a existente, recibidos con cemento cola sobre tabiques de cartón yeso, trasdosados de cartón yeso o superficies enfoscadas y rejujntado color negro, incluso preparación del paramento, cortes, con parte proporcional de piezas especiales de remate, rejuntado y limpieza; construído según normas.
Medida la superficie ejecutada a cinta corrida.|
~C|07.08|m2|LIMPIEZA PARAMENTO FACHADA|3.71|120623|0|
~T|07.08|Limpieza manual de paramento de fachada con presencia de manchas de moho o humedad y óxido mediante la aplicación de solución de agua y lejía al 10% o limpiador ácido, con un rendimiento de 0,3 l/m² y aclarado posterior de la superficie con abundante agua limpia hasta eliminar los residuos del producto aplicado.|
~C|08#||ILUMINACIÓN|15552.35|080520|0|
~D|08#|08.01\1\23\08.05\1\6\08.06\1\5.5\08.07\1\29.3\08.09\1\9\08.12\1\5\08.13\1\2\08.14\1\9\08.15\1\81\08.19\1\3\08.20\1\3\|
~C|08.01|UD|FOCO EMPOTRABLE ESTACIONES|13.39|120623|0|
~T|08.01|Suministro, instalación y conexionado de foco empotrable sobre malla expandida, formado por:

-Marco de empotrar en aluminio lacado RAL 5002. 69mm diámetro exterior. 
-Bombilla GU10 LED 7W 580lm 2700K CRI>95, apertura 36º
-Portalámparas cerámico casquillo GU10

Se incluye perforación en malla para fijación. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.


Proveedor de referencia Light & Studio. Se permite modelos de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa visualización de muestra y aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.05|Ud|PROYECTOR TUBULAR BLANCO EN CARRIL TRIFÁSICO|40.78|120623|0|
~T|08.05|Suministro, instalación y conexionado de proyector tubular blanco con lámpara GU10 LED 7W 580lm 2700K CRI>95, apertura 36º, incluida en el precio. Carril no incluido en el precio. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.

Proveedor de referencia Light & Studio. Se permite modelos de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa visualización de muestra y aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.06|ml|CARRIL TRIFÁSICO BLANCO PARA PROYECTOR|23.28|180520|0|
~T|08.06|Suministro, montaje e instalación de carril trifásico blanco con suspensiones, tapas, conectores, y alimentación necesarios repercutidos en el precio por ml. Completamente montado y conectado para posterior montaje de focos. Compatible con los proyectores tubulares blancos. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.|
~C|08.07|ml|LÍNEA LED 2700K 5W/m|18.54|120623|0|
~T|08.07|Suministro, instalación y conexionado de línea de LED tenue 2700K 5W/m - 60leds SMD3528 por metro. Con perfil de aluminio y difusor. Incluso transformador 12V o 24V, fuente de alimentación, drivers de alta calidad, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.  Transformadores ocultos en lugares registrables. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.|
~C|08.09|ud|ILUMINACIÓN VERBENA|11.33|120623|0|
~T|08.09|Suministro, instalación y conexionado de conjunto de bombillas tipo verbena mediante bombillas E27 led 4W imitación incandescente vintage 2700k.Portabombillas de silicona, florón y cableado en diferentes colores.
Incluso sistema de fijación, alimentador, pequeño material y conexionado. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.

Medición por ud. de bombilla con máximo 3m de cableado por unidad.

Proveedor de referencia Light & Studio. Se permite modelos de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa visualización de muestra y aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.12|Ud|LUMINARIA DECORATIVA CERÁMICA|67.99|120623|0|
~T|08.12|Suministro, instalación y conexionado de luminaria decorativa cerámica esmaltada en 4 colores diferentes según proyecto. Diámetro 25cm y altura 35cm. Bombilla E27 14W 2700k incluida en el precio. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando. 

Colores de esmaltado:
RAL 3003
RAL 5017
RAL 6010
RAL 9001

Proveedor de referencia Light & Studio. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa visualización de muestra y aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.13|Ud|LUMINARIA RATTAN 38CM|70.05|120623|0|
~T|08.13|Suministro, instalación y conexionado de luminaria decorativa hecha en rattan. Diámetro 38cm y altura 52cm. Bombilla E27 14W 2700k incluida en el precio. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.


Referencia Scout de Misterwils o equivalente

Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa visualización de muestra y aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.14|Ud|APLIQUE DE PARED TIPO INDUSTRIAL CON FOCO|209.13|120623|0|
~T|08.14|Suministro, instalación y conexionado de aplique decorativo de pared realizado en metal lacado en RAL 9001, estilo industrial. Altura 100cm, ancho 88cm. Incluye foco con portalámparas y bombilla GU10 LED 7W 580lm 2700K CRI>95, apertura 36º, cableado en RAL 9001 o similar. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.

Proveedor de referencia Light & Studio. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa visualización de muestra y aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.15|Ud|LUMINARIA INDUSTRIAL COLGANTE CAMPANA METACRILATO|144.2|120623|0|
~T|08.15|Suministro, instalación y conexionado de luminaria industrial colgante diámetro 30cm con campana de metacrilato y carcasa metálica pintada al horno RAL 9001, con fuente de luz COB LED 18W 1800lm 2700k apertura 60º y CRI>95. Incluye longitud de cable hasta 3m. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.

Proveedor de referencia Light & Studio. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa visualización de muestra y aprobación por parte de Ifema y DF.|
~C|08.19|Ud|INSTALACION DE LUM. EMERGENCIAS|15|080520|0|
~T|08.19|Instalación en nueva posición de luminarias de emergencias suspendidas de forjado previamente desmontadas, fijados a altura superior a 4 m.  i/replanteo, accesorios de fijación, conexionado  y p/p de medios auxiliares. Totalmente instalado|
~C|08.20|Ud|LUMINARIA EMPOTRABLE 60x60|46.35|120623|0|
~T|08.20|Suministro e instalación de pantalla led 60x60 empotrable. Totalmente instalada. Marca AIRIS modelo L5945NB 45W, o equivalente.
 Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.|
~C|09#||INSTALACIONES|77089.32|200918|0|
~D|09#|09.01\1\1\09.02\1\1\09.03\1\1\09.04\1\1\09.05\1\1\09.06\1\1\09.07\1\1\09.08\1\1\|
~C|09.01#||INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN-EXTRACCIÓN|4121.62|270420|0|
~D|09.01#|09.01.01\1\3\09.01.02\1\2\09.01.03\1\1\09.01.24\1\1\09.01.26\1\1\|
~T|09.01#|Nota: Todas las partidas están medidas incluyendo suministro, instalación, montaje y conexionado, la unidad funcionando.
En el caso de instalaciones nuevas que hayan ir conectadas con instalaciones existentes se dejará la instalación nueva totalmente contectada a la existente.|
~C|09.01.01|Ud|REUBICACIÓN DE DIFUSORES Y REJILLAS (previsión)|55|240523|0|
~T|09.01.01|Trabajos correspondientes al desmontaje y montaje en nueva ubicación de rejilla y/o difusor, en la zona de Sala/comedor, incluso reconexión, totalmente instalado y funcionando.
Nota: Incluidos los medios auxiliares (como elevadores) que pudieran ser necesarios para su ejecucción.
Previsión de 3 unidades.|
~C|09.01.02|Ud|LIMPIEZA DE CAMPANA EXISTENTE Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS|520|010720|0|
~T|09.01.02|Trabajos correspondientes a la limpieza y  desinfección de campana actual, que se conserva. Incluso sustitución de filtros existentes.|
~C|09.01.03|Ud|LIMPIEZA INTERIOR DE CONDUCTOS, REJILLAS Y DIFUSORES|2155|180523|0|
~T|09.01.03|El servicio realizado consiste en:
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL INTERIOR DE LOS CONDUCTOS, ASÍ COMO DE LAS REJILLAS Y DIFUSORES:
1) Retirada, descontaminación y colocación de los difusores de impulsión de aire y rejillas de retorno
2) Limpieza interior de los conductos.
3) Desinfección interior de los conductos.
4) Realización de registros de limpieza en conductos si es necesario|
~C|09.01.24|Ud|CARTEL INFORMATIVO|511.62|240523|0|
~T|09.01.24|Suministro e instalación de cartel informativo de  las condiciones de temperatura y humedad límites que se establecen en la  I.T.3.8.2.  De la modificación del reglamento de isntalaciones térmicas en los edificios (rite), aprobado por el real decreto 1027/2007, de 20 de julio. Los valores reflejados serán los siguientes: 
	Temperatura del aire
		Valores límite:
		    	Invierno < 21ºc
   			Verano > 26ºc
	Humedad relativa
		Valor límite:
		    	30-70%|
~C|09.01.26|Ud|PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN|250|270420|0|
~T|09.01.26|Pruebas y puesta en marcha de la instalación.

Las comprobaciones en cuanto a la instalación y mantenimiento de clima (UTAs) se realizarán por parte de personal de mantenimiento de IFEMA:
Comprobación, dentro del alcance de las instalaciones realizadas (ventilación, extracción y renovación de conductos de climatización) de que la ejecución ha sido adecuada siguiendo el proyecto, las indicaciones del fabricante y criterios de buenas prácticas. Se realizarán las siguientes comprobaciones:
- Las unidades de extracción y ventilación se encuentran convenientemente niveladas y ancladas con elementos que impidan la posible transmisión de vibraciones. 
- El conexionado eléctrico se ha ejecutado adecuadamente, comprobándose la tensión de alimentación y las protecciones eléctricas. 
- Los equipos instalados al exterior están convenientemente protegidos contra la radiación solar directa, contra la lluvia y contra las heladas. 
- Se han realizado las pruebas de estanquidad y presión en los conductos de aire. 
- Los elementos de seguridad y de control funcionan correctamente. 
- El sentido de giro de bombas y ventiladores es el correcto. 
- El ruido producido por los equipos es el normal, dentro de lo esperado. 
- No se producen ruidos, vibraciones u olores que indiquen algún problema de funcionamiento de la instalación. 
- Verificación de que la medida de la temperatura de control de las máquinas sea correcta. 
- Verificación de que el equipo no produce molestias por corrientes de aire, humos o ruidos. 
- La puesta en marcha de los equipos deberá realizarse por un instalador autorizado, perteneciente a una empresa habilitada.|
~C|09.02#||INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS|8650.71|240918|0|
~D|09.02#|09.02.01\1\1\09.02.02\1\6\09.02.03\1\1\09.02.04\1\1\09.02.05\1\1\09.02.06\1\2\09.02.07\1\26\09.02.08\1\1\09.02.09\1\1\09.02.10\1\1\09.02.11\1\1\09.02.12\1\1\09.02.13\1\15\09.02.14\1\2\09.02.15\1\7\09.02.16\1\11\09.02.17\1\30\09.02.18\1\1\09.02.19\1\1\09.02.20\1\19\09.02.21\1\1\09.02.22\1\1\09.02.23\1\1\09.02.24\1\3\09.02.25\1\11\09.02.26\1\1\|
~T|09.02#|Nota: Todas las partidas están medidas incluyendo suministro, instalación, montaje y conexionado, la unidad funcionando.
En el caso de instalaciones nuevas que hayan ir conectadas con instalaciones existentes se dejará la instalación nueva totalmente contectada a la existente.
La instalación se encuentra legalizada en industria y recientemente ha pasado OCA. (confirmar este extremo por parte de ifema). Si es así, sólo legalizar la parte reformada.|
~C|09.02.01|Ud|REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE|250|010720|0|
~T|09.02.01|Comprobación del buen estado y funcionamiento de las instalaciones y equipos existentes, incluyendo: lazo de unión con la Central general del pabellón, rociadores, detectores, pulsadores, sirenas, extintores y BIES, cableado y todos los elementos existentes y necesarios para que la instalación de PCI funcione correctamente. Comprobar además la distribución de los elementos y la existencia, o no de elementos de PCI por encima de los falsos techos, según se indica en planos.
Nota: Trabajos realizados bajo la supervisión de personal autorizado de la empresa mantenedora de PCI en Ifema.|
~C|09.02.02|Ud|EXTINTOR POLVO SECO POLIVIVALENTE 6kg|44.47|180523|0|
~T|09.02.02|Suministro e instalacón de Extintor de polvo seco ABC polivalente antibrasa, de eficacia 27A/183B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
Los extintores deberán estar situados de forma que la parte superior del aparato se encuentre entre 80 y 120 cm. del suelo.
Nota: El local ya cuenta con extintores, por lo que habrá que confirmar cual es su estado, su mantimiento y si es posible su reutilización. Partida en previsión, y a confirmar en Obra.|
~C|09.02.03|Ud|EXTINTOR CO2 5kg|92.45|180523|0|
~T|09.02.03|Suministro e instalación de extintor de dióxido de carbono (CO2), de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, con soporte, difusor ergonomico y reforzado, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
Los extintores deberán estar situados de forma que la parte superior del aparato se encuentre entre 80 y 120 cm. del suelo.
Nota: El local ya cuenta con extintores, por lo que habrá que confirmar cual es su estado, su mantimiento y si es posible su reutilización. Partida en previsión, y a confirmar en Obra.|
~C|09.02.04|Ud|DETECTOR FOTOELECTRICO PARA AMBIENTES HOSTILES EN ZONA DE LAVADO|123.91|240918|0|
~T|09.02.04|Suministro y montaje de Detector de humo para aplicaciones especiales en ambientes con un alto grado de polución, en concreto para la zona de Lavado, y  en sustitución de detector analógico existente. Disponen de una toma de aire y filtro de partículas de hasta 25 micrones. Resistentes a la velocidad del aire exterior y al vapor de agua,  con zócalo intercambiable, indicador de funcionamiento y alarma, , según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalado i/p.p. de instalación eléctrica, bajo tubo de PVC, cableado, cajas, accesorios, fijaciones y material pequeño.  Nota: en el precio estará incluido el cableado y canalización eléctrica del lazo. Totalmente instalado
Marca Cerberus (Siemenes) siendo compatible con el sistema existente.|
~C|09.02.05|Ud|DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO DE ALTA TEMPERATURA  EN COCINA|73.49|180523|0|
~T|09.02.05|Suministro e instalación de Detector termovelocimétrico analógico, en sustitución de detector analógico convencional existente. Direccionable con aislador de cortocircuito, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a el incremento rápido de la temperatura para una temperatura máxima de alarma de 58°C, para alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de activación e indicador de alarma y salida para piloto de señalización remota, para instalación con canalización de protección de cableado fija en superficie. Incluso zócalo suplementario, base universal y elementos de fijación. El precio no incluye la canalización de protección de cableado, totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de módulos necesarios.
Totalmente instalado
Marca Cerberus (Siemenes) siendo compatible con el sistema existente.|
~C|09.02.06|Ud|REUBICACIÓN DE PULSADOR EXISTENTE Y RECONEXIÓN|20|280420|0|
~T|09.02.06|Reubicación de pulsador existente y reconexión al sistema existente, incluido desmontaje y montaje, totalmente instalado, incluido pruebas. Previsión.|
~C|09.02.07|Ud|DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS|75.48|180523|0|
~T|09.02.07|Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico, Marca Cerberus (Siemenes) siendo compatible con el sistema existente.
Incluye zócalo y protector de polvo. Incluso p.p. de conexión mediante canalización de red de detección de incendios, con cable de alimentación bifilar y cable apantallado para bus analógico (AS+), aislados bajo tubo PVC rígido, en montaje superficial, incluso cajas de registro y de derivación, conexiones, elementos de fijación galvanizado, pasatubos, pequeño material, totalmente instalado, comprobado y puesto en marcha, todo ello conforme indicaciones de Dirección Facultativa, documentación técnica de proyecto y normativa vigente.|
~C|09.02.08|Ud|DESMONTAJE ACOPIO Y MONTAJE DE DETECTOR.|19|180523|0|
~T|09.02.08|Trabajos necesarios para el desmontaje, acopio y montaje posterior de detector de incendios, para reubicarlo y adecuarlo a la nueva distribución de elementos en techo, iluminación, rejillas, etc, con p.p de la instalación eléctrica y de cableado . Incluso p.p de conexionado, ayudas y medios auxiliares, si fueran necesarios.
Nota: todos estos trabajos deberán ser coordinados y ejecutados por la empresa especializada elegida por IFEMA|
~C|09.02.09|Ud|SIRENA  ACUSTICA-LUMINISCENTE|101.67|130520|0|
~T|09.02.09|Suministro e instalación de sirena electrónica de color rojo, con señal óptica y acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 68 mA,  en sustitución de las existentes. Incluida la parte proporcional de cableado y canalización si fuera necesario
Marca: Cerberus (Siemens) o equivalente compatible con instalación existente|
~C|09.02.10|Ud|TARJETA DE AMPLIACIÓN DE ZONA|500|190820|0|
~T|09.02.10|Tarjeta de ampliación de zona, Marca Cerberus (Siemenes) siendo compatible con el sistema existente.
Nota: Partida a justificar en Obra. Se verá su necesidad con el personal de mantenimiento de Ifema.|
~C|09.02.11|Ud|PROGRAMACIÓN DE LA NUEVA RED DE DETECCIÓN EN GESTOR INTEGRAL|250|280820|0|
~T|09.02.11|Programacion de los nuevos elementos y puesta en marcha de todos los sistemas de detección. Sistema de deteccion analógica Cerberus (Siemenes) siendo compatible con el sistema existente.
La configuración en la central como en el sistema de gestión integral con visualización en el centro de control principal será bajo la supervisión de personal autorizado de la empresa mantenedora de pci en Ifema.|
~C|09.02.12|Ud|SUPERVISIÓN DE CONEXIÓN CON LAZO DE DETECCIÓN DEL RECINTO|250|270820|0|
~T|09.02.12|Trabajos auxiliares, ayudas y coordinación para conexión con el sistema del recinto de nuevos detectores realizado por personal autorizado de la empresa mantenedora de Ifema incluso cableado necesario: "El cableado deberá cumplir: Cable de manguera de par trenzado y apantallado. De color rojo y cobre pulido flexible, clase V de 2x1 mm2. Pantalla de cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de 0,5 mm2. Impedancia característica 120 ohmios.No propagador de la llama y resistente al fuego (AS+) o equivalente y compatible con la instalación.|
~C|09.02.13|Ud|ROCIADOR 3/4"COLG.MONT.FACTOR K80 FM-UL BRON|54.39|081222|0|
~A|09.02.13|rociador\colgar\homologado\norma\automático\montante\|
~T|09.02.13|Suministro y montaje de rociador automático 3/4" de bronce, posición colgante o montante, Factor K80, artículo listado FM y homologado por (Normas UNE). Incluye p.p. de tubería de acero DN25 para su conexión, corte de ramal y posterior unión. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.02.14|Ud|DESMONTAJE ACOPIO Y MONTAJE DE ROCIADOR|12.15|180523|0|
~T|09.02.14|Trabajos necesarios para el desmontaje, acopio y montaje posterior de rociador montante, situado a nivel del forjado superior, o en falso techo, para adecuarlo a la nueva distribución de elementos en techo, iluminación, rejillas, etc. Incluso cierre de la instalación en caso de ser necesario.  Incluso p.p de conexionado, ayudas y medios auxiliares, si fueran necesarios.
Nota: todos estos trabajos deberán ser coordinados y ejecutados por la empresa especializada elegida por IFEMA
Partida en previsión, a justificar en Obra|
~C|09.02.15|m|TUBO ACERO UNE EN 10255 N. PINT. 2" (DN50)|35.03|081222|0|
~T|09.02.15|Suministro y montaje de tubería de acero negro,  según UNE EN 10255 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p. p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demas documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~C|09.02.16|m|TUBO ACERO UNE EN 10255 N. PINT. 1 1/2" (DN40)|28.43|081222|0|
~T|09.02.16|Suministro y montaje de tubería de acero negro,  según UNE EN 10255 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p. p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demas documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~C|09.02.17|m|TUBO ACERO UNE EN 10255 N. PINT. 1" (DN25)|21.02|081222|0|
~T|09.02.17|Suministro y montaje de tubería de acero negro,  según UNE EN de 1" (DN-25), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p. p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demas documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~C|09.02.18|Ud|DESINSTALAR Y CONDENAR INSTALACIÓN NO NECESARIA|200|140520|0|
~T|09.02.18|Desmontar y condenar la instalación o parte de ella que no sea necesaria para el estado reformado incluyendo todas sus piezas, elementos y accesorios necesarios como llaves, válvulas, tuberías, etc.
Nota: Partida en previsión, a justificar en Obra, si fuera necesario.|
~C|09.02.19|Ud|PRUEBAS ESTANQUEIDAD|250|040620|0|
~T|09.02.19|Pruebas de estanqueidad de la instalación de Rociadores realizadas por instalador coordinado con Ifema, consistente en prueba de resistencia mecánica y estanqueidad según las Normas UNE-EN 12845 y el R.D. 513/2017, sometiendo a la instalación a una presión de prueba de 15 bares durante 2 horas inspeccionándose la misma sin detectarse fugas en el sistema incluso emisión de certificado por instalador.|
~C|09.02.20|Ud|PLACAS SEÑALIZACIÓN PROTECCIÓN PCI - EVACUACIÓN|15.56|180523|0|
~T|09.02.20|Suministro e instalación de placas de señalización para instalaciones de protección contra incendios, extintores y de vías de evacuación, salidas, rótulos "sin salida", realizada según norma UNE 23.033 y 23.034. Totalmente intaladas. Puede ponerse la base de la señal a una altura entre 1,5 y 2,2 metros del suelo
Nota: El local ya cuenta con las placas de señalización, por lo que se confirmará en Obra las que puedan faltar para su adquisición. Partida en previsión, y a justificar en Obra.|
~C|09.02.21|Ud|CERTIFICADO DE LA INSTALACION|250|280420|0|
~T|09.02.21|De elaboración de documentación y certificado de instalador autorizado, necesario para la legalización del local.|
~C|09.02.22|Ud|DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA - LEGALIZACIÓN|500|080523|0|
~T|09.02.22|Preparación y entrega de la documentación final de obra incluyendo:
- Fichas técnicas de equipos y materiales
- Certificados de pruebas.
- Manuales de uso y mantenimiento.
- Planos as built en formatos editables.
En caso de ser exigido, se incluye la legalización de la instalación para el cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyectos, Visados, Dictámenes, Certificado de la instalación, Certificado final de obra, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.|
~C|09.02.23|Ud|COLLARÍN INTUMESCENTE EI 120|67.66|060720|0|
~T|09.02.23|Ud. Suministro e instalación de Collarín intumescente para pasos de tuberías de saneamiento de PVC Ø50-125mm  protección contra el fuego EI 120,ensayados conforme a las normas UNE-EN aplicables. Compuestos en su interior a base de grafitos, de material termoexpansivo y en caso de calentamiento obtura el hueco dejado al fundirse el PVC. 
Nota: Previsión (comprobar si los calos existentes para el paso de las tuberías de saneamiento hasta el sótano, disponen de ellos)|
~C|09.02.24|Ud|EMERGENCIA LED 250LUM ESTANCA|136.4|130623|0|
~T|09.02.24|Ud. Suministro e instalación de Alumbrado de Emergencia led tipo Estanca IP65 250lm, Autonomía 1h, No permanente, de Superficie, Funte de luz led, Batería Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP 65 IK08. Versión Autotest o equivalente Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.
Totalmente instalada y funcionando.|
~C|09.02.25|Ud|EMERGENCIA LED 110LUM|42.7|130623|0|
~T|09.02.25|Suministro e instalación Bloque autónomo de emergencia LED de 100 lúmenes, no permanente, para colocar en superficie. Envolvente autoextinguible, difusor opal, piloto testigo de carga LED verde y función autotest. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd, bornas de telemando protegidas. Grado de protección IP42 - IK07, conforme a las normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50172, conforme RoHS. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Marca Normalux o equivalente previa aprobacion de la DF e IFEMA

Totalmente instalada en techo y funcionando.|
~C|09.02.26|Ud|CORTE, VACIADO Y PUESTA EN MARCHA|250|010823|0|
~T|09.02.26|Trabajos de corte y vaciado de la instalación de rociadores del local desde la llave general del puesto de control para la realización de las actuaciones oportunas en la red. Posterior llenado y puesta en marcha de la instalación.
NOTA: los trabajos se realizarán en coordinación con la empresa mantenedora de IFEMA.|
~C|09.03#||INSTALACIÓN DE FONTANERÍA|1997.25|200918|0|
~D|09.03#|09.03.01\1\5\09.03.02\1\11\09.03.03\1\2\09.03.04\1\43\09.03.05\1\30\09.03.06\1\36\09.03.07\1\109\09.03.08\1\2\09.03.09\1\1\09.03.10\1\1\|
~T|09.03#|Nota: Todas las partidas están medidas incluyendo suministro, instalación, montaje y conexionado, la unidad funcionando.
En el caso de instalaciones nuevas que hayan ir conectadas con instalaciones existentes se dejará la instalación nueva totalmente contectada a la existente.|
~C|09.03.01|Ud|LLAVES DE CORTE D=20mm. 3/4"|12.9|280420|0|
~T|09.03.01|UD  Suministro e instalación. Llave de corte de diametro 20mm para Tubería multicapa UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT, de 20x1,8 mm. de diámetro, para tubería de agua fría y agua caliente sanitaria.Totalmente instalada.|
~C|09.03.02|Ud|LLAVES DE CORTE D=16mm. 1/2"|9.73|130623|0|
~T|09.03.02|UD Suministro e instalación. Llave de corte de diametro 16mm para Tubería multicapa UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT, de 16x1,8 mm. de diámetro, para tubería de agua fría y agua caliente sanitaria.Totalmente instalada.|
~C|09.03.03|Ud|LLAVES DE CORTE D=25mm. 1"|16.07|130623|0|
~T|09.03.03|UD  Suministro e instalación. Llave de corte de diametro 25mm para Tubería multicapa UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT, de 25x1,8 mm. de diámetro, para tubería de agua fría y agua caliente sanitaria.Totalmente instalada.|
~C|09.03.04|ml|TUBERÍA UPONOR UNIPIPE DIM 20mm|8.38|130623|0|
~D|09.03.04|mt37tpu420b\1\1\mt37tpu020bc\1\1\mo107\1\0.05\mo008\1\0.05\|
~T|09.03.04|Ml.  Sumistro e instalación. Tubería multicapa UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 20mm  de diámetro, colocada en instalaciones interiores de locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios UPONOR M-fitting de latón especial, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.|
~C|09.03.05|ml|TUBERÍA UPONOR UNIPIPE DIM 16mm|5.05|130623|0|
~D|09.03.05|mt37tpu420a\1\1\mt37tpu020ac\1\1\mo008\1\0\mo107\1\0\|
~T|09.03.05|Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 16 mm de diámetro exterior y 2,0 mm de espesor, color blanco, modelo Uni Pipe PLUS "UPONOR IBERIA"..|
~C|09.03.06|ml|TUBERÍA UPONOR UNIPIPE DIM 25mm|9.73|130623|0|
~D|09.03.06|mt37tpu420b\1\1\MT37PU025BC\1\1\mo107\1\0.05\mo008\1\0.05\|
~T|09.03.06|Ml.  Sumistro e instalación. Tubería multicapa UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 25mm  de diámetro, colocada en instalaciones interiores de locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios UPONOR M-fitting de latón especial, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.|
~C|09.03.07|ml|AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIA MEDIANTE COQUILLA|1.06|200918|0|
~T|09.03.07|Ml.  Suministro e instalación. Aislamiento termico para tuberías de agua tanto fría como caliente, basado en coquilla de espuma elastomércia o similiar, para protección añadida frente a posible condensados. Todo ello en cumplimiento con la normativa aplicable vigente, en concreto en lo estipulado en cuanto a premisas de espesores y materiales en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE)  y en el Código técnico de la edificación en el Documento básico referido e suministro de agua en el edificación. ( CTE- DB-HS4 SUMINISTRO DE AGUA)|
~C|09.03.08|Ud|TERMO ELECTRICO 30L|165.91|130623|0|
~T|09.03.08|Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 30 l, potencia 1,5 kW, eficiencia energética clase B, perfil de consumo XXS, de 406x372x324 mm, peso 8,3 kg, modelo Elacell 30 L "JUNKERS", o equivalente, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano libre de CFC, ánodo de sacrificio de  magnesio y mando para el control de la temperatura, con accesorios de montaje, manguitos y válvula de seguridad.  Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado.|
~C|09.03.09|Ud|DESMONTAJE Y CONDENACION DE INSTALACIÓN EXISTENTE|257.5|130623|0|
~T|09.03.09|Desmontar y condenar la instalación o parte de ella que no sea necesaria para el estado reformado o que se vea afectada por demoliciones de tabiquería, incluyendo todas sus piezas y elementos como llaves, válvulas, tuberías, conductos, etc. Se eliminan todos los elementos de la red afectados por las obras que no queden ocultos con medios manuales. El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. I/pp de medios auxiliares.|
~C|09.03.10|Ud|CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE FONTANERÍA.|226.6|130623|0|
~T|09.03.10|Trabajos necesarios para la conexión de  los nuevos tramos, en la instalación de fontanería, con la red general existente en el local.
Incluso p.p. de derivaciones y piezas especiales. Totalmente conexionado.
Estarán incluidos medios auxiliares, si fuera necesario, para la ejecucción de los trabajos.|
~C|09.04#||INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO|3805.04|260820|0|
~D|09.04#|09.04.01\1\24\09.04.02\1\28\09.04.03\1\7\09.04.06\1\1\09.04.07\1\1\09.04.08\1\1\09.04.09\1\2\09.04.11\1\1\09.04.12\1\6\09.04.15\1\17\|
~T|09.04#|Nota: Todas las partidas están medidas incluyendo suministro, instalación, montaje y conexionado, la unidad funcionando.
En el caso de instalaciones nuevas que hayan ir conectadas con instalaciones existentes se dejará la instalación nueva totalmente contectada a la existente.|
~C|09.04.01|ml|TUBERÍA EVAC. PVC 50 MM. SERIE B|9.07|130623|0|
~T|09.04.01|Suministro e instalación de tubería de PVC de 50 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas, incluso conexión con red existente.
Saneamiento colgado visible y accesible desde planta inferior a altura de 4m, incluida p.p. de medios auxiliares.|
~C|09.04.02|ml|TUBERÍA EVAC. PVC 40 MM. SERIE B|7.25|130623|0|
~T|09.04.02|Suministro e instalación de tubería de PVC de 40 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas, incluso conexionado en aparatos y en red existente.
Nota: conexionado en red existente en el punto indicado en planos o más cercano a verificar y replantear en obra.|
~C|09.04.03|Ud|TUBERÍA EVAC. PVC 32 MM. SERIE B|6.15|130623|0|
~T|09.04.03|Suministro e instalación de tubería de PVC de 32 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas, incluso conexionado en aparatos y en red existente.
Nota: conexionado en red existente en el punto indicado en planos o más cercano a verificar y replantear en obra.|
~C|09.04.06|Ud|DESMONTAJE DE INSTALACIÓN EXISTENTE|257.5|130623|0|
~T|09.04.06|Desmontar y condenar la instalación o parte de ella que no sea necesaria para el estado reformado o la que se vea afectada por demoliciones de tabiquería, incluyendo todas sus piezas y elementos como rejillas, llaves, válvulas, tuberías, conductos, rejillas, etc. Se eliminan todos los elementos de la red afectados por las obras que no queden ocultos.con medios manuales. El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Saneamiento colgado visible y accesible desde planta inferior a altura de 4m, incluida p.p. de medios auxiliares.


Según plano de saneamiento reformado.|
~C|09.04.07|Ud|SEPARADOR GRASAS PARA LAVAVAJILLAS|568.12|130623|0|
~T|09.04.07|Ud. Suministro e instalación de Separador de grasas de 0,94l/s, tipo Riuvert Endura GPM15 o equivalente. I/pp medios auxiliares.
Saneamiento colgado visible y accesible desde planta inferior a altura de 4m, incluida p.p. de medios auxiliares.|
~C|09.04.08|Ud|SEPARADOR GRASAS PARA FREGADERO|754.25|130623|0|
~T|09.04.08|Ud. Suministro e instalación de Separador de grasas de 1,6l/s, tipo Riuvert Endura GPM25 o equivalente, i /pp de medios auxiliares.
Saneamiento colgado visible y accesible desde planta inferior a altura de 4m, incluida p.p. de medios auxiliares.|
~C|09.04.09|Ud|SUMIDERO SIFÓNICO|175.47|130623|0|
~T|09.04.09|Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC, S-246 autolimpiante "JIMTEN" o similar, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla plana de acero inoxidable de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.
Saneamiento colgado visible y accesible desde planta inferior a altura de 4m, incluida p.p. de medios auxiliares.|
~C|09.04.11|Ud|REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE|257.5|130623|0|
~T|09.04.11|Comprobación del estado de la instalación existente de saneamiento, y acondicionamiento, limpieza y mejora de elementos como; botes sifónicos, rejillas de suelo, arquetas, o registros, sifones de aparatos, todo ello necesario para que la instalación funcionen correctamente.|
~C|09.04.12|Ud|CONEXIÓN A RED EXISTENTE|123.6|130623|0|
~C|09.04.15|Ud|INSTALACIÓN DE DESAGÜE DE PVC  Y CONEXIONADO NUEVO EQUIPAMIENTO|24.2|260820|0|
~T|09.04.15|Instalación de nuevos desagües mediante tubo de PVC de diámetros variables, empotrado, o en superficie, y conexionado al nuevo  equipamiento de barra. Incluso p.p. de codos, derivaciones y piezas especiales.|
~C|09.05#||INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN|52205.98|210918|0|
~D|09.05#|09.05.001\1\1\09.05.002\1\1\09.05.01\1\1\09.05.011\1\40\09.05.012\1\40\09.05.02\1\1\09.05.02.01\1\2\09.05.03.N\1\1\09.05.03.S\1\1\09.05.03.1\1\1\09.05.03.2\1\1\09.05.03.3\1\1\09.05.03.4\1\1\09.05.03.41\1\1\09.05.03.5\1\1\09.05.03.51\1\1\09.05.03.52\1\1\09.05.03.6\1\1\09.05.03.7\1\1\09.05.03.8\1\1\09.05.03.9\1\1\09.05.03.91\1\25\09.05.03.92\1\25\09.05.03.93\1\20\09.05.04\1\240\09.05.05\1\900\09.05.06\1\1510\09.05.07\1\10\09.05.08\1\120\09.05.09\1\10\09.05.091\1\10\09.05.092\1\10\09.05.093\1\10\09.05.094\1\10\09.05.095\1\10\09.05.096\1\10\09.05.10\1\10\09.05.11\1\20\09.05.12\1\10\09.05.13\1\10\09.05.13.1\1\0.75\09.05.14\1\9\09.05.15\1\46\09.05.15.1\1\2\09.05.16\1\3\09.05.17\1\1\09.05.18\1\3\09.05.19\1\3\09.05.19.1\1\3\09.05.20\1\3\09.05.21\1\1\09.05.22\1\12\09.05.23\1\1\09.05.23.1\1\1\09.05.25\1\1\|
~T|09.05#|Nota: Todas las partidas están medidas incluyendo suministro, instalación, montaje y conexionado, la unidad funcionando.
En el caso de instalaciones nuevas que hayan ir conectadas con instalaciones existentes se dejará la instalación nueva totalmente contectada a la existente.
Las instalaciones existentes estan correctamente legalizadas y mantenidas existiendo documentación para consulta.
Se realizarán las legalizaciones necesarias de la instalacion un vez terminada.|
~C|09.05.001|u|REVISIONES PREVIAS|200|050523|0|
~C|09.05.002|u|MEDIDAS CORRECTORAS|5000|240523|0|
~T|09.05.002|Medidas correctoras resultantes del informe detallado previo que tengan por objeto resolver deficiencias en la instalación electrica (envolvente, protecciones, circuitos, conducciones, etc.) con el objeto de dejarla apta para su legalización.
NOTA: Alcance a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.01|u|DESMONTAJE DE INSTALACIÓN EXISTENTE|3500|080623|0|
~T|09.05.01|Desmontar y condenar partes de la instalación no necesarios, según se indica en planos (comprobar los cambios entre estado actual y estado reformado). Inclutendo, retirada de cables, desconexión de luminarias y tomas eléctricas, retirada de elementos, protecciones y cableado no necesarios en el cuadro eléctrico. Incluso retirada hasta gestor de residuos autorizado, así como acopio de los elementos que se vayan recuperar (protecciones, luminarias, etc. ) para su posterior montaje.
Se consideran incluidos todos los medios auxiliares necesarios para el desmontaje, acopio y retirada necesarios para dejar la instalación electrica innecesaria completamente retirada.|
~C|09.05.011|m|LIN ALIM 4x120 RZ1-K|71.06|130623|0|
~T|09.05.011|Suministro e instalación de linea de alimentación de 4x120  mm² de sección a CGBT RED NORMAL desde CT correspondiente, trazada por bandeja existente en galería central y por el interior de la edificiación bajo tubo mediante cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K), con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.|
~C|09.05.012|m|LIN ALIM 4x10 SZ1-K|11.18|130623|0|
~T|09.05.012|Suministro e instalación de linea de alimentación de 4x10 mm² de sección a CGBT RED GRUPO desde CT correspondiente trazada por bandeja existente en galería central y por el interior de la edificiación bajo tubo mediante cable unipolar SZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) n, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.|
~C|09.05.02|u|CONTADOR ELÉCTRICO TRIFASICO DIRECTO|215|010623|0|
~T|09.05.02|Ud. Suministro e instalación de contador trifásico de energía eléctrica con medida directa para montaje en carril DIN con certificación de calibración específico. 
Marca Circutor modelo CEM-C21-485-T1-MID o equivalente aprobado por DF e IFEMA, debe ser igual y compatible con los sistemas ya instalados en IFEMA.

Contador trifásico de energía eléctrica con medida directa hasta 63 A 
Dispone de display LCD (7 dígitos) con sistema de pantallas rotativas. 
Dispone de comunicaciones RS-485 integradas.
Dispone también de 2 botones (1 precintable) para visualizar toda la información medida.
Otras características son:
·	Certificación MID módulo B+D (según tipo)
·	Clase 1 en energía activa, Clase 2 en energía reactiva 
·	Conforme a la IEC 62052-11 (normativa internacional) 
·	Tamaño reducido (4 módulos, 72 mm) 
·	Contador parcial reseteable 
·	1 Salida impulsos programable según DIN 43864 (Modelo CEM-C31-T1) 
·	1 Entrada digital para control de tarifa y contaje de impulsos (Modelo CEM-21-DS) 
·	Indicación por pantalla de mal conexionado 
·	Acumulación de energía incluso en caso de mal conexionado
Contador redundante para verificar la energía imputada por la distribuidora de energía. Reporte del consumo energético a un sistema remoto (PLC/BMS). Control de costes para obtención de ratio consumo/unidad en procesos industriales. Visualización de parámetros eléctricos (V, A, kW, kWh, PF, etc.) por fase y trifásicos.
Totalmente instalados en CGBT
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~C|09.05.02.01|u|CONTADOR ELÉCTRICO TRIFASICO INDIRECTO|725|010623|0|
~T|09.05.02.01|Ud. Suministro e instalación de contador trifásico de energía eléctrica con medida directa para montaje en carril DIN con certificación de calibración específico. 
Marca Circutor modelo CEM-C31-485-T1-MID o equivalente aprobado por DF e IFEMA, debe ser igual y compatible con los sistemas ya instalados en IFEMA

Contador trifásico de energía eléctrica medida indirecta 5(10)A  
Dispone de display LCD (7 dígitos) con sistema de pantallas rotativas. 
Dispone de comunicaciones RS-485 integradas.
Dispone también de 2 botones (1 precintable) para visualizar toda la información medida.
Otras características son:
·	Certificación MID módulo B+D (según tipo)
·	Clase 1 en energía activa, Clase 2 en energía reactiva 
·	Conforme a la IEC 62052-11 (normativa internacional) 
·	Tamaño reducido (4 módulos, 72 mm) 
·	Contador parcial reseteable 
·	1 Salida impulsos programable según DIN 43864 (Modelo CEM-C31-T1) 
·	1 Entrada digital para control de tarifa y contaje de impulsos (Modelo CEM-21-DS) 
·	Indicación por pantalla de mal conexionado 
·	Acumulación de energía incluso en caso de mal conexionado
Contador redundante para verificar la energía imputada por la distribuidora de energía. Reporte del consumo energético a un sistema remoto (PLC/BMS). Control de costes para obtención de ratio consumo/unidad en procesos industriales. Visualización de parámetros eléctricos (V, A, kW, kWh, PF, etc.) por fase y trifásicos.

Incluso suministro e instalación de 3 transformadores de medida de precisión CIRCUITOR adecuados
Totalmente instalados en CGBT
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~C|09.05.03.1|u|I. MAGNETOTERMICO 2P 10A CURVA C|71.11|230523|0|
~T|09.05.03.1|Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico 2P 10A CURVA C, de las mismas características y poder de corte que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.2|u|I. MAGNETOTERMICO 2P 16A CURVA C|72.29|230523|0|
~T|09.05.03.2|Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico 2P 16A CURVA C, de las mismas características y poder de corte que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.3|u|I. MAGNETOTERMICO 4P 16A CURVA C|145.17|230523|0|
~T|09.05.03.3|Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico 4P 16A CURVA C, de las mismas características y poder de corte que los instalados en el cudro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.4|u|I. MAGNETOTERMICO 2P 20A CURVA C|73|230523|0|
~T|09.05.03.4|Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico 2P 20A CURVA C, de las mismas características y poder de corte que los instalados en el cudro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.41|u|I. MAGNETOTERMICO 4P 20A CURVA C|149.57|240523|0|
~C|09.05.03.5|u|I. DIFERENCIAL 2P 25A TIPO AC  - 30 mA|193.79|230523|0|
~T|09.05.03.5|Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 2P 25A TIPO AC - 30 mA, de las mismas características que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.51|u|I. DIFERENCIAL 2P 25A TIPO F - 30 mA|292.68|240523|0|
~C|09.05.03.52|u|I. DIFERENCIAL 2P 25A TIPO B - 30 mA|354.81|240523|0|
~C|09.05.03.6|u|I. DIFERENCIAL 4P 25A TIPO AC  - 30 mA|343.11|230523|0|
~T|09.05.03.6|Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 4P 25A TIPO AC - 30 mA, de las mismas características que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.7|u|I. DIFERENCIAL 2P 40A TIPO AC - 30 mA|199.46|230523|0|
~T|09.05.03.7|Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 2P 40A TIPO AC - 30 mA, de las mismas características que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.8|u|I. DIFERENCIAL 2P 40A TIPO F - 30 mA|301.74|230523|0|
~T|09.05.03.8|Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 2P 40A TIPO F - 30 mA, de las mismas características que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.9|u|I. DIFERENCIAL 4P 40A TIPO AC - 30 mA|356.38|230523|0|
~T|09.05.03.9|Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 4P 40A TIPO AC - 30 mA, de las mismas características que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.03.91|m|PREVISIÓN BANDEJA REJIBAND 60X200|30|010623|0|
~T|09.05.03.91|Suministro y montaje de m.l. de bandeja de rejilla tipo Rejiband, en los lugares en que la bandeja instalada no sea sufiiciente o no llegue, bajo el visto bueno de la DF, marca PEMSA, fabricada con varillas de diámetro 4.5 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 200x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60232200 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE–EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 
Reposiciónes y ampliaciones
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.|
~C|09.05.03.92|m|PREVISIÓN BANDEJA REJIBAND 60X300|45|010623|0|
~T|09.05.03.92|Suministro y montaje de m.l. de bandeja de rejilla tipo Rejiband, en los lugares en que la bandeja instalada no sea sufiiciente o no llegue, bajo el visto bueno de la DF, marca PEMSA, fabricada con varillas de diámetro 4.5 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60232300 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE–EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.
Reposiciónes y ampliaciones 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.|
~C|09.05.03.93|m|PREVISIÓN BANDEJA REJIBAND 60X400|60|010623|0|
~T|09.05.03.93|Suministro y montaje de m.l. de bandeja de rejilla tipo Rejiband, en los lugares en que la bandeja instalada no sea sufiiciente o no llegue, bajo el visto bueno de la DF, marca PEMSA, fabricada con varillas de diámetro 4.5 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 400x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60232400 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE–EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 
Reposiciónes y ampliaciones
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.|
~C|09.05.03.N|u|REFORMA CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN RED NORMAL|11650|140623|0|
~T|09.05.03.N|Suministro y montaje del material necesario para alojar los elementos de protección y mando de los nuevos circuitos (iluminación, fuerza y mando), según esquemas unifilares, en el cuadro general de baja tensión (red NORMAL y GRUPO) asi como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
De las características indicadas en el diagramas unifilares, incluso borneros, punteras, material de cableado y conexionado.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Protecciones con polo y neutro protegido (2P, 4P), de uso terciario (EC 60947-2) para todos los PIAs.
- Interruptores seccionadores en carga: SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF
- Portafusibles: con fusibles adecuados instalados, SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Interruptores diferenciales: SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Descargador de sobretensiones Clase I + II : CIRPROTEC / SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Aparatos de maniobra: selectores, relés, contactores, telerruptores SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Relojes: FINDER / SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF 
- Bornero salida para todo el cableado y para entrada de señales conbenientemente etiquetado
- Todo el cableado llevará punteras en sus terminaciones.
- Canaleta ranurada para el reparto del cableado dentro del cuadro.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- La entrada y salida de líneas a cada cuadro debe hacerse mediante bandeja de chapa perforada la base con tapa ciega, independientes la entrada de la salida, no con tubo.
- Bandeja portadocumentoscon esquema unifilar final + planos instalación eléctrica + fichas y manuales de equipos
- Etiquetado de contacto de instalador en el frontal
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halógenos.

Relación de elementos (comprobar con unifilares)
12 - IMT 2P CURVA C / 10A 
30 - IMT 2P CURVA C / 16A 
04 - IMT 4P CURVA C / 16A 
01 - IMT 4P CURVA C / 20A 
01 - IDF 2P TIPO AC / 25A - 30 mA
03 - IDF 2P TIPO F[si] / 25A - 30 mA
02 - IDF 2P TIPO AC / 40A - 30 mA
04 - IDF 2P TIPO F[si] / 40A - 30 mA
05 - IDF 4P TIPO AC / 40A - 30 mA
01 - MT + DIF 4P CURVA C / 200A / 300mA TIPO AC - REG
01 - SOBRETENSIOBES CLASE I y II (y su protección según fabricante)
09 - TELERRUPTORES 10A
03 - CONTACTORES10A
01 - RELOJ ASTRONOMICO 2 VIAS

El cuadro, una vez terminado, dispondrá de un 25 % de espacio en reserva.
El cuadro quedará totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control de iluminación necesarios
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~C|09.05.03.S|u|REFORMA CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN RED GRUPO|3450|140623|0|
~T|09.05.03.S|Suministro y montaje del material necesario para alojar los elementos de protección y mando de los nuevos circuitos (iluminación, fuerza y mando), según esquemas unifilares, en el cuadro general de baja tensión (red GRUPO) asi como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
De las características indicadas en el diagramas unifilares, incluso borneros, punteras, material de cableado y conexionado.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Protecciones con polo y neutro protegido (2P, 4P), de uso terciario (EC 60947-2) para todos los PIAs.
- Interruptores seccionadores en carga: SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF
- Portafusibles: con fusibles adecuados instalados, SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Interruptores diferenciales: SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Descargador de sobretensiones Clase I + II : CIRPROTEC / SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Aparatos de maniobra: selectores, relés, contactores, telerruptores SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Relojes: FINDER / SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF 
- Bornero salida para todo el cableado y para entrada de señales conbenientemente etiquetado
- Todo el cableado llevará punteras en sus terminaciones.
- Canaleta ranurada para el reparto del cableado dentro del cuadro.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- La entrada y salida de líneas a cada cuadro debe hacerse mediante bandeja de chapa perforada la base con tapa ciega, independientes la entrada de la salida, no con tubo.
- Bandeja portadocumentoscon esquema unifilar final + planos instalación eléctrica + fichas y manuales de equipos
- Etiquetado de contacto de instalador en el frontal
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halógenos.

Relación de elementos (comprobar con unifilares)
04 - IMT 2P CURVA C / 10A 
09 - IMT 2P CURVA C / 16A 
01 - IMT 4P CURVA C / 20A 
04 - IDF 2P TIPO AC / 40A - 30 mA
01 - IDF 2P TIPO F[si] / 25A - 30 mA
01 - IDF 2P TIPO F[si] / 40A - 30 mA
01 - SOBRETENSIOBES CLASE I y II (y su protección según fabricante)
03 - TELERRUPTORES 10A


El cuadro, una vez terminado, dispondrá de un 25 % de espacio en reserva.
El cuadro quedará totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control de iluminación necesarios
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~C|09.05.04|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 3G1.5 MM2.|2.08|230523|0|
~T|09.05.04|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.|
~C|09.05.05|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 3G2.5 MM2.|2.69|230523|0|
~T|09.05.05|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.|
~C|09.05.06|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 3G2.5 MM2|2.69|230523|0|
~T|09.05.06|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.|
~C|09.05.07|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 3G4 MM2|3.7|230523|0|
~T|09.05.07|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.08|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G2.5 MM2.|3.9|230523|0|
~T|09.05.08|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2.5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.|
~C|09.05.09|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G4 MM2|5.5|050523|0|
~T|09.05.09|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.091|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G6 MM2|8.67|050523|0|
~T|09.05.091|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.092|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G10 MM2|13.26|240523|0|
~T|09.05.092|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.093|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G16 MM2|20.02|240523|0|
~T|09.05.093|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.
.|
~C|09.05.094|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G25 MM2|29.73|240523|0|
~T|09.05.094|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.095|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G35 MM2|42.47|010623|0|
~T|09.05.095|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.096|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 4G70 MM2|42.32|080623|0|
~T|09.05.096|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.10|m|COND. COBRE SZ1-K (AS+) 0.6/1KV 5G2.5 MM2.|6.35|080623|0|
~T|09.05.10|Suministro e instalación de cable multipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja. Incluso accesorios, elementos de sujeción y canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.11|m|BANDEJA METALICA PERFORADA 300X60 MM|28.5|280620|0|
~T|09.05.11|Suministro e instalación de Bandeja metalica perforada de ala alta, galvanizada de 300X60 mm, incluyendo formas y accesorios. Son formas: Esquinas, Derivaciones, Cambios de nivel, etc. Son accesorios: Soportes, Empalmes, Tornilleria, etc. Totalmente instalada. Tapa en tramos verticales entrada / salida cuadro y locales técnicos. Reposiciónes y ampliaciones
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.12|u|CAJA DE DERIVACION 110X110X90 MM|12.07|210918|0|
~T|09.05.12|Suministro e instalación de Caja de derivacion de plastico de 110X100X90 mm. Incluso bornes fijaciones y elementos de soportacion. Totalmente instalada.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.13|u|CAJA DE DERIVACION 200X200X90 MM|14.16|210918|0|
~T|09.05.13|Suministro e instalación de Caja de derivacion de plastico de 200X200X90 mm. Incluso bornes fijaciones y elementos de soportacion. Totalmente instalada.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.13.1|u|CANAL ALUMINIO|100|120523|0|
~T|09.05.13.1|Suministro e instalación de canal protectora de aluminio, color aluminio RAL 9006, tipo UNEX, serie 93 o equivalente aprobada por DF, de 50x80 mm, con una tapa de 65 mm de anchura, con grados de protección IP4X e IK07, con 1 compartimento.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.14|u|MECANISMO CON CARGADOR USB|46.05|280420|0|
~T|09.05.14|Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra con dos cargadores USB, con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 no propagador de la llama y conductor de cobre RZ1-K(AS), libre de halogenos, no propagador de llama y opacidad reducida de seccion 3G2,5 mm², en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 16 A, marca ACIER, LÉBENOID, serie SOLO MANHATAN y CARAT, o equivalente, 1 elem. negro mate marco (REF. 8200617-098) 
Tapa para base de enchufe schuko con 2 bocas carga USB 2.1A tipo A (REF. 8200049-098)
Base schuko con doble cargador USB 2.1A (REF. 7501432-039)
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.Totalmente montado y funcionando.
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del mecanismo en función de su ubicación; pared, banco,.........|
~C|09.05.15|u|BASE DE ENCHUFE MONOFASICA 16A|35.69|280420|0|
~T|09.05.15|Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado y conductor RZ1-K, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.).
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación
Totalmente conexionado e instalada.
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del mecanismo en función de su ubicación; pared, banco,.........|
~C|09.05.15.1|u|BASE DE ENCHUFE MONOFASICA 16A CANAL|35.69|120523|0|
~T|09.05.15.1|Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra lateral realizada para su instalación en canal de aluminio, con tapa, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.). Color aluminio.
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación
Totalmente conexionado e instalada.
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del mecanismo en función de su ubicación; pared, banco,.........
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.16|u|PUNTO DE ALIMENTACION MONOFASICA|40.3|280420|0|
~T|09.05.16|Suministro e instalación de punto de alimentación trifásica F+N+T, en techo, pared, o suelo, con toma de tierra, realizado bajo tubo corrugado y conductor RZ1-K, en sistema monofásico con toma de tierra, incluyendo todos los elementos necesarios para dejar la alimentación conectada al recepctor 
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del punto de alimentación en función de su ubicación y aparato a alimentar.|
~C|09.05.17|u|BASE DE ENCHUFE TRIFASICA 16A|45.2|280420|0|
~T|09.05.17|Suministro e instalación de toma CETAC 16 A.3P+N+T, con toma de tierra, incluso caja de conexión, caja de mecanismos y base de enchufe SIMON o similar 
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación
Totalmente conexionado e instalada.
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del punto de alimentación en función de su ubicación y aparato a alimentar.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.18|u|PUNTO DE ALIMENTACION TRIFASICA|50.2|280420|0|
~T|09.05.18|Suministro e instalación de punto de alimentación trifásica 3F+N+T, en techo, pared, o suelo, con toma de tierra, realizado bajo tubo corrugado y conductor RZ1-K, en sistema trifásico con toma de tierra, en caja estanca empotrada o superficie según posicion, incluyendo todos los elementos necesarios para dejar la alimentación conectada al recepctor 
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del punto de alimentación en función de su ubicación y aparato a alimentar.|
~C|09.05.19|u|PUESTO DE TRABAJO CAJA|175|211222|0|
~T|09.05.19|CAJA PARED PUESTOS DE TRABAJO
Para conexion elementos de caja TPV
Suministro e instalación de centralización para adosar en pared de tres columnas para tres módulos dobles 90x45:

C1- 2 tomas de corriente 2P 16A 250V blancas
C2- 2 tomas de corriente 2P 16A 250V rojas
C3- 2 conectores RJ45 cat 6 UTP

Tipo SIMON / MMConecta Estandar o equivalente aprobado por DF.

Incluyendo, tapa de enrasamiento y la parte proporcional de derivación desde el circuito principal en bandeja, constituida por tres conductores libres de halógenos (fase, neutro y tierra) de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado 2221 libre de halógenos de diámetro 20 mm.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.05.19.1|u|PUESTO DE TRABAJO TECHO|150|240523|0|
~T|09.05.19.1|CAJA TECHO PUESTOS DE TRABAJO
Para conexión de WIFI, CCTV, etc.
Suministro e instalación de centralización para adosar en techo para dos módulos dobles 90x45:

C1- 2 tomas de corriente 2P 16A 250V blancas
C2- 2 conectores RJ45 cat 6 UTP

Tipo SIMON / MMConecta Estandar o equivalente aprobado por DF.

Incluyendo, tapa de enrasamiento y la parte proporcional de derivación desde el circuito principal en bandeja, constituida por tres conductores libres de halógenos (fase, neutro y tierra) de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado 2221 libre de halógenos de diámetro 20 mm.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.05.20|u|TOMA TECHO MENUBOARD|65|211222|0|
~T|09.05.20|Suministro e instalación de centralización para adosar en techo para un módulo dobles 90x45:

- 1 toma de corriente 2P 16A 250V
- 1 conectores RJ45 cat 6 UTP

Tipo SIMON / MMConecta Estandar o equivalente aprobado por DF.

Incluyendo, tapa de enrasamiento y la parte proporcional de derivación desde el circuito principal en bandeja, constituida por tres conductores libres de halógenos (fase, neutro y tierra) de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado 2221 libre de halógenos de diámetro 20 mm.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.05.21|u|INTERRUPTOR SENCILLO|28.12|280420|0|
~T|09.05.21|Suministro y montaje en instalación empotrada de punto de luz simple, incluido interruptor (10A) completo con caja, tecla, marco y placa y parte proporcional de conexionado a circuito y lumnarias, realizadocon conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado 2221 empotrado libre de halógenos de diámetro 20 mm, incluido, p.p. de replanteo, de cajas de derivación y registros, de piezas de unión, de bridas de fijación, de bornas de conexión, de pequeño material, etc.
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~C|09.05.22|u|PUNTO DE LUZ PULSADOR|15|020520|0|
~T|09.05.22|Suministro y montaje en instalación empotrada de pulsador para accionamiento general de iluminación / extractores, incluido pulsador completo (en diferentes centralizaciones) con caja, tecla, marco y placa y parte proporcional de conexionado a circuito, realizado con conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado 2221 empotrado libre de halógenos de diámetro 20 mm, incluido, p.p. de replanteo, de cajas de derivación y registros, de piezas de unión, de bridas de fijación, de bornas de conexión, de pequeño material, etc.
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.05.23|u|TIMBRE ACCESO PERSONAL|73.28|210918|0|
~T|09.05.23|Ud. Suministro e instalación de timbre para el acceso trasero compuesto por pulsador marca Simón con visor y timbre interior de legrand o equivalente. Incluso caja de empotrar y accesorios, elementos de sujeción y montaje y conexionado. Totalmente instalado y conectado.
Nota: Confirmar con IFEMA la instalación, o no de este elemento.|
~C|09.05.23.1|u|BATERIA DE CONDENSADORES|2350|090623|0|
~T|09.05.23.1|Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 73,64 kVAr de potencia reactiva, de 3/4 escalones con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:4, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, con contactores y fusibles. Tipo CIRCUTOR OPTIM 5 P&P o equivalente aprobada por DF e IFEMA

Se verificará con mediciones la potencia a instalar una vez instalados todos los consumidores. 

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.05.25|u|LEGALIZACIÓN COMPLETA DE LA INSTALACIÓN|1500|280420|0|
~T|09.05.25|LEGALIZACION COMPLETA DE LAS INSTALACIONES DEL CAPITULO para cumplimiento de la reglamentación vigente, comprendiendo proyectos y D. Obra visados, inspecciones, pruebas, dictámines y todos los tramites técnicos y administrativos necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.
Entrega de las instalaciones legalizadas, sin temas pendientes, incluido pago de tasas, registros visados, etc., y con entrega de documentación completa a la propiedad.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa según proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.06#||INSTALACIÓN DE ANTIHURTO, MEGAFONIA WIFI Y CCTV|50|030720|0|
~D|09.06#|09.06.01\1\1\|
~T|09.06#|Nota: Ud, trabajos de coordinación con el personal de mantenimiento de ifema para el desmontaje, acopio y posterior montaje de los elementos en techo o pared afectados por demoliciones en las instalaciones de ANTIHURTO, MEGAFONIA WIFI Y CCTV.
Estas actuaciones serán realizadas por personal de ifema y deberán ser coordinadas por el jefe de obra informando a la DF|
~C|09.06.01|Ud|DESMONTAJE, MONTAJE DE ELEMENTOS Y RECONEXION|50|030720|0|
~T|09.06.01|Desmontaje, montaje y reconexión de elementos correspondientes a las instalaciones de audiovisuales y datos existentes tales como cámaras de videovigilancia, detectores antihurto, altavoces, etc. Cualquier modificación o ajuste, desconexión, desmontaje, cambio de posición de equipos que sea necesario debido a las obras deberá ser coordinado y realizado por IFEMA.|
~C|09.07#||INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES Y DATOS|4691|180520|0|
~D|09.07#|09.07.01\1\1\09.05.03.91\1\15\09.07.02\1\530\09.07.21\1\15\09.07.03\1\1\09.07.04\1\16\09.07.06\1\1\09.07.07\1\10\09.07.08\1\1\|
~T|09.07#|El local dispone de un rack de 19” para realizar la distribución del cableado por tanto la instalación debe realizarse con los siguientes parámetros:
·El Sistema de Cableado Horizontal de datos deberá sermínimo de categoría 6o superior, el cual debe cumplir con los estándares indicados en la última normativa publicada (ISO/IEC 11801, EIA/TIA-568, AENOR 50173) y los que derivando de ellos, normalicen los Sistemas de Cableado Estructurado.
o Cableado estructurado para los puntos propuestos en el proyecto:
-Será realizado extremo a extremo totalmente canalizado y con todos sus elementos en Cat 6 UTP
-El cableado terminará en el extremo del rack en panel de conexión de 19” 1 U Cat 6 UTP y en el extremo del punto de acceso en caja de superficie con conector hembra RJ45 Cat 6 UTP formato Keystone bajo bandeja de canalización, y ambas terminaciones correctamente identificadas y etiquetadas con la nomenclatura que IFEMA indique en su momento.
-En ambos extremos el parcheado se realizará con latiguillos Cat 6 UTP y estará etiquetado en cada extremo con la nomenclatura que IFEMA indique en su momento.
-Todos los conectores aéreos irán protegidos con cinta autosoldable, vulcanizada o termorretráctil para protegerlos de agentes externos como condensaciones y polvo.
-Todos los materiales plásticos utilizados deberán cumplir con el estándar UL-94V0, que garantiza el tratamiento del material plástico contra el fuego.
-Todos los elementos de la instalación se entregarán total y correctamente instalados y comprobados según protocolo de pruebas definido.
-Se deberá facilitar la Certificación de punto de cableado mediante equipo Fluke ( incluida p.p documentación y planos)|
~C|09.07.01|u|REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE|750|080623|0|
~T|09.07.01|Trabajos necesarios para la comprobación de buen funcionamiento y estado de las instalaciones de audiovisuales y datos presentes en el local, que se mantienen (rack, acometida, seguridad, megafonia, ...) y desmontaje de la instalación obsoleta averiada o no funcional para la nueva implantación. Incluyendo la revisión de: cableado, canalizaciones, y todos los elementos existentes y necesarios para que las instalaciones funcionen correctamente.|
~C|09.07.02|m|CABLE DE 4 PARES COBRE CAT 6|3.85|010623|0|
~T|09.07.02|Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro, incluso canalización, según EN 50288-6-1.
Desde salida de rack a toma terminal
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.|
~C|09.07.03|u|TOMA INFORMATICA RJ45 CAT 6|20|080623|0|
~T|09.07.03|Suministro e instalaciónde cabezal macho blindado RJ45 en los dos extremos del cable. 
Nota: Cada unidad incluye 2 terminales RJ45, uno en cada extremo del cable. 
Totalmente montado y funcionando.

NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar su instalación.|
~C|09.07.04|u|CONEXIÓN DE LINEAS CON RACK|20|180520|0|
~T|09.07.04|Conexión de líneas nuevas con rack existente y revisión de las existentes. 
Incluso latiguillos RJ45 cat6 macho macho de 1 m. desde boca de rack a switch y ampliación de patch panel si fuera necesaria

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.07.06|u|CERTIFICACION DEL CABLEADO|360|130623|0|
~T|09.07.06|Certificación de todos los puntos del local conforme a categoría 6.Clase EA, cumplimento con el estándar ANSI/TIA/EIA 368B.Se certificará cada tramo para cumplir estándares ANSI/TIA/EIA 368B para categoría 6, se entregara resumen de resultados de las pruebas realizadas.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
.|
~C|09.07.07|m|CABLE BUS DE COMUNICACIONES|7.55|010623|0|
~T|09.07.07|Suministro e instalación de cable de bus de comunicaciones, válido para sistemas bus múltiples basados en RS485 / RS422 de 2 pares trenzados, blindado, incluso canalización, según EN 50288-6-1.Totalmente instalado y conexionado.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.|
~C|09.07.08|u|CONVERSOR RS-485/RS-232 A ETHERNET|375|010623|0|
~T|09.07.08|Suministro e instalación de Conversor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) con servidor web integrado para configuración, tipo TCPRS1+ de CIRCUTOR o equivalente aprobada por DF e IFEMA.
La instalación del equipo se realiza dentro de un cuadro eléctrico o envolvente, con fijación en carril DIN (IEC 60715). Conecta hasta 32 equipos por el bus de comunicaciones RS-485.

Totalmente instalado y conexionado.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~C|09.07.21|u|MONTAJE PUNTO DE RED|20|010623|0|
~T|09.07.21|Montaje de punto de red en terminal hembra RJ45 cat 6 con cable UTP cat. 6  incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material. Todo ello según especificaciones de proyecto y normativa. Tipo keystone
En patch panel de rack y puesto de trabajo
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar su instalación.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~C|09.08#||INSTALACION GAS|1567.72|010520|0|
~D|09.08#|09.08.01\1\1\09.08.02\1\2\09.08.03\1\2\09.08.04\1\9\09.08.05\1\2\09.08.06\1\1\|
~T|09.08#|Nota: Todas las partidas están medidas incluyendo suministro, instalación, montaje y conexionado, la unidad funcionando.
En el caso de instalaciones nuevas que hayan de ir conectadas con instalaciones existentes se dejará la instalación nueva totalmente contectada a la existente.|
~C|09.08.01|Ud|INSPECCION Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE|520|280820|0|
~T|09.08.01|Comprobación de buen funcionamiento y estado de las instalaciones, incluido maquinaria, conexiones, llaves, rejillas, cableado y todos los elementos existentes y necesarios para que las instalaciones funcionen correctamente, incluida la central de deteccion de gas y todos sus elementos, tales como detectores y electroválvula con sus conexiones. Se incluye material (con valor de hasta 200€) y mano de obra para reparaciones y mantenimiento detectado en la revisión. 
Revisión para caldera, termos y calentadores. por empresa/profesional autorizado|
~C|09.08.02|Ud|REUBICACIÓN DE LA CENTRAL DE GAS|150|250523|0|
~T|09.08.02|Reubicación de la central de gas, desmontaje, montaje de la central incluso pp de medios auxiiliares y cableado a elementos necesarios. Totalmente terminado y funcionando|
~C|09.08.03|Ud|REJILLA VENTILACIÓN CIRCULAR D=300mm|65|030720|0|
~T|09.08.03|Suministro e instalación de rejilla de ventilación de diámetro 300mm en la fachada.|
~C|09.08.04|m|CONDUCTO VENTILACIÓN CHAPA D=300mm|37|030720|0|
~T|09.08.04|Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada de D=300mm.
 Incluso p.p. de piezas especiales, uniones, etc. Totalmente instalado según planos.|
~C|09.08.05|Ud|REJILLA METÁLICA DE VENTILACIÓN PARA TECHO Y MOCHETA 300x300mm|17.36|030720|0|
~T|09.08.05|Suministro e instalación de rejilla metálica de ventilación de lamas fijas para instalar en techo y en mocheta según plano de instalación de gas.
Totalmente instalados según planos. I/pp de medios auxiliares.|
~C|09.08.06|Ud|CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GAS|250|010520|0|
~T|09.08.06|Certificado de instalación de elaboración de documentación y certificado de instalador autorizado, necesario para la legalización del local.
Tramitación de legalización de la instalación con OCA, Industria u organismo que lo solicite.
Nota: Sólo si fuera necesario. Partida a justificar.|
~C|10#||PINTURA|13845.76|310100|0|
~D|10#|10.01\1\275.85\10.02\1\24.67\10.03\1\628\10.06\1\5.36\10.08\1\41.9\10.09\1\93\10.10\1\19.5\|
~C|10.01|M2|PINTURA PLÁSTICA LISA COLOR|5.65|091215|0|
~D|10.01|mO01OB300\1\0.1\mO01OB310\1\0.1\mP25OZ020\1\0.07\mP25OP020\1\0.06\mP25EI030\1\0.3\mP25W030\1\0.2\%CI0300\1\0.03\|
~T|10.01|Suministro y aplicación de pintura plástica antipolvo lisa lavable, sobre paramentos verticales y horizontales, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y mano de acabado; según normas.
Medida la superficie ejecutada y en orden de servicio.
Color según plano de acabados.|
~C|10.02|M2|PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA|5.65|091215|0|
~D|10.02|mO01OB300\1\0.1\mO01OB310\1\0.1\mP25OZ020\1\0.07\mP25OP020\1\0.06\mP25EI030\1\0.3\mP25W030\1\0.2\%CI0300\1\0.03\|
~T|10.02|Suministro y aplicación de pintura plástica antipolvo lisa lavable blanco, sobre paramentos horizontales y verticales de cartón yeso o escayola, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y mano de acabado; según normas.
Medida la superficie ejecutada y en orden de servicio.|
~C|10.03|M2|PINTURA PLÁSTICA SOBRE FORJADO E INSTALACIONES|15.13|091215|0|
~D|10.03|mO01OB300\1\0.24\mO01OB310\1\0.24\mP25OZ020\1\0.2\mP25ES030\1\0.36\mP25W030\1\0.08\MQ07PLE010C\1\0.02\%CI0300\1\0.03\|
~T|10.03|Suministro y aplicación de pintura plástica decorativa acrílica lisa mate lavable profesional, color a definir por la propiedad, aplicada sobre forjado e instalaciones vistas con pistola a más de 3m de altura, dos manos, incluso imprimación y plastecido. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, así como los medios auxiliares para trabajar en altura. Medido en proyección horizontal, se repercute por m2 la superficie que no se encuentre en el plano horizontal tal como laterales de casetones (profundidad de casetones 38 cm) y conductos de clima o extracción y que igualmente deberá quedar pintada.|
~C|10.06|M2|ESMALTE SINTÉTICO|14|091215|0|
~D|10.06|mO01OB300\1\0.377\mP25OU060\1\0.35\mP25J020\1\0.2\mP25W030\1\0.08\%CI0300\1\0.03\|
~T|10.06|Suministro y aplicación de esmalte sintético en color a definir por DF acabado mate, sobre superficie de hierro, acero o aluminio, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).|
~C|10.08|M2|LACADO PUERTA|27.58|310100|0|
~D|10.08|mO01OB300\1\0.5\mO01OB310\1\0.5\mP25MA020\1\0.1\mP25J020\1\0.3\mP25OF010\1\0.65\mP25W080\1\0.3\mP25W030\1\0.4\%CI0300\1\0.03\|
~T|10.08|Suministro y aplicación de esmalte laca para lacado en puerta aplicado mediante pistola, dos manos, se incluye lijado previo, protecciones necesarias y preparación según indicaciones del fabricante. Por ambas caras, se incluye cerco. Color a definir por DF.|
~C|10.09|M2|ESMALTE SINTETICO SOBRE PANELADO DE MADERA|13.6|120623|0|
~T|10.09|Esmalte sintético, color  a elegir, acabado mate, sobre superficie de carpintería interior de madera, preparación del soporte, mano de imprimación previa para mejorar la adherencia, mano de fondo (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, así como los medios auxiliares para trabajar en altura.|
~C|10.10|ml|ESMALTE SINTETICO LINEAL SOBRE PANELADO DE MADERA|7.73|120623|0|
~T|10.10|Decoracion lineal en esmalte sintético, color  a elegir, acabado mate, sobre superficie de carpintería interior de madera, preparación del soporte mano de imprimación previa para mejorar la adherencia, mano de fondo (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, así como los medios auxiliares para trabajar en altura.|
~C|11#||CARPINTERÍA MADERA|10461.72|120623|0|
~D|11#|11.05\1\3\11.06\1\93.71\11.08\1\5\11.10\1\4.86\11.12\1\36.94\11.13\1\7.68\11.14\1\11.4\|
~C|11.05|UD|TOPES PUERTA ACERO INOX.|12.15|120623|0|
~T|11.05|Suministro y colocación de topes de puertas en acero inox. tipo OCARIZ mod. 564 o equivalente.|
~C|11.06|M2|REVESTIMIENTO PINO MELIS CON TINTE B-s1,d0|88.94|120623|0|
~T|11.06|Suministro y colocación de revestimiento de madera de pino melis tratado con fresado según detalle en plano, espesor total 10mm. Acabado con tinte reacción al fuego B-s1,d0 y color a definir por DF. Fijado a soporte con adhesivo y cinta doble cara. Se incluye replanteo, nivelado, cortes, accesorios montaje, rejuntado de piezas y limpieza; colocado según normas e instrucciones del fabricante. Tipo Moldupanel Curvasan P100 o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.

Medida la superficie ejecutada.|
~C|11.08|ML|REFUERZO TABIQUE|19.54|120623|0|
~T|11.08|Refuerzos en tabique con perfiles o tableros para soportar puntualmente cargas pesadas.|
~C|11.10|ML|REMATE TABLA MADERA 140X20mm|35.6|120623|0|
~T|11.10|Suministro y colocación de tabla de remate superior en murete de neveras bajas, de madera de pino cepillado sección 140x20mm acabado barniz ignífugo color roble claro.Fijado en cara superior de murete con adhesivo. Totalmente colocado, incluso replanteo, cortes, remates, etc.|
~C|11.12|m2|LEVANTADO Y ADAPTACION PANELES MADERA|25.6|120623|0|
~T|11.12|Levantado de revestimiento de madera atornillada en paramentos interiores, con medios manuales, sin deteriorar el mismo ni la superficie soporte, cajeado de los mismos para instalación de bastidores metálicos para nuevos acabados o instalación de rótulos y posterior reinstalación en su posición final. Segun planos. Incluso p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado.|
~C|11.13|m2|REVESTIMIENTO TABLERO DM IGNIFUGO 15mm|51.5|120623|0|
~T|11.13|Suministro y colocación detablero DM ignífugo 15mm sobre estructura de muretes, para refuerzo y base de fijación de materiales de acabado. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates. Totalmente instalado.|
~C|11.14|ml|REMATE TABLA MDF LAMINADO 120X30mm|42|120623|0|
~T|11.14|Suministro y colocación de tabla de remate perimetral (laterales y superior) en murete separador, de tablero MDF sección 120x30mm, laminado y canteado con Egger  H3368 ST9 Roble de Lancaster Natural. Fijado en laterales y cara superior de murete con adhesivo. Totalmente colocado, incluso replanteo, cortes, remates, etc.|
~C|12#||CARPINTERIA METÁLICA|18215.75|120623|0|
~D|12#|12.04\1\8.67\12.05\1\42.25\12.06\1\91.8\12.09\1\12\12.10\1\12\12.12\1\8.2\12.13\1\21.53\12.15\1\111.55\12.21\1\37.14\12.24\1\14.44\12.27\1\7.1\12.28\1\11.46\12.29\1\7\12.31\1\1\12.40\1\1.28\12.41\1\0.24\12.46\1\5.95\12.47\1\0.92\12.48\1\33.54\12.49\1\29.58\12.50\1\1\12.51\1\1\12.52\1\3.84\12.53\1\8.45\12.54\1\1\|
~C|12.04|M2|CARPINTERÍA FIJA Y PRACTICABLE ALUMINIO IDÉNTICA A EXISTENTE|323.42|120623|0|
~T|12.04|Suministro e instalación de carpintería de aluminio acabado idéntico a existentes en cerramiento de fachada, formada por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama media, con rotura de puente térmico, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, con premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. 
Despiece  según plano. Con carpinteria practicable en uno de los paños, tipo guillotina, según plano.

El precio no incluye el recibido en obra del premarco, ni los vidrios.|
~C|12.05|M2|PERGOLA SOBRE ESTACIONES|39.6|120623|0|
~T|12.05|Suministro y formación de pérgola en tubo de acero negro 50x50x1,5mm con uniones soldadas, con malla 12 x 9,5mm y sección nervios 0,8mm (proveedor de referencia Mallas Medina o equivalente) sólo en zona de exposición. Según diseño en plano detalle. Termolacado en RAL 5002. Medida la superficie en planta. Se incluyen las soldaduras, los cortes, casquillos, piezas especiales, elementos auxiliares de montaje y anclaje a forjado mediante varilla roscada.

 Cuantía máxima acero 8kg/m2

Se deberá presentar muestra de la malla para aprobación previa por parte de Ifema y DF.

Nota: se anclará o soldará a elementos portantes de hormigón o acero tales como vigas, viguetas, nervios. Nunca a bovedillas u otros elementos de relleno.|
~C|12.06|M2|PERGOLA EN SALA. BLANCA|40.75|120623|0|
~T|12.06|Suministro y formación de pérgola en tubo de acero negro 100x50x2mm con uniones soldadas y termolacado en RAL 9001.Con zona entramada con malla 12 x9,5mm y sección nervios 0,8mm (proveedor de referencia Mallas Medina o equivalente). y con zona  con trama  de  tubo de acero hueco Ø20mm en sentido transversal soldado al bastidor perimetral en punto medio. 
Todo termolacado en RAL 9001 y según plano detalle e indicaciones de la DF. Medida en la superficie en planta. Se incluyen las soldaduras, los cortes, casquillos, piezas especiales, elementos auxiliares de montaje y anclaje a forjado, pared o pilares mediante varilla roscada,estribo de fijación,  taco quimico y tornillería. 
Nota: se anclará o soldará a elementos portantes de hormigón o acero tales como vigas, viguetas, nervios. Nunca a bovedillas u otros elementos de relleno.|
~C|12.09|UD|PLACA DE ANCLAJE EN FORJADO 150x150|29.17|120623|0|
~T|12.09|Suministro y anclaje de placa de acero negro 150x150x5mm a forjado, con acabado termolacado color a definir, con 4 anclajes químicos profundidad mínima 80mm, varilla roscada M12, tuerca y arandela.
La funciones suspender de él las pérgolas que o elementos que no puedan anclarse directamente a elementos portantes del forjado. Se incluyen las perforaciones, cortes, soldaduras, casquillos, piezas especiales y elementos auxiliares de montaje.
Nota: se anclará o soldará a elementos portantes de hormigón o acero tales como vigas, viguetas, nervios. Nunca a bovedillas u otros elementos de relleno.|
~C|12.10|UD|ÁNGULO L50.3 PARA ANCLAJE EN FORJADO|37|120623|0|
~T|12.10|Suministro y montaje de subestructura metálica realizada en ángulo L 50.50.3  con fijaciones a viguetas o nervios de forjado mediante taco mecánico mínimo M12. La función de este perfil es suspender de él las pérgolas u otros elementos colgados que no puedan anclarse directamente a elementos portantes del forjado. Se incluyen las perforaciones, cortes, soldaduras, casquillos, piezas especiales y elementos auxiliares de montaje.
Nota: se anclará o soldará a elementos portantes de hormigón o acero tales como vigas, viguetas, nervios. Nunca a bovedillas u otros elementos de relleno.|
~C|12.12|M2|ESTRUCTURA TUBULAR PARA FORMACIÓN DE BARRA|53.71|120623|0|
~T|12.12|Suministro y montaje de estructura en tubo de acero negro (secciones 30x30 mm) acabado pintura antioxidante. Según plano detalle. Medida la superficie en alzado. Se incluyen las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y elementos auxiliares de montaje y anclaje, así como la fijación en obra a paredes y suelo. según detelles.

Cuantía máxima de acero: 12kg/m2|
~C|12.13|ML|APOYA-BANDEJAS y PIEZA DE REMATE SUPERIOR|51.05|120623|0|
~T|12.13|Suministro y montaje de apoya-bandejas atornillado  estructura de barra  realizado en tubo de acero negro   40x40 y 40x20, con malla 12 x9,5mm y sección nervios 0,8mm (proveedor de referencia Mallas Medina o equivalente). Termolacado RAL 5002. Según plano detalle. Cuantía máxima de acero: 5kg/ml. Se incluyen las soldaduras, los cortes, los despuntes y las piezas especiales.Se deberá presentar muestra de la malla para aprobación previa por parte de Ifema y DF. Incluidos modulos desmontables y perfil corrido 40x20 por todo el frente superior de las barras y mostradores|
~C|12.15|ML|RODAPIE TUBO ACERO 60X20|10.09|120623|0|
~T|12.15|Suministro y colocación de rodapie en sala mediante tubo de acero negro 60.20.1,5mm termolacado en RAL 5002, fijado a soporte con adhesivo. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo y sellado|
~C|12.21|ML|RODAPIÉ CHAPA TERMOLACADA RAL 5002 PLEGADA SOBRE DM|18.36|120623|0|
~T|12.21|Suministro y colocación de rodapié de chapa termolacada azul RAL 5002, plegada y pegada en forma de C sobre tablero mdf 100x16mm. Fijado a soporte con adhesivo. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo y sellado.|
~C|12.24|ML|CANALETA ALUMINIO TIPO CLIC ESTACIONES|72.02|120623|0|
~T|12.24|Suministro y colocación de canaleta en aluminio anodizado para alojamiento de mecanismos y paso de cableados eléctrico y telecomunicaciones por el interior del mostrador de las estaciones, con tapa de registro tipo clic. Dimensiones 100x50mm. Fijación con tornillos a estructura soporte. Se incluyen cortes y resolución de esquinas. Grados de protección IP4X e IK07, con 1 compartimento.|
~C|12.27|ML|CARGADERO PERFIL ACERO 50x30|64.8|120623|0|
~T|12.27|Suministro y colocación cargadero realizado en tubo de acero 50x30mm en horizontales y montantes  para apertura de hueco en fábrica de ladrillo. Acabado con capa de imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos, cortado a medida y recibido en obra sobre las jambas del hueco para apoyo del dintel.|
~C|12.28|ML|PERFIL ENCUENTRO ESQUINAS|37.6|120623|0|
~T|12.28|Suministro y colocación de perfil en encuentro de esquinas de mostrador y junta entre módulos. Acabado latón cromado. Recibido con cemento cola al igual que el alicatado. Tipo Schluter DECO-MC125D o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.|
~C|12.29|UD|ESCUADRA TUBO 20X20 ACERO INOX PARA VITRINA|32.55|120623|0|
~T|12.29|Suministro y colocación de escuadra realizada en tubo de acero inox. pulido 20x20 con tapa de cierre en tubo hueco visto. Fijado mecánicamente a estructura soporte.
Dimensiones exteriores escuadra: 44x24cm.|
~C|12.31|UD|PUERTA METÁLICA ABATIBLE CON ÓCULO|491.41|120623|0|
~T|12.31|Suministro y montaje de puerta metálica de paso abatible con ventana integrada en la parte superior. Dimensiones según plano 205x90cm.
Lacado color a definir, con premarco. Se incluyen bisagras y moldura perimetral.|
~C|12.40|m2|REMATE CHAPA ACERO INOX PLEGADA|128.75|120623|0|
~T|12.40|Remate de chapa de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm. de espesor plegada en forma de caja  para remate de alfeizar tras retirada de balda corrida  i/corte, montaje, soldadura y pulido.  Terminado.|
~C|12.41|Ud|REJILLA VENTILACION|40.75|120623|0|
~T|12.41|Suministro y montaje de rejilla para ventilacion en frente barra realizado en pletina de acero negro 20x20, con malla 12 x9,5mm y sección nervios 0,8mm (proveedor de referencia Mallas Medina o equivalente). Termolacado . Según plano detalle. Cuantía máxima de acero: 5kg/ml. Se incluyen las soldaduras, los cortes, los despuntes y las piezas especiales.Se deberá presentar muestra de la malla para aprobación previa por parte de Ifema y DF.|
~C|12.46|m2|ESTRUCTURA TUBULAR FIJACION ENCIMERA|55.6|120623|0|
~T|12.46|Suministro y montaje de estructura en tubo de acero negro (secciones 40x40 y 40x20) termolacado en RAL 5002 en sus partes vistas. Según plano detalle. Medida la superficie en planta. Se incluyen las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y elementos auxiliares de montaje y anclaje, así como la fijación en obra a estructura de arra o murete de fabrica.

Cuantía máxima de acero: 12kg/m2|
~C|12.47|m2|REMATE CHAPA ALUMINIO PLEGADA|82.4|120623|0|
~T|12.47|Remate de chapa de aluminio acabado natural de 1,5 mm. de espesor plegada en forma de caja  para remate de dintel (tapado cargadero metalico) i/corte, montaje, incluso p/p de medios auxiliares.  Terminado.|
~C|12.48|m|ESTRUCTURA TUBULAR FIJACION ROTULO|14.5|120623|0|
~T|12.48|Suministro y colocación de estructura tubular 80x20x1,5 mm anclada a fachada para fijación de rótulo. Acabado lacado verde RAL 6018. Perfectamente nivelado.  Se incluyen replanteos, cortes, piezas especiales, elementos auxiliares de montaje y anclaje.|
~C|12.49|m|ESTRUCTURA TUBULAR FIJACION DECORACION CAMUFLAJE|9.66|120623|0|
~T|12.49|Suministro y colocación de estructura tubular 40x40x1,5 mm anclada a fachada para fijación de malla electrosoldada de decoracion de red de camuflaje (no incluidas en este precio) . Acabado lacado verde RAL 6018|
~C|12.50|Ud|PUER.CORTAFUEGOS DOBLE EI2-60-C5|787.06|120623|0|
~T|12.50|Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm de espesor, 1400x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.|
~C|12.51|Ud|ESTRUCTURA APOYO SEPARADOR DE GRASAS|133.9|120623|0|
~T|12.51|Suministro y montaje de subestructura metálica para apoyo de separador de grasas empotrado en suelo, formada por dos travesaños anclados a forjado separados 40 cm entre ejes como apoyo para el separador de grasas (de dims. aprox. 60x44,4x41,4 cm y capacidad 81,8 litros). En tubo de acero  50x50x3 mm  y 2 placas de acero 120x120x5mm en los extremos, con 4 anclajes mediante taco mecánico mínimo M12 para fijación a nervios de forjado. Con imprimación antioxidante. Totalmente instalado, incluso p/p de medios auxiliares|
~C|12.52|m2|ESTRUCTURA TUBULAR MURETES SEPARADORES|53.69|120623|0|
~T|12.52|Suministro y montaje de estructura en tubo de acero negro (sección 50x50 mm) acabado pintura antioxidante. Según plano detalle. Medida la superficie en alzado. Se incluyen las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y elementos auxiliares de montaje y anclaje, así como la fijación en obra a paredes y suelo.

Cuantía máxima de acero: 12kg/m2|
~C|12.53|m2|AJUSTE CARPINTERIA EXISTENTE|43.26|120623|0|
~T|12.53|Ajuste y reparación de carpintería metalica, con un grado de deterioro medio, mediante la corrección de descuadres y sustitución de herrajes deteriorados. Totalmente ajustada y funcionando.|
~C|12.54|m|ESTANTERIA PARA INTEGRACION TVS|360.58|120623|0|
~T|12.54|Suministro y montaje de estanteria  en tubo de acero negro (secciones 30x30 ) con estantes con malla 12 x9,5mm y sección nervios 0,8mm (proveedor de referencia Mallas Medina o equivalente). Termolacada en RAL 5002 en sus partes vistas. Según plano detalle. Se incluyen las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y elementos auxiliares de montaje y anclaje, así como la fijación en obra a paredes.|
~C|13#||VIDRIERÍA|1378.57|310100|0|
~D|13#|13.02\1\8.67\13.03\1\3.95\13.04\1\10.08\|
~C|13.02|M2|VIDRIO LAMINAR 5+5|70.13|091215|0|
~D|13.02|mO01OB320\1\1\mP14DF070\1\1.006\mP14W020\1\7\mP01D150\1\1\%CI0300\1\0.03\|
~T|13.02|Suministro e instalación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Canto pulido y matado.

Para vidrios en interior.|
~C|13.03|M2|VIDRIO TEMPLADO 6MM ESTACIONES|79.42|310100|0|
~D|13.03|mO01OB320\1\1.2\mP14BA030\1\1.006\mP14W010\1\6\mP01D150\1\1.5\%CI0300\1\0.03\|
~T|13.03|Suministro e instalación de vidrio templado 6mm para formación de vitrina en estaciones. Colocación sobre escuadras de tubo acero inox (no incluidas en el precio). Fijación con adhesivo incolor y sellado perimetral, compatible con el material soporte. Canto pulido y matado.|
~C|13.04|M2|ESPEJO|45.32|150908|0|
~D|13.04|mO01OB320\1\1.1\mP14G030\1\1.006\mP14W110\1\4\mP14W040\1\4\%CI0300\1\0.03\|
~T|13.04|Suministro y montaje de espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, fijado con masilla al paramento. Canto pulido y matado,incluido sellado perimetral. Totalmente instalado.|
~C|14#||GRÁFICA Y DECORACIÓN|15686.28|200420|0|
~D|14#|14.01\1\76.56\14.04\1\1\14.05\1\8\14.07\1\1\14.08\1\10\14.09\1\8\14.10\1\10\14.11\1\8\14.18\1\20.81\14.20\1\4\14.21\1\3\14.22\1\110\14.23\1\43\14.24\1\22\14.25\1\45\14.26\1\20\14.27\1\13\14.28\1\22\14.29\1\15\14.30\1\18\14.31\1\16.5\|
~C|14.01|M2|PAPEL DECORATIVO T&J MOTIVO VEGETAL 1|22.66|120623|0|
~T|14.01|Suministro y colocación de papel pintado sobre paramentos verticales y horizontales con motivo vegetal definido en proyecto, incluso a más de 3m de altura. En rollo de 53cm de ancho x 10,05m de largo. Fijado al paramento mediante encolado. Reacción al fuego B-s1,d0. Tipo Gaulan o equivalente.|
~C|14.04|UD|VINILOS PRÓXIMA APERTURA en CERRAMIENTO PROVISIONAL|114.96|120623|0|
~T|14.04|UD. Suministro y colocación de Vinilos decorativos con logo IFEMA y frase alusiva indicando la fecha de "Próxima Apertura". Colocados en Cerramiento Provisional de Local. Dimensiones: 2,00 x 2,00 m.|
~C|14.05|Ud|CARTELES ESTACIONES|156.59|120623|0|
~T|14.05|Suministro y colocación de carteles colgantes formados por:

U de acero 15mm interiores y 20mm exteriores, con patillas atornilladas a estructura de Estaciones. Termolacado en negro mate.
Tablero de madera contrachapada 15mm barniz natural 62x60cm cogido en la parte superior por U de acero.
Impresión inkjet o serigrafía sobre tablero de madera a doble cara.

Colección de gráficas correspondientes a las diferentes estaciones:
ENSALADAS
ARROZ Y POTAJES
PASTA Y PIZZA
GRILL Y PLANCHA
GUISOS Y ASADOS
PAN, BOLLERÍA Y BCADILLOS
ZUMOS Y POSTRES
CAFÉ

A confirmar artes finales.|
~C|14.07|UD|RÓTULO CORPOREO EXTERIOR - RESTAURANTE|2145.53|120623|0|
~T|14.07|Ud. Suministro y colocación de Rótulo corpóreo compuesto de las 11 letras sueltas que forman la palabra 'RESTAURANTE' cortadas en DM o PVC de al menos 20mm de espesor, lacado blanco, con  led flexible imitación a neon visto anclado en el frontal. Incluso anclaje, fijaciones, refuerzo bastidor trasero e iluminación. Medios auxiliares para colocación en altura. Materiales y dimensiones según artes gráficas. Ver plano detalle. Altura de letra segun local.|
~C|14.08|UD|RÓTULO CORPOREO EXTERIOR - JARDIN|91.77|120623|0|
~T|14.08|Ud. Suministro y colocación de letra suelta para conformar rótulo mediante letras corpóreas en pvc o dm 20mm lacado en RAL según local. Valorado por unidad de letra. Incluso anclaje, fijaciones. Medios auxiliares para colocación en altura. Materiales y dimensiones según artes gráficas. Ver plano detalle.
Texto "Jardin", "Jardines" o "Jardines del" segun local . Altura de letra según local.|
~C|14.09|UD|RÓTULO CORPOREO EXTERIOR - NOMBRE DEL JARDIN|468.13|120623|0|
~T|14.09|Ud. Suministro y colocación de letra suelta para conformar rótulo mediante letras corpóreas en cajón de chapa lacada sin frontal (espesor mínimo cajón 100mm) con led flexible imitación a neón interior. Altura de letra entre 100 y 180cm segun local. Valorado por unidad de letra. Incluso anclaje, fijaciones e iluminación. Medios auxiliares para colocación en altura. Materiales y dimensiones según artes gráficas. Ver plano detalle.|
~C|14.10|UD|RÓTULO CORPOREO INTERIOR - JARDIN|13.91|120623|0|
~T|14.10|Ud. Suministro y colocación de letra suelta para conformar rótulo mediante letras corpóreas en pvc o dm 20mm lacado en RAL según local. Valorado por unidad de letra. Incluso anclaje, fijaciones. Materiales y dimensiones según artes gráficas. Ver plano detalle.Texto "Jardin", "Jardines" o "Jardines del" segun local . Altura de letra aproximadamente 25cm|
~C|14.11|UD|RÓTULO CORPOREO INTERIOR - NOMBRE DEL JARDIN|29.87|120623|0|
~T|14.11|Ud. Suministro y colocación de letra suelta para conformar rótulo mediante letras corpóreas en pvc o dm 20mm lacado en RAL según local. Valorado por unidad de letra. Incluso anclaje, fijaciones.  Materiales y dimensiones según artes gráficas. Ver plano detalle. Texto "NOMBRE DE CADA JARDIN" segun local . Altura de letra aproximadamente 50cm|
~C|14.18|M2|FONDO VEGETAL CON RED DE CAMUFLAJE|12.36|120623|0|
~T|14.18|Suministro y montaje de red de camuflaje en color marrón-verde oliva sobre malla electrosoldada (incluida en el precio). Montaje en altura con medios auxiliares y fijaciones ocultas a soporte incluidos.

Precio de referencia red camuflaje: 3€/m2

Se incrementará la medición un 20% para pliegues y simulación de relieve.

Se deberán presentar muestras para su aprobación por parte de Ifema y la DF.|
~C|14.20|UD|JARDINERA DECORATIVA 100X40X40|260|200420|0|
~T|14.20|Suministro y colocación de jardineras decorativas en chapa de acero galvanizado lacado en negro mate 

https://www.urbanum.es/producto/jardinera-exterior

Altura 40cm
Ancho 100cm
Fondo 40cm

Se debe prever kit de 4 ruedas para terrazas interiores.

Con relleno de tierra o grava. No incluye vegetación.|
~C|14.21|UD|MACETA DE SUELO|20.6|120623|0|
~T|14.21|Suministro y colocación de maceta blanca en plástico resistent Referencia ANDUDECOR o equivalente MACETERO CUENCO TES ø 32 CM M Se deberán presentar muestras para su aprobación por parte de Ifema y la DF.|
~C|14.22|UD|MACETA BLANCA|4.01|120623|0|
~T|14.22|Suministro y colocación de maceta blanca en plástico resistente, con diámetro según tamaño planta. 

Referencia ANDUDECOR o equivalente

MACETERO CUENCO TES ø 22CM
MACETERO CUENCO TES ø 18CM 


Se deberán presentar muestras para su aprobación por parte de Ifema y la DF.|
~C|14.23|UD|PLANTA ARTIF. IGNIFUGAMACETERO/EXENTA HELECHO 48cm|6.46|120623|0|
~T|14.23|Suministro y colocación de planta artificial ignífuga para maceteros y macetas exentas. Se incluye relleno artificial en caso de ser necesario.

Referencia: Andudecor
HELECHO VERDE 48CM (Ref. Y0605.10)

Ejemplares que vayan a juego con el papel pintado Gaulan que identifica a cada local. Se deberán presentar muestras para su aprobación por parte de Ifema y la DF.|
~C|14.24|UD|PLANTA ARTIF. IGNIFUGA MACETERO/EXENTA PHILO 40cm|2.75|120623|0|
~T|14.24|Suministro y colocación de planta artificial  ignífuga para maceteros y macetas exentas. Se incluye relleno artificial en caso de ser necesario.

Referencia: Andudecor
PHILO 40CM (Ref. AD0645.10)

Ejemplares que vayan a juego con el papel pintado Gaulan que identifica a cada local. Se deberán presentar muestras para su aprobación por parte de Ifema y la DF.|
~C|14.25|UD|PLANTA ARTIF. IGNIFUGA MACETERO/EXENTA POTHO COLGANTE 60cm|5.06|120623|0|
~T|14.25|Suministro y colocación de planta artificial  ignífuga  para maceteros y macetas exentas. Se incluye relleno artificial en caso de ser necesario.

Referencia: Andudecor
POTHO COLGANTE 60CM (Ref. KS6016)

Ejemplares que vayan a juego con el papel pintado Gaulan que identifica a cada local. Se deberán presentar muestras para su aprobación por parte de Ifema y la DF.|
~C|14.26|UD|PLANTA COLGANTE ARTIFICIAL IGNIFUGA  MARRON 77cm|2.13|120623|0|
~T|14.26|Unidad de planta colgante artificial  ignífuga tipo helecho de longitud 100 cm. Incluso fijación a estructura soporte y colocación. Medición orientativa, según unidades realmente instaladas.

Referencia: Andudecor
PLANTA COLGANTE MARRON  77CM (Ref. Y0198.13)

Ejemplares que vayan a juego con el papel pintado Gaulan que identifica a cada local. Se deberán presentar muestras para su aprobación por parte de Ifema y la DF|
~C|14.27|UD|HIEDRA ARTIFICIAL IGNIFUGA  DE COLGAR 135cm|15.47|120623|0|
~T|14.27|Unidad de planta colgante artificial  ignífuga tipo helecho de longitud 100 cm. Incluso fijación a estructura soporte y colocación. Medición orientativa, según unidades realmente instaladas.

Referencia: Andudecor
HIEDRA ARTIFICIAL DE COLGAR  135CM (Ref. 72356)

Ejemplares que vayan a juego con el papel pintado Gaulan que identifica a cada local. Se deberán presentar muestras para su aprobación por parte de Ifema y la DF|
~C|14.28|UD|HIEDRA COLGANTE  ARTIFICIAL IGNIFUGA 120cm|12.98|120623|0|
~T|14.28|Unidad de planta colgante artificial  ignífuga tipo helecho de longitud 100 cm. Incluso fijación a estructura soporte y colocación. Medición orientativa, según unidades realmente instaladas.

Referencia: Andudecor
HIEDRA COLGANTE ARTIFICIAL 120CM (Ref. 26895)

Ejemplares que vayan a juego con el papel pintado Gaulan que identifica a cada local. Se deberán presentar muestras para su aprobación por parte de Ifema y la DF|
~C|14.29|UD|POTHO ARTIFICIAL IGNIFUGO MACETA 150 cm|39.49|120623|0|
~T|14.29|Suministro y colocación de planta artificial  ignífuga para maceteros y macetas exentas. Se incluye relleno artificial en caso de ser necesario.

Referencia: Andudecor
POTHO ARTIFICIAL 150CM (Ref. KD9030)

Ejemplares que vayan a juego con el papel pintado Gaulan que identifica a cada local. Se deberán presentar muestras para su aprobación por parte de Ifema y la DF.|
~C|14.30|UD|RÓTULO CORPOREO EXTERIOR - JARDINES DE ARANJUEZ|89.1|110620|0|
~T|14.30|Ud. Suministro y colocación de letra suelta para conformar rótulo mediante letras corpóreas en pvc o dm 20mm lacado en RAL según local. Valorado por unidad de letra. Incluso anclaje, fijaciones. Medios auxiliares para colocación en altura. Materiales y dimensiones según artes gráficas. Ver plano detalle.
Texto "Jardines de Aranjuez" . Altura de letra según local.|
~C|14.31|ml|BANDA VINILO IMPRESO ANCHO15cm SOBRE VIDRIO|18.54|120623|0|
~T|14.31|Suministro y colocación de banda de vinilo impreso vinilo inkjet (diseño a determinar) de 15 cm de ancho, para evitar impacto con vidrios de acuerdo con CTE DB SUA 2, a colocar en dos franjas a alturas de 1m y 1,60m (ejes de bandas). Totalmente colocado, incluso retirada de vinilos existentes (aprox 40x30 cm)  limpieza de vidrios.|
~C|15#||MOBILIARIO|0|270723|0|
~D|15#|15.01\1\2\15.03\1\8\15.05\1\42\15.08\1\3.14\15.09\1\12.3\15.13\1\9.6\15.18\1\76\15.21\1\37\15.22\1\44\15.29\1\2.77\15.30\1\1.9\15.31\1\2\15.32\1\33\15.33\1\4\15.37\1\67\15.38\1\16\15.39\1\3\15.40\1\1\15.43\1\2\15.44\1\1\|
~C|15.01|UD|MESA REDONDA 4P|0|270723|0|
~T|15.01|Suministro y colocación de mesa redonda para 4 personas (diámetro 110cm) con tablero de DM hidrófugo 30mm y laminado arce 0,8mm en tapa y canto de tablero. Pie en tubo de acero 30x30 termolacado negro en forma de cruz según diseño en plano detalle. Laminado tipo Egger Arce Stamberg o equivalente previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA.

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.03|UD|MESA ALTA 80X80 ESTRUCTURA ÁNGULO|0|270723|0|
~T|15.03|Suministro y colocación de mesa alta 80x80cm con tablero de DM hidrófugo 30mm y laminado arce 0,8mm en tapa y canto de tablero. Base en ángulo L 50.50.3mm y apoyapies en tubo acero 20x50mm termolacados en negro según diseño en plano detalle. Altura total 111cm. Se incluyen tapas de goma en apoyos de pata para no dañar el suelo. Laminado tipo Egger Arce Stamberg o equivalente previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA.

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.05|UD|MESA BAJA 60X80|0|270723|0|
~T|15.05|Suministro y colocación de mesa baja 60x80cm con tablero de DM hidrófugo 30mm y laminado arce 0,8mm en tapa y canto de tablero. Pie central en tubo 80x80mm, con base 45x45cm y cruceta 40x40cm termolacado en negro según diseño en plano detalle. Altura total 75cm. Laminado tipo Egger Arce Stamberg o equivalente previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA.

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.08|ML|MESA ALTA CONTRA PARED|0|270723|0|
~T|15.08|Suministro y montaje de mesa alta lineal de altura 110cm realizada en tubo de acero 20x50mm termolacado negro y tablero superior en DM hidrófugo 40mm laminado arce 0,8mm en tapa y canto, fondo 50cm. Con peto de 100mm realizado en tablero de pino macizo 20mm barnizado en nogal. Se incluyen tapas de goma en apoyos de pata para no dañar el suelo. Todo según diseño en plano detalle. Laminado tipo Egger Arce Stamberg o equivalente previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA. Proveedor de referencia: Moinde o equivalente|
~C|15.09|ml|MESA ALTA CON CONDIMENTOS|0|270723|0|
~T|15.09|Suministro y montaje de mesa alta lineal con altura total 110cm y anchor 100cm, realizada en tubo de acero 40x40mm termolacado negro y tablero superior en DM hidrófugo 40mm laminado en tapa y cantos en arce 0,8mm, con espacio central para condimentos realizado en cajón de chapa de acero termolacado en RAL 5019. Se incluyen tapas de goma en apoyos de pata para no dañar el suelo. Todo según diseño en plano detalle. Laminado tipo Egger Arce Stamberg o equivalente previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA.

Proveedor de referencia: Moinde.|
~C|15.13|ML|BANCO CORRIDO SENCILLO|0|270723|0|
~T|15.13|Suministro y montaje de banco corrido sencillo, adosado a pared, realizado en estructura de tubo de acero 50x50 y 30x30mm termolacado negro con fondo total 520mm. Asiento y respaldo en tablero de pino macizo 20mm barnizado en nogal. Altura asiento 450mm. Respaldo apoyado sobre chapa de acero 20x5mm plegada o soldada con la forma del respaldo, lacada en negro. Se incluyen tapas de goma en apoyos de pata para no dañar el suelo. Separador superior en bastidor U 20x15mm termolacado RAL 5019, altura 400mm, para acoger panel de policarbonato celular 10mm. Todo según diseño en plano detalle.

Proveedor de referencia: Moinde.|
~C|15.18|UD|TABURETE ALTO 1|0|270723|0|
~T|15.18|Suministro y colocación de taburete alto para mesas altas y zona de barra. Asiento en madera de pino maciza barnizada roble claro y patas en varilla de acero corrugado.

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.21|UD|SILLA BAJA SIN RESPALDO|0|270723|0|
~T|15.21|Silla sin respaldo. Hecha en estructura tubular metálica pintada en RAL a definir en obra y asiento de madera de pino barnizada en roble claro.

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.22|UD|SILLA MADERA APILABLE|0|270723|0|
~T|15.22|Silla de madera con patas en tubo de acero pintado en diferentes colores a definir en obra y apilables. Realizado en madera de haya.

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.29|ML|PETO ZONA CAFE MUEBLE TPV|0|270723|0|
~T|15.29|peto de protección en zona de cafe de caja auxiliar, realizado en tablero mdf 20mm laminado y canteado en roble 0,8mm. Altura 27 cm. Incluso fijaciones entre tableros,  y p/p de formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales. Todo según diseño en plano detalle. Laminado tipo Egger H3368 ST9 Roble de Lancaster natural o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.|
~C|15.30|ML|EXPOSITOR IMPULSO SOBRE TPV|0|270723|0|
~T|15.30|Expositor de dos alturas sobre mueble TPV para productos de impulso, realizado en tablero mdf 20mm laminado y canteado en roble 0,8mm. Incluso fijaciones entre tableros,  y p/p de formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales. Todo según diseño en plano detalle. Laminado tipo Egger H3368 ST9 Roble de Lancaster natural o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.|
~C|15.31|UD|MUEBLE DE BANDEJAS Y PAN (POR MÓDULOS)|0|270723|0|
~T|15.31|Suministro y colocación de módulo de mueble bandejas y pan con dimensiones 79x60cm y altura 200cm, realizado en tubo de acero 30x20mm termolacado en RAL 5002 con niveladores en las bases de rosca zincada y plastico negro en base. Uniones soldadas. Bandejas horizontal e inclinada de chapa de acero 1,5mm de espesor plegada con aristas redondeadas, acabado termolacado RAL 5002 fijadas a estructura mediante tornillería con cabeza hexagonal. Cajón inferior fijado a la estructura realizado en tablero DM 30mm laminado y canteado en roble 0,8mm de espesor. Todo según diseño en plano detalle. Laminado tipo  Egger H3368 ST9 Roble de Lancaster natural o equivalente previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA.

Se deberán contabilizar unidades de módulos a instalar. 

Proveedor de referencia: Moinde.|
~C|15.32|UD|MESA BAJA 60X80 TERRAZA|0|270723|0|
~T|15.32|Suministro y colocación de mesa baja 60x80cm con tablero compacto 12mm acabado roble con alma negra. Estructura pie central en acero negro mate. Altura total 75cm. Laminado tipo roble rila o equivalente previa presentación de muestra y aprobación.

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.33|UD|MESA BAJA 80X80 TERRAZA|0|270723|0|
~T|15.33|Suministro y colocación de mesa baja 80x80cm con tablero compacto 12mm acabado roble con alma negra. Estructura pie central en acero negro mate. Altura total 75cm. Laminado tipo roble rila o equivalente previa presentación de muestra y aprobación.

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.37|UD|SILLA TERRAZA BLANCO|0|270723|0|
~T|15.37|Suministro y colocación de silla en tubo de aluminio termolacado RAL 9001 (blanco crema) según imagen.

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.38|UD|SILLA TERRAZA GRIS|0|270723|0|
~T|15.38|Suministro y colocación de silla en estructura tubular y aiento con cojín termolacado RAL 7021 (gris).

Proveedor de referencia: Moinde. Se permite modelo de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF.

Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~C|15.39|UD|CARRITO CAMARERA|0|270723|0|
~T|15.39|Suministro y colocación de carrito camarera realizado en acero inox con ruedas pivotantes antivibraciones de goma termoplástica y 3 estantes en chapa de acero inoxidable 0,6mm con refuerzo en las esquinas y canto perimetral para proteger la mercancia frente a deslizamiento. Peso máximo por estante 50kg. Dimensiones según plano.|
~C|15.40|Ud|CARRO BANDEJERO|0|270723|0|
~T|15.40|Suministro y colocación de carro bandejero. Según planos.|
~C|15.43|UD|MUEBLE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS|0|270723|0|
~C|15.44|UD|MUEBLE OCULTACION NEVERA|0|270723|0|
~T|15.44|Suministro y colocacion de mueble de ocultación de nevera semimural, realziado con tablero mdf ignífugo 30mm laminado caras interiores con Egger H3368 ST9 Roble Lancaster Natural y revestido en caras exteriores con panel de madera de pino Moldupanel Curvasan P100 con tratamiento en autoclave y rodapié con tubo de acero 60x20 mm lacado RAL 5002.Dimensiones 139 x 84,6 x 148 cm (largo x fondo x alto). Segun planos|
~C|16#||EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL|0|270723|0|
~D|16#|16.01\1\1\16.02\1\1\16.03\1\1\16.04\1\1\16.05\1\1\16.06\1\1\|
~C|16.01#||EQUIPOS NUEVOS BACKOFFICE|0|270723|0|
~D|16.01#|16.01.01\1\1\|
~C|16.01.01|Ud|ARMARIO FRIGORIFICO GASTRONORM|0|270723|0|
~T|16.01.01|Suministro  de armario frigorífico Gastronorm LUFRI G 700 o equivalente a vaildar por la DF e Ifema
Exterior en acero inox. AISI 304 18/10. Respaldo y techo en acero galvanizado.
Interior en acero inox. AISI 304.
3 rejillas por puerta, medida G/N 2/1.
Evaporador de tiro forzado.
Termómetro termostato digital.
Condensador de tubo de cobre y aleta de aluminio.
Compresor hermético.
Puertas con tirador y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
3 juegos de guías por puerta.
Cerradura con llave.
Luz interior.
Desescarche automático.
Motor tropicalizado.
Puertas con los marcos calefactados.
Evaporación automática del agua de desescarche.
Rejilla de protección en el condensador para evitar la suciedad.
Potencia compresor (HP): 1/3
Num. Puertas: 1
Paso puerta (mm): 540
Volumen (l): 607
Regimen Temperatura: - 2 ºC/ +8 ºC
Refrigerante: R-290
Potencia (Kw): 0,35
Tension / Fases (V/Hz): 220/50
Condensación: Ventilada
Evaporización: Forzada
Desescarche: Automático
Patas: regulables de 150 de alto: Si
Rejillas: 3 Rejillas plastificadas por puerta: Si
Peso Neto (Kg): 134
Peso Bruto (Kg): 143
Dimensiones: 740x830x2000 mm|
~C|16.02#||TRASBARRA|0|270723|0|
~D|16.02#|16.02.01\1\1\16.02.02\1\2\16.02.03\1\2\16.02.04\1\2\16.02.05\1\1\16.02.06\1\2\16.02.07\1\1\16.02.08\1\1\16.02.09\1\1\16.02.10\1\1\|
~C|16.02.01|Ud|MESA FREGADERO MURAL|0|270723|0|
~T|16.02.01|Suministro de mesa fregadero mural Dimensiones:  2050x650x850 mm.
Construcción encimera: Acero inox. 18/10 (AISI 304) de 1,5 mm. de espesor, reforzada por medio de tubos longitudinales. Dotada de peto posterior en todas aquellas zonas en contacto con la pared, de 100 mm., formado por pliegue de la misma chapa de la encimera, doblado en radio para su fácil limpieza.
Construcción del bastidor: Patas en tubo cuadrado pulido de 40 x 40mm. en acero inox. Dotada de pies regulables en altura para su perfecta nivelación. Dotada de balda inferior en acero inox. 18/10, reforzada con tubos de acero inox (excepto en zonas para integrar equipos bajo encimera).
Con perfil vierteaguas.
Con seno de 400x400|
~C|16.02.02|Ud|GRIFO MONOMANDO GERONTOLÓGICO|0|270723|0|
~T|16.02.02|Suministro de grifo monomando gerontológico para seno de fregadero.|
~C|16.02.03|Ud|CAÑO DE CUELLO DE CISNE|0|270723|0|
~T|16.02.03|Suministro de caño de cuello de cisne para seno de fregadero.|
~C|16.02.04|Ud|PULSADOR DE RODILLA|0|270723|0|
~T|16.02.04|Suministro de pulsador de rodilla SN-20 para seno..|
~C|16.02.05|Ud|FABRICADOR DE HIELO 1250x620x870mm|0|270723|0|
~T|16.02.05|Suministro de fabricador de hielo Modelo ACL 206 AS o equivalente a validar por la DF e Ifema
Bastidor y carroceria construidos en acero inoxidable. Control electronico de la temperatura. Sistema electronico de ahorro de energia. Sistema de limpieza del sumidero antes de cada ciclo. Fabricador de hielo tipo Gourmet. Refrigeracion por aire. Soporte frontal redondeado, deslizandose facilmente por la guía, dotada en el fondo de una goma para amortizar y silenciar la puerta en su cierre. 
Dimensiones: 1250x620x870mm
Potencia: 0,95 Kw
Voltaje: 230/50/1
Produccion máxima: 137 Kg/h
Capacidad cabina: 60 kg|
~C|16.02.06|Ud|CARRO CALIENTE 90º HUMEDAD CON RUEDAS|0|270723|0|
~T|16.02.06|Suministro de Carro caliente 90º Humedad con ruedas Modelo F1400011 o equivalente a validar por la DF e Ifema
Dimensiones: 700x805x1740 mm Potencia: 3,0 Kw Alimentación: 230/1/50 Capacidad: 20 GN 2/1 ó 40 GN 1/1. Distancia entre guías: 60 mm
Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 con doble pared aislada con lana de roca. Dotado de un cuerpo de guías, realizado en una sola pieza (monoblock), en acero inoxidable para la adaptación de recipientes o parrillas GN. Bloque calórico totalmente extraíble,  resistencia ventilada y recipiente para el aporte de humedad. Panel de mandos con interruptor luminoso de puesta en marcha, piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital. Cubeta con humedad para servir en óptimas condiciones de temperatura y jugosidad. Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra. Puertas en acero inoxidable con marco de burlete en silicona, bisagras 180º y cierre con tirador. Los tiradores incorporan cierre con llave.Cantoneras de protección y asas verticales para mayor ergonomía. Ruedas de gran resistencia de Ø 150 mm, 2 con freno.|
~C|16.02.07|Ud|SOTABANCO CAFETERO 4220x700x900 mm.|0|270723|0|
~T|16.02.07|Sotabanco Cafetero Dimensiones: 4480x700x900 mm. Construcción encimera: Acero inox. 18/10 (AISI 304) de 1,5 mm. de espesor, reforzada por medio de tubos longitudinales. Dotada de peto posterior en todas aquellas zonas en contacto con la pared, de 100 mm., formado por pliegue de la misma chapa de la encimera, doblado en radio para su fácil limpieza. Construcción del bastidor: Fabricado totalmente en acero inox 18/10 de 0,8 mm de espesor. Dotado de patas regulables en altura para su perfecta nivelación y zócalo extraible ó zócalo fijo. Dotada de
- Balda inferior e intermedia en acero inox. 18/10, y estantes intermedios, reforzada con tubos de acero inox. (excepto en zonas para integrar equipos bajo encimera).
- Mueble cafetero de 1.5 m, con cajon para profondi.
- Seno de 400x400 mm.|
~C|16.02.08|Ud|REFRIGERADOR VERTICAL 600x590x855 mm|0|270723|0|
~T|16.02.08|Suministro de Refrigerador vertical Modelo L 200  o equivalente a validar por la DF e Ifema 
Dimensiones: 600x590x855 mm Régimen de temperaturas: -2 ºC / +8 ºC mNúmero de estantes: 3 Refrigeración: estática con ventilador Desescarche: Flujo de aireEvaporación automática del agua de desescarche. Refrigerante: R-600A (75 gr) Termómetro: digital volumen brutro: 200 litros Volumen neto: 130 litros Construcción exterior en acero inoxidable Dos patas y dos ruedas Cerradura: Si Voltaje/Frecuencia: 220-240 V / 50 Hz Potencia: 150 W Peso bruto: 49 Kg Peso neto: 44 Kg Nivel de ruido: 40 db|
~C|16.02.09|Ud|EXPRIMIDOR AUTOMATICO|0|270723|0|
~T|16.02.09|Suministro de Exprimidor automatico Modelo ESSENTIAL PRO o equivalente a validar por la DF e Ifema
Dimensiones: 470x500x750 mm Producción: 22 naranjas / minuto Capacidad alimentador: 4/5 naranjas Diámetro fruta: 65-81 mm Potencia: 0,38 Kw Voltaje: 230-2340 V / 50-60 Hz / Contador total y parcial de número de piezas exprimidas.
2 Modos de funcionamiento:Modo Self-Service: pulsando el grifo la máquina exprime en un instante un vaso o jarra de zumo.Modo Autostart: la exprimidora empezará a exprimir automáticamente al introducir los cítricos. Grifo Self-Service antigoteo con bloqueo para uso en modo continuo. Cubetas de residuos integradas. Incluye sistema antibacterias ASP.|
~C|16.02.10|Ud|HORNO MERRYCHEFF EIKON E2|0|270723|0|
~T|16.02.10|Suministro de Horno MERRYCHEFF modelo eikon® e2s Standard Power (1 fase) Classic o equivalente a validar por la DF e Ifema
Dimensiones: 356x595x620 mm Potencia de salida: 1000 W Convección: 2200 W Modo combi: 1000+1300 Alimentación: monofásica. Potencia máx.: 3,68 kw. EasyTouch. Tecnología de pantalla táctil con imágenes. Software Menu para actualizaciones instantáneas del menú por USB.
Diseño de filtro monitorizado para facilitar el mantenimiento diario. LCuatro tecnologías de calor (calor por convección, Planar Plumes, aire ciclónico
y energía de microondas).|
~C|16.03#||MOSTRADOR|0|270723|0|
~D|16.03#|16.03.01\1\1\16.03.02\1\2\16.03.03\1\1\16.03.04\1\1\|
~C|16.03.01|Ud|CUBA FRIA VENTILADA 4 GN 1/1|0|270723|0|
~T|16.03.01|Suministro de Cuba Fria Ventilada 4 GN 1/1Modelo CFV10004 o equivalente a vaildar por la DF e Ifema
Dimensiones totales: 1445x730x780mm. Dimensiones de encastre: 1415x700x770mm. Capacidad GN: 4 GN Potencia: 713 W. Alimentacion: 230/50 (V/Hz)Para el manteniemiento y exposición de platos fríos o bebias a la temperaura correcta durante el servicio.Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10. Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
Desagüe incorporado. Aislamiento de poliestireno extruido. Refrigeración mediante cortina de aire frío sobre la zona superior de las cubetas.
Temperatura de trabajo de 0ºC/4ºC. Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
Con grupo incorporado.Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso
integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo. Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerado R290.|
~C|16.03.02|Ud|PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO|0|270723|0|
~T|16.03.02|Suministro de Placa caliente de cristal templado de sobremesa para mantener la temperatura de los alimentos.
Modelo Distform o equivalente a vaildar por la DF e Ifema
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Regulación de temperatura por termostato de 0º a 90ºC.
Cristal templado de 6 mm.
Posible combinación con la pantalla mantenedora de calor.
Entregado con un cable de conexión con enchufe (longitud de cable: 1,5 m)
Termostato de seguridad.
Dimensiones: 500 x 500 x 100
Potencia: 800W
Tensión: 230V|
~C|16.03.03|Ud|CUBA BAÑO MARÍA 5 GN 1/1|0|270723|0|
~T|16.03.03|Suministro de Cuba Buffet Baño María  6 GN 1/1. Modelo BMH10006 o equivalente a validar por la DF e Ifema
Dimensiones totales. 1760x610x415mm. Dimensiones de encastre: 1730x680x430mm
Potencia: 4000 W Alimentación: 480/50-60 (V/Hz)
Capacidad: 5 GN 1/1. Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
Cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm. Desagüe con grifo bola incorporado.
Resistencias de silicona ocultas con termostato de seguridad integrado. La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0ºC/90ºC Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados. Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.|
~C|16.03.04|Ud|VITRINA EXPOSITORA AUTOSERVICIO|0|270723|0|
~T|16.03.04|Suministro de vitrina expositora modular Modelo VSSA-6-13-C o equivalente a validar por la DF e Ifema
Dimensiones: 1300x730x1380 mm
Exposición: 0,65 m2
puertas correderas: 2
Potencia frigorifica: 1.038 W
Consumo: 1730 W
Rango: +2ºC +8ºC
Refrigerante R-404A
Vitrina refrigerada autoservicio puertas traseras.
Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
Costados en ABS inyectado
Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
Cristal doble: laterales y puertas
Perfilería en aluminio anodizado
Estantes de cristal regulables en altura, con iluminación LED
Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
Evaporador ventilado
Descarche automático con evaporación automática
Condensación ventilada
Control electrónico de temperatura
Indicador de temperatura
Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr) régimen M1|
~C|16.04#||ZONA CIRCULACION CLIENTES|0|270723|0|
~D|16.04#|16.04.01\1\1\16.04.02\1\1\16.04.03\1\2\16.04.04\1\1\16.04.05\1\1\|
~C|16.04.01|Ud|VITRINA EXPOSITORA MURAL L:1623mm|0|270723|0|
~T|16.04.01|Suministro de vitrina expositora mural Modelo CDS1 15 M1 LC o equivalente a validar por la DF e Ifema
Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros
de la centralita digital
Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato.
Costados ciegos.
Decoración exterior platificado RAL9005 negro.
Interior en color Negro.
Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
Control electrónico
Iluminación LED 24v 4000k
Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
M1: -1°+5°C, apropiado para Carnes
Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción
R-134a (consultar otros refrigerantes)
Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
Dimensiones: 1935x776x2000mm
Estantes: 8
Iluminación LED en cada estante.|
~C|16.04.02|Ud|VITRINA EXPOSITORA MURAL L:1310mm|0|270723|0|
~T|16.04.02|Suministro de vitrina expositora mural Modelo CDS1 12 M1 LC o equivalente a validar por la DF e Ifema
Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital
Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato.
Costados ciegos.
Decoración exterior platificado RAL9005 negro.
Interior en color Negro.
Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
Control electrónico
Iluminación LED 24v 4000k
Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A,
opción
R-134a (consultar otros refrigerantes)
Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero
efecto ODP
El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
Dimensiones: 1310x797x2000mm
Estantes: 4|
~C|16.04.03|Ud|VITRINA EXPOSITORA AUTOSERVICIO L: 950mm|0|270723|0|
~T|16.04.03|Suministro de vitrina refrigerada autoservicio  VSSAM-6-9-C o equivalente a validar por la DF e Ifema
Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
Costados en ABS inyectado
Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
Cristal doble: laterales y puertas
Perfilería en aluminio anodizado
Estantes de cristal regulables en altura, con iluminación LED
Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
Evaporador ventilado
Descarche automático con evaporación automática
Condensación ventilada
Control electrónico de temperatura
Indicador de temperatura
Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr) régimen M1
Dimensiones: 950x730x1380 mm
Potencia frigorifica: 1038 W
Rango de temperaturas: +2ºC /+8ºC|
~C|16.04.04|Ud|VITRINA EXPOSITORA AUTOSERVICIO L: 1650mm|0|270723|0|
~T|16.04.04|Suministro de vitrina refrigerada autoservicio  de Dimensiones: 1650x730x1380 mm
Exposición: 1,80 m2
Potencia frigorifica: 1,75 W
Consumo: 2,2 Kw
Rango: +2ºC +8ºC
Refrigerante R-452A
Vitrina refrigerada autoservicio.
Exterior fabricado en chapa lacada
Costados en ABS inyectado
Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
Cristal doble: laterales
Perfilería en aluminio anodizado
Estantes de cristal regulables con iluminación LED 6500 K
Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
Evaporador ventilado
Descarche automático con evaporación automática
Condensación ventilada
Control electrónico de temperatura
Indicador de temperatura
Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr) régimen M1|
~C|16.04.05|Ud|VITRINA EXPOSITORA AUTOSERVICIO L: 1300mm|0|270723|0|
~T|16.04.05|Suministro de vitrina expositora autoservicio Dimensiones: 1300x730x1380 mm
Exposición: 1,40 m2
Potencia frigorifica: 1,50 Kg
Consumo: 2,0 Kw
Rango: +2ºC +8ºC
Refrigerante R-452A
Vitrina refrigerada autoservicio.
Exterior fabricado en chapa lacada
Costados en ABS inyectado
Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
Cristal doble: laterales
Perfilería en aluminio anodizado
Estantes de cristal regulables con iluminación LED 6500 K
Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y
GWP
Evaporador ventilado
Descarche automático con evaporación automática
Condensación ventilada
Control electrónico de temperatura
Indicador de temperatura
Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr) régimen M1|
~C|16.05#||MOSTRADOR BEBIDAS|0|270723|0|
~D|16.05#|16.05.01\1\1\16.05.02\1\1\16.05.03\1\1\16.05.04\1\1\16.05.05\1\1\16.05.06\1\1\16.05.07\1\1\16.05.08\1\1\16.05.09\1\1\16.05.10\1\1\|
~C|16.05.01|Ud|BOTELLERO SNK 150 INOX|0|270723|0|
~T|16.05.01|Suministro de arcón botellero Modelo BE-150-I o equivalente a validar por la DF e Ifema
Dimensiones: 1500x850x550 mm
Potencia: 0,25 kw
Capacidad: 420 Litros
Puertas : 3
Separadores: 2
Tensión: 230 v- 50/60 Hz
Refrigerante: R-600a
Rango: +2Cº+8ºC
Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
Interior en acero inox AISI-304 18/10
Puertas inox deslizantes sobre bastidor
Encimera de acero inox AISI-304 18/10
Separadores interiores en alambre de acero plastificado
Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m3
Evaporador estático
Unidad condensadora ventilada y extraíble
Control mecánico de temperatura
Temperatura de trabajo +2øC +8øC a 32øC ambiente|
~C|16.05.02|Ud|VITRINA LOGIC TAPAS|0|270723|0|
~T|16.05.02|Suministro de vitrina refrigerada para tapas modelo VTLG6P,  o equivalente a validar por la DF e Ifema 
Vitrina estática refrigerada sobre encimera de un solo tanque, compacta y perfectamente integrable en la encimera de la barra. Línea cuadrada con un
diseño particularmente cautivador, pensada para dar soluciones a la demanda cada vez mayor de modelos que se puedan integrar en los conceptos de las instalaciones actuales. El espacio que ocupa el motor, el más pequeño de todos los modelos del mercado, junto con la anchura de la parte superior realizada con un doble cristal especial de detergentes antigolpes, rayado y ácido, hacen que esta vitrina sea especialmente útil para la explotación y puesta en valor de la espacio de exhibición. 
Depósito individual prensado en acero inoxidable AISI 304 con orificio de drenaje realizado con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Puertas
correderas fáciles de quitar y limpiar. Compresor hermético Danfoss silenciado de alta calidad con turbocondensador de doble ventilación. Termostato digital
regulable con leds azules con lectura de temperatura constante con sensores de control posicionados para evitar cualquier tipo de contacto accidental. Temperatura de almacenamiento en la "Zona de alimentos" entre 2 ° C y 6 ° C. Sistema de iluminación Leds High Power de última generación.
Especificaciones técnicas:
Fuente de alimentación: 230V-50Hz
Poder: 155W
Temperatura: + 2 / + 6 ° C
Refrigeración: estática
N ° estantes refrigerados: 1
Gas refrigerante: R134a / R600a
Descongelar: Automático
Iluminación LED
De color negro
Dimensiones: 1320x380x225h mm
Peso: 45 kilogramos|
~C|16.05.03|Ud|FABRICADOR DE HIELO 530x600x850mm|0|270723|0|
~T|16.05.03|Suministro de fabricador de hielo Modelo ACL 106 o equivalente a validar por la DF e Ifema
Bastidor y carroceria construidos en acero inoxidable. Control electronico de la temperatura. Sistema electronico de ahorro de energia. Sistema de limpieza del sumidero antes de cada ciclo. Fabricador de hielo tipo Gourmet. Refrigeracion por aire. Soporte frontal redondeado, deslizandose facilmente por la guía, dotada en el fondo de una goma para amortizar y silenciar la puerta en su cierre. 
Dimensiones: 530x600x850mm
Potencia: 0,55 Kw
Voltaje: 230/50/1
Produccion máxima: 50 Kg/h
Capacidad cabina: 23 kg|
~C|16.05.04|Ud|SOTABANCO CAFETERO 5220+1610 x700x900 mm.|0|270723|0|
~T|16.05.04|Sotabanco Cafetero Dimensiones: 5220+1610 x700x900 mm. Construcción encimera: Acero inox. 18/10 (AISI 304) de 1,5 mm. de espesor, reforzada por medio de tubos longitudinales. Dotada de peto posterior en todas aquellas zonas en contacto con la pared, de 100 mm., formado por pliegue de la misma chapa de la encimera, doblado en radio para su fácil limpieza. Construcción del bastidor: Fabricado totalmente en acero inox 18/10 de 0,8 mm de espesor. Dotado de patas regulables en altura para su perfecta nivelación y zócalo extraible ó zócalo fijo. Dotada de
- Balda inferior e intermedia en acero inox. 18/10, y estantes intermedios, reforzada con tubos de acero inox. (excepto en zonas para integrar equipos bajo encimera).
- Mueble cafetero de 1.5 m, con cajon para profondi.
- Seno de 400x400 mm.|
~C|16.05.05|Ud|GRIFO MONOMANDO GERONTOLÓGICO|0|270723|0|
~T|16.05.05|Suministro de grifo monomando gerontológico para seno de fregadero.|
~C|16.05.06|Ud|CAÑO DE CUELLO DE CISNE|0|270723|0|
~T|16.05.06|Suministro de caño de cuello de cisne para seno de fregadero.|
~C|16.05.07|Ud|PULSADOR DE RODILLA|0|270723|0|
~T|16.05.07|Suministro de pulsador de rodilla SN-20 para seno.|
~C|16.05.08|Ud|REFRIGERADOR VERTICAL 600x590x855 mm|0|270723|0|
~T|16.05.08|Suministro de Refrigerador vertical Modelo L 200  o equivalente a validar por la DF e Ifema 
Dimensiones: 600x590x855 mm Régimen de temperaturas: -2 ºC / +8 ºC mNúmero de estantes: 3 Refrigeración: estática con ventilador Desescarche: Flujo de aireEvaporación automática del agua de desescarche. Refrigerante: R-600A (75 gr) Termómetro: digital volumen brutro: 200 litros Volumen neto: 130 litros Construcción exterior en acero inoxidable Dos patas y dos ruedas Cerradura: Si Voltaje/Frecuencia: 220-240 V / 50 Hz Potencia: 150 W Peso bruto: 49 Kg Peso neto: 44 Kg Nivel de ruido: 40 db|
~C|16.05.09|Ud|EXPRIMIDOR AUTOMATICO|0|270723|0|
~T|16.05.09|Suministro de Exprimidor automatico Modelo ESSENTIAL PRO o equivalente a validar por la DF e Ifema
Dimensiones: 470x500x750 mm Producción: 22 naranjas / minuto Capacidad alimentador: 4/5 naranjas Diámetro fruta: 65-81 mm Potencia: 0,38 Kw Voltaje: 230-2340 V / 50-60 Hz / Contador total y parcial de número de piezas exprimidas.
2 Modos de funcionamiento:Modo Self-Service: pulsando el grifo la máquina exprime en un instante un vaso o jarra de zumo.Modo Autostart: la exprimidora empezará a exprimir automáticamente al introducir los cítricos. Grifo Self-Service antigoteo con bloqueo para uso en modo continuo. Cubetas de residuos integradas. Incluye sistema antibacterias ASP.|
~C|16.05.10|Ud|HORNO MERRYCHEFF EIKON E2|0|270723|0|
~T|16.05.10|Suministro de Horno MERRYCHEFF modelo eikon® e2s Standard Power (1 fase) Classic o equivalente a validar por la DF e Ifema
Dimensiones: 356x595x620 mm Potencia de salida: 1000 W Convección: 2200 W Modo combi: 1000+1300 Alimentación: monofásica. Potencia máx.: 3,68 kw. EasyTouch. Tecnología de pantalla táctil con imágenes. Software Menu para actualizaciones instantáneas del menú por USB.
Diseño de filtro monitorizado para facilitar el mantenimiento diario. LCuatro tecnologías de calor (calor por convección, Planar Plumes, aire ciclónico
y energía de microondas).|
~C|16.06#||VARIOS|0|270723|0|
~D|16.06#|16.06.01\1\1\16.06.02\1\1\16.06.03\1\1\16.06.04\1\1\|
~C|16.06.01|Ud|MUEBLE MOSTRADOR ACERO INOX|0|270723|0|
~T|16.06.01|Suministro de estructura base de mueble de mostrador formado por estructura en acero inoxidable AISI 304 18/10.Preparada para recibir decoración frontal, zocalo y encimera(no incluidos) En Zona de caja con un cajón cerrado con llave y una puerta. Patas en tubo cuadrado pulido en acero inox. Dotada de pies regulables en altura para su perfecta nivelación. Con estante bajo e intermedio en acero inox. 18/10, reforzada con tubos de acero inox . Incluida pieza de conexion soldada  en acero inox para recibir atonillada cornisa superior y correbandejas. No se incluye deslizabandejas ni cornisa. Según planos detalle e indicacion de la DF.
Dimensiones:  4660 x 940 x 940 mm (largo x fondo x alto) + 4450 x 940 x 940 mm (largo x fondo x alto) + 993 x 700 x 940 mm (largo x fondo x alto).|
~C|16.06.02|Ud|MUEBLE MOSTRADOR ACERO INOX 2|0|270723|0|
~T|16.06.02|Suministro de estructura base de mueble de mostrador formado por estructura en acero inoxidable AISI 304 18/10.Preparada para recibir decoración frontal, zocalo y encimera(no incluidos) En Zona de caja con un cajón cerrado con llave y una puerta. Patas en tubo cuadrado pulido en acero inox. Dotada de pies regulables en altura para su perfecta nivelación. Con estante bajo e intermedio en acero inox. 18/10, reforzada con tubos de acero inox . Incluida pieza de conexion soldada  en acero inox para recibir atonillada cornisa superior y correbandejas. No se incluye deslizabandejas ni cornisa. Según planos detalle e indicacion de la DF.
Dimensiones:  2850 x 940 x 940 mm (largo x fondo x alto).|
~C|16.06.03|Ud|MUEBLE CAJA AUXILIAR-CAFE|0|270723|0|
~T|16.06.03|Suministro de estructura base de mueble de mostrador formado por estructura en acero inoxidable AISI 304 18/10.Preparada para recibir decoración frontal, zocalo y encimera(no incluidos) En Zona de caja con un cajón cerrado con llave y una puerta. Patas en tubo cuadrado pulido en acero inox. Dotada de pies regulables en altura para su perfecta nivelación. Con estante bajo e intermedio en acero inox. 18/10, reforzada con tubos de acero inox. Incluido mueble cafetero de 1.5 m, con cajon para profondi. . Incluida pieza de conexion soldada  en acero inox para recibir atonillada cornisa superior y correbandejas. No se incluye deslizabandejas ni cornisa. Según planos detalle e indicacion de la DF.
Dimensiones:  1170 x 770 x 850 cm (largo x fondo x alto) + 2240x 190 x 850 cm (largo x fondo x alto) + 1370 x 700 x 850 cm (largo x fondo x alto).|
~C|16.06.04|Ud|MONTAJE DE CONJUNTO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL|0|270723|0|
~T|16.06.04|Instalación de todo el conjunto del equipamiento industrial indicado en proyecto y mediciones , incluira el conexionado, montaje, fijaciones , asi como todo lo necesario para su correcta instalación y en caso de ser necesario retirada de elemento equivalente a sustituir. Totalmente conexionado probado y funcionando. Incluido clasificación y entrega a Ifema de manuales y demas documentacion tecnica de los equipos. Incluido montaje de grifos, pulsadores y desagúes en caso de fregaderos|
~C|17#||VARIOS|6067.56|120623|0|
~D|17#|17.01\1\703.68\17.02\1\1\17.03\1\1\17.04\1\3\17.08\1\3\17.10\1\4\17.12\1\1\17.13\1\1\|
~C|17.01|M2|LIMPIEZA COMPLETA LOCAL NIVEL ÓPTIMO|1.82|120623|0|
~T|17.01|M2. Limpieza general completa de todo el local, hasta conseguir el nivel óptimo para su inmediata apertura al público, compuesta de recogida de elementos aprovechables y su transporte a lugar indicado por la Propiedad, y limpieza general de paramentos verticales y horizontales, vidrios, barandillas, carpinterías, mostradores, luminarias, rejillas, etc., incluso transporte de basuras a vertedero.
Medida la superficie horizontal del local y en orden de servicio.|
~C|17.02|UD|DESCARGA/COLOC. MOBILIARIO SALA|729.43|120623|0|
~T|17.02|Descarga, desembalaje, montaje y colocación de mobiliario de sala desde camión de transporte hasta ubicación definitiva.|
~C|17.03|UD|DESCARGA/COLOC. EQUIPAMIENTO SALA|547.08|120623|0|
~T|17.03|Descarga, desembalaje, montaje y colocación de equipamiento de sala desde otros locales o desde camión de transporte hasta ubicación definitiva.|
~C|17.04|UD|PANTALLA PROFESIONAL 43"|631.52|120623|0|
~T|17.04|M2. Limpieza general completa de todo el local, hasta conseguir el nivel óptimo para su inmediata apertura al público, compuesta de recogida de elementos aprovechables y su transporte a lugar indicado por la Propiedad, y limpieza general de paramentos verticales y horizontales, vidrios, barandillas, carpinterías, mostradores, luminarias, rejillas, etc., incluso transporte de basuras a vertedero.
Medida la superficie horizontal del local y en orden de servicio.|
~C|17.08|UD|SOPORTE TV PARED|64.7|120623|0|
~T|17.08|Suministro y montaje de soporte de pared extensible compatible con TV desde 43" a 65". Se incluyen fijaciones necesarias. Totalmente instalada.|
~C|17.10|UD|SEÑALÉTICA DE ACCESIBILIDAD|20.6|120623|0|
~T|17.10|Suministro e instalación de placa con símbolo de accesibilidad (SIA) según UNE 41501:2002. Dimensiones  170x170x3,2 mm. Placa en material acrílico modificado mate antirreflectante restistente a la torsión, rayados y rayos UV. Color base: azul. Alto relieve con contraste cromático > 60%, UNE 170002. Fijación a paramento: química mediante adhesivo de contacto, tipo silicona o similar. Según DB-SUA (CTE) y UNE 41501:2002. Totalmetne instalado incluso p/p de medios auxiliares.|
~C|17.12|UD|GENERACION DE PLANOS AS BUILT|1030.22|120623|0|
~T|17.12|Generación de planos as built en formato CAD extensión dgn versión v8i o posterior, según indicaciones e instrucciones del anexo III del pliego de prescripciones técnicas.|
~C|17.13|UD|GESTIÓN DE PASES PARA OPERARIOS Y VEHÍCULOS|309.07|120623|0|
~T|17.13|Tramitación de solicitudes y entrega de la misma a IFEMA, así como todas las operaciones necesarias para la gestion de pases de todos los intervinientes en la obra y sus vehículos.|
~C|465476587||DEMOLICIÓN|72|091215|0|
~D|465476587|mO01OA060\1\1.5\mO01OA070\1\1.5\mM06CM040\1\0.8\mM06MP020\1\0.8\mE01DTW010\1\0.4\%CI0300\1\0.03\|
~C|DFR|||0|080523|0|
~C|IFEMA##||J_P14.1|218474.61|310100|0|
~D|IFEMA##|01\1\1\02\1\1\03\1\1\04\1\1\05\1\1\06\1\1\07\1\1\08\1\1\09\1\1\10\1\1\11\1\1\12\1\1\13\1\1\14\1\1\15\1\1\16\1\1\17\1\1\|
~G|IFEMA##|5Ef3$NA3i84T2IiBbT2Xd8mU.png\|
~C|MIAS8DK33D|h|Peón ordinario|17.98|120623|1|
~C|MKDKHD7S|h|Oficial primera|20.57|120623|1|
~C|MP04PW074JF|m|Canal 73mm|1.6|120623|3|
~C|MP04PW074JG|m|Montante 70mm|1.96|120623|3|
~C|MP04PW07753GF||Montante 46mm|1.29|150520|3|
~C|MP04PW07KD888|m|Canal 48mm|1.05|150520|3|
~C|MP04PW582D|ud|Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27|0.06|290420|3|
~C|MP04PYFKS8D|m2|Placa yeso cortafuego 15mm|3.98|150520|3|
~C|MP30PWKKDA08|kg|Pasta niveladora CT - C20 - F6 o equivalente|1.15|120623|2|
~T|MP30PWKKDA08|Pasta niveladora de suelos Niveland 3 "GRUPO PUMA", CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, compuesta por cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos, para espesores de 1 a 3 mm, usada en nivelación de pavimentos.|
~C|MQ06PYM020|h|Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes|10.49|120623|2|
~C|MQ07PLE010C|Ud|Alquiler diario de cesta elevadora 10m|123.92|120623|2|
~C|MT37PU025BC||Tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/alumin|7.53|130623|0|
~C|mA01A030|m3|PASTA DE YESO NEGRO|100.3|120623|0|
~D|mA01A030|mO01OA070\1\2.5\mP01CY010\1\0.85\mP01D130\1\0.6\|
~T|mA01A030|Pasta de yeso negro amasado manualmente.|
~C|mA01A040|m3|PASTA DE YESO BLANCO|103.86|120623|0|
~D|mA01A040|mO01OA070\1\2.5\mP01CY020\1\0.81\mP01D130\1\0.65\|
~T|mA01A040|Pasta de yeso blanco amasado manualmente.|
~C|mA02A060|m3|MORTERO CEMENTO M-10|89.47|120623|0|
~D|mA02A060|mO01OA070\1\1.7\mP01CC030\1\0.38\mP01AA020\1\1\mP01D130\1\0.26\mM03HH010\1\0.4\|
~T|mA02A060|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.|
~C|mA02S020|m3|MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10|95.32|160908|0|
~D|mA02S020|MIAS8DK33D\1\1.8\mP01CC030\1\0.38\mP01AA020\1\1.03\mP01D130\1\0.24\mP01D030\1\1.75\mM03HH010\1\0.4\|
~T|mA02S020|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.|
~C|mA02S020A3|m3|MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 CON PIGMENTACIÓN|95.32|160908|0|
~D|mA02S020A3|mO01OA070\1\1.8\mP01CC030\1\0.38\mP01AA020\1\1.03\mP01D130\1\0.24\mP01D030\1\1.75\mM03HH010\1\0.4\|
~T|mA02S020A3|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.|
~C|mA02S040|m3|MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5|82.94|120623|0|
~D|mA02S040|mO01OA070\1\1.8\mP01CC030\1\0.27\mP01AA020\1\1.1\mP01D130\1\0.235\mP01D040\1\0.625\mM03HH010\1\0.4\|
~T|mA02S040|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 con aditivo plastificante confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.|
~C|mA03H090|m3|HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20|80.37|091215|0|
~D|mA03H090|mO01OA070\1\0.834\mP01CC030\1\0.34\mP01AA030\1\0.617\mP01AG010\1\1.292\mP01D130\1\0.18\mM03HH020\1\0.55\|
~T|mA03H090|Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.|
~C|mE01DTW010|m3|CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.|12.41|091215|0|
~D|mE01DTW010|mM05PN010\1\0.03\mM07CB040\1\0.12\mM07N030\1\1.1\%CI0300\1\0.03\|
~T|mE01DTW010|Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.|
~C|mM03HH010|h|Hormigonera 200 l. gasolina|2.49|120623|2|
~C|mM03HH020|h|Hormigonera 300 l. gasolina|3.49|120623|2|
~C|mM05PN010|h|Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3|47.39|130623|2|
~C|mM06CM030|h|Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar|4.03|130623|2|
~C|mM06CM040|h|Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar|11.42|130623|2|
~C|mM06MP020|h|Martillo manual perforador neumát.20 kg|2.11|130623|2|
~C|mM06MR030|h|Martillo manual rompedor neum. 22 kg.|2.03|130623|2|
~C|mM07CB040|h|Camión basculante 4x4 14 t.|41.35|130623|2|
~C|mM07N030|m3|Canon de desbroce a planta|5.15|130623|2|
~C|mM13B010|ud|Equipo metálico para apeos|31.82|130623|2|
~C|mO01OA030|h|Oficial primera|20.57|120623|1|
~C|mO01OA040|h|Oficial segunda|19.05|120623|1|
~C|mO01OA050|h|Ayudante|18.44|120623|1|
~C|mO01OA060|h|Peón especializado|18.09|130623|1|
~C|mO01OA070|h|Peón ordinario|17.98|120623|1|
~C|mO01OB100|h|Oficial solador, alicatador|17.76|120623|1|
~C|mO01OB110|h|Ayudante solador, alicatador|16.62|120623|1|
~C|mO01OB140|h|Oficial yesero o escayolista|20.62|120623|1|
~C|mO01OB150|h|Ayudante yesero o escayolista|19.01|120623|1|
~C|mO01OB160|h|Oficial 1ª cerrajero|20.02|130623|1|
~C|mO01OB170|h|Ayudante cerrajero|18.81|130623|1|
~C|mO01OB300|h|Oficial 1ª pintura|19.84|120623|1|
~C|mO01OB30UF0|h|Oficial 1ª|19.84|120623|1|
~C|mO01OB310|h|Ayudante pintura|18.15|120623|1|
~C|mO01OB310ASG|h|Ayudante|18.15|120623|1|
~C|mO01OB320|h|Oficial 1ª vidriería|19.28|120623|1|
~C|mP01AA020|m3|Arena de río 0/6 mm.|17.83|120623|3|
~C|mP01AA030|t|Arena de río 0/6 mm.|15|091215|3|
~C|mP01AG010|t|Garbancillo 4/20 mm.|14.23|120623|3|
~C|mP01CC030|t|Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos|104.67|120623|3|
~C|mP01CY010|t|Yeso negro en sacos YG|64.29|120623|3|
~C|mP01CY020|t|Yeso blanco en sacos YF|71.79|120623|3|
~C|mP01D030|kg|Hidrofugante mortero/hormigón|2.03|160908|3|
~C|mP01D040|kg|Aditivo plastificante|2.3|120623|3|
~C|mP01D130|m3|Agua|1.17|120623|3|
~C|mP01D150|ud|Pequeño material|1.29|120623|3|
~C|mP01FA100|kg|Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1|0.16|141107|3|
~C|mP01FJ010|kg|Junta cementosa normal blanco<3mm CG1|0.76|120623|3|
~C|mP01LG040|ud|Rasillón cerámico 50x20x4 cm.|0.33|120623|3|
~C|mP01LH010|mud|Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.|86|120623|3|
~C|mP01LH030|mud|Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.|91.57|120623|3|
~C|mP01MC040|m3|Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM|67.82|120623|3|
~C|mP03ALP010|kg|Acero laminado S 275JR|1.11|130623|3|
~C|mP03AM090|m2|Malla 15x30x6     2,130 kg/m2|1.52|120623|3|
~C|mP04PW010|m|Cinta de juntas yeso|0.11|160908|3|
~C|mP04PW040|kg|Material de agarre yeso|0.71|120623|3|
~C|mP04PW060|kg|Pasta para juntas yeso|1.61|120623|3|
~C|mP04PW120|ud|Tornillo 3,9 x 25|0.01|160908|3|
~C|mP04PW130|ud|Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado|0.04|160908|3|
~C|mP04PW170|m|Perfil laminado U 34x31x34 mm|2.21|120623|3|
~C|mP04PW180|m|Montante de 46 mm.|1.52|120623|3|
~C|mP04PW320|m|Maestra de 82 mm.|1.67|120623|3|
~C|mP04PW400|m|Canal de 48 mm.|1.05|120623|3|
~C|mP04PW440|m|Junta estanca al agua 46 mm.|0.54|120623|3|
~C|mP04PY020|m2|Placa yeso laminado N-13|2.47|120623|3|
~C|mP04PY040|m2|Placa yeso estándar 15 mm.|2.62|120623|3|
~C|mP04PY090|m2|Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.|3.67|120623|3|
~C|mP04RW050|m|Guardavivos plástico y metal|0.52|160908|3|
~C|mP04TW090|m|Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47|1.54|120623|3|
~C|mP04TW100|ud|Pieza empalme techo yeso laminado T-47|0.42|120623|3|
~C|mP04TW110|ud|Horquilla techo yeso laminado T-47|0.7|120623|3|
~C|mP06BI040|kg|Emulsión asfáltica|4.38|310100|3|
~C|mP06BS190|m2|Lámina LBM(APP)-30-FV 3 kg/m2|5.78|290420|3|
~C|mP06BS280|m2|Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris|10.63|290420|3|
~C|mP07AL040|m2|Panel lana mineral 60 mm.|6.05|120623|3|
~C|mP09ABC04983|m2|Azulejo blanco 20x20 cm.|8.24|120623|3|
~C|mP14BA030|m2|Vidrio templado incoloro 6mm.|40.33|310100|3|
~C|mP14DF070|m2|V.seguridad 5+5 PVB incoloro|40.63|120623|3|
~C|mP14G030|m2|Espejo plateado 3 mm|15.22|040520|3|
~C|mP14W010|m|Sellado con silicona incolora|1.91|040520|3|
~C|mP14W020|m|Sellado con silicona neutra|0.95|120623|3|
~C|mP14W040|ud|Taladro espejo D<10 mm.|0.98|150908|3|
~C|mP14W110|m|Canteado espejo|0.89|150908|3|
~C|mP25EI030|l|P. plástica acríl. esponjable|2.91|120623|3|
~C|mP25ES030|l|P. pl. ext/int máx calidad mate|4.56|120623|3|
~C|mP25J020|l|E. alcídico-uretanado 1ªcal. color mate|10.29|120623|3|
~C|mP25MA020|l|Imp. poro abierto fungicida incol.|7.99|310100|3|
~C|mP25OF010|kg|Aparejo|3.99|150908|3|
~C|mP25OP020|kg|Masilla ultrafina acabados|2.02|120623|3|
~C|mP25OS010DG|l|Imprimac. a base de copolímeros acrílicos|9.79|120623|3|
~T|mP25OS010DG|Imprimac. a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa para puente de union.|
~C|mP25OU060|l|Imp. anticorrosiva sin plomo|11.35|120623|3|
~C|mP25OU080|l|Minio electrolítico|11.73|130623|3|
~C|mP25OZ020|l|E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int|6.86|120623|3|
~C|mP25W030|ud|Pequeño material|1.03|120623|3|
~C|mP25W080|kg|Disolvente espec. lacas-aparejo|2.96|150908|3|
~C|mP30PW210JD75|m3|Mortero autonivelante CT - C10 - F3|92.67|120623|3|
~T|mP30PW210JD75|Mortero autonivelante CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, a base de cemento, para espesores de 4 a 10 cm, usado en nivelación de pavimentos.|
~C|mo008||Oficial 1ª fontanero.|20|130623|1|
~C|mo107||Ayudante fontanero.|18.4|130623|1|
~C|mt37tpu020ac||Tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/alumin|4.83|130623|0|
~C|mt37tpu020bc||Tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/alumin|6.18|130623|0|
~C|mt37tpu420a||Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber|0.22|130623|0|
~C|mt37tpu420b||Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber|0.28|130623|0|
~M|01\01.01|1\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|02\02.01|2\1\|10|\Según EGR\10\\\\1\\\\\\|
~M|02\02.02|2\2\|96|\Segun EGR\96\\\\1\\\\\\|
~M|02\02.03|2\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.04|3\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.05|3\2\|0.35|\Separador de grasas empotrado\\\\\\Z lavado\1\0.7\0.5\\1\\\\\\|
~M|03\03.07|3\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.10|3\4\|16.38|\Cerram terraza fijo\1\5.56\\2.37\\\1\1.35\\2.37\1\\\\\\|
~M|03\03.11|3\5\|4.98|\Vestib z tecnica  ventil gas\1\1.4\2.13\\\Prev. instal forjado cocina\2\1\1\\1\\\\\\|
~M|03\03.12|3\6\|2.16|\Z cocina mocheta gas\1\0.4\0.4\\\Z lavado pta inferior sep grasas\2\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.16|3\7\|2.1|\Apertura paso cocina\1\1\\2.1\1\\\\\\|
~M|03\03.17|3\8\|10.26|\Patinillo sala\1\2.7\\3.8\1\\\\\\|
~M|03\03.18|3\9\|32.1|\Mostrador\1\1.9\\\\\1\1.25\\\\\1\7.9\\\\\1\4.6\\\\\1\3.5\\\\\1\3\\\\\1\0.95\\\\\1\9\\\1\\\\\\|
~M|03\03.19|3\10\|15.45|\Z. autoservicio\1\4.9\\\\\1\0.7\\\\\1\3.85\\\\Z acceso\1\1.2\\\\\1\1.6\\\\\1\1.2\\\\\1\1\\\\\1\1\\\1\\\\\\|
~M|03\03.20|3\11\|12.75|\encimera ventanas\\\\\\Lado fachada interior\1\12.75\\\1\\\\\\|
~M|03\03.22|3\12\|2.26|\Z. Mostrador\1\1\1.08\\\\1\1\1.18\\1\\\\\\|
~M|03\03.23|3\13\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.27|3\14\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.29|3\15\|48.5|\Demolicion recrecido\48.5\\\\1\\\\\\|
~M|03\03.32|3\16\|16.38|\Cerram terraza fijo\1\5.56\\2.37\\\1\1.35\\2.37\1\\\\\\|
~M|03\03.34|3\17\|59.35|\Alicatado 10x10 cm\\\\\\Paredes\1\18.62\\2.2\\\-1\0.9\\2.16\\\-1\0.9\\0.7\\Pilares\6\0.8\\2.1\\Patinillo sala\1\4.9\\2.22\1\\\\\\|
~M|03\03.44|3\18\|31.45|\Z. mostrador\31.1\\\\\Separador de grasas empotrado\\\\\\Z lavado\1\0.7\0.5\\1\\\\\\|
~M|03\03.53|3\19\|69.25|\Cerram obra pabellon\2\1.5\\2.5\\\1\24.7\\2.5\1\\\\\\|
~M|03\03.57|3\20\|8|\Sala\\\\\\Pilares\4\1\\2\1\\\\\\|
~M|03\03.59|3\21\|2|\Vent gas fachada\2\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.02|4\1\|49.46|\Sala\1\4.85\\2.2\\\1\5.2\\2.2\\\1\4.8\\2.2\\\1\3.58\\2.6\\Barra Terraza\1\6.8\\1.1\1\\\\\\|
~M|04\04.03|4\2\|10.08|\Rev espejo en Pilares\6\0.8\\2.1\1\\\\\\|
~M|04\04.04|4\3\|3.45|\Z Mostrador\1.5\\\\\\1.45\\\\\Z Mostrador bebid\0.5\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.08|4\4\|438.5|\Z nuevo pavimento\438.5\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.09|4\5\|49.6|\Estimado. A confirmar en obra\\\\\\Zonas demolicion recrecido\49.6\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.10|4\6\|30|\Z Mostrador\21.3\\\\\Z Mostrador Bebidas\8.7\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.11|4\7\|13.98|\Paso cocina\1\1\\2.16\\Puertas RF CGBT\1\1.5\\2.1\\Carpinteria terraza\1\5.54\\1.27\\\1\1.28\\1.27\1\\\\\\|
~M|04\04.14|4\8\|17.73|\Z neveras bajas\1\4.8\\1.5\\Z neveras altas\1\4.05\\2.6\1\\\\\\|
~M|04\04.16|4\9\|2.03|\Sectoriz cuadro\\\\\\\2\0.35\\2.9\1\\\\\\|
~M|04\04.17|4\10\|3.82|\Dintel z neveras altas\1\3.2\\0.55\\Patinllo interior local (z pilar)\1\0.6\\3.44\1\\\\\\|
~M|04\04.18|4\11\|2.41|\Mocheta ventil gas\1\0.39\\2.9\\\1\0.44\\2.9\1\\\\\\|
~M|04\04.20|4\12\|100.52|\Sala\1\8.25\\2.2\\\1\9.7\\2.2\\\1\13.2\\2.2\\\1\13.5\\2.2\\Patinllo interior local (z pilar)\1\0.6\\3.81\1\\\\\\|
~M|04\04.21|4\13\|13.2|\Mostrador bebidas\2\6.6\\\1\\\\\\|
~M|04\04.27|4\14\|6.23|\Sectoriz cuadro\\\\\\Trasera\1\1.5\\2.9\\frente\1\1.5\\0.9\\Techo cuadro\1\1.5\0.35\\1\\\\\\|
~M|04\04.28|4\15\|7.81|\Murete fachada\1\7.1\\1.1\1\\\\\\|
~M|04\04.29|4\16\|7.81|\Murete fachada\\\\\\Cara interior\1\7.1\\1.1\1\\\\\\|
~M|04\04.30|4\17\|7.1|\Murete fachada\\\\\\Horizontal\2\7.1\0.25\\\Vertical\2\7.1\0.25\\1\\\\\\|
~M|04\04.31|4\18\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.32|4\19\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.33|4\20\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.34|4\21\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.35|4\22\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.36|4\23\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.37|4\24\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|04\04.38|4\25\|8|\A confirmar si  necesario EI120\\\\\\Patinillo interior local\1\2.1\\3.81\1\\\\\\|
~M|04\04.41|4\26\|16.83|\Carpinteria terraza\1\7.1\\2.37\1\\\\\\|
~M|04\04.42|4\27\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|05\05.01|5\1\|235|\Z de sala\235\\\\1\\\\\\|
~M|05\05.02|5\2\|26.8|\Z. acceso sur\9.7\\\\\Z. acceso pabellon\9.8\\\\\Z. acceso norte\7.3\\\\1\\\\\\|
~M|05\05.04|5\3\|51.2|\Mostrador\41\\\\\Mostrador bebidas\10.2\\\\1\\\\\\|
~M|05\05.05|5\4\|125.5|\Islas comedor\\\\\\Isla 1\16.2\\\\\Isla 2\7.7\\\\\Isla 3\17.5\\\\\Isla 4\13.9\\\\\Isla 5\20.4\\\\\Isla 6\22.2\\\\\Isla 7\27.6\\\\1\\\\\\|
~M|05\05.09|5\5\|21.91|\Accesos\2\2\\\\\4\1\\\\Pasos z mostrador\2\1.02\\\\\1\1\\\\\1\0.85\\\\\1\1.3\\\\Pasos a z. tecnica\1\1\\\\Paso Mostrador bebidas\1\1.12\\\\Paso terraza\1\6.6\\\1\\\\\\|
~M|05\05.15|5\6\|12.75|\Z lavado\\\\\\Reposicion Separador de grasas\1\1\0.75\\\Reparaciones Z tecnica. A confirmar\12\\\\1\\\\\\|
~M|05\05.16|5\7\|157.1|\Terraza\157.1\\\\1\\\\\\|
~M|05\05.18|5\8\|1|\Terraza. A confirmar\1\\\\1\\\\\\|
~M|06\06.01|6\1\|3.6|\Vestib z tecnica  ventil gas\3.6\\\\1\\\\\\|
~M|06\06.04|6\2\|10|\Prevision a justificar\10\\\\1\\\\\\|
~M|06\06.05|6\3\|10|\Reparaciones z tecnica. A confirmar\8\\\\\Z lavado pta inferior sep grasas\2\\\\1\\\\\\|
~M|06\06.06|6\4\|2|\Prevision\2\\\\1\\\\\\|
~M|06\06.08|6\5\|12|\Prevision a justificar\12\\\\1\\\\\\|
~M|07\07.01|7\1\|52.6|\Color Rojo (Burgundy)\\\\\\Z Mostrador\1\15.05\\2.6\\\-2\1.02\\2.1\\\-1\0.9\\0.7\\\2\0.24\\2.1\\\1\0.24\1.02\\\\1\3.92\\1.5\\\1\10.8\\0.84\\Color Azul (Colonial Blue)\\\\\\Caja auxiliar\1\2.15\\0.75\\\1\0.76\\0.75\1\\\\\\|
~M|07\07.02|7\2\|18.68|\Mostrador\1\0.9\0.94\\\\1\1.32\0.14\\\\1\2.45\0.94\\\\1\3.76\0.94\\\\1\1\0.7\\\\1\2.85\0.94\\\Caja auxiliar\1\1.37\0.7\\\\1\0.76\0.2\\\\1\1.77\0.78\\\Mostrador bebidas\1\0.3\0.6\\\\1\2.18\0.6\\\\1\0.73\0.6\\\\1\2.08\0.6\\\\1\0.56\0.6\\\\1\1.11\0.6\\\Barra terraza\1\5.85\0.3\\1\\\\\\|
~M|07\07.04|7\3\|14.2|\Mostrador bebidas\1\6.25\\1.08\\\1\6.9\\1.08\1\\\\\\|
~M|07\07.05|7\4\|16.3|\Z cocina\2\2.2\\\\\1\2.9\\\\Z mostrador\2\2.1\\\\\1\1.5\\\\Z mostrador bebidas\3\1.1\\\1\\\\\\|
~M|07\07.07|7\5\|16.94|\Z cocina -Mocheta gas\1\0.39\\2.55\\\1\0.44\\2.55\\Z cuadro electrico\2\0.35\\2.55\\\1\1.5\\2.55\\\-1\1.36\\2.05\\Z tecnica reparac. A confirmar\12\\\\1\\\\\\|
~M|07\07.08|7\6\|58.92|\Fachada HA  terraza\\\\\\Hasta h:2,4\1\16.25\\2.4\\\1\8.3\\2.4\1\\\\\\|
~M|08\08.01|8\1\|23|\Empotr. en pergola h: 2,60m\\\\\\Mostrador\14\\\\\Caja auxiliar\5\\\\\Mostrador Bebidas\4\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.05|8\2\|6|\H colocacion: 2,60m\\\\\\Sala\6\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.06|8\3\|5.5|\Sala\1\5.5\\\1\\\\\\|
~M|08\08.07|8\4\|29.3|\Mostrador\1\10.8\\\\\1\4.5\\\\Caja auxiliar\1\6.5\\\\Mostrador bebidas\1\7.5\\\1\\\\\\|
~M|08\08.09|8\5\|9|\Colocadas en grupos de 3. H: 1,80m-2,00m\\\\\\Z sala\9\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.12|8\6\|5|\H colocacion: 2,00m\\\\\\Z. sala\5\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.13|8\7\|2|\H colocacion: 2,00m\\\\\\Z sala\2\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.14|8\8\|9|\H colocacion: 2,00m (luminaria)\\\\\\Z sala\9\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.15|8\9\|81|\H colocacion: 3,40 m\\\\\\Z publico- mostradores\81\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.19|8\10\|3|\Sala. Estimado\3\\\\1\\\\\\|
~M|08\08.20|8\11\|3|\Prevision Renovacion a confirmar\3\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.01|9\1\1\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.02|9\1\2\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.03|9\1\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.24|9\1\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01\09.01.26|9\1\5\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.01|9\2\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.02|9\2\2\|6|\Comedor (previsión)\3\\\\\Instalaciones (previsión)\1\\\\\Terraza\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.03|9\2\3\|1|\Zona instalaciones (previsión)\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.04|9\2\4\|1|\Zona de Lavado\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.05|9\2\5\|1|\Zona de Cocina\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.06|9\2\6\|2|\Bajar altura entre 0,80-1,20 m.\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.07|9\2\7\|26|\Falso techo\4\\\\\Ambiente\4\\\\\Previsión (sustitución iónicos)\18\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.08|9\2\8\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.09|9\2\9\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.10|9\2\10\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.11|9\2\11\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.12|9\2\12\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.13|9\2\13\|15|\Ambiente\3\\\\\Falso techo\12\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.14|9\2\14\|2|\Zona de Comedor (previsión)\1\\\\\Zona instalaciones\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.15|9\2\15\|7|\\7\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.16|9\2\16\|11|\\11\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.17|9\2\17\|30|\\30\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.18|9\2\18\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.19|9\2\19\|1|\Red de Rociadores\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.20|9\2\20\|19|\Extintores\5\\\\\Pulsadores\2\\\\\Salida\5\\\\\Señalización evacuación (Direccion)\4\\\\\Sin salida\1\\\\\BIES\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.21|9\2\21\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.22|9\2\22\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.23|9\2\23\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.24|9\2\24\|3|\Terraza\3\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.25|9\2\25\|11|\Sala - extintores\2\\\\\Z Mostrador\2\\\\\Z tecnica\2\\\\\Z tecnica - a confirmar\5\\\\1\\\\\\|
~M|09.02\09.02.26|9\2\26\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.03\09.03.01|9\3\1\|5|\Maq hielo\1\\\\\Cafetera 3G\1\\\\\Cafetera 2G\1\\\\\Cafetera 3G\1\\\\\Z Mostr bebidas\1\\\\1\Z Trasbarra\\\\\|
~M|09.03\09.03.02|9\3\2\|11|\Lavamanos\2\\\\\Lavamanos\2\\\\\Termo electrico\2\\\\\Maq hielo\1\\\\\Lavamanos\2\\\\\termo electrico\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.03\09.03.03|9\3\3\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.03\09.03.04|9\3\4\|43|\Agua Fría\1\43\\\1\\\\\\|
~M|09.03\09.03.05|9\3\5\|30|\Agua Fría\1\8\\\\Agua Caliente\1\22\\\1\\\\\\|
~M|09.03\09.03.06|9\3\6\|36|\\36\\\\1\\\\\\|
~M|09.03\09.03.07|9\3\7\|109|\25\36\\\\\20\43\\\\\16\30\\\\1\\\\\\|
~M|09.03\09.03.08|9\3\8\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.03\09.03.09|9\3\9\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.03\09.03.10|9\3\10\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.01|9\4\1\|24|\\24\\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.02|9\4\2\|28|\\28\\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.03|9\4\3\|7|\\7\\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.06|9\4\4\|1|\Desagües antiguos equipamiento en barra\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.07|9\4\5\|1|\Lavavajillas-Lavado: empotrado\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.08|9\4\6\|1|\Fregadero: inst en mueble lavado\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.09|9\4\7\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.11|9\4\8\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.12|9\4\9\|6|\Z Mostrador\1\\\\\Z trasbarra\3\\\\\Z cafe-caja auxil\1\\\\\Z Mostrador bebidas\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.04\09.04.15|9\4\10\|17|\Lavamanos\3\\\\\Cafetera\3\\\\\Maq hielo\2\\\\\Cuba fria vent\1\\\\\Cuba baño maria\1\\\\\Termo elect\2\\\\\Lavavajillas exist\1\\\\\Tren lavado exist\1\\\\\fregadero exist\1\\\\\sep grasas\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.001|9\5\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.002|9\5\2\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.01|9\5\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.011|9\5\4\|40|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\40\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.012|9\5\5\|40|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\40\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.02|9\5\6\|1|\GRUPO\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.02.01|9\5\7\|2|\RED\1\\\\\CLIMATIZACION\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.N|9\5\8\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.S|9\5\9\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.1|9\5\10\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.2|9\5\11\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.3|9\5\12\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.4|9\5\13\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.41|9\5\14\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.5|9\5\15\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.51|9\5\16\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.52|9\5\17\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.6|9\5\18\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.7|9\5\19\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.8|9\5\20\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.9|9\5\21\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.91|9\5\22\|25|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\25\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.92|9\5\23\|25|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\25\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.03.93|9\5\24\|20|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\20\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.04|9\5\25\|240|\CTOS EMERGENCIAS\3\80\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.05|9\5\26\|900|\CTOS ALUMBRADO\12\75\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.06|9\5\27\|1510|\CTOS FUERZA BARRA\24\40\\\\CTOS FUERZA SALA\10\55\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.07|9\5\28\|10|\PREVISION A JUSTIFICAR\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.08|9\5\29\|120|\\3\40\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.09|9\5\30\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.091|9\5\31\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.092|9\5\32\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.093|9\5\33\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.094|9\5\34\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.095|9\5\35\|10|\BATERIA CONDENSADORES\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.096|9\5\36\|10|\BATERIA CONDENSADORES\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.10|9\5\37\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.11|9\5\38\|20|\PREVISION A JUSTIFICAR\20\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.12|9\5\39\|10|\PREVISION A JUSTIFICAR\10\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.13|9\5\40\|10|\PREVISION A JUSTIFICAR\10\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.13.1|9\5\41\|0.75|\\1\0.75\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.14|9\5\42\|9|\MESAS COMEDOR\9\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.15|9\5\43\|46|\\46\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.15.1|9\5\44\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.16|9\5\45\|3|\INSECTOCUTIORES\2\\\\\TERMO\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.17|9\5\46\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.18|9\5\47\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.19|9\5\48\|3|\CAJAS\3\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.19.1|9\5\49\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.20|9\5\50\|3|\MENUBOARD\3\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.21|9\5\51\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.22|9\5\52\|12|\CENTRALIZACION\12\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.23|9\5\53\|1|\Timbre en puerta de acceso personal\\\\\\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.23.1|9\5\54\|1|\PREVISION A JUSTIFICAR\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.05\09.05.25|9\5\55\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.06\09.06.01|9\6\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.07.01|9\7\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.05.03.91|9\7\2\|15|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\15\\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.07.02|9\7\3\|530|\PUESTOS DE TRABAJO TPV\3\2\35\\\PUESTOS DE TRABAJO TECHO\3\2\40\\\MENUBOARD\3\1\20\\\CONVERSOR RS-485\1\1\20\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.07.21|9\7\4\|15|\PUESTOS DE TRABAJO TPV\3\2\\\\PUESTOS DE TRABAJO TECHO\3\2\\\\MENUBOARD\3\1\\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.07.03|9\7\5\|1|\CONVERSOR RS-485\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.07.04|9\7\6\|16|\\16\\\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.07.06|9\7\7\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.07.07|9\7\8\|10|\\1\10\\\1\\\\\\|
~M|09.07\09.07.08|9\7\9\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.08\09.08.01|9\8\1\|1|\planta alta\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.08\09.08.02|9\8\2\|2|\Partida a justificar\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.08\09.08.03|9\8\3\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.08\09.08.04|9\8\4\|9|\\9\\\\1\\\\\\|
~M|09.08\09.08.05|9\8\5\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|09.08\09.08.06|9\8\6\|1|\Partida a justificar.\1\\\\1\\\\\\|
~M|10\10.01|10\1\|275.85|\PARAMENTOS VERTICALES\\\\\\Mezcla 90% blanco+10% color\\\\\\NCS S 1002-Y\\\\\\Paredes de h: 2,20m a techo\1\48\\1.24\\\1\4.7\\1.24\\\1\47.5\\1.71\\Paredes de h: 2,60m a techo\1\2.6\\1.31\\\1\24\\0.84\\\4\2.5\\0.84\\\4\0.5\\1.31\\\1\4.9\\0.84\\\1\2.7\\1.31\\Color negro mate\\\\\\Interior hornacina neveras\1\3.85\\2.05\\\1\3.8\\2.6\\Color a confirmar\\\\\\Cerram obra pabellon\2\1.5\\2.5\\\1\24.7\\2.5\1\\\\\\|
~M|10\10.02|10\2\|24.67|\Horizontales\\\\\\Vestib. z tecnica\3.6\\\\\Verticales\\\\\\Z cuadro\2\0.35\\0.35\\\1\1.5\\0.35\\Z cocina -Mocheta gas\1\0.39\\0.35\\\1\0.44\\0.35\\Horizont-Vertic\\\\\\Repasos pintura a confirmar\20\\\\1\\\\\\|
~M|10\10.03|10\3\|628|\Mezcla 90% blanco+10% color\\\\\\NCS S 1002-Y\\\\\\Techo e instalaciones\428\\\\\(incr 20% por instalaciones)\86\\\\\Paneles acusticos\30\3.8\\\1\\\\\\|
~M|10\10.06|10\4\|5.36|\Pilares metalicos\\\\\\color RAL 9001\3\0.47\\3.8\1\\\\\\|
~M|10\10.08|10\5\|41.9|\Cara interior Puertas acceso\\\\\\Color similar panelado madera\4\0.94\\2.16\\\2\1.92\\2.16\\Cara exterior Puertas acceso\\\\\\Color RAL 9001 (a confirmar)\4\0.94\\2.16\\\2\1.92\\2.16\\Puerta paso vestib z tecnica 1\\\\\\Color similar panelado madera\2\1.05\\2.16\\Puerta paso vestib z tecnica 2\\\\\\Color similar Rojo Burgundy\2\1.05\\2.16\1\\\\\\|
~M|10\10.09|10\6\|93|\Fachada interior\\\\\\color RAL 6018\93\\\\1\\\\\\|
~M|10\10.10|10\7\|19.5|\Linea  ancho 12 cm\\\\\\color RAL 6028\1\19.5\\\1\\\\\\|
~M|11\11.05|11\1\|3|\Puerta paso cocina\3\\\\1\\\\\\|
~M|11\11.06|11\2\|93.71|\Mostrador\1\4.5\\0.84\\\1\5.8\\1.5\\\1\1.4\\2.6\\\1\1\\1.64\\\1\0.5\\2.6\\Mostrador bebidas\1\6.75\\1.02\\Caja auxiliar\1\1.35\\0.75\\\1\0.7\\0.75\\\1\1.17\\0.75\\\1\0.78\\0.75\\Z neveras\1\13.9\\2.6\\\-1\3.04\\2.05\\\2\0.82\\2.05\\Z sala\1\3.17\\2.2\\\1\5.6\\2.2\\\-1\1.92\\2.16\\\1\4.65\\2.2\\\-4\0.94\\2.16\\\1\4.1\\2.6\\\-1\1.92\\2.16\\\1\1.1\\2.6\\\-1\0.94\\2.16\\Muretes separadores\8\0.99\\0.87\1\\\\\\|
~M|11\11.08|11\3\|5|\A confirmar\\\\\\Soporte TV\1\3\\\\Prevision a confirmar\2\1\\\1\\\\\\|
~M|11\11.10|11\4\|4.86|\Remate super. murete neveras bajas\1\1.04\\\\\1\3.82\\\1\\\\\\|
~M|11\11.12|11\5\|36.94|\Rotulos\1\17\\1.94\\Revestimiento red camuflaje\1\2.4\\1.65\1\\\\\\|
~M|11\11.13|11\6\|7.68|\Muretes\8\0.99\\0.97\1\\\\\\|
~M|11\11.14|11\7\|11.4|\Muretes\8\0.9\\\\\4\1.05\\\1\\\\\\|
~M|12\12.04|12\1\|8.67|\Carpinteria terraza\1\5.54\\1.27\\\1\1.28\\1.27\1\\\\\\|
~M|12\12.05|12\2\|42.25|\Mostrador\28.5\\\\\Caja auxiliar\1\2.24\1.74\\\Mostrador Bebidas\9.85\\\\1\\\\\\|
~M|12\12.06|12\3\|91.8|\Pergola comedor 1\45.65\\\\\Pergola comedor 2\46.15\\\\1\\\\\\|
~M|12\12.09|12\4\|12|\A confirmar con DF\12\\\\1\\\\\\|
~M|12\12.10|12\5\|12|\Prevision anclajes pergolas\15\0.8\\\1\\\\\\|
~M|12\12.12|12\6\|8.2|\Mostrador bebidas\1\0.23\\1.1\\\1\2.18\\1.1\\\1\0.73\\1.1\\\1\2.08\\1.1\\\1\0.56\\1.1\\\1\1.11\\1.1\\\1\0.56\\1.1\1\\\\\\|
~M|12\12.13|12\7\|21.53|\Mostrador\1\4.67\\\\\1\5.45\\\\\1\0.7\\\\\1\0.94\\\\\1\2.11\\\\\1\0.93\\\\\1\0.48\\\\Caja auxil\1\0.7\\\\\1\1.37\\\\\1\2.24\\\\\1\1.17\\\\\1\0.77\\\1\\\\\\|
~M|12\12.15|12\8\|111.55|\Sala\1\8.3\\\\\1\31.1\\\\\1\13.9\\\\\1\21.7\\\\\1\3.6\\\\\1\2\\\\\1\1.4\\\\\3\3\\\\\1\12.5\\\\Z trasbarra\1\1.15\\\\Z barra-terraza\1\6.9\\\1\\\\\\|
~M|12\12.21|12\9\|37.14|\Mostrador\1\10.8\\\\\1\4.5\\\\Caja auxiliar\1\6.3\\\\Mostrador Bebidas\1\6.9\\\\Muretes separadores\4\2.16\\\1\\\\\\|
~M|12\12.24|12\10\|14.44|\Mostrador\1\4.6\\\\\1\5.4\\\\Caja auxil\1\1\\\\\1\1.14\\\\Mostrador bebidas\1\2.3\\\1\\\\\\|
~M|12\12.27|12\11\|7.1|\Carp terraza\1\7.1\\\1\\\\\\|
~M|12\12.28|12\12\|11.46|\Mostrador\4\\\0.8\\\5\\\0.8\\Caja auxil\6\\\0.71\1\\\\\\|
~M|12\12.29|12\13\|7|\Baño Maria\3\\\\\Placas calientes\2\\\\\Cuba fría\2\\\\1\\\\\\|
~M|12\12.31|12\14\|1|\Paso cocina color rojo burgundy\1\\\\1\\\\\\|
~M|12\12.40|12\15\|1.28|\Lado fachada interior\\\\\\20x40mm\1\12.75\0.1\\1\\\\\\|
~M|12\12.41|12\16\|0.24|\Nevera Mostrador\1\1.22\\0.2\1\\\\\\|
~M|12\12.46|12\17\|5.95|\Mostrador bebidas\1\0.3\0.6\\\\1\2.18\0.6\\\\1\0.73\0.6\\\\1\2.08\0.6\\\\1\0.56\0.6\\\\1\1.11\0.6\\\Barra terraza\1\5.85\0.3\\1\\\\\\|
~M|12\12.47|12\18\|0.92|\Carpinteria fija\\\\\\\1\7.1\\0.13\1\\\\\\|
~M|12\12.48|12\19\|33.54|\Rotulo "Restaurante"\2\5.43\\\\Rotulo "jardines de"\2\5\\\\Rotulo nombre\2\6.34\\\1\\\\\\|
~M|12\12.49|12\20\|29.58|\Fachada interior\\\\\\Puerta lado izq.\2\7.3\\\\\2\1.88\\\\Puerta lado der.\2\2.2\\\\\2\0.88\\\\Fijo lado der.\2\1.65\\\\\2\0.88\\\1\\\\\\|
~M|12\12.50|12\21\|1|\Sectoriz cuadro\1\\\\1\\\\\\|
~M|12\12.51|12\22\|1|\Z lavado\1\\\\1\\\\\\|
~M|12\12.52|12\23\|3.84|\Mueretes separadores\4\0.99\\0.97\1\\\\\\|
~M|12\12.53|12\24\|8.45|\Acceso desde pabellon\2\1.92\\2.2\1\\\\\\|
~M|12\12.54|12\25\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|13\13.02|13\1\|8.67|\Carpinteria terraza\1\5.54\\1.27\\\1\1.28\\1.27\1\\\\\\|
~M|13\13.03|13\2\|3.95|\BAÑO MARIA\\\\\\Laterales\2\0.28\\0.43\\Frontal\1\1.9\\0.43\\Superior\1\1.9\0.28\\\PLACAS CALIENTES\\\\\\Lateral\2\0.28\\0.43\\Frontal\1\1.15\\0.43\\Superior\1\1.15\0.28\\\CUBA FRIA\\\\\\Laterales\2\0.28\\0.43\\Frontal\1\1.5\\0.43\\Superior\1\1.5\0.28\\1\\\\\\|
~M|13\13.04|13\3\|10.08|\Pilares\6\0.8\\2.1\1\\\\\\|
~M|14\14.01|14\1\|76.56|\Aruba Palm mod. 682001\\\\\\\1\13.7\\2.2\\\1\3.2\\2.2\\\1\9.65\\2.2\\\1\8.25\\2.2\1\\\\\\|
~M|14\14.04|14\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.05|14\3\|8|\Mostrador\6\\\\\Caja Auxiliar\1\\\\\Mostrador bebidas\1\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.07|14\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.08|14\5\|10|\Texto "Jardines de"\10\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.09|14\6\|8|\Texto "Aranjuez"\8\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.10|14\7\|10|\Texto "Jardines de"\10\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.11|14\8\|8|\Texto "Aranjuez"\8\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.18|14\9\|20.81|\Fachada interior\1\1.9\\7.3\\\1\0.9\\2.2\\\1\0.9\\1.65\\Incrmento 20%\17.34\0.2\\\1\\\\\\|
~M|14\14.20|14\10\|4|\Terraza\4\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.21|14\11\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.22|14\12\|110|\\110\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.23|14\13\|43|\Pergola 1\10\\\\\Pergola 2\20\\\\\Pared rotulo interior\4\\\\\Pared macetas\9\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.24|14\14\|22|\Pergola 1\7\\\\\Pergola 2\15\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.25|14\15\|45|\Pergola 1\10\\\\\Pergola 2\21\\\\\Pared rotulo interior\5\\\\\Pared macetas\9\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.26|14\16\|20|\Pergola 1\13\\\\\Pergola 2\7\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.27|14\17\|13|\Pergola 1\9\\\\\Pergola 2\4\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.28|14\18\|22|\Pergola 1\11\\\\\Pergola 2\11\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.29|14\19\|15|\Jardineras terraza\15\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.30|14\20\|18|\Terraza\18\\\\1\\\\\\|
~M|14\14.31|14\21\|16.5|\Vidrios fachada terraza\1\5.6\\\\\1\10.9\\\1\\\\\\|
~M|15\15.01|15\1\|2|\Sala\2\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.03|15\2\|8|\Sala\6\\\\\Terraza\2\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.05|15\3\|42|\Sala\42\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.08|15\4\|3.14|\Sala\1\3.14\\\1\\\\\\|
~M|15\15.09|15\5\|12.3|\Sala\2\4.25\\\\\2\1.9\\\1\\\\\\|
~M|15\15.13|15\6\|9.6|\\2\4.8\\\1\\\\\\|
~M|15\15.18|15\7\|76|\Sala\64\\\\\Terraza\12\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.21|15\8\|37|\Sala\37\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.22|15\9\|44|\Sala\44\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.29|15\10\|2.77|\Caja auxil\2\0.7\\\\\1\1.37\\\1\\\\\\|
~M|15\15.30|15\11\|1.9|\Punto TPV\1\1.9\\\1\\\\\\|
~M|15\15.31|15\12\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.32|15\13\|33|\Terraza\33\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.33|15\14\|4|\Terraza\4\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.37|15\15\|67|\Terraza\67\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.38|15\16\|16|\Terraza\16\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.39|15\17\|3|\Prevision\3\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.40|15\18\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.43|15\19\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|15\15.44|15\20\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.01\16.01.01|16\1\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.01|16\2\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.02|16\2\2\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.03|16\2\3\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.04|16\2\4\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.05|16\2\5\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.06|16\2\6\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.07|16\2\7\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.08|16\2\8\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.09|16\2\9\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.02\16.02.10|16\2\10\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.03\16.03.01|16\3\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.03\16.03.02|16\3\2\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|16.03\16.03.03|16\3\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.03\16.03.04|16\3\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.04\16.04.01|16\4\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.04\16.04.02|16\4\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.04\16.04.03|16\4\3\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|16.04\16.04.04|16\4\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.04\16.04.05|16\4\5\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.05\16.05.01|16\5\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.05\16.05.02|16\5\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.05\16.05.03|16\5\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.05\16.05.04|16\5\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.05\16.05.05|16\5\5\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.05\16.05.06|16\5\6\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.05\16.05.07|16\5\7\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.05\16.05.08|16\5\8\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.05\16.05.09|16\5\9\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.05\16.05.10|16\5\10\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.06\16.06.01|16\6\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.06\16.06.02|16\6\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.06\16.06.03|16\6\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|16.06\16.06.04|16\6\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|17\17.01|17\1\|703.68|\Sup util local\546.58\\\\\Terraza\157.1\\\\1\\\\\\|
~M|17\17.02|17\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|17\17.03|17\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|17\17.04|17\4\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|17\17.08|17\5\|3|\Prevision\3\\\\1\\\\\\|
~M|17\17.10|17\6\|4|\entradas accesibles\3\\\\\Pto atencion accesible\1\\\\1\\\\\\|
~M|17\17.12|17\7\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|17\17.13|17\8\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
