~V|SOFT S.A.|FIEBDC-3/2002|Presto 8.8||ANSI|
~K|\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|7|160216|0|
~C|%CI0300|%|Costes Indirectos|3|091215|0|
~C|01#||SEGURIDAD Y SALUD|0|140823|0|
~D|01#|01.01\1\1\|
~C|01.01|pa|Seguridad y salud|0|140823|0|
~C|02#||GESTIÓN DE RESIDUOS|0|140823|0|
~D|02#|02.01\1\10\02.02\1\64.4\02.03\1\1\|
~C|02.01|UD|CONTENEDOR DE 10M3|0|140823|0|
~C|02.02|ud|CANON VERT./M3 ESCOMBROS|0|140823|0|
~C|02.03|UD|GESTIÓN DE RESIDUOS|0|140823|0|
~C|03#||TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES|0|140823|0|
~D|03#|03.01\1\46.88\03.02\1\23\03.03\1\1\03.04\1\30.8\03.05\1\1\03.06\1\1\03.07\1\1\03.08\1\6.13\03.09\1\1\03.10\1\11.55\03.11\1\225.93\03.12\1\7.07\03.13\1\78.25\03.14\1\136.63\03.15\1\6\03.16\1\1\03.17\1\14.43\03.18\1\19.88\03.19\1\22.09\03.20\1\39.69\03.21\1\36.14\03.22\1\19.84\03.23\1\6.4\03.24\1\175.82\03.25\1\18.73\03.26\1\18.75\03.27\1\3.33\03.28\1\19.68\03.29\1\50.34\03.30\1\22.71\03.31\1\10.63\03.32\1\28.16\03.33\1\6.4\03.34\1\34.69\03.35\1\4.62\03.36\1\34.69\03.37\1\11.8\03.38\1\65.1\|
~C|03.01|M2|CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PLADUR (INT.)|0|140823|0|
~C|03.02|ML|CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA VALLA|0|140823|0|
~C|03.03|UD|SEÑALIZACION DE OBRA|0|140823|0|
~C|03.04|m2|LIMPIEZA Y DESBROCE ZONA TERRAZA|0|140823|0|
~C|03.05|PA|DESMONTAJE,RETIRADA Y ACOPIO DE EQUIPAMIENTO|0|140823|0|
~C|03.06|PA|DESMONTAJE, RETIRADA Y ACOPIO DE MOBILIARIO Y MENAJE EN SALA|0|140823|0|
~C|03.07|PA|DESMONTAJE DE DECORACIÓN, ROTULACIÓN Y CARTELERÍA|0|140823|0|
~C|03.08|M2|DESMONTAJE DE MAMPARA FIJA|0|140823|0|
~C|03.09|UD|CUADRO PROVISIONAL DE OBRA|0|140823|0|
~C|03.10|ML|LEVANTADO BARANDILLA METÁLICA|0|140823|0|
~C|03.11|M2|DEMOLICION DE FALSO TECHO CONTINUO|0|140823|0|
~A|03.11|vertedero\falso\demolición\techo\material\escombro\placa\auxiliar\carga\continuo\escayola\manual\limpieza\transporte\medio\corcho\yeso\pie\|
~C|03.12|M2|DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO REGISTRABLE|0|140823|0|
~C|03.13|M2|DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO DECORATIVO DESCOLGADO|0|140823|0|
~C|03.14|M2|DEMOLICIÓN TABICA VERTICAL PLADUR|0|140823|0|
~C|03.15|ud|LEVANTADO DE CERCOS EN TABIQUES|0|140823|0|
~C|03.16|M2|DESMONTAJE PUERTA INTERIOR|0|140823|0|
~C|03.17|M2|LEVANTADO DE REVESTIMIENTO PAPEL DECORATIVO|0|140823|0|
~C|03.18|M2|DEMOLICIÓN DE ALICATADO|0|140823|0|
~C|03.19|M2|DEMOLICIÓN REVESTIMIENTO ESPEJO|0|140823|0|
~C|03.20|M2|DESMONTAJE DE REVESTIMIENTO DE CHAPA|0|140823|0|
~C|03.21|m2|LEVANTADO REVESTIMIENTO MADERA|0|140823|0|
~C|03.22|M2|DEMOLICION DE TABIQUERIA INTERIOR YESO LAMINADO|0|140823|0|
~C|03.23|M2|DESMONTADO DE PLACAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN|0|140823|0|
~C|03.24|M2|DEMOLICIÓN DE TRASDOSADOS INTERIORES|0|140823|0|
~C|03.25|M2|DEMOLICIÓN DE ENCIMERA|0|140823|0|
~C|03.26|ML|DEMOLICIÓN MOSTRADOR|0|140823|0|
~C|03.27|M2|DEMOLICIÓN RAMPA ACCESO|0|140823|0|
~C|03.28|ML|LEVANTADO APOYAPIES|0|140823|0|
~C|03.29|M2|DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO|0|140823|0|
~C|03.30|m2|DESMONTADO REVESTIMIENTO TRANSPARENTE CON VINILOS|0|140823|0|
~C|03.31|M2|PICADO DE SOLERA|0|140823|0|
~C|03.32|M2|DEMOLICIÓN RECRECIDO|0|140823|0|
~C|03.33|M2|APERTURA DE HUECO EN MURO|0|140823|0|
~C|03.34|M2|LEVANTADO DE RECERCADO VENTANAS|0|140823|0|
~C|03.35|M2|LEVANTADO DE CARPINTERÍA DE FACHADA|0|140823|0|
~C|03.36|M2|LEVANTADO DE CARPINTERÍA METÁLICA|0|140823|0|
~C|03.37|ML|DEMOLICIÓN PETO SEPARADOR|0|140823|0|
~C|03.38|m2|DESMONTADO ESTR. MET. LAM. MANUAL|0|140823|0|
~D|03.38|U01AA008\1\0\U01AA010\1\0\U01AA011\1\0\A03KB005\1\0\%CI\1\0.07\|
~C|04#||ALBAÑILERÍA|0|140823|0|
~D|04#|04.01\1\109.95\04.02\1\1.81\04.03\1\34.84\04.04\1\11.3\04.05\1\11.14\04.06\1\21\04.07\1\295.12\04.08\1\103.28\04.09\1\34.2\04.10\1\12.54\04.11\1\10.83\04.12\1\71.15\04.13\1\59.3\04.14\1\24.54\04.15\1\49.07\04.16\1\7\04.17\1\1\04.18\1\1\04.19\1\1\04.20\1\1\04.21\1\1\04.22\1\1\04.23\1\1\|
~C|04.01|M2|PICADO Y SANEADO DE YESO|0|140823|0|
~C|04.02|m2|CAJEADO Y RECIBIDO MARCO PARA FELPUDO|0|140823|0|
~C|04.03|m2|SOLERA DE HORMIGÓN|0|140823|0|
~C|04.04|m2|FORMACIÓN DE RAMPA|0|140823|0|
~C|04.05|m2|BASE DE MORTERO DE CEMENTO AUTONIVELANTE|0|140823|0|
~A|04.05|pie\hueco\medio\compresor\bovedilla\vigueta\colectivo\escombro\protección\entrevigado\vertedero\auxiliar\transporte\carga\forjado\limpieza\|
~C|04.06|M2|RECRECIDO PAVIMENTO|0|140823|0|
~C|04.07|M2|PASTA NIVELADORA|0|140823|0|
~C|04.08|m2|PLACA DE YESO LAMINADO (PYL) 13mm.|0|140823|0|
~C|04.09|M2|TABIQUE PLACA CARTÓN YESO N15+A70+N15 WA|0|140823|0|
~C|04.10|M2|TABIQUE SECO N15+N15+73+A70+N15+N15 - EI90|0|140823|0|
~C|04.11|M2|TRASDOSADO AUTOPORTANTE N15+A48|0|140823|0|
~C|04.12|M2|TRASDOSADO AUTOPORTANTE WA N15+A48|0|140823|0|
~C|04.13|M2|TRASDOSADO AUTOPORTANTE CURVO|0|140823|0|
~C|04.14|M2|FÁBRICA 1/2 PIÉ LADRILLO HUECO DOBLE|0|140823|0|
~C|04.15|M2|ENFOSCADO MAESTREADO|0|140823|0|
~C|04.16|ud|RECIBIDO DE CERCOS METÁLICOS EN TABIQUE|0|140823|0|
~C|04.17|UD|AYUDA ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES ESPECIALES|0|140823|0|
~C|04.18|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INST. CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN y EXTRACCIÓN|0|140823|0|
~C|04.19|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTAL. FONTANERÍA, SANEAMIENTO y SANITARIOS|0|140823|0|
~C|04.20|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA|0|140823|0|
~C|04.21|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ILUMINACIÓN|0|140823|0|
~C|04.22|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS|0|140823|0|
~C|04.23|UD|AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN GAS|0|140823|0|
~C|05#||PAVIMENTOS|0|140823|0|
~D|05#|05.01\1\38.15\05.02\1\15.3\05.03\1\37.78\05.04\1\246.21\05.05\1\2.9\05.06\1\30.8\05.07\1\33.31\05.08\1\4.4\05.09\1\1.65\05.10\1\27.96\05.11\1\10\|
~C|05.01|ML|PERFIL DE TRANSICIÓN EN ENCUENTRO ENTRE DISTINTOS PAVIMENTOS|0|140823|0|
~C|05.02|M2|PAVIMENTO PORCELANICO IMITACIÓN PIEDRA BEIGE|0|140823|0|
~D|05.02|05.02.01\1\0\0A.INSTM\1\0\|
~C|05.02.01|m2|SUMINISTRO|26.06|310523|0|
~C|05.03|M2|PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE|0|140823|0|
~C|05.04|M2|PAVIMENTO VINÍLICO ACABADO MADERA|0|140823|0|
~C|05.05|m2|FELPUDO TIRAS DE FIBRA 17MM|0|140823|0|
~C|05.06|m2|LIMPIEZA DE PAVIMENTO|0|140823|0|
~C|05.07|ML|ESCOCIA  ALUMINIO BLANCO|0|140823|0|
~C|05.08|M2|REPOSICIÓN DE SUELO EXISTENTE PABELLON|0|140823|0|
~C|05.09|m2|REPOSISICÓN DE SUELO EXISTENTE EXTERIOR|0|140823|0|
~C|05.10|ML|RODAPIÉ CHAPA TERMOLACADA RAL MISMO COLOR PARED|0|140823|0|
~C|05.11|m2|REPOSICIÓN DE SUELO EXISTENTE ZONA COCINAS|0|140823|0|
~C|06#||FALSOS TECHOS|0|140823|0|
~D|06#|06.01\1\22.76\06.02\1\292.13\06.033\1\74.62\06.03\1\1\06.04\1\14.24\06.05\1\7.93\06.06\1\8\06.07\1\12\06.08\1\10\|
~C|06.01|M2|FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO|0|140823|0|
~C|06.02|M2|FALSO TECHO CONTINUO ACÚS. CON PERFORACIONES REGULARES|0|140823|0|
~C|06.03|M²|FALSO TECHO EI90|0|140823|0|
~C|06.033|ml|PERFIL DECORATIVO|0|140823|0|
~C|06.04|ML|TABICA VERTICAL YESO LAMINADO 30 cm. ancho|0|140823|0|
~C|06.05|M2|REPARACIÓN TECHO EXISTENTE|0|140823|0|
~C|06.06|ud|FALSO TECHO DE PLACA DE YESO LAMINADO VINILO 60x60 CM|0|140823|0|
~C|06.07|UD|REGISTRO 60X60 EN FALSO TECHO|0|140823|0|
~C|06.08|UD|REGISTRO 30X30 EN FALSO TECHO|0|140823|0|
~C|07#||REVESTIMIENTOS|0|140823|0|
~D|07#|07.01\1\48.73\07.02\1\18.35\07.03\1\38.57\07.04\1\55.12\07.05\1\29.67\07.06\1\11.69\07.07\1\2.7\07.08\1\13.04\07.09\1\4.07\07.10\1\24.32\|
~C|07.01|M2|01-ALICATADO 20x20 BLANCO BRILLO|0|140823|0|
~C|07.02|M2|02-ALICATADO COMPOSICIÓN TRES COLORES MATELIER|0|140823|0|
~D|07.02|07.03.1\1\0\0A.INSTM\1\0\|
~C|07.02.01|m2|SUMINISTRO|45.28|300523|0|
~C|07.03|M2|03-ALICATADO 10x10 COLOR SALVIA ZELLIGE|0|140823|0|
~D|07.03|07.02.01\1\0\0A.INSTM\1\0\|
~C|07.03.1|M2|SUMINISTRO|30.85|300523|0|
~C|07.04|M2|04-ALICATADO GRES PORCELÁNICO LUME BLUE|0|140823|0|
~D|07.04|07.13.01\1\0\0A.INSTM\1\0\|
~C|07.05|M2|05-REVESTIMIENTO CERÁMICO IMITACIÓN PIEDRA|0|140823|0|
~D|07.05|07.05.01\1\0\0A.INSTM\1\0\|
~C|07.05.01|M2|SUMINISTRO|35.48|300523|0|
~C|07.06|ML|08-REVESTIMIENTO CON CUADRO DECORATIVO LINEAL|0|140823|0|
~C|07.07|ML|CANTONERA DE PVC PARA ESQUINAS|0|140823|0|
~C|07.08|M2|ENCIMERA MÁRMOL BLANCO|0|140823|0|
~C|07.09|m2|REVESTIMIENTO CHAPA METÁLICA CURVA|0|140823|0|
~C|07.10|M2|TABLERO DMF|0|140823|0|
~C|07.13.01|M2|SUMINISTRO|54.12|300523|0|
~C|08#||ILUMINACIÓN|0|140823|0|
~D|08#|08.01\1\39.45\08.02\1\9\08.03\1\51\08.04\1\8\08.05\1\13\08.06\1\10\08.07\1\3\08.08\1\2\08.09\1\8.5\08.10\1\4.85\|
~C|08.01|ml|LÍNEA LED 2700K 4W/m|0|140823|0|
~C|08.02|UD|ILUMINACIÓN EXTERIOR|0|140823|0|
~C|08.03|UD|ARO FIJO EMPOTRADO|0|140823|0|
~C|08.04|UD|PLAFÓN CILÍNDRICO|0|140823|0|
~C|08.05|UD|LUMINARIA COLGANTE LUZ INDIRECTA|0|140823|0|
~C|08.06|UD|LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA|0|140823|0|
~C|08.07|Ud|PROYECTOR TUBULAR EN CARRIL TRIFÁSICO|0|140823|0|
~C|08.08|ml|CARRIL TRIFÁSICO PARA PROYECTOR|0|140823|0|
~C|08.09|ml|TIRA LED 2700K 4W/m SIN CARCASA|0|140823|0|
~C|08.10|UD|LÍNEA LED 4000K 7W/m ESTANCA|0|140823|0|
~C|09#||INSTALACIONES|0|140823|0|
~D|09#|09.01\1\1\09.02\1\1\09.03\1\1\09.04\1\1\09.05\1\1\09.06\1\1\09.07\1\1\09.08\1\1\|
~C|09.01#||INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN-EXTRACCIÓN|0|140823|0|
~D|09.01#|09.01.01\1\1\09.01.02\1\1\09.01.03\1\215.8\09.01.04\1\25\09.01.05\1\25\09.01.06\1\7\09.01.07\1\6\09.01.08\1\6\09.01.09\1\13\09.01.10\1\1\09.01.11\1\202.9\09.01.12\1\2\09.01.13\1\1\09.01.14\1\1\|
~C|09.01.01|Ud|CONTADOR DN 40 CALORIAS MULTICAL 603|0|140823|0|
~C|09.01.02|Ud|CONTADOR DN 40 FRIGORIAS MULTICAL 603|0|140823|0|
~C|09.01.03|m2|CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER NETO|0|140823|0|
~C|09.01.04|ML|LIMPIEZA CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA 650x550mm|0|140823|0|
~C|09.01.05|ML|LIMPIEZA CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA 650x650mm|0|140823|0|
~C|09.01.06|Ud|DIFUSOR DE TECHO CUADRADO DE 4 VIAS|0|140823|0|
~C|09.01.07|Ud|REJILLAS RETORNO 425x425mm|0|140823|0|
~C|09.01.08|Ud|REJILLA DE IMPULSION DE 325x165mm|0|140823|0|
~C|09.01.09|Ud|LIMPIEZA DE DIFUSORES Y REJILLAS|0|140823|0|
~C|09.01.10|Ud|CARTEL INFORMATIVO|0|140823|0|
~C|09.01.11|Ud|DEMOLICIÓN CONDUCTOS|0|140823|0|
~C|09.01.12|Ud|DESMONTAJE EXTRACCION|0|140823|0|
~C|09.01.13|Ud|PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN|0|140823|0|
~C|09.01.14|Ud|M.BUS MASTER MULTIPORT 250 D|0|140823|0|
~C|09.02#||INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS|0|140823|0|
~D|09.02#|09.02.01\1\4\09.02.02\1\1\09.02.03\1\4\09.02.04\1\2\09.02.05\1\13\09.02.06\1\1\09.02.07\1\1\09.02.08\1\5\09.02.09\1\5\09.02.10\1\1\09.02.11\1\1\09.02.12\1\42\09.02.13\1\20\09.02.14\1\12\09.02.15\1\14\09.02.16\1\32\09.02.17\1\40\09.02.18\1\85\09.02.19\1\2\09.02.20\1\1\09.02.21\1\20\09.02.22\1\1\DDFFSS\1\1\|
~C|09.02.01|Ud|EXTINTOR POLVO SECO POLIV. 6kg|0|140823|0|
~C|09.02.02|Ud|EXTINTOR CO2 5KG|0|140823|0|
~C|09.02.03|Ud|REUBICACIÓN DE PULSADOR EXISTENTE Y RECONEXIÓN|0|140823|0|
~C|09.02.04|Ud|SIRENA  ACUSTICA-LUMINISCENTE|0|140823|0|
~C|09.02.05|Ud|DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO|0|140823|0|
~C|09.02.06|Ud|DETECTOR TÉRMICO ANALÓGICO ESPECIAL HUMEDAD INTENSA|0|140823|0|
~C|09.02.07|Ud|DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO|0|140823|0|
~C|09.02.08|Ud|DESMONTAJE ACOPIO Y MONTAJE DE DETECTOR|0|140823|0|
~C|09.02.09|Ud|REUBICACIÓN DE DETECTOR EXISTENTE Y RECONEXIÓN|0|140823|0|
~C|09.02.10|Ud|CONEXIÓN CON LAZO DE DETECCIÓN DEL RECINTO|0|140823|0|
~C|09.02.11|Ud|PROGRAMACIÓN DE LA NUEVA RED DE DETECCIÓN EN GESTOR INTEGRAL|0|140823|0|
~C|09.02.12|Ud|ROCIADOR 3/4"COLG.MONT.FACTOR K80 FM-UL BRON|0|140823|0|
~A|09.02.12|rociador\colgar\homologado\norma\automático\montante\|
~C|09.02.13|Ud|DESMONTAJE ACOPIO Y MONTAJE DE ROCIADORES|0|140823|0|
~D|09.02.13|3\1\0\|
~C|09.02.14|m|TUBO ACERO UNE EN 10255 N. PINT.3" (DN80)|0|140823|0|
~C|09.02.15|m|TUBO ACERO UNE EN 10255 N. PINT. 2" (DN50)|0|140823|0|
~C|09.02.16|m|TUBO ACERO UNE EN 10255 N. PINT. 1 1/2" (DN40)|0|140823|0|
~C|09.02.17|m|TUBO ACERO UNE EN 10255 N. PINT. 1 1/4" (DN32)|0|140823|0|
~C|09.02.18|m|TUBO ACERO UNE EN 10255 N. PINT. 1" (DN25)|0|140823|0|
~C|09.02.19|Ud|DESMONTAJE DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE CAMPANA EXTRACTORA|0|140823|0|
~C|09.02.20|Ud|DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA - LEGALIZACIÓN|0|140823|0|
~C|09.02.21|Ud|CONJUNTO PLACAS SEÑALIZACIÓN|0|140823|0|
~C|09.02.22|Ud|COLLARÍN INTUMESCENTE EI 120|0|140823|0|
~C|09.03#||INSTALACIÓN DE FONTANERÍA|0|140823|0|
~D|09.03#|09.03.01\1\1\09.03.02\1\6\09.03.03\1\11\09.03.04\1\2\09.03.05\1\19\09.03.06\1\36\09.03.07\1\57\09.03.08\1\1\09.03.09\1\1\09.03.10\1\1\09.03.11\1\1\|
~C|09.03.01|Ud|LLAVES DE CORTE  1"|0|140823|0|
~C|09.03.02|Ud|LLAVES DE CORTE D=20mm. 3/4"|0|140823|0|
~C|09.03.03|Ud|LLAVES DE CORTE D=16mm. 1/2"|0|140823|0|
~C|09.03.04|m|TUBERÍA UPONOR UNIPIPE DIM 1"|0|140823|0|
~D|09.03.04|mP17PU060\1\0\%CI0300\1\0.03\mo107\1\0\mo008\1\0\|
~C|09.03.05|m|TUBERÍA UPONOR UNIPIPE DIM 20mm (3/4")|0|140823|0|
~D|09.03.05|mt37tpu420b\1\0\mt37tpu020bc\1\0\mo107\1\0\mo008\1\0\|
~C|09.03.06|m|TUBERÍA UPONOR UNIPIPE DIM 16mm (1/2")|0|140823|0|
~D|09.03.06|mt37tpu420a\1\0\mt37tpu020ac\1\0\mo008\1\0\mo107\1\0\|
~C|09.03.07|m|AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIA MEDIANTE COQUILLA|0|140823|0|
~C|09.03.08|Ud|TERMO ELECTRICO 20L|0|140823|0|
~C|09.03.09|Ud|TERMO  ELECTRICO 100L|0|140823|0|
~C|09.03.10|Ud|CONEXION DE LOS NUEVOS TRAMOS DE TUBERÍA CON LOS EXISTENTES|0|140823|0|
~C|09.03.11|Ud|DESMONTAJE Y CONDENACION DE INSTALACIÓN EXISTENTE|0|140823|0|
~C|09.04#||INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO|0|140823|0|
~D|09.04#|09.04.01\1\1.5\09.04.02\1\15.3\09.04.03\1\1.5\09.04.04\1\2.3\09.04.05\1\1\09.04.06\1\9\09.04.07\1\1\09.04.08\1\1\09.04.09\1\2\|
~C|09.04.01|ml|TUBERÍA EVAC. PVC 40 MM. SERIE B|0|140823|0|
~C|09.04.02|ml|TUBERÍA EVAC. PVC 50 MM. SERIE B|0|140823|0|
~C|09.04.03|ml|TUBERÍA EVAC. PVC 63 MM. SERIE B|0|140823|0|
~C|09.04.04|ml|TUBERÍA EVAC. PVC 75 MM. SERIE B|0|140823|0|
~C|09.04.05|Ud|SEPARADOR GRASAS|0|140823|0|
~C|09.04.06|ml|TUBERÍA EVAC PVC 125MM. SERIE B|0|140823|0|
~C|09.04.07|Ud|CONEXIÓN A RED EXISTENTE|0|140823|0|
~C|09.04.08|Ud|DESMONTAJE DE INSTALACIÓN EXISTENTE|0|140823|0|
~C|09.04.09|Ud|ARQUETA DE PASO PREFABRICADA|0|140823|0|
~C|09.05#||INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN|0|140823|0|
~D|09.05#|09.05.001\1\1\09.05.002\1\1\09.05.01\1\1\09.05.011\1\110\09.05.123\1\55\09.05.02\1\2\09.05.02.01\1\1\09.05.03.N\1\1\09.05.03.S\1\1\09.05.03.1\1\1\09.05.03.2\1\1\09.05.03.3\1\1\09.05.03.4\1\1\09.05.03.41\1\1\09.05.03.5\1\1\09.05.03.51\1\1\09.05.03.52\1\1\09.05.03.6\1\1\09.05.03.7\1\1\09.05.03.8\1\1\09.05.03.9\1\1\09.05.03.91\1\25\09.05.03.92\1\20\09.05.03.93\1\15\09.05.04\1\180\09.05.05\1\605\09.05.06\1\1250\09.05.07\1\10\09.05.08\1\120\09.05.09\1\10\09.05.091\1\10\09.05.092\1\10\09.05.093\1\10\09.05.094\1\10\09.05.095\1\10\09.05.10\1\10\09.05.11\1\20\09.05.12\1\10\09.05.13\1\10\09.05.13.1\1\1.5\09.05.14\1\15\09.05.15\1\37\09.05.15.1\1\1\09.05.16\1\2\09.05.17\1\2\09.05.18\1\3\09.05.19\1\2\09.05.19.1\1\4\09.05.20\1\3\09.05.21\1\1\09.05.22\1\10\09.05.23\1\1\09.05.23.1\1\1\09.05.25\1\1\|
~C|09.05.001|u|REVISIONES PREVIAS|0|140823|0|
~C|09.05.002|u|MEDIDAS CORRECTORAS|0|140823|0|
~C|09.05.01|u|DESMONTAJE DE INSTALACIÓN EXISTENTE|0|140823|0|
~C|09.05.011|m|LIN ALIM 4x(2x95) RZ1-K|0|140823|0|
~C|09.05.02|u|CONTADOR ELÉCTRICO TRIFASICO DIRECTO|0|140823|0|
~C|09.05.02.01|u|CONTADOR ELÉCTRICO TRIFASICO INDIRECTO|0|140823|0|
~C|09.05.03.1|u|I. MAGNETOTERMICO 2P 10A CURVA C|0|140823|0|
~C|09.05.03.2|u|I. MAGNETOTERMICO 2P 16A CURVA C|0|140823|0|
~C|09.05.03.3|u|I. MAGNETOTERMICO 4P 16A CURVA C|0|140823|0|
~C|09.05.03.4|u|I. MAGNETOTERMICO 2P 20A CURVA C|0|140823|0|
~C|09.05.03.41|u|I. MAGNETOTERMICO 4P 20A CURVA C|0|140823|0|
~C|09.05.03.5|u|I. DIFERENCIAL 2P 25A TIPO AC  - 30 mA|0|140823|0|
~C|09.05.03.51|u|I. DIFERENCIAL 2P 25A TIPO F - 30 mA|0|140823|0|
~C|09.05.03.52|u|I. DIFERENCIAL 2P 25A TIPO B - 30 mA|0|140823|0|
~C|09.05.03.6|u|I. DIFERENCIAL 4P 25A TIPO AC  - 30 mA|0|140823|0|
~C|09.05.03.7|u|I. DIFERENCIAL 2P 40A TIPO AC - 30 mA|0|140823|0|
~C|09.05.03.8|u|I. DIFERENCIAL 2P 40A TIPO F - 30 mA|0|140823|0|
~C|09.05.03.9|u|I. DIFERENCIAL 4P 40A TIPO AC - 30 mA|0|140823|0|
~C|09.05.03.91|m|PREVISIÓN BANDEJA REJIBAND 60X200|0|140823|0|
~C|09.05.03.92|m|PREVISIÓN BANDEJA REJIBAND 60X300|0|140823|0|
~C|09.05.03.93|m|PREVISIÓN BANDEJA REJIBAND 60X400|0|140823|0|
~C|09.05.03.N|u|REFORMA CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN RED NORMAL|0|140823|0|
~C|09.05.03.S|u|REFORMA CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN RED GRUPO|0|140823|0|
~C|09.05.04|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 3G1.5 MM2.|0|140823|0|
~C|09.05.05|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 3G2.5 MM2.|0|140823|0|
~C|09.05.06|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 3G2.5 MM2|0|140823|0|
~C|09.05.07|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 3G4 MM2|0|140823|0|
~C|09.05.08|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G2.5 MM2|0|140823|0|
~C|09.05.09|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G4 MM2|0|140823|0|
~C|09.05.091|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G6 MM2|0|140823|0|
~C|09.05.092|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G10 MM2|0|140823|0|
~C|09.05.093|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G16 MM2|0|140823|0|
~C|09.05.094|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G25 MM2|0|140823|0|
~C|09.05.095|m|COND. COBRE RZ1-K (AS) 0.6/1KV 5G35 MM2|0|140823|0|
~C|09.05.10|m|COND. COBRE SZ1-K (AS+) 0.6/1KV 5G2.5 MM2.|0|140823|0|
~C|09.05.11|m|BANDEJA METALICA PERFORADA 300X60 MM|0|140823|0|
~C|09.05.12|u|CAJA DE DERIVACION 110X110X90 MM|0|140823|0|
~C|09.05.123|m|LIN ALIM 4x25 SZ1-K|0|140823|0|
~C|09.05.13|u|CAJA DE DERIVACION 200X200X90 MM|0|140823|0|
~C|09.05.13.1|u|CANAL ALUMINIO|0|140823|0|
~C|09.05.14|u|MECANISMO CON CARGADOR USB|0|140823|0|
~C|09.05.15|u|BASE DE ENCHUFE MONOFASICA 16A|0|140823|0|
~C|09.05.15.1|u|BASE DE ENCHUFE MONOFASICA 16A CANAL|0|140823|0|
~C|09.05.16|u|PUNTO DE ALIMENTACION MONOFASICA|0|140823|0|
~C|09.05.17|u|BASE DE ENCHUFE TRIFASICA 16A|0|140823|0|
~C|09.05.18|u|PUNTO DE ALIMENTACION TRIFASICA|0|140823|0|
~C|09.05.19|u|PUESTO DE TRABAJO CAJA|0|140823|0|
~C|09.05.19.1|u|PUESTO DE TRABAJO TECHO|0|140823|0|
~C|09.05.20|u|TOMA TECHO MENUBOARD|0|140823|0|
~C|09.05.21|u|INTERRUPTOR SENCILLO|0|140823|0|
~C|09.05.22|u|PUNTO DE LUZ PULSADOR|0|140823|0|
~C|09.05.23|u|TIMBRE ACCESO PERSONAL|0|140823|0|
~C|09.05.23.1|u|BATERIA DE CONDENSADORES|0|140823|0|
~C|09.05.25|u|LEGALIZACIÓN COMPLETA DE LA INSTALACIÓN|0|140823|0|
~C|09.06#||INSTALACIÓN DE ANTIHURTO, MEGAFONIA WIFI Y CCTV|0|140823|0|
~D|09.06#|09.06.01\1\1\09.06.02\1\5\09.06.03\1\13\|
~C|09.06.01|u|DESMONTAJE, MONTAJE DE ELEMENTOS Y RECONEXION|0|140823|0|
~C|09.06.02|u|CONTACTO MAGNETICO PUERTA EXTERIOR|0|140823|0|
~C|09.06.03|u|ALTAVOZ DE TECHO|0|140823|0|
~C|09.07#||INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES Y DATOS|0|140823|0|
~D|09.07#|09.07.01\1\1\09.05.03.91\1\15\09.07.02\1\450\09.07.21\1\15\09.07.03\1\1\09.07.04\1\16\09.07.06\1\1\09.07.07\1\60\09.07.08\1\0\09.07.15\1\200\|
~C|09.07.01|u|REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE|0|140823|0|
~C|09.07.02|m|CABLE DE 4 PARES COBRE CAT 6|0|140823|0|
~C|09.07.03|u|TOMA INFORMATICA RJ45 CAT 6|0|140823|0|
~C|09.07.04|u|CONEXIÓN DE LINEAS CON RACK|0|140823|0|
~C|09.07.06|u|CERTIFICACION DEL CABLEADO|0|140823|0|
~C|09.07.07|m|CABLE BUS DE COMUNICACIONES|0|140823|0|
~C|09.07.08|u|CONVERSOR RS-485/RS-232 A ETHERNET|0|140823|0|
~C|09.07.15|m|CABLEADO MULTIMODO DE 4 FIBRAS|0|140823|0|
~C|09.07.21|u|MONTAJE PUNTO DE RED|0|140823|0|
~C|09.08#||INSTALACION GAS|0|140823|0|
~D|09.08#|09.08.01\1\1\09.08.02\1\1\09.08.03\1\1\09.08.04\1\1\09.08.05\1\1\09.08.06\1\1\|
~C|09.08.01|Ud|DESMONTAJE Y CONDENA DE INSTALACIÓN PARCIAL|0|140823|0|
~C|09.08.02|Ud|REUBICACIÓN CENTRALITA DE GAS|0|140823|0|
~C|09.08.03|Ud|INSPECCION Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE|0|140823|0|
~C|09.08.04|Ud|CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GAS|0|140823|0|
~C|09.08.05|Ud|REVISIÓN-LIMPIEZA DE VENTILACIONES DE GAS|0|140823|0|
~C|09.08.06|Ud|REJILLAS DE VENTILACIÓN|0|140823|0|
~C|0A.INSTM|m2|INSTALACIÓN|23|300523|0|
~C|10#||PINTURA|0|140823|0|
~D|10#|10.01\1\7.93\10.02\1\386.66\10.03\1\124.09\10.04\1\67.86\10.05\1\24.61\10.06\1\5.78\10.07\1\27\10.08\1\4\10.09\1\130.92\|
~C|10.01|M2|PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA|0|140823|0|
~C|10.02|M2|PINTURA PLÁSTICA LISA CREMA RAL 1013|0|140823|0|
~C|10.03|M2|PINTURA COLOR ROJO RAL 3003 SATINADA|0|140823|0|
~C|10.04|M2|PINTURA COLOR ROJO RAL 3004 SATINADA|0|140823|0|
~C|10.05|M2|PINTURA COLOR SIMILAR ACABADO RAL 6019|0|140823|0|
~C|10.06|M2|ESMALTE SINTÉTICO COLOR ROJO RAL 3003 SATINADO|0|140823|0|
~C|10.07|ml|ESMALTE SINTÉTICO COLOR ROJO RAL 3004 SATINADO|0|140823|0|
~C|10.08|M2|PINTURA COLOR ROJO RAL 3004 SATINADA EXTERIORES|0|140823|0|
~C|10.09|m2|IMPRIMACIÓN TODOTERRENO|0|140823|0|
~C|11#||CARPINTERÍA MADERA|0|140823|0|
~D|11#|11.01\1\6.9\11.02\1\8\11.03\1\6\11.04\1\1\11.05\1\2\11.06\1\1\11.07\1\15.56\11.08\1\7.5\11.09\1\1\11.10\1\1\|
~C|11.01|ML|REFUERZO TABIQUE|0|140823|0|
~C|11.02|UD|TOPES PUERTA LUX|0|140823|0|
~C|11.03|UD|LOGO IFEMA|0|140823|0|
~C|11.04|UD|MUEBLE TRASBARRA ARMARIO|0|140823|0|
~C|11.05|UD|MUEBLE TRASBARRA  ESTANTERÍA|0|140823|0|
~C|11.06|UD|MUEBLE TRASBARRA  BOTELLERO|0|140823|0|
~C|11.07|M2|MUEBLE DE BARRA|0|140823|0|
~C|11.08|ML|BIZCOCHO MADERA MACIZA PINO|0|140823|0|
~C|11.09|UD|MUEBLE TRASBARRA  ESTANTERÍA COLGADA|0|140823|0|
~C|11.10|UD|MODULO ACCESIBLE|0|140823|0|
~C|12#||CARPINTERIA METÁLICA|0|140823|0|
~D|12#|12.01\1\1\12.02\1\8.6\12.03\1\3.28\12.04\1\4.14\12.05\1\2\12.06\1\10\12.07\1\10.45\12.08\1\10.97\12.09\1\10.97\12.10\1\12.24\12.11\1\14.4\12.12\1\14\12.13\1\8\12.14\1\20.6\12.15\1\0.31\12.16\1\0.12\12.17\1\0.92\|
~C|12.01|Ud|PUERTA DOBLE ENTRADA ALUMINIO|0|140823|0|
~C|12.02|Ml|CUELGACOPAS BARRA|0|140823|0|
~C|12.03|M2|ESTRUCTURA ESPACIAL EN TUBO DE ACERO NEGRO 50.50|0|140823|0|
~C|12.04|ML|REPOSAPIES TUBO ACERO 5cm|0|140823|0|
~C|12.05|UD|PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10|0|140823|0|
~D|12.05|mO01OB160\1\0\mO01OB170\1\0\mP23FM010\1\0\%CI0300\1\0.03\|
~C|12.06|UD|ESCUADRA TUBO 20X20 ACERO INOX PARA VITRINA|0|140823|0|
~C|12.07|ML|APOYA-BANDEJAS y PIEZA DE REMATE SUPERIOR|0|140823|0|
~C|12.08|m2|PUERTA DOBLE ABATIBLE  ALUMINIO RAL 3004 CON TIRADOR Y CONDENA|0|140823|0|
~C|12.09|m2|PUERTAS DOBLE FIJA|0|140823|0|
~C|12.10|m2|VENTANA FIJA|0|140823|0|
~C|12.11|ml|BASTIDOR VOLADIZO|0|140823|0|
~C|12.12|ud|ESCUADRAS CROMADAS|0|140823|0|
~C|12.13|UD|PERCHA LATÓN DORADO|0|140823|0|
~C|12.14|ML|CANALETA ALUMINIO TIPO CLIC|0|140823|0|
~C|12.15|M2|REJILLA VENTILACION|0|140823|0|
~C|12.16|UD|REJILLA DE VENTILACION DE LAMAS FIJAS|0|140823|0|
~C|12.17|ML|PERFIL ENCUENTRO ESQUINAS|0|140823|0|
~C|13#||VIDRIERÍA|0|140823|0|
~D|13#|13.01\1\30.34\13.02\1\11.56\13.03\1\4.17\|
~C|13.01|M2|VIDRIO LAMINAR 5+5|0|140823|0|
~C|13.02|M2|ESPEJO|0|140823|0|
~C|13.03|M2|VIDRIO TEMPLADO 6MM ESTACIONES|0|140823|0|
~D|13.03|mO01OB320\1\0\mP14BA030\1\0\mP14W010\1\0\mP01D150\1\0\%CI0300\1\0.03\|
~C|14#||GRÁFICA Y DECORACIÓN|0|140823|0|
~D|14#|14.01\1\1\14.02\1\10\14.03\1\2.7\14.04\1\1\14.05\1\8\14.06\1\1\14.07\1\1\14.08\1\1\14.09\1\8\14.10\1\10\14.11\1\10\|
~C|14.01|UD|VINILOS PRÓXIMA APERTURA en CERRAMIENTO PROVISIONAL|0|140823|0|
~C|14.02|Ud|CARTELES INFORMATIVOS|0|140823|0|
~C|14.03|M2|ESPACIO PROMOCIONAL PARA EL OPERADOR|0|140823|0|
~C|14.04|UD|UNIDAD CAJA DE LUZ "BULEVAR" EXTERIOR|0|140823|0|
~C|14.05|UD|RÓTULO CORPORATIVO EXTERIOR|0|140823|0|
~C|14.06|UD|GRAFICA PERSONAJES EN FACHADA|0|140823|0|
~C|14.07|UD|RÓTULO EXTERIOR "BAR"|0|140823|0|
~C|14.08|UD|UNIDAD CAJA DE LUZ "BULEVAR" INTERIOR|0|140823|0|
~C|14.09|UD|RÓTULO CORPORATIVO INTERIOR|0|140823|0|
~C|14.10|UD|JARDINERA DECORATIVA 40X40X40 TERRAZA|0|140823|0|
~C|14.11|UD|PLANTAS ARTIFICIALES PARA MACETEROS EN TERRAZA|0|140823|0|
~C|15#|| MOBILIARIO|0|140823|0|
~D|15#|15.01\1\7\15.02\1\20.18\15.03\1\5.6\15.04\1\27\15.05\1\32\15.06\1\29\15.07\1\3\15.08\1\2\15.09\1\12\15.10\1\6\15.11\1\70\15.12\1\24\15.13\1\12\15.18\1\4.36\15.14\1\8.44\15.17\1\0.9\15.28\1\3\15.29\1\1\15.43\1\2\15.33\1\6\15.22\1\12\15.35\1\2\15.26\1\8\15.32\1\2\15.42\1\1\|
~C|15.01|ml|M06-BANCO CORRIDO SALA|0|140823|0|
~C|15.02|ml|M08-SEPARADORES TERRAZA|0|140823|0|
~C|15.03|ML|M05-MESA ALTA EN PILAR|0|140823|0|
~C|15.04|UD|A-TABURETE SIN RESPALDO|0|140823|0|
~C|15.05|UD|B-TABURETE CON RESPALDO|0|140823|0|
~C|15.06|UD|04-MESA PIE CENTRAL|0|140823|0|
~C|15.07|UD|05-MESA CUATRO PATAS|0|140823|0|
~C|15.08|UD|01-MESA ALTA MADERA|0|140823|0|
~C|15.09|UD|03-MESA ALTA PIE CENTRAL CUADRADA|0|140823|0|
~C|15.10|UD|02-MESA ALTA PIE CENTRAL REDONDA|0|140823|0|
~C|15.11|UD|C-SILLA MADERA|0|140823|0|
~C|15.12|UD|D-SILLA TERRAZA|0|140823|0|
~C|15.13|UD|06-MESA TERRAZA CUADRADA PIE CENTRAL|0|140823|0|
~C|15.14|ml|M04-SEPARADORES|0|140823|0|
~C|15.17|m2|M07-REPISA MARMOL|0|140823|0|
~C|15.18|ml|M09-REPISA MARMOL CON PATAS (30cm fondo)|0|140823|0|
~C|15.22|UD|SILLA  APILABLE|0|140823|0|
~C|15.26|UD|TABURETE  APILABLE|0|140823|0|
~C|15.28|UD|MUEBLE IMPULSO LARGO 140X24CM|0|140823|0|
~C|15.29|UD|MUEBLE DE IMPULSO CIRCULAR|0|140823|0|
~C|15.32|UD|MUEBLE DE BANDEJAS Y PAN (POR MÓDULOS)|0|140823|0|
~C|15.33|UD|MESA BAJA 60X80  APILABLE|0|140823|0|
~C|15.35|UD|MESA ALTA REDONDA 70Ccm.APILABLE|0|140823|0|
~C|15.42|UD|CARRO BANDEJERO|0|140823|0|
~C|15.43|UD|MUEBLE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS|0|140823|0|
~C|16#||EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL|0|140823|0|
~D|16#|16.0A\1\1\16.0B\1\1\16.0C\1\1\16.0D\1\1\|
~C|16.01.01|Ud|ARMARIO FRIGORÍFICO, GASTRONORM 2/1|0|140823|0|
~C|16.01.02|Ud|CARRO CALIENTE 90º, HUMEDAD Y RUEDAS|0|140823|0|
~C|16.01.03|Ud|MUEBLE SOTABANCO CAFETERO ESPECIAL|0|140823|0|
~C|16.01.04|Ud|GRIFO MONOMANDO GERONTOLÓGICO|0|140823|0|
~C|16.01.05|Ud|CAÑO CUELLO CISNE|0|140823|0|
~C|16.01.06|Ud|PULSADOR DE RODILLA|0|140823|0|
~C|16.01.07|Ud|MICROONDAS INDUSTRIAL|0|140823|0|
~C|16.01.08|Ud|REFRIGERADOR VERTICAL|0|140823|0|
~C|16.01.13|Ud|FABRICADOR DE HIELO|0|140823|0|
~C|16.01.14|Ud|MUEBLE SOTABANCO|0|140823|0|
~C|16.01.15|Ud|HORNO MERRYCHEFF EIKON E2|0|140823|0|
~C|16.01.16|Ud|EXPRIMIDOR AUTOMÁTICO|0|140823|0|
~C|16.01.17|Ud|REFRIGERADOR VERTICAL|0|140823|0|
~C|16.01.19|Ud|VITRINA EXPOSITORA MURAL NEGRA|0|140823|0|
~C|16.01.20|Ud|VITRINA EXPOSITORA MODULAR SERIE STAR SNACK|0|140823|0|
~C|16.01.21|Ud|MUEBLE MOSTRADOR CON CURVA|0|140823|0|
~C|16.01.22|Ud|CUBA BUFFET BAÑO MARÍA GN 1/1|0|140823|0|
~C|16.01.24|Ud|PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO SOBREMESA|0|140823|0|
~C|16.01.26|Ud|CUBA FRÍA VENTILADA 4 GN|0|140823|0|
~C|16.01.29|Ud|VITRINA EXPOSITORA MURAL NEGRA (junto muebles impulso)|0|140823|0|
~C|16.01.30|Ud|HORNO ICOMBI PRO 6-1/ELÉCTRICO|0|140823|0|
~C|16.01.31|Ud|KIT CONEXIÓN DEL APARATO M.61/202|0|140823|0|
~C|16.01.32|Ud|COCINA A GAS TOP 2 QUEMADORES|0|140823|0|
~C|16.01.33|Ud|BASE DE ARMARIO ABIERTA 40mm|0|140823|0|
~C|16.01.34|Ud|FREIDORA ELÉCTRICA 15LT 1 CUBA|0|140823|0|
~C|16.01.35|Ud|ARMARIO FRIGORÍFICO GASTRONORM|0|140823|0|
~C|16.01.36|Ud|LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS|0|140823|0|
~C|16.01.37|Ud|COPA DE ASPIRACIÓN|0|140823|0|
~C|16.01.38|Ud|MESA DE CARGA EN ANGULO MA-90 SRC-1800|0|140823|0|
~C|16.01.39|Ud|MONTAJE DE EQUIPAMIENTO|0|140823|0|
~C|16.0A#||ZONA TRASBARRA|0|140823|0|
~D|16.0A#|16.01.01\1\2\16.01.02\1\2\16.01.03\1\1\16.01.04\1\2\16.01.05\1\2\16.01.06\1\2\16.01.07\1\1\16.01.08\1\1\16.01.13\1\1\16.01.14\1\1\16.01.15\1\1\16.01.16\1\1\16.01.17\1\1\|
~C|16.0B#||ZONA BARRA|0|140823|0|
~D|16.0B#|16.01.19\1\2\16.01.20\1\1\16.01.22\1\1\16.01.24\1\2\16.01.26\1\1\|
~C|16.0C#||RENOVACION DE EQUIPAMIENTO OBSOLETO EN BACK OFFICE|0|140823|0|
~D|16.0C#|16.01.30\1\1\16.01.31\1\1\16.01.32\1\1\16.01.33\1\1\16.01.34\1\1\16.01.35\1\1\16.01.36\1\1\16.01.37\1\1\16.01.38\1\1\|
~C|16.0D#||VARIOS|0|140823|0|
~D|16.0D#|16.01.39\1\37\16.01.21\1\1\16.01.29\1\1\|
~C|17#||VARIOS|0|140823|0|
~D|17#|17.01\1\359.4\17.02\1\1\17.03\1\1\17.04\1\4\17.05\1\1\17.06\1\1\|
~C|17.01|M2|LIMPIEZA COMPLETA LOCAL NIVEL ÓPTIMO|0|140823|0|
~C|17.02|UD|AYUDAS A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE  MOBILIARIO|0|140823|0|
~C|17.03|UD|AYUDAS A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE HOSTELERÍA|0|140823|0|
~C|17.04|UD|SEÑALÉTICA DE ACCESIBILIDAD|0|140823|0|
~C|17.05|ud|GENERARCIÓN DE PLANOS AS BUILT|0|140823|0|
~C|17.06|UD|GESTIÓN DE PASES PARA OPERARIOS Y VEHÍCULOS|0|140823|0|
~C|3|||0|150520|0|
~C|A03KB005|h|PLUMA GRÚA DE 25 m|7.1|160216|3|
~D|A03KB005|U02OA005\1\1\U%10\1\0.1\U02SW005\1\16.2\U02OA020\1\1\|
~C|DDFFSS|Ud|CORTE, VACIADO Y PUESTA EN MARCHA|0|140823|0|
~C|IFEMA##||PAB02_BU02|0|140823|0|
~D|IFEMA##|01\1\1\02\1\1\03\1\1\04\1\1\05\1\1\06\1\1\07\1\1\08\1\1\09\1\1\10\1\1\11\1\1\12\1\1\13\1\1\14\1\1\15\1\1\16\1\1\17\1\1\|
~C|U%10|%|Amortización y otros gastos|10|160216|0|
~C|U01AA008|h|Oficial segunda|16.09|160216|1|
~C|U01AA010|h|Peón especializado|14.82|160216|1|
~C|U01AA011|h|Peón suelto|14.8|160216|1|
~C|U02OA005|h|Pluma grúa de 25 m|4.45|160216|2|
~C|U02OA020|h|Montaje y desmontaje pluma grúa longitud 25 m|0.09|160216|2|
~C|U02SW005|ud|Kilowatio|0.13|160216|0|
~C|mO01OB160|h|Oficial 1ª cerrajero|19.43|010312|1|
~C|mO01OB170|h|Ayudante cerrajero|18.26|010312|1|
~C|mO01OB320|h|Oficial 1ª vidriería|19.28|150908|1|
~C|mP01D150|ud|Pequeño material|1.29|301109|3|
~C|mP14BA030|m2|Vidrio templado incoloro 6mm.|41.55|310100|3|
~C|mP14W010|m|Sellado con silicona incolora|1.97|040520|3|
~C|mP17PU060|m|Tubo multicapa  50x4,5 mm|16.62|150908|3|
~C|mP23FM010|ud|P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm|248.98|310100|3|
~C|mo008||Oficial 1ª fontanero.|19.42|280420|1|
~C|mo107||Ayudante fontanero.|17.86|280420|1|
~C|mt37tpu020ac||Tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/alumin|4.69|280420|0|
~C|mt37tpu020bc||Tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/alumin|6|280420|0|
~C|mt37tpu420a||Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber|0.21|280420|0|
~C|mt37tpu420b||Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber|0.27|280420|0|
~T|01.01|Partida donde quedan incluidos todos aquellos trabajos necesarios para cumplir con lo especificado en el Plan de seguridad y salud presentado así como con la legislación vigente en la materia, correspondiente a los capítulos de:
a. Sistemas de protección colectiva.
b. Formación e información
c. Elementos de protección individual.
d. Medicina preventiva y primeros auxilios.
e. Instalaciones provisionales de higiene y seguridad.
f. Señalización y cerramiento de la obra. Accesibilidad restringida y control de accesos.
g. Gestión de pases para operarios y vehiculos.|
~T|02.01|Ud. Contenedor de 10 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.

Nota: Nº máximo de contenedor que se liquidará. Cantidad mayorada respecto al estudio de residuos.

|
~T|02.02|M3. Canon de vertido de escombros en vertedero y p.p. de costes indirectos. |
~T|02.03|Gestión de los residuos de naturaleza pétrea, no pétrea y potencialmente peligrosos, mediante clasificación a pie de obra de los residuos, y posterior carga en contenedor. Incluso transporte en camión y tratamiento en planta por gestor autorizado, se deberá disponer de cerramiento de obra con malla de ocultación en la zona que Ifema designe para colocación de contenedores. El presupuesto de control de residuos se encuentra repercutido en las partidas de obra correspondientes en su parte proporcional.
|
~T|03.01|Suministro, montaje y desmontaje de cerramiento provisional de obra realizado mediante un trasdosado de cartón-yeso autoportante pintado en color blanco incluida, sin atornillar al suelo o techo, con bastidor en escuadra en la base y cinta de doble cara para mantener estabilidad. Medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos así como puerta de acceso incluidos.|
~T|03.02|Cerramiento provisional de obra mediante valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. |
~T|03.03|UD. Suministro e instalación de señalización de Obra  según normativa vigente de Seguridad y Salud, normativas locales y especificaciones de la Dirección Facultativa, incluyendo montaje, mantenimiento, transporte y retirada de elementos utilizados, botiquin y carteleria de Seguridad. |
~T|03.04|Limpieza y desbroce del terreno realizada con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar pequeñas plantas, maleza, broza y carga manual a camión.|
~T|03.05|Desmontaje, desconexión y retirada y acopio de todo el equipamiento en barra y comedor (incluidos expositores, electrodomésticos, muebles neutros, botelleros, fregaderos, lavavajillas, campanas, vitrinas, correbandejas, tpvs, grifos de cerveza y refrescos, cafetera, etc...). Parte del material será para almacenar en espacio cedido por Ifema, incluso vallado, protecciones y embalajes durante este tiempo. Y otra parte será para vertedero.  i/ transporte a almacén y vertedero.|
~T|03.06|Desmontaje, retirada y acopio de mobiliario, menaje o cualquier otro elemento que dificulte la ejecución de la obra y que se encuentre en sala, se incluyen muebles encastrados, estantes de madera, mamparas móviles, perchero... Con posterior montaje de un 50% de algunos de ellos según indicaciones de DF. A almacenar en espacio cedido por Ifema, incluso vallado, protecciones y embalajes durante este tiempo. Parte del mobiliario será para vertedero según indicaciones en obra.i/ transporte a almacén y vertedero.|
~T|03.07|Ud. Desmontaje de decoraciones interiores (jarrones, maceteros, lienzos, cuadros, papeleras...) y elementos de rotulación, cartelería y señalética en fachada e interior, i/ medios auxiliares y p.p. indirectos. La cartelería de fachada en ocasiones se encuentra en altura superior a 4m, inaccesible con escalera, siendo necesario el uso de plataforma elevadora (incluida en partida). Incluido carga a contenedor o camión. Parte de la decoración será para almacenar en espacio cedido por IFEMA, incluso vallado, protecciones y embalajes durante este tiempo.|
~T|03.08|Demolición de mampara fija con estructura metálica y revestimiento metálico o de madera. Se incluye la retirada de las fijaciones o anclajes en suelo y techo. Con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.|
~T|03.09|Suministro y conexión de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 15 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios. Dejando sin servicio el cuadro general del local. Incluso elementos de fijación y regletas de conexión. Posterior desmontaje y restablecimiento de servicio en cuadro general. Se incluye la derivación para alimentación del cuadro. Todo lo necesario para dejarlo totalmente instalado y funcionando.|
~T|03.10|Levantado de barandilla de acero recibida en obra de fábrica o anclada a suelo con pies, incluido postes verticales. Con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.|
~T|03.11|Demolición de falsos techos continuos, planos o curvos, ya sea metálico o de yeso / escayola,  incluyendo perfileria auxiliar de agarre, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, según  NTE/ADD-12 . Se incluyen elementos de sustentación nuevos necesarios en caso de que al abrir y demoler el falso techo la estructura quedara debilitada.|
~T|03.12|Demolición de falso techo registrable de placas de escayola o vinílico, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de demolición de tirantes, perfilerías soporte y estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
|
~T|03.13|Demolición de falso techo descolgado en entramado decorativo,  incluyendo perfileria auxiliar de agarre, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, según  NTE/ADD-12 . |
~T|03.14|Demolición de bancada de tabica vertical de pladur con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.|
~T|03.15|Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos hasta 4 m2. en tabiques, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18. A confirmar en obra.|
~T|03.16|Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera o metálica y herrajes con arranque de cercos, precercos y tapajuntas, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, y con p.p. de medios auxiliares.|
~T|03.17|P.A. Levantado de revestimiento de papel decorativo en paramentos interiores, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.

NOTA: Se hará una prueba de retirada de revestimiento y en función de cómo quede el soporte, la DF indicará si se retira el revestimiento o se trasdosa por delante.|
~T|03.18|Demolición de alicatado de azulejo o gres, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.|
~T|03.19|Demolición de revestimiento de espejo en paramentos interiores, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.|
~T|03.20|Desmontaje de revestimiento de chapa de acero o aluminio, con medios manuales o mecánicos, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.|
~T|03.21|Levantado de revestimiento de madera sobre rastreles o sobre soporte en paramentos interiores,  rastreles, cantoneras y guardavivos, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.|
~T|03.22|Demolición de tabiquerÍas interiores en placas de yeso laminado por medios manuales i/ estructura auxiliar y con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluyen los revestimientos de pared (excepto madera que se contabiliza aparte) y rodapié.|
~T|03.23|Demolición de placas de hormigón prefabricadas en fachada, con medios manuales o mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.Altura superior a 4m, siendo necesario el uso de elementos mecánicos.|
~T|03.24|Demolición de trasdosado autoportante interior por medios manuales i/ estructura auxiliar y con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluyen los revestimientos de pared (excepto madera que se contabiliza aparte) y rodapié.|
~T|03.25|Demolición de encimera, con levantado de revestimientos y base soporte. Se incluye subencimera inferior de menor ancho y mismas características. Por medios manuales, carga manual de escombros sobre camión o contenedor.|
~T|03.26|Demolición de mostrador de barra, con levantado de revestimientos, baldas, cajones interiores y estructura soporte por medios manuales, carga manual de escombros sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios.|
~T|03.27|Demolición de rampa continua de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.|
~T|03.28|Levantado de apoyapies y sus fijaciones, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, y carga manual sobre camión o contenedor.|
~T|03.29|Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. Se incluye levantado de tapajuntas o perfiles de transición en cambio de pavimento con carga manual de escombros sobre camión o contenedor.|
~T|03.30|Desmontado de revestimiento trasparente, metacrilato o similar, atornillado a paremnto vertical, realizada a mano, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.|
~T|03.31|Demolición de solera de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.|
~T|03.32|Demolición de recrecido de mortero existente en el interior del edificio, de hasta 21 cm de espesor, con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.|
~T|03.33|Apertura de hueco en muro de fábrica de ladrillo cerámico o bloque de hormigón, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, el apeo del hueco y la colocación de dintel.|
~T|03.34|Levantado y desmontaje con medios manuales de recercado de ventanas con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Con p.p de costes indirectos.|
~T|03.35|Levantado de carpintería de aluminio, acero o PVC de cualquier tipo situada en fachada y sus vidrios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas de vidrio, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Se deberá prever los medios auxiliares de apeo necesarios para no debilitar las carpinterías superiores|
~T|03.36|Levantado de carpintería acristalada de aluminio, acero o PVC de cualquier tipo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas de vidrio, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.|
~T|03.37|Demolición de peto separador a media altura, con levantado de revestimientos, vidrios, encimeras, rodapiés y estructura soporte (ladrillo, madera o metal) por medios manuales, carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Hasta 140cm de altura.|
~T|03.38|Desmontado de estructura metálica de acero laminado, por medios manuales, i/anclaje previo, traslado y apilado de material recuperable y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-15 y 16.|
~T|04.01|Picado y saneado de yeso en techos y paredes, totalmenteo preparadas, para su posterior pintado. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga o camión, y con p.p. de medios auxiliares. A confirmar en obra.|
~T|04.02|Picado y preparación de hueco en pavimento, para alojamiento de felpudo, nivelando la superficie soporte mediante la aplicación manual de una capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 o equivalente según UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, que actúa como puente de unión, preparado para recibir el marco perimetral metálico y el felpudo (no incluidos en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y de las aristas, marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero. Se incluye corte para marcar la zona del hueco y separación del pavimento que se mantiene.

Se incluye base de mortero de regularización, previa nivelación y recibido de marco perimetral de aluminio suministrado con el felpudo.|
~T|04.03|Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. El precio no incluye la base de la solera. Se incluye puente de unión o imprimación para correcta fijación al soporte base.|
~T|04.04|Formación de rampa a base de tablero de rasillón, con capa de compresión superior y malla electrosoldadas apoyado sobre tabiquillos, o a base de mortero de cemento CEM ll/A-P 32,5 y arena de rio 1/4, acabado fratasado, incluso replanteo, nivelado, humedecido de la pieza y limpieza. Formación de pendiente y disposición según planimetría.|
~T|04.05|Base para pavimento, de mortero M-10 de 4 cm de espesor, maestreada y fratasada.|
~T|04.06|M2. Recrecido - plataforma sobreelevada de 10cm. de espesor sobre el nivel del suelo existente del local, realizada a base de relleno de rasillón cerámico de 40x20x7cm, con capa de compresión de mortero de cemento y mallazo de reparto, i/ p.p de cualquier medio auxiliar para la total ejecución de los trabajos. |
~T|04.07|Capa fina de pasta niveladora de suelos de 2 mm de espesor, aplicada mecánicamente, para regularización y nivelación de pavimento existente, previa aplicación de imprimación a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa, que actúa como puente de unión, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio).

NOTA: Será necesaria confirmación previa de la DF antes de ejecutar la partida según indicaciones del fabricante de suelo vinílico.|
~T|04.08|Trasdosado directo de placa de yeso laminado de 13 mm. de grosor, recibido con pelladas de pasta de agarre o atornillada a estructura, para el recubrimiento de paramentos verticales y horizontales, termo arcillas o piezas espaciales, nivelación, aplomado y sellado de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado listo para pintar o decorar. Medido a cinta corrida.|
~T|04.09|Tabique, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyos lados externos se atornilla una placa de yeso laminado WA (hidrófuga) de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 100 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. Incluso remates en cantos en los cuales sea necesario.Incluso pp.p de medios auxiliares y remates laterales.|
~T|04.10|M2. Formación de tabique seco de cartón yeso N15+N15+73+A70+N15+N15 con certifido de calisificación contra el fuego EI90 o superior, compuesto por:
- Dos placa de cartón yeso (N15).
- Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm. de ancho, a base de Montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y Canales (elementos horizontales).
- Aislamiento térmico-acústico interior con paneles de lana mineral Isover Arena de 40 mm. de espesor.
- Dos placa de cartón yeso (N15).
- Refuerzos con pies derechos dobles en huecos de puertas, anclados a techo estructural y cada 80 cm.
- Espesor total: 133 mm. 
- Incluso sellado, encintado y emplastecido de juntas.
- Replanteo, limpieza, nivelación, paso de instalaciones, ejecución de juntas, ángulos con cinta de juntas y parte proporcional de ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA ANCLAJES (de aparatos sanitarios, puertas, estanterías, tomas de corriente, barras inoxidables, campanas, etc.), construido según normativa técnica del fabricante. 
- Con parte proporcional de juntas elásticas estancas perimetrales colocadas en canales de suelo, techo y montantes laterales.
- Medido sin descontar huecos.
|
~T|04.11|Trasdosado autoportante con placas de yeso normales de 15 mm de espesor, recibido sobre perfilería de canales y montantes de ácero galvanizado de 48mm cada 400mm con espesor total 63mm. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de juntas con cinta, según NTE-PTP-9 totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.Incluso remates en cantos en los cuales sea necesario.|
~T|04.12|Trasdosado autoportante con placas de yeso WA (hidrófuga) de 15 mm de espesor, recibido sobre perfilería de canales y montantes de ácero galvanizado de 48mm cada 400mm con espesor total 63mm. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de juntas con cinta, según NTE-PTP-9 totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso remates en cantos en los cuales sea necesario.|
~T|04.13|Trasdosado con placas de yeso de 6 mm de espesor curvadas in situ, atornillado sobre perfilería de canales y montantes de ácero galvanizado de 48mm, incluso p.p. de tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de juntas con cinta, según NTE-PTP-9 totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso remates en cantos en los cuales sea necesario.

*Se estima como previsión para mejor fijación del alicatado, a comprobar en obra la superficie de base, su porosidad y material de agarre permitiendo alicatado directo y evitando la necesidad de este trasdosado previo.
|
~T|04.14|Suministro y colocación de fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado de 7 cm., recibido con mortero M-5; construída según normas. según UNE-EN 998-2, i/p.p de replanteo, nivelado, humedecido de las piezas, roturas y medios auxiliares y de seguridad necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Medición deduciendo huecos.|
~T|04.15|Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo de cemento y arena de rio 1/4 en paramentos verticales previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, con maestras cada 3 m. y andamiaje según NTE-RPE.|
~T|04.16|Recibido de cercos metálicos o carpintería de aluminio en tabiques o muros con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, incluso aplomado y nivelación.|
~T|04.17|Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de instalaciones especiales (telefonía, comunicaciones, alarmas, captación de imagen/sonido, control de acceso, etc.), i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares
Incluye carga de escombros a contenedor.|
~T|04.18|UD. Ayudas de Albañilería para dejar las INSTALACIONES de CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN y EXTRACCIÓN de HUMOS completamente terminadas, incluyendo:
- Apertura de huecos en fábricas y suministro y colocación de cargaderos metálicos con su posterior ignifugado, sellado de pasos, apeos necesarios, andamios, enfoscado, remates y pintado de los mismos. 
- Apertura y tapado de rozas.
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
- Carga de escombros a contenedor.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~T|04.19|UD. Ayudas de Albañilería para dejar las INSTALACIONES de FONTANERÍA, SANEAMIENTO y COLOCACIÓN de APARATOS SANITARIOS completamente terminadas, incluyendo:
-Recibido de aparatos sanitarios.
- Apertura y tapado de rozas en paredes o solera
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
- Carga de escombros a contenedor.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~T|04.20|UD. Ayudas de Albañilería para dejar la INSTALACIÓN de DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA desde la caja general de acometida, en edificio, al último punto de consumo en el interior del local, completamente terminada, incluyendo:
- Apertura de huecos en fábricas
- Apertura y tapado de rozas en paredes o solera
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
- Carga de escombros a contenedor.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~T|04.21|UD. Ayudas de Albañilería para dejar la INSTALACIÓN de ILUMINACIÓN, completamente terminada, incluyendo:

- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
- Carga de escombros a contenedor.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~T|04.22|UD. Ayudas de Albañilería para dejar la INSTALACIÓN de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS completamente terminada, incluyendo:

- Apertura de huecos en fábricas con su posterior sellado de pasos, apeos necesarios, andamios, enfoscado y remates de los mismos. 
- Apertura y tapado de rozas.
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
- Carga de escombros a contenedor.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~T|04.23|UD. Ayudas de Albañilería para dejar las INSTALACIONES de GAS completamente terminada, incluyendo:
- Apertura de huecos en fábricas y suministro y colocación de cargaderos metálicos con su posterior ignifugado, sellado de pasos, chapado, apeos necesarios, andamios, enfoscado, remates y pintado de los mismos. 
- Apertura y tapado de rozas.
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción de bancadas.
- Construcción y recibido de cajas de elementos empotrados.
- Apertura de taladros en forjados, fábricas de ladrillo, tabiquerías y trasdosados de cartón yeso, muros de hormigón y falsos techos, con maquinaria especial.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Carga, descarga y elevación de materiales.
- Sellado de taladros y huecos para paso de instalaciones.
- Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
- Carga de escombros a contenedor.
En general, todo lo necesario para el montaje de la instalación.
Comprendiendo todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~T|05.01|Suministro y colocación de perfil de transición  en encuentros entre distintos tipos de pavimentos, de aluminio anonizado con acabado en bronce envejecido cepillado formando un recorrido de tramos rectos y curvos. Con bordes doblados a 30º en una longitud de 6-23mm, sellado con silicona sanitaria, fijado con tornillos y tacos de L 80, incluso preparación, curvado, cortes, piezas especiales de remate, rejuntado y limpieza. Marca Schlüter, Modelo VINPRO-S-ABGB o equivalente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.
Medida la longitud ejecutada.
|
~T|05.02|M2. Suministro y colocación de solado de baldosa cerámica de 20x20cm.imitación piedra, recibidas con técnica de doble encolado y peinado con llana dentada, con adhesivo cementoso mejorado y rejuntadas con lechada color gris, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm). CLASE 1.Modelo TUSCANIA marca MAINZU color TUSCANIA BEIGE o equivalente, previa presentación de muestra a la DF e IFEMA. Se incluyen los cortes en curva.|
~T|05.03|Suministro y colocación de pavimento vinílico antideslizante R11, CLASE 3  fijado a soporte con adhesivo según indicaciones del fabricante. Incluso replanteo, nivelado, cortes, piezas especiales, rejuntado de piezas, remates en curva, soldadura, adhesivo y limpieza; colocado según normas e instrucciones del fabricante. Marca Altro Classic 25x25 Ref. modelo Anvil o equivalente, previa presentación de muestra a la DF e IFEMA. Se incluyen los cortes en curva.
|
~T|05.04|Suministro y colocación de pavimento vinílico acabado madera. , 250x1500x7mm, color Englis Oak Hazel de Tarkett, fijado a soporte con adhesivo según indicaciones del fabricante. Incluso replanteo, nivelado, cortes, piezas especiales, rejuntado de piezas, remates en curva, soldadura, adhesivo y limpieza; colocado según normas e instrucciones del fabricante.  CLASE 2.Ref. ID CLICK ULTIMATE 55-70 PLUS R10 o equivalente, previa presentación de muestra a la DF e IFEMA. Se incluyen los cortes en curva.
|
~T|05.05|Suministro y colocación de felpudo en tiras de fibra textil de color arena insertadas en perfiles de aluminio extrusionados con aislamiento acústico en la base con altura total 17mm, distancia entre perfiles 5mm con distanciador de goma, uniones con cable de acero inoxidable revestido de plástico, peso 8,4kg/m2, reacción al fuego Cfl-s1. Sobre perfiles de aluminio, dentro de marco perimetral, instalado en cajeado de pavimento formado por foso (no incluido en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte. Tipo EMCO DIPLOMAT 17 mm (517 P Outdoor), con tiras de fibra textil de color Arena o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.
En la medición del felpudo queda incluido el marco perimetral de aluminio.
Sólo se sitúa en accesos que dan a exterior, no colocar en acceso desde pabellón.|
~T|05.06|Limpieza de pavimento de piedra natural o gres cerámico, formado por baldosas en estado de conservación regular, eliminando manchas, sales, eflorescencias salinas y microorganismos, mediante el vertido sobre la superficie de una disolución acuosa de ácido acético, cepillado, aclarado y posterior aplicación de líquido decapante específico según material. Incluido repaso de juntas.|
~T|05.07|Suministro y colocación de escocia de aluminio lacada en blanco de media caña cóncava para evitar ángulos recto internos. Instalación sobrealicatado finalizado, colcado según replanteo, nivelado, cortes, formación de curvaturas, piezas especiales, rejuntado de piezas y limpieza; colocado según normas e instrucciones del fabricante. |
~T|05.08|M2. Reposición de suelo existente en zona de pabellon. Se suministrará y se colocará equivalente al existente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.|
~T|05.09|M2. Reposición de suelo existente en zona exterior. Se suministrará y se colocará equivalente al existente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.|
~T|05.10|Suministro y colocación de rodapié de chapa termolacada en mismo color que pared, plegada y pegada en forma de C sobre tablero mdf 100x16mm. Fijado a soporte con adhesivo. Incluso trabajos necesarios para ejecución en curva y p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo y sellado. Previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.|
~T|05.11|M2. Reposición de suelo existente en zona de cocinas. Se suministrará y se colocará equivalente al existente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.|
~T|06.01|Suministro y formación de falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, Incluido alquiler del mismo o cualquier otro sistema de elevación, perforaciones para elementos anclados a techo, encintado, rejuntado, lijado,  totalmente terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. |
~T|06.02|Suministro y colocación de falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perforación circulares regulares 12/25 (18,1%)ancho 1200mm y largo 2000mm, de espesor 12,5 mm., atornilladas sobre estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm., con una separación máxima entre ejes de 320 mm., suspendidas del forjado o techo soporte mediante anclajes, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, Incluido alquiler del mismo o cualquier otro sistema de elevación, perforaciones para elementos anclados a techo, encintado, rejuntado y lijado, totalmente  terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. O similar previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.|
~T|06.03|Suministro y montaje de falso techo continuo liso (25+25+27), con resistencia al fuego EI 90, formado por dos placas de yeso laminado / UNE-EN 520 - 1200 / 2600 / 25 / borde cuadrado, especiales Fireboard M-0 "KNAUF" o equivalente con alma de yeso y caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1200 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante anclajes directos cada 600 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante empalmes en cruz y colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.|
~T|06.033|Suministro y colocación de perfil decorativo sobre falso techo continuo de placa de yeso laminado continuo. Instalación del producto según recomendaciones de la marca y previa aprobación de la DF e IFEMA.Totalmente colocado . Modelo PB513 de Orac Decor, o equivalente, previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.|
~T|06.04|ML. Suministro y colocación de tabica vertical  hasta una altura de 30cm de yeso laminado , colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, incluida replanteo, extructura auxiliar de anclaje a elementos resistentes, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cita y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado según NTE-RTC,medido en su longitud|
~T|06.05|Reparación de fisuras y tapado de agujeros en falso techo de placas de pladur o escayola con mismo material que existente. Previa eliminación del material suelto y no consolidado, y posterior retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, para proceder posteriormente a su rejuntado, lijado y preparación para pintura (no incluida en este precio). |
~T|06.06|Suministro y colocación de falso techo de placa desmontable de escayola 60x60, apoyada sobre perfilería vista (incluida en el precio), para formación de techos registrables.Lacada en blanco, de 15 mm. en perfiles primarios, secundarios y angular de borde. i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado.
|
~T|06.07|Suministro y montaje de trampilla de registro para falso techo continuo de placas de yeso laminado o
escayola, de dimensiones 60x60. Totalmente instalada, i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a nomras ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP según reglamento UE 305/2011|
~T|06.08|Suministro y montaje de trampilla de registro para falso techo continuo de placas de yeso laminado o
escayola, de dimensiones 30x30. Totalmente instalada, i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a nomras ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP según reglamento UE 305/201|
~T|07.01|Suministro y colocación de alicatado con azulejos, 20x20 cm., color blanco brillo, recibidos con cemento cola sobre tabiques de cartón yeso, trasdosados de cartón yeso o superficies enfoscadas, incluso preparación del paramento, cortes, ejecución en curva, con parte proporcional de piezas especiales de remate, rejuntado y limpieza; construído según normas. O equivalente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA. Todos los cantos se ejecutarán a inglete o según DF e IFEMA se dejarán vistos. Sistema de doble encolado con llana dentada.
|
~T|07.02|Suministro y colocación de alicatado con composición de azulejos de formato rectangular, combinación de colores. Dimensiones 7,7x15cm. Recibidos con cemento cola sobre tabiques de cartón yeso, trasdosados de cartón yeso o superficies enfoscadas, incluso preparación del paramento, cortes, con parte proporcional de piezas especiales de remate, rejuntado y limpieza; construído según normas. Ref. Matelier de Equipe en tres colores (oceanic blue, wadi brown y sahara sand) o similar previa presentación de muestra a la DF e IFEMA con junta en gris perla. Todos los cantos se ejecutarán a inglete o según DF e IFEMA se dejarán vistos. Sistema de doble encolado con llana dentada.
|
~T|07.03|Suministro y colocación de alicatado con azulejos, 10x10 cm., color salvia y junta en gris perla, recibidos con cemento cola sobre tabiques de cartón yeso, trasdosados de cartón yeso o superficies enfoscadas, incluso preparación del paramento, cortes, con parte proporcional de piezas especiales de remate, rejuntado y limpieza; construído según normas. Modelo Zellige M5P3D de Marazzi o equivalente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA. Todos los cantos se ejecutarán a inglete o según DF e IFEMA se dejarán vistos. Sistema de doble encolado con llana dentada.

|
~T|07.04|Suministro y colocación de alicatado con azulejos,formato rectangular, color Blue y junta en gris perla. Dimensiones 60x240x10mm. Recibidos con cemento cola sobre tabiques de cartón yeso, trasdosados de cartón yeso o superficies enfoscadas, incluso preparación del paramento, cortes, ejecución en curva, con parte proporcional de piezas especiales de remate, rejuntado y limpieza; construído según normas.  Modelo LUME M6RR de MARAZZI o equivalente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA. Todos los cantos se ejecutarán a inglete o según DF e IFEMA se dejarán vistos. Sistema de doble encolado con llana dentada.

|
~T|07.05|Suministro y colocación de alicatado imitación piedra. Color beige y junta beige.Dimensión 450x900x11.3mm. .  Recibidos con sistema de doble encolado con cemento cola sobre tabiques de cartón yeso, trasdosados de cartón yeso o superficies enfoscadas,   aplicado con llana de dientes cuadrados de hasta 6mm. Incluso preparación del paramento, cortes, con parte proporcional de piezas especiales de remate, rejuntado y limpieza; construído según normas. Todos los cantos se ejecutarán a inglete o según DF e IFEMA se dejarán vistos. Modelo MATERIA BEIGE FLMAE de APAVISA o similar previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.
Medida la superficie ejecutada a cinta corrida.|
~T|07.06|Suministro y colocación de revestimiento con cuadro decorativo lineal.Formado por una imagen de los lugares de Madrid en un tamaño de 17,5x17,5cm sobre un parpastú blanco y protegido con un vidrio de 3mm. Todo ello enmarcado en su parte superior e inferior con listónes de madera DMF de pino teñida en roble- Totalmente instalado y colocado.    O equivalente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA. no incluye iluminación LED. Ver detalle en planos.|
~T|07.07|ML. Suministro y colocación de cantonera de PVC  para protección de esquinas en el mismo color que el alicatado, según zonas. |
~T|07.08|Suministro y colocación de encimera pétrea color blanco y grosor de 30mm con acabado pulido y canto exterior completamente curvo y canto interior recto con bordes ligeramente biselados. Se incluye remate frontal de 30mm completamente curvado en su cara exterior para ocultar en cara interior tira LED no incluida en el precio. Incluido curvas, ingletes, así como apertura de huecos y perforaciones, resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos. Se incluye pieza de union, perfil " T" y recibido con encimera., sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. Grado de absorción superficial igual a 0. Acabado mármol blanco macael o equivalente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA
|
~T|07.09|Suministro y colocación de chapa metálica de acero inoxidable curva e: 3mm. Con imprimación en gris RAL similar al hormigón existente. Incluso replanteo, nivelado, cortes, piezas especiales, rejuntado de piezas y limpieza; colocado según normas e instrucciones del fabricante. |
~T|07.10|M2.Tablero DMF en zona superior de voladizo, recibido sobre bastidor metálico, no inluido. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de juntas con cinta, según NTE-PTP-9 totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.Incluso remates en cantos en los cuales sea necesario.|
~T|08.01|Suministro e instalación de línea de LED tenue 2700K 4W/m. IP44. Incluso replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.  Incluye carcasa de aluminio, difusor de policarbonato con acabado opal. Totalmente instalado con ejecución de curvas , conexionado y funcionando.|
~T|08.02|Suministro e instalación de proyector exterior cilíndrico con brazo extensible 15W 2700K color negro, tipo SLV DISPLAY 3000/4000k, IP65. O similar previa presentación de muestra a la DF e IFEMA. Incluye conexionado. Totalmente instalado. Se deberá prever canalización para la alimentación eléctrica por el peto de forma que el cableado quede recogido y ordenado.|
~T|08.03|Suministro e instalación de foco empotrado aro fijo de bajo deslumbramietno blanco con lámpara GU10 led 7W 580lm 2700ºk 36º y CRI mayor de 95 . O equivalente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.  Incluye conexionado. Totalmente instalado. |
~T|08.04|Suministro e instalación de plafón cilindrico en blanc con lámpara GU10 led 7W 580lm 2700ºk 36º y CRI mayor de 95 .  Modelo ZOOM de ACB o equivalente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.  Incluye conexionado. Totalmente instalado. |
~T|08.05|Suministro e instalación de luminaria colgante de luz indirecta compuesta por dos discos de latón uno de 295mm de diametro y otro inferior de 100mm. El disco superiores en latón natural y el inferior pintado en negro texturizado. Cable textil negro. Fuente de luz incorporada mediante modulo LED 2700º 1350Lm 14W Diamtero TRIAC, PHASE CUT DAll. o equivalente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA. Incluye bombilla COREPRO LEDCAPSULE 2 25W ND G9 827. Altura de colocación 1.70m.  Incluye conexionado. Totalmente instalado. |
~T|08.06|Suministro e instalación de luminaria colgante según diseño fabricada en latón natural compuesta por una barra horizontal con número de focos variables, a los extremos, repartidores que llevan a las campanas cónicas también de latón y que suben al cable para colgar al techo. Portalámparas GU10. O equivalente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA. Incluye bombilla PARATHOM PAR16 50 36º 4.3W/830. Altura de colocación 1.70m.  Incluye conexionado. Totalmente instalado. Se valora por ud. de foco.|
~T|08.07|Suministro e instalación de proyector tubular con lámpara GU10 LED 7W 580lm 2700K CRI>95, apertura 36º, incluida en el precio. Totalmente montada. No se incluye carril.  Incluye conexionado. Totalmente instalado. 

Proveedor de referencia Light & Studio. Se permite modelos de idénticas caracteristicas por otros fabricantes con precio igual o inferior. Previa aprobación por parte de Ifema y DF e IFEMA.|
~T|08.08|Suministro, montaje e instalación de carril trifásico blanco con suspensiones, tapas, conectores, y alimentación necesarios repercutidos en el precio por ml. Completamente montado y conectado para posterior montaje de focos. Compatible con los proyectores tubulares |
~T|08.09|Suministro e instalación de línea de LED tenue 2700K 4W/m. Incluso replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Pegada sobre chapa de acero. Totalmente instalado con ejecución de curvas, conexionado y funcionando.




|
~T|08.10|Suministro, instalación y conexionado de línea de LED 4000K 7W/m - 60leds SMD3528 por metro. Con perfil de aluminio y difusor mini estancos. Incluso transformador 12V o 24V, fuente de alimentación, drivers de alta calidad, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.  Transformadores ocultos en lugares registrables. Incluso accesorios de montaje y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.

|
~T|09.01.01|Ud. Suministro e instalación de DN-40 calor contador de calorias marca Kamstrup modelo MULTICAL 603. que incluye

- Caudalimetro Ultraflow54, qp 10,0m3/h 300mm x G2" (DN40), PN16. Ref 65-5-CJJJ
- Cable entre caudalimetro e integrador de 2,5 metros.
- Puerto óptico para lecturas/prog. en situ
- Alimentacion a entregir entre 230 VAC/24VAC
- Juego de dos sondas de temperatura PT500, indirectas con 1,5m de cable
- Juego de dos vainas portasondas de 65mm x R 1/2"
- Filtro de entrada
Incluso trabajos de fontanería necesarios, medios auxiliares y piezas necesarias para la instalación de las sondas
Totalmente montado, conectado y funcionando.|
~T|09.01.02|Ud. Suministro e instalación de DN-40 frio contador de frigorias marca Kamstrup modelo MULTICAL 603. que incluye

- Caudalimetro Ultraflow44, qp 10,0m3/h 300mm x G2" (DN40), PN16. Ref 65-4-CJJJ
- Cable entre caudalimetro e integrador de 10 metros.
- Puerto óptico para lecturas/prog. en situ
- Alimentacion a entregir entre 230 VAC/24VAC
- Juego de dos sondas de temperatura PT500, indirectas con 1,5m de cable
- Juego de dos vainas portasondas de 65mm x R 1/2"
- Filtro de entrada
Incluso trabajos de fontanería necesarios, medios auxiliares y piezas necesarias para la instalación de las sondas
Totalmente montado, conectado y funcionando.|
~T|09.01.03|Suministro e instalación de Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto Tipo "ISOVER" o equivalente, según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales, incluso p.p. de ejecución de registros para limpieza según RITE.
Los conductos discurren por el falso techo. 
Las dimensiones son de interior de conducto.
|
~T|09.01.04|Limpieza de conducto rectangular de chapa galvanizada para conductos de climatizacion a cubierta realizado por empresa especializada con emisión de certificado.|
~T|09.01.05|Limpieza de conducto rectangular de chapa galvanizada para conductos de climatizacion a cubierta realizado por empresa especializada con emisión de certificado.

|
~T|09.01.06|Suministro e instalación de difusor de techo lamas fijas con 4 direcciones de impulsión, Tipo marca TROX ADLQ-AK/400, con plenum de conexión horizontal, compuerta de regulación y acabado color natural E6-C-0 (a definir por la DF) o equivalente. Incluso pp medios auxiliares.
De similares caracteristicas a las que actualmente están instaladas.

|
~T|09.01.07|Suministro e instalación de Rejilla retorno tipo marca TROX, modelo AT-AG/425x425/ con compuerta de regulación y acabado color natural E6-C-0 (a definir por la DF) o equivalente. Incluso pp medios auxiliares.
De similares caracteristicas a las que actualmente están instaladas.
|
~T|09.01.08|Suministro e instalación de Rejilla impulsión tipo marca TROX, modelo AT-DG/325x165 con compuerta de regulación o equivalente. Incluso pp medios auxiliares.

Colocada en la tabica. Rejillas lacadas color RAL 9010 (A definir por la DF).

|
~T|09.01.09|Desmontaje, limpieza y montaje de rejilla y/o difusor, incluso reconexión, totalmente instalado y funcionando.|
~T|09.01.10|Suministro e instalación de cartel informativo de  las condiciones de temperatura y humedad límites que se establecen en la  i.T.3.8.2.  De la modificación del reglamento de isntalaciones térmicas en los edificios (rite), aprobado por el real decreto 1027/2007, de 20 de julio. Los valores reflejados serán los siguientes: 
	Temperatura del aire
		Valores límite:
		    	Invierno < 21ºc
   			Verano > 26ºc
	Humedad relativa
		Valor límite:
		    	30-70%|
~T|09.01.11|Desmontar y condenar la instalación o parte de ella que no sea necesaria para el estado reformado incluyendo todas sus piezas y elementos como rejillas, llaves, válvulas, tuberías, conductos, rejillas, etc. por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Ver plano.


Incluso carga manual a contenedor



|
~T|09.01.12|Desmontaje de sistema de extracción de campana de cocina en zona de comedor y cafetería, incluyendo campana, accesorios, filtros, rejillas, conductos, sujeciones, cableado y demás elementos que no sean necesarios para el estado reformad.
Se condenrán los conductos de extracción antes de su vertical a cubierta según planos de proyecto.
Incluida maquinaria de elevacion necesaria





|
~T|09.01.13|Prueba y puesta en marcha de la instalación, comprobación de buen funcionamiento de todos los elementos instalados. |
~T|09.01.14|Suministro e instalación de equipo M-BUS MASTER Multipor-250D de Kamstrup para la comunicación de contadores de energía, con puertos RS-232, RS-485, USB y puerto óptico. Incluye servidor web integrado. Totalmente instalado y conexionado.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

NOTA: está unidad se ejecutará prevía aprobación de IFEMA.
|
~T|09.02.01|Suministro e instalacón de Extintor de polvo seco ABC polivalente antibrasa, de eficacia 27A/183B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
Los extintores deberán estar situados de forma que la parte superior del aparato se encuentre entre 80 y 120 cm. del suelo.
NOTA: Partida en previsión, será necesaria confirmación previa de la DF antes de ejecutar la partida. Se verá la posibilidad de reutilizar extintores existentes que estén en buen uso y con fecha de mantenimiento vigente.
|
~T|09.02.02|Suministro y montaje de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor. Con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Los extintores deberán estar situados de forma que la parte superior del aparato se encuentre entre 80 y 120 cm. del suelo.
NOTA: Partida en previsión, será necesaria confirmación previa de la DF antes de ejecutar la partida. Se verá la posibilidad de reutilizar extintores existentes que estén en buen uso y con fecha de mantenimiento vigente.
|
~T|09.02.03|Reubicación de pulsador existente y reconexión al sistema existente, incluido desmontaje y montaje, totalmente instalado, incluido pruebas.
|
~T|09.02.04|Suministro e instalación de sirena electrónica, de color rojo, con señal óptica y acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 68 mA. Incluso elementos de fijación y cableado para conexión al lazo de detección. Medida la unidad instalada. Marca Cerberus o compatible con central de detección del recinto.
Nota: Partida en previsión. Comprobación en obra si existe sirena acústica luminiscente. Si no existierán se deberán instalar como se indica en planos. Totalmente instaladas y conectadas a red del pabellon.|
~T|09.02.05|Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico, marca CERBERUS modelo compatible con la instalación existente.
Incluye zócalo y protector de polvo. Incluso p.p. de conexión mediante canalización de red de detección de incendios, con cable de alimentación bifilar y cable apantallado para bus analógico (AS+), aislados bajo tubo PVC rígido, en montaje superficial, incluso cajas de registro y de derivación, conexiones, elementos de fijación galvanizado, pasatubos, pequeño material, totalmente instalado, comprobado y puesto en marcha, todo ello conforme indicaciones de Dirección Facultativa, documentación técnica de proyecto y normativa vigente.

|
~T|09.02.06|Suministro e instalación de detector térmico de humo analógico, marca CERBERUS modelo HI722 o equivalente, compatible con la instalación existente. Especial para zonas con y humedad intensa.
Incluye zócalo y protector de polvo. Incluso p.p. de conexión mediante canalización de red de detección de incendios, con cable de alimentación bifilar y cable apantallado para bus analógico (AS+), aislados bajo tubo PVC rígido, en montaje superficial, incluso cajas de registro y de derivación, conexiones, elementos de fijación galvanizado, pasatubos, pequeño material, totalmente instalado, comprobado y puesto en marcha, todo ello conforme indicaciones de Dirección Facultativa, documentación técnica de proyecto y normativa vigente.


|
~T|09.02.07|Suministro e instalación de detector termovelovimçetrico analógico, marca CERBERUS modelo compatible con la instalación existente.
Incluye zócalo y protector de polvo. Incluso p.p. de conexión mediante canalización de red de detección de incendios, con cable de alimentación bifilar y cable apantallado para bus analógico (AS+), aislados bajo tubo PVC rígido, en montaje superficial, incluso cajas de registro y de derivación, conexiones, elementos de fijación galvanizado, pasatubos, pequeño material, totalmente instalado, comprobado y puesto en marcha, todo ello conforme indicaciones de Dirección Facultativa, documentación técnica de proyecto y normativa vigente.
|
~T|09.02.08|Desmontaje previo a la demolición de falso techo, acopio y montaje de detector sobre nuevo falso techo en la misma ubicación, aprovechando la instalación eléctrica existente incluso p.p. de conexionado, ayudas y medios auxiliares necesarios.

|
~T|09.02.09|Reubicación de detector existente y reconexión al sistema existente, incluido desmontaje y montaje, totalmente instalado, incluido pruebas. 
Nota: previsión, se confirmará al inicio de los trabajos la necesidad o no de esta partida
|
~T|09.02.10|Trabajos auxiliares, ayudas y coordinación de trabajos con empresa mantenedora:
Conexión con el sistema del recinto de los nuevos elementos realizado por personal autorizado de la empresa mantenedora incluso cableado necesario, bajo la supervisión de personal autorizado de la empresa mantenedora de PCI en Ifema: "El cableado deberá cumplir: Cable de manguera de par trenzado y apantallado. De color rojo y cobre pulido flexible, clase V de 2x1 mm2. Pantalla de cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de 0,5 mm2. Impedancia característica 120 ohmios.No propagador de la llama y resistente al fuego o equivalente y compatible con la instalación.

|
~T|09.02.11|Ud. Configuración en la central, los elementos nuevos deberán de quedar configurados tanto en la central como en el sistema de gestión integrar con visualización en el centro de control principal bajo la supervisión de personal autorizado de la empresa mantenedora de PCI en Ifema.
Incluso pruebas de puesta en marcha de todos los sistemas de detección.
Incluyendo suinistro e instalación de tarjeta de ampliación de zona, marca Cerberus convencional o compatible con existente.
NOTA: Estos trabajos deberán ser realizados siguiendo las instrucciones de la empresa mantenedora de Ifema.

|
~T|09.02.12|Suministro y montaje de rociador automático 3/4" de bronce, posición colgante o montante, Factor K80, artículo listado FM y homologado por (Normas UNE). Incluye p.p. de tubería de acero DN25 para su conexión, corte de ramal y posterior unión. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~T|09.02.13|Desmontaje previo a la demolición de falso techo, acopio y montaje de rociadores sobre nuevo falso techo en la misma posición (o amenos de 1 m. de la pòsición original) incluso p.p. de conexionado, pequeño material, ayudas y medios auxiliares necesarios.
Nota: se confirmará previamente en obra si es posible la demolición y nuevo montaje de techos sin necesidad de retirar rociadores.


|
~T|09.02.14|Suministro y montaje de tubería de acero negro, según UNE EN 10255 de 3" (DN-80), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p. p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demas documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
 
|
~T|09.02.15|Suministro y montaje de tubería de acero negro,  según UNE EN 10255 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p. p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demas documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~T|09.02.16|Suministro y montaje de tubería de acero negro,  según UNE EN 10255 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p. p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demas documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~T|09.02.17|Suministro y montaje de tubería de acero negro,  según UNE EN de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p. p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demas documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~T|09.02.18|Suministro y montaje de tubería de acero negro,  según UNE EN de 1" (DN-25), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p. p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demas documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~T|09.02.19|Desmontaje de sistema de extinción automática de campana extractora incluyendo todas sus piezas y elementos como sujeciones, difusores, tubería, válvulas, cableado etc. por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Ver plano.
Se realizará acopio de los elementos a definir por IFEMA antes de su retirada.
|
~T|09.02.20|Preparación y entrega de la documentación final de obra incluyendo:
- Fichas técnicas de equipos y materiales
- Certificados de pruebas.
- Manuales de uso y mantenimiento.
- Planos as built en formatos editables.
En caso de ser exigido, se incluye la legalización de la instalación para el cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyectos, Visados, Dictámenes, Certificado de la instalación, Certificado final de obra, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.

|
~T|09.02.21|Suministro e instalación de placas de señalización para instalaciones de protección contra incendios, y de vías de evacuación, salidas, rótulos "sin salida", realizada según norma UNE 23.033 y 23.034. Totalmente intaladas. Puede ponerse la base de la señal a una altura entre 1,5 y 2,2 metros del suelo|
~T|09.02.22|Suministro e instalación de Collarín intumescente para pasos de tuberías de saneamiento de PVC Ø50-125mm  protección contra el fuego EI 120,ensayados conforme a las normas UNE-EN aplicables. Compuestos en su interior a base de grafitos, de material termoexpansivo y en caso de calentamiento obtura el hueco dejado al fundirse el PVC. 
Nota: Partida a justificar en Obra

|
~T|09.03.01|UD  Suministro e instalación. Llave de corte de diametro 1" Tubería multicapa UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT, para tubería de agua fria y agua caliente que da servicio a la zona de barra. Totalmente instalada y conectadas a las red de agua de la edificación. Comprobar el diametro en obra|
~T|09.03.02|UD  Suministro e instalación. Llave de corte de diametro 20mm para Tubería multicapa UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT, de 16x1,8 mm. de diámetro, para tubería de agua fría y agua caliente sanitaria.Totalmente instalada, probada, conexioanda y funcionando.|
~T|09.03.03|UD Suministro e instalación. Llave de corte de diametro 16mm para Tubería multicapa UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT, de 16x1,8 mm. de diámetro, para tubería de agua fría y agua caliente sanitaria.Totalmente instalada, probada, conexioanda y funcionando.|
~T|09.03.04|Suministro e instalacion de Tubería para instalación interior de fontanería, formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 1" de diámetro exterior y 2,0 mm de espesor, color blanco, modelo Uni Pipe PLUS "UPONOR IBERIA"..o equivalente

incluso p.p material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, necesarios piezas especiales. Totalmente instalada, probada, conexionada y funcionando.
 

Incluye replanteo y trazado.

Los metros son orientativos. Se comprobará en obra la longitud real|
~T|09.03.05|Suministro e instalacion de Tubería para instalación interior de fontanería,  formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 20 mm de diámetro exterior y 2,0 mm de espesor, color blanco, modelo Uni Pipe PLUS "UPONOR IBERIA"..o equivalente

incluso p.p material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, necesarios piezas especiales. Totalmente instalada, probada, conexionada y funcionando.
 

Incluye replanteo y trazado.

Los metros son orientativos. Se comprobará en obra la longitud real
 




|
~T|09.03.06|Suministro e instalacion de Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 16 mm de diámetro exterior y 2,0 mm de espesor, color blanco, modelo Uni Pipe PLUS "UPONOR IBERIA".. o equivalente

incluso p.p material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, necesarios piezas especiales. Totalmente instalada, probada, conexionada y funcionando.
 

Incluye replanteo y trazado.

Los metros son orientativos. Se comprobará en obra la longitud real

|
~T|09.03.07|Ml.  Suministro e instalación. Aislamiento termico para tuberías de agua tanto fría como caliente, basado en coquilla de espuma elastomércia o similiar, para protección añadida frente a posible condensados. Todo ello en cumplimiento con la normativa aplicable vigente, en concreto en lo estipulado en cuanto a premisas de espesores y materiales en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación ( RITE)  y en el Código técnico de la edificación en el Documento básico referido e suministro de agua en el edificación. ( CTE- DB-HS4 SUMINISTRO DE AGUA)|
~T|09.03.08|Suministro e instalación de termo eléctrico de 20l, tipo LAPESA GEISER INOX 20L o equivalente. Totalmente montado y funcionando.|
~T|09.03.09|Suministro e instalación de termo electrico de 100lt de capacidad, para el suministro de ACS del local para zona de cocina. (sustitución de la caldera instalada actualmente)
MARCA: LAPESA o  o equivalente. Totalmente montado y funcionando.|
~T|09.03.10|Conexión de los nuevos tramos de tubería con los existentes para configurar la nueva distribución.

Incluido, la utilización de piezas especiales, llaves de corte y mano de obra necesaria para la conexión,
|
~T|09.03.11|Desmontar y condenar la instalación o parte de ella que no sea necesaria para el estado reformado o que se vea afectada por demoliciones de tabiquería, incluyendo todas sus piezas y elementos como llaves, válvulas, tuberías, conductos, etc. Se eliminan todos los elementos de la red afectados por las obras que no queden ocultos con medios manuales. El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

Según plano de fontanería reformado.|
~T|09.04.01|Suministro e instalación de tubería de PVC de 40 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada y comprobada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas, incluso conexión con red existente y con los distintos equipos de cocina y de barra. incluso p.p material auxiliar, piezas especiales, con pendiente adecuada de conexion.
|
~T|09.04.02|Suministro e instalación de tubería de PVC de 50 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas, incluso conexión con red existente  y con los distintos equipos de cocina y de barra. incluso p.p material auxiliar, piezas especiales, con pendiente adecuada de conexion.


|
~T|09.04.03|Suministro e instalación de tubería de PVC de 63 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas, incluso conexión con red existente  y con los distintos equipos de cocina y de barra. incluso p.p material auxiliar, piezas especiales, con pendiente adecuada de conexion.



|
~T|09.04.04|Suministro e instalación de tubería de PVC de 75 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas, incluso conexión con red existente. y con los distintos equipos de cocina y de barra. incluso p.p material auxiliar, piezas especiales, con pendiente adecuada de conexion.|
~T|09.04.05|Ud. Suministro e instalación de Separador de grasas de 1,6l/s, tipo Riuvert GPM25 LO-PRO o equivalente.

Los separadores de grasa Endura están fabricados con PP, resistiendo temperatras de trabajo de hasta 104ºC. Están especialmente diseñados para interceptar y retener aceites y grasas mezcladas con el agua e impedir que vayan a las redes generales de alcantarillado.

DESCRIPCIÓN
Dispositivos de control de caudal:  Retiene parte del contenido en grasa del flujo e introduce aire en el flujo para disminuir la temperatura y provocar la formación de grumos.
El deflector de entrada reduce la velocidad del flujo.
El flujo golpea la rampa integral y dirige el aire y la grasa hacia arriba. El aire ayuda a la flotación de grasa.
La rampa crea un efecto de flujo laminar, dirigiendo las particulas de alimentos hacia la salida.

Los separadores de grasa se utilizan como Pre-tratamiento de las aguas grises de origen doméstico (de las cocinas, lavadoras, fregaderos, duchas, etc.), antes del vertido al alcantarillado público o aguas arriba de una planta de tratamiento adecuado (lodo activado, sub-irrigación, un filtro de goteo, etc.).
La separación de la grasa es un proceso de eliminación física de todas las sustancias que tienen menos densidad que las aguas residuales, típica de los residuos de cocina, restaurantes o cantinas. La reducción de la grasa es necesaria debido a que pueden dar lugar a graves
inconvenientes en diversas etapas de tratamiento posterior, tal como el proceso biológico de tipo aerobio, digestión anaeróbica, sedimentación o elevación. Estos dispositivos pueden ser seguidos por los tratamientos que mejoran la eficiencia de purificación en general, dependiendo de las características de la descarga y el tipo de entrega final.


INSTALACIÓN
Excavación
Realizar una excavación de 20 cm. sobre las medidas del dispositivo.
Extender una capa de arena de obra de 10 cm. como cama de asiento.
Conexiones
Las conexiones para la entrada y salida del dispositivo están fabricadas según UNE-EN 1329.
Relleno
Llenar de agua limpia el dispositivo.
Rellenar la excavación con arena o tierra libre de piedras.
CONTROL Y MANTENIMIENTO
Comprobar que la instalación está instalada de acuerdo a las especificaciones Comprobar regularmente que la entrada y la salida están libre de obstrucciones mediante los registros incorporados en el dispositivo.
Comprobar al menos una vez al mes que el nivel de grasa no exceda la parte inferior del tubo de salida.
Retirar periódicamente la grasa almacenada mediante empresas especializadas.
Nota: Este equipo irá instalado en la planta inferioir al local, se conectará a la banjante del local y la salida a la arqueta exitente a unos 4 metros.|
~T|09.04.06|Suministro e instalación de tubería de PVC de 125 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas, incluso conexionado en aparatos y en red existente, conexionado en red existente en el punto indicado en planos o más cercano a verificar y replantear en obra.|
~T|09.04.07|Conexión de la red de saneamiento nueva a la existente en los puntos que se han supuesto en planos ya que se desconoce la distribucion de tuberias de saneamiento actual.  

Se intentará conectar a lo existente al menos que sea imposible y se realizaran nuevos enganches a la red actual.

Incluido, la utilización de piezas especiales y mano de obra necesaria para la conexión al colector general. 

NOTA: Se incluyen en esta partida, los trabajos de obra civil que fueran necesarios para su ejecucción.
|
~T|09.04.08|Desmontar y condenar de tramos de instalación no necesarios. incluye vaciado, corte, desmontaje y taponado. retirada hasta gestor de residuos autorizado. Según se indica en planos.



|
~T|09.04.09|Suministro e instalación de arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor (incluido en el precio), con tapa prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Completamente colocada.

|
~T|09.05#|Nota: Todas las partidas están medidas incluyendo suministro, instalación, montaje y conexionado, la unidad funcionando.
En el caso de instalaciones nuevas que hayan ir conectadas con instalaciones existentes se dejará la instalación nueva totalmente contectada a la existente.
Las instalaciones existentes estan correctamente legalizadas y mantenidas existiendo documentación para consulta.
Se realizarán las legalizaciones necesarias de la instalacion un vez terminada.|
~T|09.05.001|Revisión de la instalación actual con la finalidad de detectar y solventar posibles deficiencias en la instalación, previa a la intervención prevista, y realización de informe detallado que refleje, al menos:

- Estado de la puesta a tierra y medida de valor de resistencia de puesta de tierra existente en el local.
- Estado, seccion y caracteristicas de la linea de alimentación a los cuadros generales.
- Estado de envolvente. Comprobación de espacio para albergar las nuevas instalaciones.
- Revisión de todas las protecciones (fusibles, magneotermicas y diferenciales) y elementos de mando de los cuadros (contactores, relojes, etc. ), con objeto de retirar las obsoletas, cercanas a fin de su vida util o que presenten defectos / averias y recuperar para su posterior instalación o acopio por mantenimento.
- Revisión de los circuitos a mantener indicados en proyecto, tanto en zonas no objeto de la reforma como los destinados a reutilizarse (si fuera el caso) y sus protecciones magnetotermicas y diferenciales. Indicando secciones y caracteristicas.
- Revisión general de las conducciones eléctricas en la zona de reforma.
- Medidas correctoras y valoracion detallada.

Se contará, como apoyo a la revisión, con toda la informacion documental existente. proyectos, revisiones de OCAs, etc.
Realizado conforme a las indicaciones de Dirección Facultativa, documentación técnica de proyecto, R.E.B.T. y demás normativa vigente de aplicación.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para cumplimiento de la reglamentación vigente, comprendiendo proyectos y direcciones de obra visados (si fueran necesarios), pruebas, dictámines y todos los tramites técnicos y administrativos necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación 
La instalación debe quedar en perfecto estado de funcionamiento y con todos los permisos requeridos, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Realizado conforme a las indicaciones de Dirección Facultativa, documentación técnica de proyecto, R.E.B.T. y demás normativa vigente de aplicación.
|
~T|09.05.002|Medidas correctoras resultantes del informe detallado previo que tengan por objeto resolver deficiencias en la instalación electrica (envolvente, protecciones, circuitos, conducciones, etc.) con el objeto de dejarla apta para su legalización.
NOTA: Alcance a confirmar en obra y a justificar.
|
~T|09.05.01|Desmontar y condenar partes de la instalación no necesarios, según se indica en planos (comprobar los cambios entre estado actual y estado reformado). Inclutendo, retirada de cables, desconexión de luminarias y tomas eléctricas, retirada de elementos, protecciones y cableado no necesarios en el cuadro eléctrico. Incluso retirada hasta gestor de residuos autorizado, así como acopio de los elementos que se vayan recuperar (protecciones, luminarias, etc. ) para su posterior montaje.
Se consideran incluidos todos los medios auxiliares necesarios para el desmontaje, acopio y retirada necesarios para dejar la instalación electrica innecesaria completamente retirada.|
~T|09.05.011|Suministro e instalación de linea de alimentación de 4x(2x95)  mm² de sección a CGBT RED NORMAL desde CT correspondiente, trazada por bandeja existente en galería central y por el interior de la edificiación bajo tubo mediante cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K), con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.
|
~T|09.05.02|Ud. Suministro e instalación de contador trifásico de energía eléctrica con medida directa para montaje en carril DIN con certificación de calibración específico. 
Marca Circutor modelo CEM-C21-485-T1-MID o equivalente aprobado por DF e IFEMA, debe ser igual y compatible con los sistemas ya instalados en IFEMA.

Contador trifásico de energía eléctrica con medida directa hasta 63 A 
Dispone de display LCD (7 dígitos) con sistema de pantallas rotativas. 
Dispone de comunicaciones RS-485 integradas.
Dispone también de 2 botones (1 precintable) para visualizar toda la información medida.
Otras características son:
·	Certificación MID módulo B+D (según tipo)
·	Clase 1 en energía activa, Clase 2 en energía reactiva 
·	Conforme a la IEC 62052-11 (normativa internacional) 
·	Tamaño reducido (4 módulos, 72 mm) 
·	Contador parcial reseteable 
·	1 Salida impulsos programable según DIN 43864 (Modelo CEM-C31-T1) 
·	1 Entrada digital para control de tarifa y contaje de impulsos (Modelo CEM-21-DS) 
·	Indicación por pantalla de mal conexionado 
·	Acumulación de energía incluso en caso de mal conexionado
Contador redundante para verificar la energía imputada por la distribuidora de energía. Reporte del consumo energético a un sistema remoto (PLC/BMS). Control de costes para obtención de ratio consumo/unidad en procesos industriales. Visualización de parámetros eléctricos (V, A, kW, kWh, PF, etc.) por fase y trifásicos.
Totalmente instalados en CGBT
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.


|
~T|09.05.02.01|Ud. Suministro e instalación de contador trifásico de energía eléctrica con medida directa para montaje en carril DIN con certificación de calibración específico. 
Marca Circutor modelo CEM-C31-485-T1-MID o equivalente aprobado por DF e IFEMA, debe ser igual y compatible con los sistemas ya instalados en IFEMA

Contador trifásico de energía eléctrica medida indirecta 5(10)A  
Dispone de display LCD (7 dígitos) con sistema de pantallas rotativas. 
Dispone de comunicaciones RS-485 integradas.
Dispone también de 2 botones (1 precintable) para visualizar toda la información medida.
Otras características son:
·	Certificación MID módulo B+D (según tipo)
·	Clase 1 en energía activa, Clase 2 en energía reactiva 
·	Conforme a la IEC 62052-11 (normativa internacional) 
·	Tamaño reducido (4 módulos, 72 mm) 
·	Contador parcial reseteable 
·	1 Salida impulsos programable según DIN 43864 (Modelo CEM-C31-T1) 
·	1 Entrada digital para control de tarifa y contaje de impulsos (Modelo CEM-21-DS) 
·	Indicación por pantalla de mal conexionado 
·	Acumulación de energía incluso en caso de mal conexionado
Contador redundante para verificar la energía imputada por la distribuidora de energía. Reporte del consumo energético a un sistema remoto (PLC/BMS). Control de costes para obtención de ratio consumo/unidad en procesos industriales. Visualización de parámetros eléctricos (V, A, kW, kWh, PF, etc.) por fase y trifásicos.

Incluso suministro e instalación de 3 transformadores de medida de precisión CIRCUITOR adecuados
Totalmente instalados en CGBT
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
|
~T|09.05.03.1|Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico 2P 10A CURVA C, de las mismas características y poder de corte que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.

|
~T|09.05.03.2|Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico 2P 16A CURVA C, de las mismas características y poder de corte que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~T|09.05.03.3|Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico 4P 16A CURVA C, de las mismas características y poder de corte que los instalados en el cudro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~T|09.05.03.4|Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico 2P 20A CURVA C, de las mismas características y poder de corte que los instalados en el cudro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~T|09.05.03.5|Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 2P 25A TIPO AC - 30 mA, de las mismas características que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~T|09.05.03.6|Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 4P 25A TIPO AC - 30 mA, de las mismas características que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.
|
~T|09.05.03.7|Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 2P 40A TIPO AC - 30 mA, de las mismas características que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.
|
~T|09.05.03.8|Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 2P 40A TIPO F - 30 mA, de las mismas características que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.
|
~T|09.05.03.9|Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 4P 40A TIPO AC - 30 mA, de las mismas características que los instalados en el cuadro de destino.
Protecciones con polos y neutro protegido, de uso terciario (EC 60947-2), SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF.
Incluye desintalación de elemento a sustituir si fuera el caso.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.
|
~T|09.05.03.91|Suministro y montaje de m.l. de bandeja de rejilla tipo Rejiband, en los lugares en que la bandeja instalada no sea sufiiciente o no llegue, bajo el visto bueno de la DF, marca PEMSA, fabricada con varillas de diámetro 4.5 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 200x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60232200 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE–EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 
Reposiciónes y ampliaciones
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.


|
~T|09.05.03.92|Suministro y montaje de m.l. de bandeja de rejilla tipo Rejiband, en los lugares en que la bandeja instalada no sea sufiiciente o no llegue, bajo el visto bueno de la DF, marca PEMSA, fabricada con varillas de diámetro 4.5 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60232300 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE–EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.
Reposiciónes y ampliaciones 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.
|
~T|09.05.03.93|Suministro y montaje de m.l. de bandeja de rejilla tipo Rejiband, en los lugares en que la bandeja instalada no sea sufiiciente o no llegue, bajo el visto bueno de la DF, marca PEMSA, fabricada con varillas de diámetro 4.5 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 400x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60232400 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE–EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 
Reposiciónes y ampliaciones
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.
|
~T|09.05.03.N|Suministro y montaje del material necesario para alojar los elementos de protección y mando de los nuevos circuitos (iluminación, fuerza y mando), según esquemas unifilares, en el cuadro general de baja tensión (red NORMAL y GRUPO) asi como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
De las características indicadas en el diagramas unifilares, incluso borneros, punteras, material de cableado y conexionado.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Protecciones con polo y neutro protegido (2P, 4P), de uso terciario (EC 60947-2) para todos los PIAs.
- Interruptores seccionadores en carga: SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF
- Portafusibles: con fusibles adecuados instalados, SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Interruptores diferenciales: SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Descargador de sobretensiones Clase I + II : CIRPROTEC / SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Aparatos de maniobra: selectores, relés, contactores, telerruptores SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Relojes: FINDER / SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF 
- Bornero salida para todo el cableado y para entrada de señales conbenientemente etiquetado
- Todo el cableado llevará punteras en sus terminaciones.
- Canaleta ranurada para el reparto del cableado dentro del cuadro.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- La entrada y salida de líneas a cada cuadro debe hacerse mediante bandeja de chapa perforada la base con tapa ciega, independientes la entrada de la salida, no con tubo.
- Bandeja portadocumentoscon esquema unifilar final + planos instalación eléctrica + fichas y manuales de equipos
- Etiquetado de contacto de instalador en el frontal
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halógenos.

Relación de elementos (comprobar con unifilares)
12 - IMT 2P CURVA C / 10A 
23 - IMT 2P CURVA C / 16A 
03 - IMT 4P CURVA C / 16A 
01 - IMT 4P CURVA C / 20A 
01 - IMT 4P CURVA C / 32A
01 - IDF 2P TIPO AC / 25A
02 - IDF 2P TIPO AC / 40A
04 - IDF 2P TIPO F[si] / 40A
07 - IDF 4P TIPO AC / 40A
01 - MT + DIF 4P CURVA C / 125A / 300mA TIPO AC
01 - SOBRETENSIOBES CLASE I y II (y su protección según fabricante)
05 - TELERRUPTORES 10A
03 - CONTACTORES10A
01 - RELOJ ASTRONOMICO 2 VIAS

El cuadro, una vez terminado, dispondrá de un 25 % de espacio en reserva.
El cuadro quedará totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control de iluminación necesarios
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~T|09.05.03.S|Suministro y montaje del material necesario para alojar los elementos de protección y mando de los nuevos circuitos (iluminación, fuerza y mando), según esquemas unifilares, en el cuadro general de baja tensión (red GRUPO) asi como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
De las características indicadas en el diagramas unifilares, incluso borneros, punteras, material de cableado y conexionado.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Protecciones con polo y neutro protegido (2P, 4P), de uso terciario (EC 60947-2) para todos los PIAs.
- Interruptores seccionadores en carga: SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF
- Portafusibles: con fusibles adecuados instalados, SCHNEIDER / ABB,  o equivalente aprobado por DF
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Interruptores diferenciales: SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Descargador de sobretensiones Clase I + II : CIRPROTEC / SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Aparatos de maniobra: selectores, relés, contactores, telerruptores SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF
- Relojes: FINDER / SCHNEIDER / ABB o equivalente aprobado por DF 
- Bornero salida para todo el cableado y para entrada de señales conbenientemente etiquetado
- Todo el cableado llevará punteras en sus terminaciones.
- Canaleta ranurada para el reparto del cableado dentro del cuadro.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- La entrada y salida de líneas a cada cuadro debe hacerse mediante bandeja de chapa perforada la base con tapa ciega, independientes la entrada de la salida, no con tubo.
- Bandeja portadocumentoscon esquema unifilar final + planos instalación eléctrica + fichas y manuales de equipos
- Etiquetado de contacto de instalador en el frontal
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halógenos.

Relación de elementos (comprobar con unifilares)
03 - IMT 2P CURVA C / 10A 
11 - IMT 2P CURVA C / 16A 
01 - IMT 4P CURVA C / 20A 
05 - IDF 2P TIPO AC / 40A - 30 mA
02 - IDF 2P TIPO F[si] / 40A - 30 mA
01 - SOBRETENSIOBES CLASE I y II (y su protección según fabricante)
02 - TELERRUPTORES 10A


El cuadro, una vez terminado, dispondrá de un 25 % de espacio en reserva.
El cuadro quedará totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control de iluminación necesarios
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~T|09.05.04|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.
|
~T|09.05.05|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.

|
~T|09.05.06|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.


|
~T|09.05.07|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.
|
~T|09.05.08|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2.5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~T|09.05.09|Suministro e instalación de Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.


|
~T|09.05.091|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.

|
~T|09.05.092|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.

|
~T|09.05.093|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.
.

|
~T|09.05.094|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.


|
~T|09.05.095|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016, con denominación CPR, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.  Incluso p.p. de canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.
|
~T|09.05.10|Suministro e instalación de cable multipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja. Incluso accesorios, elementos de sujeción y canalización necesaria.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.|
~T|09.05.11|Suministro e instalación de Bandeja metalica perforada de ala alta, galvanizada de 300X60 mm, incluyendo formas y accesorios. Son formas: Esquinas, Derivaciones, Cambios de nivel, etc. Son accesorios: Soportes, Empalmes, Tornilleria, etc. Totalmente instalada. Tapa en tramos verticales entrada / salida cuadro y locales técnicos. Reposiciónes y ampliaciones
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.
|
~T|09.05.12|Suministro e instalación de Caja de derivacion de plastico de 110X100X90 mm. Incluso bornes fijaciones y elementos de soportacion. Totalmente instalada.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.
|
~T|09.05.123|Suministro e instalación de linea de alimentación de 4x25 mm² de sección a CGBT RED GRUPO desde CT correspondiente trazada por bandeja existente en galería central y por el interior de la edificiación bajo tubo mediante cable unipolar SZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K), con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente instalado y conexionado.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.
|
~T|09.05.13|Suministro e instalación de Caja de derivacion de plastico de 200X200X90 mm. Incluso bornes fijaciones y elementos de soportacion. Totalmente instalada.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.|
~T|09.05.13.1|Suministro e instalación de canal protectora de aluminio, color aluminio RAL 9006, tipo UNEX, serie 93 o equivalente aprobada por DF, de 50x80 mm, con una tapa de 65 mm de anchura, con grados de protección IP4X e IK07, con 1 compartimento.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
NOTA:Longitud a confirmar en obra y a justificar.
|
~T|09.05.14|Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra con dos cargadores USB, con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 no propagador de la llama y conductor de cobre RZ1-K(AS), libre de halogenos, no propagador de llama y opacidad reducida de seccion 3G2,5 mm², en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 16 A, marca ACIER, LÉBENOID, serie SOLO MANHATAN y CARAT, o equivalente, 1 elem. negro mate marco (REF. 8200617-098) 
Tapa para base de enchufe schuko con 2 bocas carga USB 2.1A tipo A (REF. 8200049-098)
Base schuko con doble cargador USB 2.1A (REF. 7501432-039)
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.Totalmente montado y funcionando.
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del mecanismo en función de su ubicación; pared, banco,.........


|
~T|09.05.15|Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado y conductor RZ1-K, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.).
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación
Totalmente conexionado e instalada.
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del mecanismo en función de su ubicación; pared, banco,.........

|
~T|09.05.15.1|Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra lateral realizada para su instalación en canal de aluminio, con tapa, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.). Color aluminio.
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación
Totalmente conexionado e instalada.
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del mecanismo en función de su ubicación; pared, banco,.........

NOTA:Cantidad a confirmar en obra y a justificar.




|
~T|09.05.16|Suministro e instalación de punto de alimentación trifásica F+N+T, en techo, pared, o suelo, con toma de tierra, realizado bajo tubo corrugado y conductor RZ1-K, en sistema monofásico con toma de tierra, incluyendo todos los elementos necesarios para dejar la alimentación conectada al recepctor 
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del punto de alimentación en función de su ubicación y aparato a alimentar.
|
~T|09.05.17|Suministro e instalación de toma CETAC 16 A.3P+N+T, con toma de tierra, incluso caja de conexión, caja de mecanismos y base de enchufe SIMON o similar 
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación
Totalmente conexionado e instalada.
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del punto de alimentación en función de su ubicación y aparato a alimentar.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.


|
~T|09.05.18|Suministro e instalación de punto de alimentación trifásica 3F+N+T, en techo, pared, o suelo, con toma de tierra, realizado bajo tubo corrugado y conductor RZ1-K, en sistema trifásico con toma de tierra, en caja estanca empotrada o superficie según posicion, incluyendo todos los elementos necesarios para dejar la alimentación conectada al recepctor 
Nota: Se comprobará en obra, para cada caso, la altura y posición del punto de alimentación en función de su ubicación y aparato a alimentar.




|
~T|09.05.19|CAJA PARED PUESTOS DE TRABAJO
Para conexion elementos de caja TPV
Suministro e instalación de centralización para adosar en pared de tres columnas para tres módulos dobles 90x45:

C1- 2 tomas de corriente 2P 16A 250V blancas
C2- 2 tomas de corriente 2P 16A 250V rojas
C3- 2 conectores RJ45 cat 6 UTP

Tipo SIMON / MMConecta Estandar o equivalente aprobado por DF.

Incluyendo, tapa de enrasamiento y la parte proporcional de derivación desde el circuito principal en bandeja, constituida por tres conductores libres de halógenos (fase, neutro y tierra) de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado 2221 libre de halógenos de diámetro 20 mm.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

|
~T|09.05.19.1|CAJA TECHO PUESTOS DE TRABAJO
Para conexión de WIFI, CCTV, etc.
Suministro e instalación de centralización para adosar en techo para dos módulos dobles 90x45:

C1- 2 tomas de corriente 2P 16A 250V blancas
C2- 2 conectores RJ45 cat 6 UTP

Tipo SIMON / MMConecta Estandar o equivalente aprobado por DF.

Incluyendo, tapa de enrasamiento y la parte proporcional de derivación desde el circuito principal en bandeja, constituida por tres conductores libres de halógenos (fase, neutro y tierra) de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado 2221 libre de halógenos de diámetro 20 mm.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
|
~T|09.05.20|Suministro e instalación de centralización para adosar en techo para un módulo dobles 90x45:

- 1 toma de corriente 2P 16A 250V
- 1 conectores RJ45 cat 6 UTP

Tipo SIMON / MMConecta Estandar o equivalente aprobado por DF.

Incluyendo, tapa de enrasamiento y la parte proporcional de derivación desde el circuito principal en bandeja, constituida por tres conductores libres de halógenos (fase, neutro y tierra) de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado 2221 libre de halógenos de diámetro 20 mm.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
|
~T|09.05.21|Suministro y montaje en instalación empotrada de punto de luz simple, incluido interruptor (10A) completo con caja, tecla, marco y placa y parte proporcional de conexionado a circuito y lumnarias, realizadocon conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado 2221 empotrado libre de halógenos de diámetro 20 mm, incluido, p.p. de replanteo, de cajas de derivación y registros, de piezas de unión, de bridas de fijación, de bornas de conexión, de pequeño material, etc.
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar.
|
~T|09.05.22|Suministro y montaje en instalación empotrada de pulsador para accionamiento general de iluminación / extractores, incluido pulsador completo (en diferentes centralizaciones) con caja, tecla, marco y placa y parte proporcional de conexionado a circuito, realizado con conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado 2221 empotrado libre de halógenos de diámetro 20 mm, incluido, p.p. de replanteo, de cajas de derivación y registros, de piezas de unión, de bridas de fijación, de bornas de conexión, de pequeño material, etc.
Marca y modelo a verificar por DF antes de su instalación

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

|
~T|09.05.23|Ud. Suministro e instalación de timbre para el acceso trasero compuesto por pulsador marca Simón con visor y timbre interior de legrand o equivalente. Incluso caja de empotrar y accesorios, elementos de sujeción y montaje y conexionado. Totalmente instalado y conectado.
Nota: Confirmar con IFEMA la instalación, o no de este elemento.|
~T|09.05.23.1|Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 57 kVAr de potencia reactiva, de 3 escalones con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:4, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, con contactores y fusibles. Tipo CIRCUTOR OPTIM 5 P&P o equivalente aprobada por DF e IFEMA

Se verificará con mediciones la potencia a instalar una vez instalados todos los consumidores. 

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~T|09.05.25|LEGALIZACION COMPLETA DE LAS INSTALACIONES DEL CAPITULO para cumplimiento de la reglamentación vigente, comprendiendo proyectos y D. Obra visados, inspecciones, pruebas, dictámines y todos los tramites técnicos y administrativos necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.
Entrega de las instalaciones legalizadas, sin temas pendientes, incluido pago de tasas, registros visados, etc., y con entrega de documentación completa a la propiedad.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa según proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~T|09.06#|Nota: Ud, trabajos de coordinación con el personal de mantenimiento de ifema para el desmontaje, acopio y posterior montaje de los elementos en techo o pared afectados por demoliciones en las instalaciones de ANTIHURTO, MEGAFONIA WIFI Y CCTV.
Estas actuaciones serán realizadas por personal de ifema y deberán ser coordinadas por el jefe de obra informando a la DF 

|
~T|09.06.01|Coordinación del desmontaje, montaje y reconexión de elementos correspondientes a las instalaciones de ANTIHURTO, MEGAFONIA WIFI Y CCTV.existentes tales como cámaras de videovigilancia, detectores antihurto, altavoces, etc. Cualquier modificación o ajuste, desconexión, desmontaje, cambio de posición de equipos que sea necesario debido a las obras deberá ser coordinado y realizado por IFEMA.

|
~T|09.06.02|Suministro e instalación de contacto magnetico para detección de puerta abierta incluyendo conexion a central de alarmas del local con cable libre de halogenos y parte propercional de conducción de PVC en el interior y metálica en el exterior.
Incluye contacto magnetico de caracteristicas indicadas por IFEMA, cableado desde bus / central de alarmas hasta puerta de salida de terraza exterior, instalación en marcos de puertas de los contactos, instalación de tubo metálico en los paramentos esxteriores hasta la puerta, instalacion de tubo PVC para conduccion del cableado de conexion hasta el bus / central.
Se estiman 15 metros de canalización interior y 25 de canalización exterior.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería. NOTA: Metraje final a confirmar en obra y a justificar.

|
~T|09.06.03|Suministro e instalación de altavoz de techo para empotrar de 6" y 6 W de potencia. Sistema de empotrado rápido mediante muelles. Conexiones en línea de 100 V para 6, 3 y 1 W de potencia. Respuesta en frecuencia de 100 Hz a 15.000 Hz. Sensibilidad 93 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Presión acústica máxima 101 dB (6 W, 1 m, 1 kHz). Dimensiones 71 mm (fondo) y 186 mm (diámetro). Orificio para empotrar de 170 mm. Peso 0,76 Kg. Acabado en ABS color blanco RAL 9016 y rejilla metálica. Modelo OPTIMUS ref. A-256BTM o similar a confirmar por la DF e IFEMA, incluyendo el cableado bajo tubo, colocación del altavoz empotrado en techo y conexionado. Totalmente instalado, siguiendo las indicaciones de  IFEMA. |
~T|09.07#|El local dispone de un rack de 19” para realizar la distribución del cableado por tanto la instalación debe realizarse con los siguientes parámetros:
·El Sistema de Cableado Horizontal de datos deberá sermínimo de categoría 6o superior, el cual debe cumplir con los estándares indicados en la última normativa publicada (ISO/IEC 11801, EIA/TIA-568, AENOR 50173) y los que derivando de ellos, normalicen los Sistemas de Cableado Estructurado.
o Cableado estructurado para los puntos propuestos en el proyecto:
-Será realizado extremo a extremo totalmente canalizado y con todos sus elementos en Cat 6 UTP
-El cableado terminará en el extremo del rack en panel de conexión de 19” 1 U Cat 6 UTP y en el extremo del punto de acceso en caja de superficie con conector hembra RJ45 Cat 6 UTP formato Keystone bajo bandeja de canalización, y ambas terminaciones correctamente identificadas y etiquetadas con la nomenclatura que IFEMA indique en su momento.
-En ambos extremos el parcheado se realizará con latiguillos Cat 6 UTP y estará etiquetado en cada extremo con la nomenclatura que IFEMA indique en su momento.
-Todos los conectores aéreos irán protegidos con cinta autosoldable, vulcanizada o termorretráctil para protegerlos de agentes externos como condensaciones y polvo.
-Todos los materiales plásticos utilizados deberán cumplir con el estándar UL-94V0, que garantiza el tratamiento del material plástico contra el fuego.
-Todos los elementos de la instalación se entregarán total y correctamente instalados y comprobados según protocolo de pruebas definido.
-Se deberá facilitar la Certificación de punto de cableado mediante equipo Fluke ( incluida p.p documentación y planos)

|
~T|09.07.01|Trabajos necesarios para la comprobación de buen funcionamiento y estado de las instalaciones de audiovisuales y datos presentes en el local, que se mantienen (rack, acometida, seguridad, megafonia, ...) y desmontaje de la instalación obsoleta averiada o no funcional para la nueva implantación. Incluyendo la revisión de: cableado, canalizaciones, y todos los elementos existentes y necesarios para que las instalaciones funcionen correctamente.|
~T|09.07.02|Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro, incluso canalización, según EN 50288-6-1.
Desde salida de rack a toma terminal
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.
|
~T|09.07.03|Suministro e instalaciónde cabezal macho blindado RJ45 en los dos extremos del cable. 
Nota: Cada unidad incluye 2 terminales RJ45, uno en cada extremo del cable. 
Totalmente montado y funcionando.

NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar su instalación.

|
~T|09.07.04|Conexión de líneas nuevas con rack existente y revisión de las existentes. 
Incluso latiguillos RJ45 cat6 macho macho de 1 m. desde boca de rack a switch y ampliación de patch panel si fuera necesaria

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

|
~T|09.07.06|Certificación de todos los puntos del local conforme a categoría 6.Clase EA, cumplimento con el estándar ANSI/TIA/EIA 368B.Se certificará cada tramo para cumplir estándares ANSI/TIA/EIA 368B para categoría 6, se entregara resumen de resultados de las pruebas realizadas.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
.|
~T|09.07.07|Suministro e instalación de cable de bus de comunicaciones, válido para sistemas bus múltiples basados en RS485 / RS422 de 2 pares trenzados, blindado, incluso canalización, según EN 50288-6-1.Totalmente instalado y conexionado.
NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.




|
~T|09.07.08|Suministro e instalación de Conversor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) con servidor web integrado para configuración, tipo TCPRS1+ de CIRCUTOR o equivalente aprobada por DF e IFEMA.
La instalación del equipo se realiza dentro de un cuadro eléctrico o envolvente, con fijación en carril DIN (IEC 60715). Conecta hasta 32 equipos por el bus de comunicaciones RS-485.

Totalmente instalado y conexionado.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.|
~T|09.07.15|Cableado de fibra MM OM4 formado por cable de 4 fibras ópticas multimodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, con conectores Lc/Sc, no propagador de la llama y baja emisión de humos.
Instalado bajo tubo por el perímetro del pabellon hasta el cuarto de comunicaciones situado en la entrada del pabellon y conexionado en sus extermos.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

NOTA: Longitud a confirmar en obra y a justificar su instalación.|
~T|09.07.21|Montaje de punto de red en terminal hembra RJ45 cat 6 con cable UTP cat. 6  incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material. Todo ello según especificaciones de proyecto y normativa. Tipo keystone
En patch panel de rack y puesto de trabajo
NOTA: Cantidad a confirmar en obra y a justificar su instalación.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.|
~T|09.08.01|Se condena instalacion de gas que da servicio a la maquinaria de la zona de comedor y tambien se condena la instalación que da servicio a la zona de cafeteria. Incluye el desmontaje de los detectores de gas y sus canalizaciones eléctricas que no se vayan a usar en el estado reformado.
Por parte instalador autorizado, condena y retirada a contenedor la parte de tuberia y accesorios accesibles.
|
~T|09.08.02|Reubicación de la centralita de gas a posición según planos de proyecto, incluyendo su alimentación eléctrica y conexionado de detector de gas.|
~T|09.08.03|Comprobación de buen funcionamiento y estado de las instalaciones, incluido maquinaria, conexiones llaves, rejillas, cableado y todos los elementos existentes y necesarios para que las instalaciones funcionen correctamente, incluida la central de deteccion de gas y todos sus elementos, tales como detectores y electroválvula con sus conexiones. Se incluye material (con valor de hasta 200€) y mano de obra para reparaciones y mantenimiento detectado en la revisión.

Revisión para caldera, termos y calentadores. por empresa/profesional autorizado
|
~T|09.08.04|Ud. Certificado de instalación de elaboración de documentación y certificado de instalador autorizado, necesario para la  legalización de la instalacion del local.
Tramitación de legalización de la instalación con OCA, Industria u organismo que lo solicite.|
~T|09.08.05|Revisión de ventilaciones de gas, incluyendo limpieza de rejillas y conductos, así como pequeño material necesario para renovación o mantenimiento.
|
~T|09.08.06|Suministro e instalación de rejillas de ventilación para la cocina según UNE EN 60670, de idmensiones 400x150 mm a instalar en puertas existentes al exterior o en cerramiento.|
~T|10.01|M2. Pintura plástica antipolvo lisa lavable blanco, para interiores, sobre paramentos horizontales y verticales de cartón yeso o escayola, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y mano de acabado; según normas.
Medida la superficie ejecutada y en orden de servicio.  El precio incluye los medios auxiliares, la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
|
~T|10.02|M2. Pintura plástica antipolvo lisa lavable con RAL  1013, para interiores, sobre paramentos horizontales y verticales, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y mano de acabado; según normas.
Medida la superficie ejecutada y en orden de servicio. El precio incluye los medios auxiliares, la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
|
~T|10.03|M2. Pintura plástica antipolvo lisa lavable color rojo RAL 3003, acabado satinado, para interiores. Sobre paramentos horizontales y verticales, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y mano de acabado; según normas.
Medida la superficie ejecutada y en orden de servicio. El precio incluye los medios auxiliares, la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

|
~T|10.04|M2. Pintura plástica antipolvo lisa lavable color rojo RAL 3004, acabado satinado, para interiores. Sobre paramentos horizontales y verticales, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y mano de acabado; según normas.
Medida la superficie ejecutada y en orden de servicio. El precio incluye los medios auxiliares, la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.|
~T|10.05|M2. Pintura plástica antipolvo lisa lavable color RAL 6019 uso interior. Sobre paramentos horizontales y verticales, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y mano de acabado; según normas.
Medida la superficie ejecutada y en orden de servicio. El precio incluye los medios auxiliares, la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

|
~T|10.06|Esmalte sintético en color RAL 3003 satinado, sobre superficie de hierro, acero o aluminio, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).|
~T|10.07|Esmalte sintético en color RAL 3004 satinado, sobre superficie de hierro, acero o aluminio, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²). Pintura en todas las caras vistas de la perfilería. El precio incluye los medios auxiliares, la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

|
~T|10.08|M2. Pintura plástica antipolvo lisa lavable color rojo. RAL 3004 satinada. Sobre paramentos horizontales y verticales, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y mano de acabado; según normas. Para exteriores.
Medida la superficie ejecutada y en orden de servicio.|
~T|10.09|Imprimación todoterreno que actúa de puente de adherencia para una correcta aplicación de revestimiento final.|
~T|11.01|Refuerzos en tabique con perfiles o tableros para soportar puntualmente cargas pesadas.|
~T|11.02|Suministro y colocación de topes de puertas  de acero inoxidable. Marca OCARIZ mod. 564 o equivalente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA|
~T|11.03|Ud. Suministro y colocación de logo de IFEMA en color corporativo realizado en madera MDF lacada. Según DF e IFEMA. Consultar planos. previa presentación de muestra a la DF e IFEMA|
~T|11.04|Ud.Suministro  e instalación de mueble trasbarra  con armario formado por estructura a base de tablas y listones de MDF, y acabado Roble Gladstone blanco de Egger o similar. El mueble consta de módulo de armario que incluye puertas abatibles con herrajes, tira LED en cada balda con conexionado y sistema electrico necesario (Tira led incluida en otra partida) y vidrio traslucido en las puertas abatible incluido. Consultar plano de detalle. previa presentación de muestra a la DF e IFEMA

|
~T|11.05|Ud. Suministro  e instalación de mueble trasbarra con baldas formado por estructura a base de tablas y listones de MDF,  y acabado Roble Gladstone blanco de Egger o similar. Tira LED (Tira led incluida en otra partida) en cada balda con conexionado y sistema electrico necesario incluido. Consultar plano de detalle. previa presentación de muestra a la DF e IFEMA|
~T|11.06|Ud. Suministro  e instalación de mueble trasbarra con botellero formado por estructura a base de tablas y listones de MDF,  y acabado Roble Gladstone blanco de Egger o similar. Botellero formado por chapa metálica troquelada e=2mm acabadoa beige y con perfil tubular metálico , diametro 10mm, tira LED en cada balda (Tira led incluida en otra partida) con conexionado y sistema electrico necesario incluido. Consultar plano de detalle. previa presentación de muestra a la DF e IFEMA|
~T|11.07|Suministro y colocación de revestimiento de paneles de madera de MDF acabado madera color RAL 3003 incuido, con molduras decorativa, modelo P8020 P8020F de Orac Decor o equivalentes y zócalo decorativo modelo SX118 y SX118F de OracDecor o equivalente, acabado pintura satinada RAL 3003.Se incluye replanteo, nivelado, cortes, piezas especiales de anclaje de encimera, accesorios montaje, rejuntado de piezas y limpieza; colocado según normas e instrucciones del fabricante. Ver detalle de plano. previa presentación de muestra a la DF e IFEMA
|
~T|11.08|Ml. Suministro y colocación de bizcocho de madera maciz de pino teñido en color roble. Dimensione 20mm. Se incluye replanteo, nivelado, cortes, piezas especiales de anclaje de encimera, accesorios montaje, rejuntado de piezas y limpieza.|
~T|11.09|Ud. Suministro y colocación de mueble trasbarra con baldas formado por estructura a base de tablas y listones de MDF,  y acabado Roble Gladstone blanco de Egger o similar. Incluye tira LED en cada balda con conexionado y sistema electrico necesario incluido. Colgada desde techo con cargadero no incluido. Fijación  a cargadero incluido. Completamente instalado.  Consultar plano de detalle. previa presentación de muestra a la DF e IFEMA|
~T|11.10|Suministro y colocación modulo accesible en barra formado por encimera de mármol blanco macael 40mm con canto exterior completamente curvado y canto interior ligeramente biselado y paneles de madera de MDF e=19mm chapado en madera teñida color RAL 3004.Se incluye replanteo, nivelado, cortes, piezas especiales, accesorios montaje, rejuntado de piezas y limpieza; colocado según normas e instrucciones del fabricante. Ver detalle de plano. previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.



|
~T|12#|Nota: todos los bombillos que se instalen nuevos deben ser compatibles con la marca IKON para cumplir con el Plan de amaestramiento de todas las llaves y bombillos de apertura del recinto implantado por la Dirección de Seguridad de IFEMA.|
~T|12.01|Suministro y colocación de puerta doble realizada en carpintería de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas de vidrio , con apertura hacia el exterior, dimensiones 1950x2800 mm, acabado lacado color RAL 3004, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 70 mm y marco de 70 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,5 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 54 mm incluido, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 6A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, con premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Serie Millennium Plus 70 "CORTIZO" o equivalente. Incluye cerradura.
Incluso trabajo necesario para inclusión de contacto magnético.
|
~T|12.02|Suministro y montaje de estructura espacial de perfil tubular metálica 10mm acabado RAL 3003. Anclada a superficie soporte superior con amortiguadores de ruido para amortiguar posibles vibraciones.  Estructura trabajada en taller y uniones soldadas. Lijado y preparación previa al pintado final incluido. Incluye bastidor con piezas en U y L de acero laminado termolacado RAL 3004, chapa metálica plegada e:1mm, vidrio texturizado acanalado translucido y colgador de copas metálico acabado dorado.  El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos, embellecedores y elementos auxiliares de montaje. No incluye iluminación LED. Ver plano detalle. Previa presentación de muestra a la DF e IFEMA
|
~T|12.03|Estructura espacial en tubo de acero 50.50.2mm termolacado. Estructura trabajada en taller y uniones soldadas. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y elementos auxiliares de montaje, así como el anclaje al forjado. Ver planos.
|
~T|12.04|Suministro y colocación de rodapie en sala mediante tubo de acero 5mm lacado en latón dorado pavonado, oro viejo fijsado a suelo y a paramento vertical con tornillos inoxidables cada 1.00 metro. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo y sellado. previa presentación de muestra a la DF e IFEMA|
~T|12.05|ud. Suministro y colocación de puerta resistente al fuego, incluso precerco, a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio;  con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 800x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1. Se incluye precerco e instalación. Completamente montada y probada.|
~T|12.06|Suministro y colocación de escuadra realizada en tubo de acero inox 20x20 con tapa de cierre en tubo hueco visto. Fijado mecánicamente a estructura soporte.Dimensiones exteriores escuadra: 44x24cm.|
~T|12.07|Suministro y montaje de apoya-bandejas atornillado  estructura de barra  realizado en tubo de acero  40x40 y 40x20, con malla 12 x9,5mm y sección nervios 0,8mm (proveedor de referencia Mallas Medina o equivalente). Termolacado latón dorado pavonado, oro viejo. Según plano detalle. Cuantía máxima de acero: 5kg/ml. Se incluyen las soldaduras, los cortes, los despuntes y las piezas especiales.Se deberá presentar muestra de la malla para aprobación previa por parte de Ifema y DF. Incluidos modulos desmontables y perfil corrido 40x20 por todo el frente superior de las barras y mostradores 
|
~T|12.08|Suministro y colocación de puerta doble realizada en carpintería de aluminio con dos hojas abatibles con vidrio 5+5 no incluido , con apertura hacia el exterior, en aluminio termolacado RAL3004. Perfil con sección 40mm o similar, con zócalo decorativo de altura 600mm y molduras según detalle en plano y rodapie de chapa metálica acabada en gris 100mm. Completamente instalado y probado. Con condena y tirador en tubo realizado a base de perfil tubular hueco d:2cm en latón dorado pavonado, oro viejo incluido. Se incluye precerco en caso de ser necesario.|
~T|12.09|Suministro y colocación de puerta doble realizada en carpintería de aluminio con dos hojas fijas con vidrio 5+5 no incluido, en aluminio termolacado RAL3004. Perfil con sección 40mm o similar, con zócalo decorativo de altura 600mm y molduras según detalle en plano y rodapie de chapa metálica acabada en gris 100mm. Completamente instalado y probado. Con condena y tirador en tubo realizado a base de perfil tubular hueco d:2cm en latón dorado pavonado, oro viejo incluido. Se incluye precerco en caso de ser necesario.
|
~T|12.10|Ventana de aluminio, gama básica, hoja fija, acabado lacado RAL 3004, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de  marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 10 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Se incluye colocación en altura y medios auxiliares.|
~T|12.11|Formación de bastidores en tubo de acero 40x80x2mm con uniones soldadas y termolacada.  Ver plano detalle. Medida en la superficie en planta. Se incluyen las soldaduras, tacos mecánicos ø12mm longitud 120mm, los cortes, casquillos, piezas especiales, medios auxiliares y placas de acero 160x80x5mm para fijación a canto de forjado.

Cuantía máxima acero 14kg/m2

Nota: se anclará o soldará a elementos portantes de hormigón o acero tales como vigas, viguetas, nervios. Nunca a bovedillas u otros elementos de relleno.|
~T|12.12|Ud. Suministro y colocación de escuadra reforzada cromada 400x400mm. Anclada a superficie soporte. Ver planos. previa presentación de muestra a la DF e IFEMA|
~T|12.13|Suministro y colocación de percha en latón dorado pavonado, oro viejo fijado a paramento vertical con tornillos inoxidables cada 1.00 metro. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo y sellado. previa presentación de muestra a la DF e IFEMA. Ver plano detalle.|
~T|12.14|Suministro y colocación de canaleta en aluminio anodizado para alojamiento de mecanismos y paso de cableados eléctrico y telecomunicaciones por el interior del mostrador de las estaciones, con tapa de registro tipo clic. Dimensiones 100x50mm. Fijación con tornillos a estructura soporte. Se incluyen cortes y resolución de esquinas. Grados de protección IP4X e IK07, con 1 compartimento.|
~T|12.15|Suministro y montaje de rejilla para ventilacion en frente barra realizado en pletina de acero acabado tipo latón dorado/oro viejo 20x20, con malla 12 x9,5mm y sección nervios 0,8mm (proveedor de referencia Mallas Medina o equivalente). Termolacado . Según plano detalle. Cuantía máxima de acero: 5kg/ml. Se incluyen las soldaduras, los cortes, los despuntes y las piezas especiales.Se deberá presentar muestra de la malla para aprobación previa por parte de Ifema y DF.|
~T|12.16|Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio anodizado color natural con espesor mínimo de 15 micras. Incluso tornillos, para fachada exterior. Se incluyen elementos auxiliares de montaje. Completamente montada.|
~T|12.17|Suministro y colocación de perfil en encuentro de esquinas de mostrador y junta entre módulos. Acabado latón cromado. Recibido con cemento cola al igual que el alicatado. Tipo Schluter DECO-MC125D o equivalente previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.|
~T|13.01|Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte.

Para vidrios en interior.|
~T|13.02|Suministro y montaje de espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, fijado con masilla al paramento. Canto pulido y matado,iIncluido sellado perimetral.|
~T|13.03|Suministro e instalación de vidrio templado 6mm para formación de vitrina en estaciones. Colocación sobre escuadras de tubo acero inox (no incluidas en el precio). Fijación con adhesivo incolor y sellado perimetral, compatible con el material soporte. Canto pulido y matado.|
~T|14.01|UD. Suministro y colocación de Vinilos decorativos con logo IFEMA y frase alusiva indicando la fecha de "Próxima Apertura". Colocados en Cerramiento Provisional de Local. Dimensiones: 2,00 x 2,00 m. |
~T|14.02|Suminsitro y colocación de cartelería en vinilo sobre forex de 5mm:

INFORMATIVOS
PRODUCTOS
PRECIOS
PUBLICIDAD
WIFI
ABIERTO / CERRADO
ASEOS|
~T|14.03|M2.Suministro y colocación de pizarra negra de madera noble teñida con protección de barniz mate; perfiles planos con cantos rectos de madera noble previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA..|
~T|14.04|Ud. Suministro y colocación de rótulo, caja de luz cuadrada con frontal de metacrilato blanco opal rotulado con vinilo negro, montado sobre cajón termoladado en negro  RAL9005. Incluso estructura soporte y fijación a fachada.  Incluso anclaje, fijaciones e iluminación y conexiones. Medios auxiliares para colocación en altura. Materiales y dimensiones según artes gráficas. Totalmente instalado y funcionando. Ver plano detalle. Altura aproximada 120cm|
~T|14.05|Ud. Suministro y colocación de unidad de letra corporea en cajon de chapa termolacada en negro  RAL9005 y  frontal metacrilato blanco opal retroiluminado.  Valorado por unidad de letra,  Incluso estructura soporte y fijación a fachada, medios auxiliares para colocación en altura y bastidor trasero para su instalación. Materiales y dimensiones según artes gráficas.  Incluido conexión elecrtica. Totalmente instalado, probado y funcioanndo. Ver plano detalle. Altura de letra aproximada 100cm. Altura letra "Ñ" o acentos 115cm.
|
~T|14.06|Suministro e instalación de figuras decorativas con ilustraciones de personajes del barrio recortadas en PVC o DM, e=1cm, lacado en negro RAL9005 según artes finales pegado a soporte pared. Incluyendo cartel tamaño DIN A3 en vinilo inkjet pegado sobre forex para texto explicativo de la historia y vinculacion del personaje con el barrio. Incluso anclaje, fijaciones, medios auxiliares para colocación en altura. Materiales y dimensiones según artes gráficas. Ver plano detalle. Área ocupada aproximada 4 x 4 m por cada personaje. Total 2 personajes.|
~T|14.07|Ud. Suministro y colocación de rótulo BAR formado por tres letras sueltas en pvc o dm 20mm lacado en RAL 3004. Incluso estructura soporte y fijación a fachada, bastidor trasero y medios auxiliares para colocación en altura. Materiales y dimensiones según artes gráficas. Totalmente instalado, probado y funcioanndo. Ver plano detalle. Altura de letra aproximadamente 100 cm |
~T|14.08|Ud. Suministro y colocación de rótulo, caja de luz cuadrada con frontal de metacrilato blanco opal rotulado con vinilo negro, montado sobre cajón termoladado en negro  RAL9005 fijado a  pared.  Incluso anclaje, fijaciones e iluminación. Materiales y dimensiones según artes gráficas. Totalmente instalado, probado y funcioanndo. Ver plano detalle. Altura aproximada 45cm. |
~T|14.09|Ud. Suministro y colocación de unidad de letra corporea en cajon de chapa termolacada en negro  RAL9005 y  frontal metacrilato blanco opal retroiluminado.  Valorado por unidad de letra, Incluso anclaje y fijaciones e iluminación. Materiales y dimensiones según artes gráficas. Totalmente instalado, probado y funcioanndoVer plano detalle. Altura de letra aproximada 30cm. Altura letra "Ñ" o acento 60cm.|
~T|14.10|Suministro y colocación de jardineras decorativas en chapa de acero galvanizado lacado en negro mate Altura 40cmAncho 40cmFondo 40cm para terraza exterior.Con relleno de tierra o grava. No incluye vegetación. Previa presentación de muestra a la DF e IFEMA para su aprobación.
|
~T|14.11|Suministro y colocación de plantas artificiales para maceteros y macetas exentas. Se incluye sustrato.

PLANTA TIPO KENTIA H:120CM.

previa presentación de muestra y aprobación por parte de DF e IFEMA.|
~T|15.01|Suministro y montaje de banco corrido según plano con estructura para asiento y respaldo, relleno y forrado exterior. Espuma firme con densidad 26kg/m3 y forrada con polipiel sencilla color RAL 6005 de Grado de reacción al fuego mínimo según CTE DB SI. O equivalente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.
|
~T|15.02|Suministro de separador formado por bastidor de perfiles tubulares 50x100mm lacada en oxirón gris acero. Incluye malla metálica deployée galvanizada, incluida. previa presentación de muestra a la DF e IFEMA. Según plano de detalle. Incluso trabajo necesario para inclusión de contacto magnético.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.
|
~T|15.03|Suministro de mesa anclada a pilar compuesta de tablero de marmol macael e:20mm acabado pulido y cantos redondeados, con copete de 10cm del mismo material y cantos rectos. Pié con base metálica acabado bronce y placa superior de reparto 400x400mmen color natural. Incluidos perfiles en "L"  50x50mm acabado en bronce para sujección de tablero en pilar. O equivalente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.
|
~T|15.04|Suministro taburete sin respaldo Color WALNUT, OIL STAINLESS STEEL, LEATHER THOR 307. Dimensiones 36*68cm. Modelo CH58 BAR STOOL,previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~T|15.05|Suministro de taburete con respaldo. COLOR CF%" y ROJO y VERDE. Dimensiones 52x54x78-103 (h)cm. Modelo JOANNE TESS TB, previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.
|
~T|15.06|Suministro de mesa pie central. Modelo MESA BÁSICA EN VERDE CON SOBRE 5MB NOGAL. Dimensiones 60x80x74cm, previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.
|
~T|15.07|Suministro de mesa cuatro patas. Color CF52. Dimensiones 80x80x75(h)cm. Modelo MITRA Q MS, previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.
|
~T|15.08|Suminsitro de mesa alta de madera. Acabado madera roble. Dimensiones 60X110(h)cm,  previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.
|
~T|15.09|Suministro de mesa alta pie central. Estructura acabada en bronce y tablero de marmol. Dimensiones:80x60x110(h)cm, previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.
|
~T|15.10|Suminsitro de mesa alta pie central. Estructura acabada en bronce y tablero de marmol. Dimensiones:60x110(h)cm, previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.
|
~T|15.11|Suminsitro de silla madera. Estrcutura acabada en madera roble y asiento en polipiel crema RAL 1015. Dimensiones: 52x50x46/76,5(h)cm, previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.
|
~T|15.12|Suminsitro de silla terraza. Estructura metálica RAL 9006+ asiento de terciopelo para exterior verde RAL 5009. Dimensiones 54x44x47/89(h)cm, previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.
|
~T|15.13|Suminsitro de mesa terraza cuadrada pie central. Color ESTRUCTURA IVI RAL 9010+SOBRE 5MB NOGAL. Dimensiones 60x80x74(h)cm, previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~T|15.14|Ud. Suminstro de mesa-separador con tablero de marmol macael e:15mm. con faldón y copete  Modelo  HAMILTON NATURAL H33033 ST10 de EGGER o equivalente. Perfiles metálicos tubulares cuadrados 20x20 acabado bronce y pie nivelador metálico ajustable con tuercas y basee de plástico..  Ver plano detalles. Previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.

|
~T|15.17|M2. Suminsitro e instalación de repisa de marmol  blanco 20mm con acabado pulido y cantos rectos con bordes ligeramente biselados. Se incluye copete frontal 10cm. Apertura de huecos y perforaciones, resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos. Incluidos perfiles en "L"  50x50mm acabado en bronce para sujección de tablero en murete y pared, o equivalente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.


|
~T|15.18|ML.  Suminsitro e instalación de repisa de marmol  blanco 20mm con acabado pulido y cantos rectos con bordes ligeramente biselados de 30cm de ancho. Pié con base metálica acabado bronce y placa superior de reparto 400x400mm color natural. O equivalente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA. Apertura de huecos y perforaciones, resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos.  O equivalente previa presentación de muestra a la DF e IFEMA.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.

|
~T|15.22|Silla de madera con patas en tubo de acero pintado en diferentes colores a definir en obra y apilables ,previa aprobación por parte de Ifema y DF.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.
|
~T|15.26|Taburete de madera con patas en tubo de acero pintado en diferentes colores a definir en obra y apilables. 
Previa aprobación por parte de Ifema y DF. 
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.


|
~T|15.28|Suministro y colocación de mueble de impulso lineal de dimensiones totales 140x24cm, y altura total 142cm. Realizado en estructura metálica de tubo de acero 20x20 termolacado latón dorado pavonado, oro viejo, con niveladores en las bases de rosca zincada y plastico en base. Uniones soldadas. Baldas en perfil de acero L20x20mm formando bastidor con varillas de acero diámetro 4mm soldando malla estirada plegada apertura rombos 12x9,5mm acabado latón dorado pavonado, oro viejo. Llevará en la parte inferior revestimiento realizado en mdf acabado Roble Gladstone blanco de Egger o similar, fijados con adhesivo a soporte. Todo según diseño en plano detalle.

Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.

|
~T|15.29|Suministro y colocación de mueble de impulso circular con diámetro exterior 70cm y altura total 137cm.  Con basamento de altura 38cm formado por rodapié de chapa termolacada latón pavonado, oro viejo curvado y pegado sobre tablero sobre tablero DM 10mm laminado y canteado en roble 0,8mm de espesor, curvado. 4 baldas circulares realizadas en tablero DM 30mm laminado y canteado en roble 0,8mm de espesor sobre cartelas soporte en chapa metálica con enganches tipo cremallera a tubo circular central con pauta de ranuras para enganches tipo cremallera termolacado en latón pavonado, oro viejo. Barandilla en perímetro de todas las baldas hecho en varilla 6mm diámetro en fresado de tableros, acabado termolacado latón pavonado, oro viejo. Todo según diseño en plano detalle. Laminado tipo Roble Gladstone blanco de Egger o equivalente previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.

|
~T|15.32|Suministro y colocación de módulo de mueble bandejas y pan con dimensiones 79x60cm y altura 200cm, realizado en tubo de acero 30x20mm termolacado latón pavonado,oro viejo con niveladores en las bases de rosca zincada y plastico negro en base. Uniones soldadas. Bandejas horizontal e inclinada de chapa de acero 1,5mm de espesor plegada con aristas redondeadas, acabado termolacado latón pavonado, oro viejo fijadas a estructura mediante tornillería con cabeza hexagonal. Cajón inferior fijado a la estructura realizado en tablero DM 30mm laminado y canteado en roble 0,8mm de espesor. Todo según diseño en plano detalle. Laminado tipo  Egger Roble Gladstone blanco o equivalente previa presentación de muestra para aprobación de DF e IFEMA.

Se deberán contabilizar unidades de módulos a instalar. |
~T|15.33|Suministro y colocación de mesa baja 60x80cm con tablero compacto 12mm acabado roble con alma negra. Estructura apilable pie central en acero negro mate. Altura total 75cm. Laminado tipo roble rila o equivalente previa presentación de muestra y aprobación.
Según planos, previa aprobación por parte de Ifema y DF.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.
|
~T|15.35|Suministro y colocación de mesa alta redonda 70cm con tablero compacto 12mm acabado roble con alma negra. Estructura apilable pie central en acero negro mate. Altura total 110cm. Laminado tipo roble rila o equivalente previa presentación de muestra y aprobación.
Según planos, previa aprobación por parte de Ifema y DF.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.


|
~T|15.42|Suministro y colocación de carro bandejero. Según planos.
Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~T|15.43|Para la definición del mobiliario objeto de esta licitación, se recogen en planos y mediciones referencias de marcas, códigos de acabados, modelos y colores, en caso de diferencias, prevalece la información recogida en planos, el ofertante puede proponer marcas y acabados alternativos de igual calidad, dentro del precio máximo indicado en estas mediciones. 
Se incluye transporte, montaje y retirada de embalajes.|
~T|16#|Nota:

El adjudicatario deberá proporcionar a requerimiento de la DF planos detallados de replanteo de tomas eléctricas, agua, gas y saneamiento para la instalación de todos los elementos industriales recogidos en estas mediciones, el precio de producción de estos planos y las visitas necesarias para marcar o supervisar replanteos en obra se considera repercutido proporcionalmente en las partidas de suministro e instalación de los diferentes equipos.Se incluira tambien los equipamientos suminstrados por otros proveedores como la cafetera , profondi, posero y molinillos.

En el caso de instalaciones nuevas que vayan ir conectadas con instalaciones existentes se dejará la instalación nueva totalmente contectada a la existente.|
~T|16.01.01|Suministro de Armario Frigorífico
Marca: LUFRI G 700V o equivalente.
Dimensiones: 740x830x2000 mm

Características: 

Exterior en acero inox. AISI 304 18/10. 
Respaldo y techo en acero galvanizado. 
Interior en acero inox. AISI 304. 
3 rejillas por puerta, medida G/N 2/1. 
Evaporador de tiro forzado. 
Termómetro termostato digital. 
Condensador de tubo de cobre y aleta 
de aluminio. 
Compresor hermético. 
Puertas con tirador y bisagra 
pivotante con bloqueo de apertura. 
3 juegos de guías por puerta. 
Cerradura con llave. 
Luz interior. 
Desescarche automático. 
Motor tropicalizado. 
Puertas de cristal con los marcos calefactados. 
Evaporación automática del agua de 
desescarche. 
Rejilla de protección en el 
condensador para evitar la suciedad. 
Potencia compresor (HP): 1/3 
Num. Puertas: 1 
Paso puerta (mm): 540 
Volumen (l): 607 
Regimen Temperatura: - 2 ºC/ +8 ºC 
Refrigerante: R-290 
Potencia (Kw): 0,35 
Tension / Fases (V/Hz): 220/50 
Condensación: Ventilada 
Evaporización: Forzada 
Desescarche: Automático 
Patas: regulables de 150 de alto: Si 
Rejillas: 3 Rejillas plastificadas por puerta: Si 
Peso Neto (Kg): 134 
Peso Bruto (Kg): 143 
|
~T|16.01.02|Suministro de Carro Caliente 90º
Marca: modelo F1400011 o similar
Dimensiones: 700x805x1740 mm 

Características: 

Potencia: 3,0 Kw 
Alimentación: 230/1/50 
Capacidad: 20 GN 2/1 ó 40 GN 1/1. 
Distancia entre guías: 60 mm 
Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 con doble pared aislada con lana 
de roca. 
Dotado de un cuerpo de guías, realizado en una sola pieza (monoblock), en 
acero inoxidable para la adaptación de recipientes o parrillas GN. 
Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada y recipiente para el 
aporte de humedad. 
Panel de mandos con interruptor luminoso de puesta en marcha, piloto indicador 
de funcionamiento de resistencia y termostato digital. 
Cubeta con humedad para servir en óptimas condiciones de temperatura y 
jugosidad. 
Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra. 
Puertas en acero inoxidable con marco de burlete en silicona, bisagras 180º y 
cierre con tirador. 
Los tiradores incorporan cierre con llave. 
Cantoneras de protección y asas verticales para mayor ergonomía. 
Ruedas de gran resistencia de Ø 150 mm, 2 con freno. |
~T|16.01.03|Suministro de mueble sotabanco cafetero especial
Marca: Migan o similar
Dimensiones: 4900x700x900 mm

Características: 

Construcción encimera: Acero inox. 18/10 (AISI 304) de 1,5 mm. de espesor, 
reforzada por medio de tubos longitudinales. Dotada de peto posterior en todas 
aquellas zonas en contacto con la pared, de 
100 mm., formado por pliegue de la misma chapa de la encimera, doblado en 
radio para su fácil limpieza. 
Construcción del bastidor: Fabricado totalmente en acero inox 18/10 de 0,8 mm 
de espesor. Dotado de patas regulables en altura para su perfecta nivelación y 
zócalo extraible ó zócalo fijo. 
Dotado con: 
- Balda inferior e intermedia en acero inox. 18/10, y estantes intermedios, 
reforzada con tubos de acero inox. 
- Mueble cafetero de 1.5 m, con cajon para profondi. 
- 2 Senos de 400x400 mm|
~T|16.01.04|Suministro de grifo monomando gerontólico.|
~T|16.01.05|Suministro de caño cuello cisne|
~T|16.01.06|Suministro e instalación de pulsador de rodilla SN-20 o similar.|
~T|16.01.07|Suministro de microondas industrial
Marca: modelo MO-1000 o similar.
Dimensiones: 511x432x311mm 

Características: 

nterior y exterior de acero inoxidable 
Porgramable 
Magnetrón de 1000W 
La base fija confiere mayor capacidad al horno 
Base cerámica fija 
Volumen: 25 litros|
~T|16.01.08|Suministro de refrigerador vertical.
Marca: modelo L200 o similar.
Dimensiones: 600x590x855 mm
Características: 

Régimen de temperaturas: -2 ºC / +8 ºC 
Número de estantes: 3 
Refrigeración: estática con ventilador 
Desescarche: Flujo de aire 
Evaporación automática del agua de desescarche. 
Refrigerante: R-600A (75 gr) 
Termómetro: digital 
Volumen brutro: 200 litros 
Volumen neto: 130 litros 
Construcción exterior en acero inoxidable 
Dos patas y dos ruedas 
Cerradura: Si 
Voltaje/Frecuencia: 220-240 V / 50 Hz 
Potencia: 150 W 
Peso bruto: 49 Kg 
Peso neto: 44 Kg 
Nivel de ruido: 40 db |
~T|16.01.13|Suministro de fabricador de hielo
Marca: Modelo ACL 206 AS o similar.
Dimensiones: 1250x620x870mm 

Características: 

Bastidor y carroceria construidos en acero inoxidable. Control electronico de la 
temperatura. Sistema 
electronico de ahorro de energia. Sistema de limpieza del sumidero antes de 
cada ciclo. Fabricador de 
hielo tipo Gourmet. Refrigeracion por aire. 
Soporte frontal redondeado, deslizandose facilmente por la guía, dotada en el 
fondo de una goma para amortizar y silenciar la puerta en su cierre. 
La pala recoge-hielo puede ser colocada sobre una guía en el interior del 
contenedor, para una higiene siempre más controlada. 
El interruptor ON/OF es fácil de alcanzar en su posición sobre el panel frontal.  
Potencia: 0,95 Kw 
Voltaje: 230/50/1 
Produccion máxima: 137 Kg/h 
Capacidad cabina: 60 k|
~T|16.01.14|Suministro de mueble sotabanco 
Marca: Migan o similar
Dimensiones: 2711x700x900 mm

Características: 

Construcción encimera: Acero inox. 18/10 (AISI 304) de 1,5 mm. de espesor, 
reforzada por medio de tubos longitudinales. Dotada de peto posterior en todas 
aquellas zonas en contacto con la pared, de 
100 mm., formado por pliegue de la misma chapa de la encimera, doblado en 
radio para su fácil limpieza. 
Construcción del bastidor: Fabricado totalmente en acero inox 18/10 de 0,8 mm 
de espesor. 
Dotado con: 
- Balda inferior e intermedia en acero inox. 18/10, y estantes intermedios, 
reforzada con tubos de acero inox. 
- Mueble cafetero de 1.5 m, con cajon para profondi. |
~T|16.01.15|Suministro de horno merrycheff
Marca: eikon® e2s Standard Power (1 fase) Classic o similar.
Dimensiones: 356x595x620 mm 

Características: 

Potencia de salida: 1000 W 
Convección: 2200 W 
Modo combi: 1000+1300 
Alimentación: monofásica. 
Potencia máx.: 3,68 kw. 
Magnetrones: 1 
Tiempo de cocción ultra-corto. 
Eficiencia energética ultra-alta. 
EasyTouch. Tecnología de pantalla táctil con imágenes.
Software MenuConnect para actualizaciones instantáneas del menú por USB. 
Diseño de filtro monitorizado para facilitar el mantenimiento diario. 
Niveles de potencia precisos para cocinar los productos más delicados. 
Los programas se descargan en múltiples puntos de venta mediante memoria 
USB. 
Mayor velocidad, servicio, calidad y frescura. 
Cuatro tecnologías de calor (calor por convección, Planar Plumes, aire ciclónico 
y energía de microondas). 
Cocina hasta 15 veces más rápida (que los métodos de cocción tradicionales). |
~T|16.01.16|Suministro de exprimidor automático.
Marca: Modelo ESSENTIAL PRO o similar.
Dimensiones: 470x500x750 mm 

Características: 

Producción: 22 naranjas / minuto 
Capacidad alimentador: 4/5 naranjas 
Diámetro fruta: 65-81 mm 
Potencia: 0,38 Kw 
Voltaje: 230-2340 V / 50-60 Hz / 
Muy funcional y simple de usar. 
Display digital “Touch Control” de uso intuitivo. 
Contador total y parcial de número de piezas exprimidas. 
Configuración del idioma (23 idiomas). 
2 Modos de funcionamiento: 
Modo Self-Service: pulsando el grifo la máquina exprime en un instante un vaso 
o jarra de zumo. 
Modo Autostart: la exprimidora empezará a exprimir automáticamente al 
introducir los cítricos. 
Grifo Self-Service antigoteo con bloqueo para uso en modo continuo. 
Cubetas de residuos integradas. 
Incluye sistema antibacterias ASP. 
Tres colores disponibles, incluyendo dos tonos metalizados. 
Para consumo moderado/medio.|
~T|16.01.17|Suministro de exprimidor automático.
Marca: Modelo L 200 o similar.
Dimensiones: 600x590x855 mm

Características: 

Régimen de temperaturas: -2 ºC / +8 ºC 
Número de estantes: 3 
Refrigeración: estática con ventilador 
Desescarche: Flujo de aire 
Evaporación automática del agua de desescarche. 
Refrigerante: R-600A (75 gr) 
Termómetro: digital 
Volumen brutro: 200 litros 
Volumen neto: 130 litros 
Construcción exterior en acero inoxidable 
Dos patas y dos ruedas 
Cerradura: Si 
Voltaje/Frecuencia: 220-240 V / 50 Hz 
Potencia: 150 W 
Peso bruto: 49 Kg 
Peso neto: 44 Kg 
Nivel de ruido: 40 db|
~T|16.01.19|Suministro de vitrina expositora mural  negra
Marca: Modelo CDS0 12 M1 LC o similar.
Dimensiones: 1310x632x2000mm 

Características: 
Exterior e Interior negro. 
Luz LED en cada estante. 
Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando 
parámetros 
de la centralita digital 
Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato. 
Costados ciegos. 
Decoración exterior platificado RAL9005 negro. 
Interior en color Negro. 
Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión 
Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos 
Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática 
Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar) 
Control electrónico 
Iluminación LED 
Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: 
M1: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos. 
Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, 
opción 
R-134a (consultar otros refrigerantes) 
Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero 
efecto ODP 
El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie) 
Estantes: 8 
Iluminación LED en cada estante.|
~T|16.01.20|Suministro de vitrina expositora modular serie star snack
Marca: Modelo VSS-6-13-C o similar.
Dimensiones: 1300x740x1380 mm

Características: 
Puertas: 2 
Potencia: 1,56 Kw 
Refrigerante: R-404 a 
Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox 
Interior en acero inoxidable. 
Cristal frontal templado y abatible 
Perfilería en aluminio anodizado 
Paragolpes en la parte delantera 
Estantes de cristal, con iluminación LED 
Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m3 
Evaporador ventilado 
Descarche automático con evaporación automática 
Condensación ventilada 
Control electrónico de temperatura 
Indicador de temperatura 
Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr) régimen M1 
M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006 
Vitrina refrigerada para snack (+2°+8°) |
~T|16.01.21|Suministro de mueble mostrador con curva.
Marca:Migan o similar.
Dimensiones: 7978+6450+2590x900/700x900 mm

Características: 
Estructura en acero inoxidable AISI 304 18/10. Preparada para recibir 
decoración frontal y encimera, por cuenta del cliente. 
Forrada en laterales y frontal con DM Hidrófugo de 19mm. 
2 Zona de caja con un cajón cerrado con llave y una puerta. 
Con estante bajo e intermedio. 
Con zócalo. 
No se incluye deslizabandejas, ya que se entiende que es parte de la encimera. |
~T|16.01.22|Suministro de cuba buffet Baño María 6 GN 1/1.
Marca:Modelo BMH10006 o similar.
Dimensiones totales. 2090x610x415mm 
Dimensiones de encastre: 2060x680x430mm

Características: 
Potencia: 4800 W 
Alimentación: 480/50-60 (V/Hz) 
Capacidad: 6 GN 1/1 
Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura 
correcta durante el servicio. 
Cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para 
facilitar su limpieza. 
Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm. 
Desagüe con grifo bola incorporado. 
Resistencias de silicona ocultas con termostato de seguridad integrado. 
La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 
0ºC/90ºC 
Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados. 
Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el 
drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo. |
~T|16.01.24|Suministro de placa caliente de cristal templado de sobremesa
Marca:Distform o similar.
Dimensiones: 500 x 500 x 100

Características: 
Placa caliente de cristal templado para mantener la temperatura de los 
alimentos. 
Diseñada para utilizarse en buffet y para mantener la temperatura en productos 
para zona de entrega de comidas. 
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10. 
Regulación de temperatura por termostato de 
0º a 90ºC. 
Cristal templado de 6 mm. 
Posible combinación con la pantalla mantenedora de calor. 
Entregado con un cable de conexión con enchufe (longitud de cable: 1,5 m) 
Termostato de seguridad. 
Potencia: 800W 
Tensión: 230V|
~T|16.01.26|Suministro de cuba fría ventilada 4 GN.
Marca:Modelo CFV10004 o similar.
Dimensiones totales: 1445x730x780mm 
Dimensiones de encastre: 1415x700x770mm 

Características: 
Capacidad GN: 4 GN 
Potencia: 713 W 
Alimentacion: 230/50 (V/Hz) 
Para el manteniemiento y exposición de platos fríos o bebias a la temperaura 
correcta durante el servicio. 
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10. 
Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm. 
Desagüe incorporado. 
Aislamiento de poliestireno extruido. 
Refrigeración mediante cortina de aire frío sobre la zona superior de las 
cubetas. 
Temperatura de trabajo de 0ºC/4ºC. 
Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados. 
Con grupo incorporado. 
Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso 
integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo. 
Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerado R290. |
~T|16.01.29|Suministro de vitrina expositora mural  negra
Marca: Modelo CDS0 15 M1 LC  o similar.
Dimensiones: 1623x632x2000mm

Características: 
Exterior e Interior negro. 
Luz LED en cada estante. 
Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando 
parámetros 
de la centralita digital 
Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato. 
Costados ciegos. 
Decoración exterior platificado RAL9005 negro. 
Interior en color Negro. 
Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión 
Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos 
Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática 
Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar) 
Control electrónico 
Iluminación LED 
Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: 
M1: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos. 
Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, 
opción 
R-134a (consultar otros refrigerantes) 
Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero 
efecto ODP 
El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie) 
Estantes: 8 
Iluminación LED en cada estante. |
~T|16.01.30|Suministro de Horno icombi Pro 6-1/1 Eléctrico.
Marca: Modelo CB1ERRA.0000817 o similar.
Dimensiones: 850x842x754 mm. 

Características: 
Potencia conectada: 10.8 Kw 
Tensión: 3 NAC 400 V. 
Capacidad: 6 GN 1/1 o 12 GN 1/2 
Sistema de cocina inteligente en red con los modos operativos Aves, Carne, Pescado, 
Platos con huevo/Postres, Guarniciones/Verduras, Productos de panadería y Finishing, y 
los métodos de cocción 
Rehogar, Estofar, Panadería tradicional y Parrrilla. 
Vaporizador Combi conforme a DIN 18866 (en modo manual). 
Para la mayoría de los métodos de cocción empleados en las cocinas industriales. 
Para usar con vapor y aire caliente, de forma independiente, sucesivamente o 
combinados. 
Capacidad 
6 trays para accesorio GN 1/1 
Bastidores colgantes estándar extraíbles con distancia entre bandejas de 68 mm 
Gran selección de accesorios para diferentes modos de cocción como Parrilla, Estofar o 
Panadería tradicional 
Para uso con accesorio GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 
Modo Vaporizador combinado 
Cocción al vapor, 30 °C - 130 °C 
Aire caliente 30 °C - 300 °C 
Combinación de vapor y aire caliente 30 °C - 300 °C 
Descripción del equipo y funciones 
Gestión inteligente del clima con medición, configuración y regulación de la humedad con 
exactitud porcentual 
De hecho, la humedad medida en la cámara de cocción es ajustable y accesible 
Funciones de cocina: 
Generador de vapor de alto rendimiento para una potencia del vapor óptima también a 
temperaturas por debajo de los 100°C 
Power-Steam-Funktion: mayor rendimiento de vapor seleccionable para aplicaciones 
asiáticas 
Sistema de separación centrífuga de grasa integrado y sin mantenimiento, sin necesidad 
de filtro adicional 
Conectividad: 
Puerto Ethernet integrado con protección IP para la conexión por cable a la solución de 
conectividad basada en la nube ConnectedCooking 
Puerto Wi-fi integrado para la conexión inalámbrica a la solución de conectividad basada 
en la nube ConnectedCooking 
Limpieza y cuidado: 
Sistema de limpieza y mantenimiento automático independiente de la presión de red para 
la cámara de cocción y el generador de vapor 
9 programas de limpieza para una limpieza sin vigilancia, también por la noche, con 
limpieza y descalcificación automáticas del generador de vapor 
Limpieza utlrarrápida en solo 12 minutos para una producción higiénica e ininterrumpida 
Monitor a color TFT de 10.1 pulgadas de alta resolución y pantalla táctil capacitiva con 
símbolos de fácil comprensión para un manejo sencillo e intuitivo con el control 
arrastrando o deslizando 
Señal acústica y visual en el caso de que se requiera intervención por parte del usuario.|
~T|16.01.31|Suministro de kit de conexión del aparato M.61/202
Marca: Modelo o RAT-60.70.464  o similar.
Compuesto de tubo de alimentación de agua (2 m) y tubo desagüe DN 50.|
~T|16.01.32|Suministro de cocina a gas top 2 quemadores.
Modelo:  E9GCGD2C0M  o similar.
Dimensiones: 400x930x310mm

Características:

Cocina a Gas 2 quemadores (2 x 10 Kw). Línea de cocción modular 900XP. 
Superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inoxidable 2mm. 
Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado ScotchBrite. 
Bordes laterales en ángulo recto para un ajuste perfecto entre unidades.Rejillas 
de hierro fundido de alta resistencia. 
Quemadores “flower flame” de Alta Eficiencia (60% de rendimiento). 
2 quemadores de 10 kW cada uno. 
Dispositivo de fallo de llama. 
Protección de piloto. 
Construcción: 
Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor. 
Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. 
Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor. 
Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta 
entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad. 
Potencia Gas: 20 Kw 
Entrada de Gas: 1/2" 
Gas Natural - Presión: 17.4 mbar 
Gas GLP - Presión: 27.7 mbar 
Peso neto: 43 Kg |
~T|16.01.33|Suministro de base de armario abierta 400mm
Modelo:   E9BAND00O0   o similar.
Dimensiones: 400x785x600mm

Características:

Base abierta 400mm línea de Cocción modular 900XP. 
Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite. 
Patas regulables en altura. 
Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.  
Peso: 18 Kg|
~T|16.01.34|Suministro de freidora eléctrica 15 ltcon 1 cuba en forma de "V"(calentadores externos) 400mm
Modelo: 900XP Electrolux o similar.
Dimensiones: 240x505x380mm

Características:

 Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero
inoxidable de 2mm con ángulos redondeados
• Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado ScotchBrite
• Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor
durabilidad y estabilidad
• Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre
unidades
• Grifo para descarga del aceite
• Control termostático de la temperatura con termostato de
seguridad para proteger contra sobrecalentamientos
• Rango de temperatura de 105°C a 185°C
• Cuba en forma de V con calentamiento indirecto, resistencias
por infrarrojos externas de alta eficiencia|
~T|16.01.35|Suministro de armario frigorífico Gastronorm.
Modelo:LUFRI G 700 o similar.
Dimensiones: 740x830x2000 mm 

Características:

Exterior en acero inox. AISI 304 18/10. Respaldo y techo en acero galvanizado. 
Interior en acero inox. AISI 304. 
3 rejillas por puerta, medida G/N 2/1. 
Evaporador de tiro forzado. 
Termómetro termostato digital. 
Condensador de tubo de cobre y aleta de aluminio. 
Compresor hermético. 
Puertas con tirador y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. 
3 juegos de guías por puerta. 
Cerradura con llave. 
Luz interior. 
Desescarche automático. 
Motor tropicalizado. 
Puertas con los marcos calefactados. 
Evaporación automática del agua de desescarche. 
Rejilla de protección en el condensador para evitar la suciedad. 
Potencia compresor (HP): 1/3 
Num. Puertas: 1 
Paso puerta (mm): 540 
Volumen (l): 607 
Regimen Temperatura: - 2 ºC/ +8 ºC 
Refrigerante: R-290 
Potencia (Kw): 0,35 
Tension / Fases (V/Hz): 220/50 
Condensación: Ventilada 
Evaporización: Forzada 
Desescarche: Automático 
Patas: regulables de 150 de alto: Si 
Rejillas: 3 Rejillas plastificadas por puerta: Si 
Peso Neto (Kg): 134 
Peso Bruto (Kg): 143 |
~T|16.01.36|Suministro de lavavajillas de arrastre de cestas
Dimensiones: 1180x829x1430mm 

Características:

Potencia total: 27135 W 
Temperatura de lavado : 55ºC - 65ºC 
Producción Platos/Hora (Min): 1206 
Peso Neto: 200KG 
Dimensiones: 1180x829x1430mm 
-Construcción en Acero Inoxidable 
-Anti-salpicaduras de entrada y salida de serie. 
-Arrastre central de acero inoxidable equipado con un limitador de par por 
fricción en caso de bloqueo 
- Separación de las distintas zonas con cortinas intermedias. 
- Arranque automático. 
- Llenado automático del calderín 
- Control preciso de la temperatura mediante sondas de temperatura de gran 
precisión. |
~T|16.01.37|Suministro de copa de aspiración.

La copa de aspiración CA consiste en un antisalpicaduras con salida para 
conectar a una unidad de extracción remota. 
Diámetro de salida: 176 mm. 
Para modelos a partir de ST-1700. 
precisión. |
~T|16.01.38|Suministro de mesa de carga en ángulo MA-90 SRC-1800
Modelo: MA-90 o similar.

Se acoplan en trenes de lavado y en mesas de prelavado o 
mesas de conexion. 
Mesas de acero inoxidable de alta calidad 
|
~T|16.01.39|Instalación de nuevo equipamiento industrial, incluira el conexionado, montaje, fijaciones , asi como todo lo necesario pa su correcta instalación y en caso de ser necesario retirada de elemento equivalente  a sustituir .Totalmente conexionado probado y funcionando. Incluido clasificación y entrega a Ifema de manuales y demas documentacion tecnica de los equipos. Incluido montaje de grifos.pulsadores , y desagúes en caso de fregaderos. 
|
~T|16.0D#|En el caso de instalaciones nuevas que vayan ir conectadas con instalaciones existentes se dejará la instalación nueva totalmente contectada a la existente.

|
~T|17.01|M2. Limpieza general completa de todo el local, hasta conseguir el nivel óptimo para su inmediata apertura al público, compuesta de recogida de elementos aprovechables y su transporte a lugar indicado por la Propiedad, y limpieza general de paramentos verticales y horizontales, vidrios, barandillas, carpinterías, mostradores, luminarias, rejillas, etc., incluso transporte de basuras  a planta por gestor autorizado.
Medida la superficie horizontal del local y en orden de servicio.|
~T|17.02|Trabajos de ayudas a la instalación de equipos de mobiliario que incluirá:
-Coordinar a proveedores externos para que dentro del planing general de las obras, les marquen sus fechas de  entrada en obra en todas las fases: de toma de datos, replanteos, suministros e instalación
-Ayudas para la descarga y acceso 

|
~T|17.03|Trabajos de ayudas a la instalación de equipos de hostelería que incluirá:
-Coordinar a proveedores externos para que dentro del planing general de las obras, les marquen sus fechas de  entrada en obra en todas las fases: de toma de datos, replanteos, suministros e instalación
-Ayudas para la descarga y acceso |
~T|17.04|Suministro e instalación de placa con símbolo de accesibilidad (SIA) según UNE 41501:2002. Dimensiones 170x170x3,2 mm. Placa en material acrílico modificado mate antirreflectante restistente a la torsión, rayados y rayos UV. Color base: azul. Alto relieve con contraste cromático > 60% , UNE 170002. Fijación a paramento: química mediante adhesivo de contacto, tipo silicona o similar.
Según DB-SUA (CTE) y UNE 41501:2002. Totalmetne instalado incluso p/p de medios auxiliares
|
~T|17.05|Generación de planos as built en formato CAD extensión dgn versión v8i o posterior, según indicaciones del anexo III del pliego de prescripciones técnicas.|
~T|17.06|Tramitación de solicitudes y entrega de la misma a IFEMA, así como todas las operaciones necesarias para la gestion de pases de todos los intervinientes en la obra y sus vehículos.|
~T|A03KB005|h. Grúa torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 25 m, con carga máxima de 2 t a 13,7 m y una carga en punta de 600 kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de estructura ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a 3.000 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de trepado hidraúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 t, para una altura total máxima de 33,42 m bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 kW.|
~T|DDFFSS|Trabajos de corte y vaciado de la instalación de rociadores del local desde la llave general del puesto de control para la realización de las actuaciones oportunas en la red. Posterior llenado y puesta en marcha de la instalación.
NOTA: los trabajos se realizarán en coordinación con la empresa mantenedora de IFEMA.|
~T|IFEMA##|NOTA GENERAL
Para cualquier partida incluida en el presente documento de mediciones en la que se indique una referencia a un modelo y marca determinados:
En general, todos los materiales y equipos suministrados en obra deberán cumplir con las especificaciones señaladas en los planos y presupuestos, cumpliendo de manera obligatoria las características técnicas que se indican en los documentos de proyecto y son exigibles por normativa, sin perjuicio de que el uso de una marca y modelo concreto nunca puede considerarse como obligatorio.
Teniendo en cuenta esta ‘no obligatoriedad’, el contratista adjudicatario durante las fases previas de planificación de las obras, anticipándose a los necesarios plazos de entrega, podrá proponer marcas y modelos similares, equivalentes o alternativos, pero en todo caso siempre deben ser sometidos a la previa presentación de muestras y aprobación de estas por parte de la Dirección Facultativa de IFEMA MADRID.       
|
~M|01#\01.01|1\1\|1|\\1\\\\|
~M|02#\02.01|2\1\|10|\\10\\\\|
~M|02#\02.02|2\2\|64.4|\\64.4\\\\|
~M|02#\02.03|2\3\|1|\\1\\\\|
~M|03#\03.01|3\1\|46.88|\Fachada a pabellón\1\18.75\\2.5\|
~M|03#\03.02|3\2\|23|\Terraza exterior\1\23\\\|
~M|03#\03.03|3\3\|1|\\1\\\\|
~M|03#\03.04|3\4\|30.8|\Terraza exterior\1\15.4\2\\|
~M|03#\03.05|3\5\|1|\Local\1\\\\|
~M|03#\03.06|3\6\|1|\Local\1\\\\|
~M|03#\03.07|3\7\|1|\Local\1\\\\|
~M|03#\03.08|3\8\|6.13|\Sala\1\1.15\\1.7\\Sala\1\2.45\\1.7\|
~M|03#\03.09|3\9\|1|\\1\\\\|
~M|03#\03.10|3\10\|11.55|\Zona elevada sala\2\1.5\\\\Zona elevada sala\1\3.6\\\\Zona elevada sala\1\4.95\\\|
~M|03#\03.11|3\11\|225.93|\Cota +3.20\11.2\\\\\Cota +2.83\50.28\\\\\Cota +2.83barra\50.4\\\\\Cota +3.00\45.3\\\\\Cota +2.53\16.1\\\\\Cota +2.78\36.4\\\\\Cota +4.21\16.25\\\\1\\\\\\|
~M|03#\03.12|3\12\|7.07|\Previsión para reparaciones\6\\\\\Falso techo C.E\1.07\\\\|
~M|03#\03.13|3\13\|78.25|\Tramex\78.25\\\\|
~M|03#\03.14|3\14\|136.63|\h=3.21-2.83\1\3.1\\0.38\\h=3.20-4.20\1\23.1\\1\\h=2.83-4.20\1\21.01\\1.37\\h=2.83-4.20\1\33.16\\1.37\\h=2.83-4.20\1\15.3\\1.37\\h=2.78-4.20\1\12.1\\1.42\|
~M|03#\03.15|3\15\|6|\Barra-zona técnica\1\\\\\Acceso\5\\\\|
~M|03#\03.16|3\16\|1|\Acceso barra-z.técnica\1\\\\|
~M|03#\03.17|3\17\|14.43|\Pared sala\1\7.4\\1.95\|
~M|03#\03.18|3\18\|19.88|\Zona postres y platos fríos\1\6.15\\2.78\\Zona bebidas\1\1\\2.78\|
~M|03#\03.19|3\19\|22.09|\Trasbarra\1\7.75\\2.85\|
~M|03#\03.20|3\20\|39.69|\Pilares sala\6\2.1\\3.15\|
~M|03#\03.21|3\21\|36.14|\Sala\1\3.9\\2.85\\Sala\1\10.95\\1\\Sala\1\4.2\\3.35\|
~M|03#\03.22|3\22\|19.84|\Grill\1\3.3\\2.55\\Bebidas\1\4.48\\2.55\|
~M|03#\03.23|3\23\|6.4|\Fachada exterior\1\2.56\\2.5\|
~M|03#\03.24|3\24\|175.82|\Sala\1\17.04\\3.35\\Sala\1\11.95\\2.93\\Sala\1\10.38\\2.85\\Sala\1\19\\2.85\1\\\\\\|
~M|03#\03.25|3\25\|18.73|\Barra\18.73\\\\|
~M|03#\03.26|3\26\|18.75|\Barra\1\18.75\\\|
~M|03#\03.27|3\27\|3.33|\\3\1.11\\\|
~M|03#\03.28|3\28\|19.68|\Barra\1\19.68\\\|
~M|03#\03.29|3\29\|50.34|\Perímetro nueva barra\11.13\\\\\Accesos desde el pabellón\6\1.7\0.7\\\Zonas con recrecido\27.39\\\\\Nueva rampa a exterior\4.68\\\\\\\\\\|
~M|03#\03.30|3\30\|22.71|\Platos calientes\1\8.17\\2.78\|
~M|03#\03.31|3\31\|10.63|\Accesos desde el pabellón\5\1.7\0.7\\\Nueva rampa a exterior\4.68\\\\|
~M|03#\03.32|3\32\|28.16|\Zonas con recrecido\28.16\\\\|
~M|03#\03.33|3\33\|6.4|\Fachada exterior\1\2.56\\2.5\|
~M|03#\03.34|3\34\|34.69|\Ventana en bloque de hormigón a demoler\2\0.68\0.68\\\Ventana fija a pabellón\6\1.68\1.2\\\Fachada a pabellón\6\\1.68\2.15\|
~M|03#\03.35|3\35\|4.62|\Celosía fachada exterior\10\0.68\0.68\\|
~M|03#\03.36|3\36\|34.69|\Ventana en bloque de hormigón a demoler\2\0.68\0.68\\\Ventana fija a pabellón\6\1.68\1.2\\\Fachada a pabellón\6\\1.68\2.15\|
~M|03#\03.37|3\37\|11.8|\Perímetro barra\1\11.8\\\|
~M|03#\03.38|3\38\|65.1|\Tramex\65.1\\\\|
~M|04#\04.01|4\1\|109.95|\Pared hacia terraza exterior\1\16.78\\2.73\\Puerta\-1\1.9\\2.1\\Ventanas\-9\\0.6\1.13\\Ventanas\9\1.08\0.6\\\Jambas ventanas\18\3.8\\\|
~M|04#\04.02|4\2\|1.81|\Fachada exterior\1\0.95\1.9\\|
~M|04#\04.03|4\3\|34.84|\Zonas con recrecido\28.16\\\\\Accesos desde el pabellón\6\1.7\0.4\\\\2.6\\\\|
~M|04#\04.04|4\4\|11.3|\Barra-zona técncia\1\1.4\0.84\\\\1\0.8\0.84\\\Zona técnica-exterior\1\1.61\0.84\\\Acceso por pabellón\2\1.7\1\\\Acceso a terraza\4.7\\\\|
~M|04#\04.05|4\5\|11.14|\Perímetro nueva barra\11.14\\\\\\\\\\|
~M|04#\04.06|4\6\|21|\Barra nueva\18\\\\\\3\\\\|
~M|04#\04.07|4\7\|295.12|\Zona pavimento vinílico sala\176.52\\\\\Zona pavimento vinílico sala\69.69\\\\\Zona pavmento cerámico sala\11.13\\\\\Zona pavimento vinílico barra\37.78\\\\|
~M|04#\04.08|4\8\|103.28|\Pilares sala\6\2.1\\2.95\\Pared cuadro lineal\1\6.9\\1.9\\\1\4.5\\2.3\\Pared cuadro lineal+espejo\1\7\\1.6\\Pared revestimiento imitación piedra I\1\5.9\\2.85\\Pared revestimiento imitación piedra II\1\4.5\\3.25\|
~M|04#\04.09|4\9\|34.2|\Cierre almacén 03\1\3.73\\2.85\\Fachada\2\1.42\\6.1\\Fachada ext.\1\2.5\\2.5\\\\\\\|
~M|04#\04.10|4\10\|12.54|\Cuarto C.E.\1\4.4\\2.85\|
~M|04#\04.11|4\11\|10.83|\Voladizo\1\15.4\\0.15\\\1\14.2\0.6\\|
~M|04#\04.12|4\12\|71.15|\Zona cuadro lineal\1\4.5\\1.25\\\1\6.7\\1.25\\Pilares pared\2\1.6\\2.85\\Fachada pabellón\2\0.66\\3.65\\Fachada pabellón\1\15.71\\2.75\|
~M|04#\04.13|4\13\|59.3|\Pilares curvos\5\3.54\\3.35\|
~M|04#\04.14|4\14\|24.54|\Acceso terraza\2\2.35\\2.65\\Murete separador\1\7.32\\1.65\|
~M|04#\04.15|4\15\|49.07|\Acceso terraza\4\2.35\\2.65\\Murete separador local\2\7.32\\1.65\|
~M|04#\04.16|4\16\|7|\Fachada exterior\1\\\\\Fachada a pabellón\6\\\\|
~M|04#\04.17|4\17\|1|\\1\\\\|
~M|04#\04.18|4\18\|1|\\1\\\\|
~M|04#\04.19|4\19\|1|\\1\\\\|
~M|04#\04.20|4\20\|1|\\1\\\\|
~M|04#\04.21|4\21\|1|\\1\\\\|
~M|04#\04.22|4\22\|1|\\1\\\\|
~M|04#\04.23|4\23\|1|\\1\\\\|
~M|05#\05.01|5\1\|38.15|\Sala-Z.técnica\1\0.9\\\\Sala-Z.técnica\1\0.7\\\\Sala-Z.técnica\1\1.6\\\\Perímetro Barra\1\27\\\\Sala- Pabellón\3\1.7\\\\Sala- Exterior\1\1.9\\\\Sala-Backoffice\1\0.95\\\|
~M|05#\05.02|5\2\|15.3|\Perímetro barra\15.3\\\\|
~M|05#\05.03|5\3\|37.78|\Barra\37.78\\\\|
~M|05#\05.04|5\4\|246.21|\Sala\176.52\\\\\Sala\69.69\\\\|
~M|05#\05.05|5\5\|2.9|\Salida a terraza exterior\2.9\\\\|
~M|05#\05.06|5\6\|30.8|\Terraza exterior\1\15.4\2\\|
~M|05#\05.07|5\7\|33.31|\Barra\1\6\\\\Trasbarra\1\11.36\\\\Almacén 03\1\11.75\\\\Pilar barra\2\2.1\\\|
~M|05#\05.08|5\8\|4.4|\Previsión para nivelar los accesos\1\11\0.4\\|
~M|05#\05.09|5\9\|1.65|\Previsión para nivelar el acceso\1.65\\\\|
~M|05#\05.10|5\10\|27.96|\Pared sala\1\9.66\\\\\1\6.4\\\\Pilares\4\2.1\\\\\2\1.75\\\|
~M|05#\05.11|5\11\|10|\Previsión\10\\\\|
~M|06#\06.01|6\1\|22.76|\Voladizo\1\8.4\\\\Entrada\1\14.36\\\|
~M|06#\06.02|6\2\|292.13|\Cota +2.85\232\\\\\ Cota +3.25\60.13\\\\|
~M|06#\06.033|6\3\|74.62|\Sala\16.72\\\\\Sala\16.3\\\\\Sala\25.3\\\\\Sala\16.3\\\\|
~M|06#\06.03|6\4\|1|\CUADRO\1\\\\|
~M|06#\06.04|6\5\|14.24|\Sala\14.24\\\\|
~M|06#\06.05|6\6\|7.93|\Almacén 03\7.93\\\\|
~M|06#\06.06|6\7\|8|\Previsión\8\\\\|
~M|06#\06.07|6\8\|12|\Instalaciones clima\12\\\\|
~M|06#\06.08|6\9\|10|\Instalaciones eléctricas\10\\\\|
~M|07#\07.01|7\1\|48.73|\Interior barra\1\4\\0.97\\Interior barra\1\2\\0.6\\Almacén 02\1\11.75\\2.7\\Reparaciones\8\\\\\Trasbarra media alt.\1\4.9\\0.8\|
~M|07#\07.02|7\2\|18.35|\Sala\1\6.66\\1\\Sala\1\4.99\\1\\Sala\1\6.7\\1\|
~M|07#\07.03|7\3\|38.57|\Murete barra central\1\14.88\\1.65\\Pilares barra\2\2.46\\2.85\|
~M|07#\07.04|7\4\|55.12|\Pilares acceso\5\3.05\\3.35\\Pilares interiores\4\2.1\\0.48\|
~M|07#\07.05|7\5\|29.67|\Trasbarra\1\13.02\\2.85\\Huecos\-1\0.7\\2.2\\\-1\0.9\\2.2\\Alic trasbarra blanco\-1\4.9\\0.8\|
~M|07#\07.06|7\6\|11.69|\Sala\1\4.99\\\\Sala\1\6.7\\\|
~M|07#\07.07|7\7\|2.7|\Almacén 03\1\2.7\\\|
~M|07#\07.08|7\8\|13.04|\Barra\1\7.98\0.8\\\\1\8.56\0.7\\\pto. accesible\1\0.96\0.7\\|
~M|07#\07.09|7\9\|4.07|\Remate fachada exterior\1\1.59\2.56\\|
~M|07#\07.10|7\10\|24.32|\Voladizo\1\15\0.6\\\Interior Barra\1\4\\1.07\\Interior Barra\1\12\\0.82\\\1\2\\0.6\|
~M|08#\08.01|8\1\|39.45|\01c: trasbarra\3\4\\\\01d: barra\1\16.6\\\\01e: pared\1\6.65\\\\\1\4.2\\\|
~M|08#\08.02|8\2\|9|\Terraza exterior\9\\\\|
~M|08#\08.03|8\3\|51|\\51\\\\|
~M|08#\08.04|8\4\|8|\Mesas altas redondas\8\\\\|
~M|08#\08.05|8\5\|13|\Sala\13\\\\|
~M|08#\08.06|8\6\|10|\Lampara 1\5\\\\\Lampara 2\5\\\\|
~M|08#\08.07|8\7\|3|\Iluminación pizarras\3\\\\|
~M|08#\08.08|8\8\|2|\Iluminación pizarras\1\2\\\|
~M|08#\08.09|8\9\|8.5|\01f: cuelgacopas\1\8.5\\\|
~M|08#\08.10|8\10\|4.85|\vitrinas barra\1\2.2\\\\\1\1.15\\\\\1\1.5\\\|
~M|09.01#\09.01.01|9\1\1\|1|\\1\\\\|
~M|09.01#\09.01.02|9\1\2\|1|\\1\\\\|
~M|09.01#\09.01.03|9\1\3\|215.8|\comedor/barra\2\19\0.3\\\\2\19\0.2\\\\2\8\0.2\\\\2\8\0.15\\\\2\14\0.45\\\\2\14\0.25\\\\2\11\0.3\\\\2\11\0.25\\\\2\25\0.4\\\\2\25\0.25\\\\2\5\0.5\\\\2\5\0.3\\\\2\6\0.4\\\\2\6\0.3\\\\2\18\0.4\\\\2\18\0.35\\\\2\4\0.45\\\\2\4\0.25\\\\2\13\0.65\\\\2\13\0.25\\\\2\12\0.5\\\\2\12\0.45\\\\2\10\0.65\\\\2\10\0.55\\\\2\3\0.65\\\\2\3\0.65\\|
~M|09.01#\09.01.04|9\1\4\|25|\\25\\\\|
~M|09.01#\09.01.05|9\1\5\|25|\\25\\\\|
~M|09.01#\09.01.06|9\1\6\|7|\\7\\\\|
~M|09.01#\09.01.07|9\1\7\|6|\\6\\\\|
~M|09.01#\09.01.08|9\1\8\|6|\tabica\6\\\\|
~M|09.01#\09.01.09|9\1\9\|13|\retorno 400x400mm\2\\\\\difusores 9x9" 4 vias\11\\\\|
~M|09.01#\09.01.10|9\1\10\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|09.01#\09.01.11|9\1\11\|202.9|\zona comedor/barra\2\17\0.3\\\\2\17\0.4\\\\2\18\0.35\\\\2\18\0.4\\\\2\11\0.25\\\\2\11\0.2\\\\2\1\0.3\\\\2\1\0.3\\\\2\15\0.3\\\\2\15\0.2\\\\2\12\0.3\\\\2\12\0.25\\\\2\40\0.4\\\\2\40\0.25\\\\2\8\0.5\\\\2\8\0.45\\\\2\10\0.6\\\\2\10\0.25\\\\2\4\0.65\\\\2\4\0.45\\\\2\5\0.65\\\\2\5\0.55\\\\2\3\0.65\\\\2\3\0.65\\|
~M|09.01#\09.01.12|9\1\12\|2|\CAMPANA COMEDOR\1\\\\\CAMPANA CAFETERIA\1\\\\|
~M|09.01#\09.01.13|9\1\13\|1|\\1\\\\|
~M|09.01#\09.01.14|9\1\14\|1|\\1\\\\|
~M|09.02#\09.02.01|9\2\1\|4|\\4\\\\|
~M|09.02#\09.02.02|9\2\2\|1|\Zona C.E.\1\\\\|
~M|09.02#\09.02.03|9\2\3\|4|\Bajar altura 0,80-1,20 m.\3\\\\\Reubicación posición\1\\\\|
~M|09.02#\09.02.04|9\2\4\|2|\\2\\\\|
~M|09.02#\09.02.05|9\2\5\|13|\Falso techo\8\\\\\Ambiente\5\\\\|
~M|09.02#\09.02.06|9\2\6\|1|\Zona de lavado\1\\\\|
~M|09.02#\09.02.07|9\2\7\|1|\Cocina\1\\\\|
~M|09.02#\09.02.08|9\2\8\|5|\Existentes\5\\\\|
~M|09.02#\09.02.09|9\2\9\|5|\Previsión\5\\\\|
~M|09.02#\09.02.10|9\2\10\|1|\\1\\\\|
~M|09.02#\09.02.11|9\2\11\|1|\\1\\\\|
~M|09.02#\09.02.12|9\2\12\|42|\Falso techo\34\\\\\Ambiente\8\\\\|
~M|09.02#\09.02.13|9\2\13\|20|\\20\\\\|
~M|09.02#\09.02.14|9\2\14\|12|\Falso techo\12\\\\|
~M|09.02#\09.02.15|9\2\15\|14|\Falso techo\14\\\\|
~M|09.02#\09.02.16|9\2\16\|32|\Falso techo\22\\\\\Ambiente previsión\10\\\\|
~M|09.02#\09.02.17|9\2\17\|40|\Falso techo\30\\\\\Ambiente previsión\10\\\\|
~M|09.02#\09.02.18|9\2\18\|85|\Falso techo\40\\\\\Ambiente\15\\\\\Ambiente previsión\30\\\\|
~M|09.02#\09.02.19|9\2\19\|2|\\2\\\\|
~M|09.02#\09.02.20|9\2\20\|1|\\1\\\\|
~M|09.02#\09.02.21|9\2\21\|20|\Salida\5\\\\\Direccion de evacuacion\4\\\\\BIES\2\\\\\Extintores\5\\\\\Pulsadores\4\\\\|
~M|09.02#\09.02.22|9\2\22\|1|\Calo paso de instalaciones; saneamiento,electricidad.(prevision)\1\\\\|
~M|09.02#\DDFFSS|9\2\23\|1|\\1\\\\|
~M|09.03#\09.03.01|9\3\1\|1|\Agua fria\1\\\\|
~M|09.03#\09.03.02|9\3\2\|6|\Tren de lavado\1\\\\\Termos\4\\\\\Sobre puerta\1\\\\|
~M|09.03#\09.03.03|9\3\3\|11|\\11\\\\|
~M|09.03#\09.03.04|9\3\4\|2|\Conexión red existente\2\\\\|
~M|09.03#\09.03.05|9\3\5\|19|\Agua fría\1\11\\\\Agua caliente\1\6\\\\Extra\1\2\\\|
~M|09.03#\09.03.06|9\3\6\|36|\Agua fría\1\18\\\\Agua caliente\1\12\\\\Extra\1\6\\\|
~M|09.03#\09.03.07|9\3\7\|57|\\1\2\\\\\1\19\\\\\1\36\\\|
~M|09.03#\09.03.08|9\3\8\|1|\termo barra\1\\\\|
~M|09.03#\09.03.09|9\3\9\|1|\\1\\\\|
~M|09.03#\09.03.10|9\3\10\|1|\\1\\\\|
~M|09.03#\09.03.11|9\3\11\|1|\\1\\\\|
~M|09.04#\09.04.01|9\4\1\|1.5|\Termo\1\0.4\\\\Recorrido\1\1.1\\\|
~M|09.04#\09.04.02|9\4\2\|15.3|\Fregad.cocina\1\1\\\\Tren lavado\1\1.7\\\\Cafetera\1\0.7\\\\Recorrido\1\3.5\\\\Lavamanos\1\0.4\\\\Máquina hielo\1\0.1\\\\Lavamanos\1\0.5\\\\Recorrido\1\1.8\\\\Cafetera\1\0.7\\\\Recorrido\1\1\\\\Recorrido\1\3.9\\\|
~M|09.04#\09.04.03|9\4\3\|1.5|\Recorrido\1\0.85\\\\Recorrido\1\0.65\\\|
~M|09.04#\09.04.04|9\4\4\|2.3|\Sep.grasas\1\0.5\\\\Recorrido\1\1.8\\\|
~M|09.04#\09.04.05|9\4\5\|1|\\1\\\\|
~M|09.04#\09.04.06|9\4\6\|9|\Bajante a separador\1\5\\\\Separador a arqueta\1\4\\\|
~M|09.04#\09.04.07|9\4\7\|1|\\1\\\\|
~M|09.04#\09.04.08|9\4\8\|1|\\1\\\\|
~M|09.04#\09.04.09|9\4\9\|2|\Barra\1\\\\\Previsión\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.001|9\5\1\|1|\\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.002|9\5\2\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.01|9\5\3\|1|\\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.011|9\5\4\|110|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\2\55\\\|
~M|09.05#\09.05.123|9\5\5\|55|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\55\\\|
~M|09.05#\09.05.02|9\5\6\|2|\GRUPO\1\\\\\CLIMATIZACION\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.02.01|9\5\7\|1|\RED\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.03.N|9\5\8\|1|\\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.03.S|9\5\9\|1|\\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.03.1|9\5\10\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.03.2|9\5\11\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.03.3|9\5\12\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.03.4|9\5\13\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.03.41|9\5\14\|1|\\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.03.5|9\5\15\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.03.51|9\5\16\|1|\\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.03.52|9\5\17\|1|\\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.03.6|9\5\18\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.03.7|9\5\19\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.03.8|9\5\20\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.03.9|9\5\21\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.03.91|9\5\22\|25|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\25\\\|
~M|09.05#\09.05.03.92|9\5\23\|20|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\20\\\|
~M|09.05#\09.05.03.93|9\5\24\|15|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\15\\\|
~M|09.05#\09.05.04|9\5\25\|180|\CTOS EMERGENCIAS\3\60\\\|
~M|09.05#\09.05.05|9\5\26\|605|\CTOS ALUMBRADO\11\55\\\|
~M|09.05#\09.05.06|9\5\27\|1250|\CTOS FUERZA BARRA\23\40\\\\CTOS FUERZA SALA\6\55\\\|
~M|09.05#\09.05.07|9\5\28\|10|\PREVISION A JUSTIFICAR\1\10\\\|
~M|09.05#\09.05.08|9\5\29\|120|\CTOS BARRA\3\40\\\|
~M|09.05#\09.05.09|9\5\30\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\|
~M|09.05#\09.05.091|9\5\31\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\|
~M|09.05#\09.05.092|9\5\32\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\|
~M|09.05#\09.05.093|9\5\33\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\|
~M|09.05#\09.05.094|9\5\34\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\|
~M|09.05#\09.05.095|9\5\35\|10|\BATERIA CONDENSADORES\1\10\\\|
~M|09.05#\09.05.10|9\5\36\|10|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\10\\\|
~M|09.05#\09.05.11|9\5\37\|20|\PREVISION A JUSTIFICAR\20\\\\|
~M|09.05#\09.05.12|9\5\38\|10|\PREVISION A JUSTIFICAR\10\\\\|
~M|09.05#\09.05.13|9\5\39\|10|\PREVISION A JUSTIFICAR\10\\\\|
~M|09.05#\09.05.13.1|9\5\40\|1.5|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\1.5\\\|
~M|09.05#\09.05.14|9\5\41\|15|\MESAS COMEDOR\15\\\\|
~M|09.05#\09.05.15|9\5\42\|37|\\37\\\\|
~M|09.05#\09.05.15.1|9\5\43\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.16|9\5\44\|2|\INSECTOCUTIORES\1\\\\\CENTRAL GAS\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.17|9\5\45\|2|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\2\\\\|
~M|09.05#\09.05.18|9\5\46\|3|\\3\\\\|
~M|09.05#\09.05.19|9\5\47\|2|\\2\\\\|
~M|09.05#\09.05.19.1|9\5\48\|4|\\4\\\\|
~M|09.05#\09.05.20|9\5\49\|3|\MENUBOARD\3\\\\|
~M|09.05#\09.05.21|9\5\50\|1|\PREVISIÓN A JUSTIFICAR\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.22|9\5\51\|10|\CENTRALIZACION\10\\\\|
~M|09.05#\09.05.23|9\5\52\|1|\Timbre en puerta de acceso personal (previsión)\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.23.1|9\5\53\|1|\PREVISION A JUSTIFICAR\1\\\\|
~M|09.05#\09.05.25|9\5\54\|1|\\1\\\\|
~M|09.06#\09.06.01|9\6\1\|1|\\1\\\\|
~M|09.06#\09.06.02|9\6\2\|5|\\5\\\\|
~M|09.06#\09.06.03|9\6\3\|13|\en reticula 5x5 m\13\\\\|
~M|09.07#\09.07.01|9\7\1\|1|\\1\\\\|
~M|09.07#\09.05.03.91|9\7\2\|15|\\1\15\\\|
~M|09.07#\09.07.02|9\7\3\|450|\PUESTOS DE TRABAJO TPV\2\2\45\\\PUESTOS DE TRABAJO TECHO\4\2\25\\\MENUBOARD\3\1\15\\\M.BUS MASTER MULTIPORT 250 D\1\1\25\\|
~M|09.07#\09.07.21|9\7\4\|15|\PUESTOS DE TRABAJO TPV\2\2\\\\PUESTOS DE TRABAJO TECHO\4\2\\\\MENUBOARD\3\1\\\|
~M|09.07#\09.07.03|9\7\5\|1|\M.BUS MASTER MULTIPORT 250 D\1\\\\|
~M|09.07#\09.07.04|9\7\6\|16|\\16\\\\|
~M|09.07#\09.07.06|9\7\7\|1|\\1\\\\|
~M|09.07#\09.07.07|9\7\8\|60|\\1\60\\\|
~M|09.07#\09.07.08|9\7\9\|0|\\\\\\|
~M|09.07#\09.07.15|9\7\10\|200|\\1\200\\\|
~M|09.08#\09.08.01|9\8\1\|1|\\1\\\\|
~M|09.08#\09.08.02|9\8\2\|1|\\1\\\\|
~M|09.08#\09.08.03|9\8\3\|1|\\1\\\\|
~M|09.08#\09.08.04|9\8\4\|1|\\1\\\\|
~M|09.08#\09.08.05|9\8\5\|1|\\1\\\\|
~M|09.08#\09.08.06|9\8\6\|1|\\1\\\\|
~M|10#\10.01|10\1\|7.93|\Horizontal:\\\\\\Almacén 02\7.93\\\\|
~M|10#\10.02|10\2\|386.66|\Horizontal:\\\\\\Cota +2.85\232\\\\\ Cota +3.25\60.13\\\\\Vertical:\\\\\\Tabica\1\14.25\\0.4\\Sala\1\5.75\\2.85\\\-1\3.87\\0.57\\\1\25.57\\2.85\\\-1\6.98\\0.98\\\-9\0.75\\0.75\\\-1\1.85\\2.5\\\9\0.48\\\\Pared junto backoffice\1\4.75\\1.88\\\1\2.69\\1.88\|
~M|10#\10.03|10\3\|124.09|\Fachada a pabellón\2\7.55\\5.7\\Acceso a pabellón\-2\\1.8\3.35\\Rejillas fachada pabellón\-2\1.7\\1.7\\Laterales pabellón\2\4.9\\5.7\|
~M|10#\10.04|10\4\|67.86|\Vertical:\\\\\\Fachada a pabellón\2\1\\5.7\\Fachada a pabellón\1\14.36\\2.75\\Voladizo\1\15.56\\0.15\\Jambas acceso\2\0.9\\3.35\\Horizontal\\\\\\Voladizo\1\14.35\0.6\\|
~M|10#\10.05|10\5\|24.61|\Pilares\4\2.1\\2.93\|
~M|10#\10.06|10\6\|5.78|\Rejillas fachada pabellón\2\\1.7\1.7\|
~M|10#\10.07|10\7\|27|\Carpintería fachada existente\9\3\\\|
~M|10#\10.08|10\8\|4|\Acceso terraza\2\2\\\|
~M|10#\10.09|10\9\|130.92|\Fachada a pabellón\2\7.62\\5.7\\Acceso a pabellón\-2\\1.8\3.35\\Rejillas fachada pabellón\-2\1.7\\1.7\\Jambas acceso\2\0.9\\3.35\\Laterales pabellón\2\4.9\\5.7\|
~M|11#\11.01|11\1\|6.9|\Trasbarra\1\4.9\\\\Rótulo\1\2\\\|
~M|11#\11.02|11\2\|8|\Salida a pabellón\6\\\\\Salida a terraza\2\\\\|
~M|11#\11.03|11\3\|6|\Muebles trasbarra\6\\\\|
~M|11#\11.04|11\4\|1|\\1\\\\|
~M|11#\11.05|11\5\|2|\\2\\\\|
~M|11#\11.06|11\6\|1|\\1\\\\|
~M|11#\11.07|11\7\|15.56|\\1\4.14\\1.05\\\1\12.46\\0.9\|
~M|11#\11.08|11\8\|7.5|\Remate azulejos rojos\1\7.5\\\|
~M|11#\11.09|11\9\|1|\Isla barra\1\\\\|
~M|11#\11.10|11\10\|1|\Barra accesible\1\\\\|
~M|12#\12.01|12\1\|1|\Acceso terraza exterior\1\\\\|
~M|12#\12.02|12\2\|8.6|\Botellero-cuelgacopas\1\0.34\\\\Botellero-cuelgacopas\1\5.95\\\\Botellero-cuelgacopas\1\2.31\\\|
~M|12#\12.03|12\3\|3.28|\Cuelgacopas\8.53\\0.3\\\Mueble colgante isla\2\\0.36\\|
~M|12#\12.04|12\4\|4.14|\Barra\1\4.14\\\|
~M|12#\12.05|12\5\|2|\Sectorización C.E\2\\\\|
~M|12#\12.06|12\6\|10|\Placa caliente\3\\\\\Baño maría\4\\\\\Cuba ventilada\3\\\\|
~M|12#\12.07|12\7\|10.45|\tpv\1\1.6\\\\Barra\1\8.85\\\|
~M|12#\12.08|12\8\|10.97|\Fachada a pabellón\3\1.7\\2.15\|
~M|12#\12.09|12\9\|10.97|\Fachada a pabellón\3\1.7\\2.15\|
~M|12#\12.10|12\10\|12.24|\Fachada a pabellón\6\1.7\\1.2\|
~M|12#\12.11|12\11\|14.4|\Voladizo fachada a pabellón\1\14.4\\\|
~M|12#\12.12|12\12\|14|\Mesa en pilar\2\6\\\\Barra en pared\2\\\\|
~M|12#\12.13|12\13\|8|\Zona taburetes barra\5\\\\\Zona barra pared\3\\\\|
~M|12#\12.14|12\14\|20.6|\Barra\1\5.66\\\\\1\7.33\\\\Trasbarra\1\4.9\\\\\1\2.71\\\|
~M|12#\12.15|12\15\|0.31|\Nevera barra\1\1.41\\0.22\|
~M|12#\12.16|12\16\|0.12|\Ventilacion gas\\\\\\A menos de 40 cm del techo del local\1\0.4\\0.15\\A menos de 50 cm del suelo del local\1\0.4\\0.15\|
~M|12#\12.17|12\17\|0.92|\barra\1\\\0.92\|
~M|13#\13.01|13\1\|30.34|\Fachada a pabellón\6\\1.7\1.2\\Puerta a terraza exterior\2\\1.1\2.5\\Puertas a pabellón\12\\0.75\1.4\|
~M|13#\13.02|13\2\|11.56|\Sala\1\6.8\\1.7\|
~M|13#\13.03|13\3\|4.17|\BAÑO MARÍA\\\\\\Lateral\2\0.28\\0.43\\Frontal\1\2.2\\0.43\\Superior\1\2.2\0.28\\\PLACA CALIENTE\\\\\\Lateral\2\0.28\\0.43\\Frontal\1\1.15\\0.43\\Superior\1\1.15\0.28\\\CUBA VENTILADA\\\\\\Lateral\2\0.28\\0.43\\Frontal\1\1.5\\0.43\\Superior\1\1.5\0.28\\|
~M|14#\14.01|14\1\|1|\Fachada a pabellón\1\\\\|
~M|14#\14.02|14\2\|10|\Previsión\10\\\\|
~M|14#\14.03|14\3\|2.7|\A\1\3\\0.9\|
~M|14#\14.04|14\4\|1|\\1\\\\|
~M|14#\14.05|14\5\|8|\Letras sueltas\8\\\\|
~M|14#\14.06|14\6\|1|\\1\\\\|
~M|14#\14.07|14\7\|1|\Fachada a pabellón\1\\\\|
~M|14#\14.08|14\8\|1|\\1\\\\|
~M|14#\14.09|14\9\|8|\Letras sueltas\8\\\\|
~M|14#\14.10|14\10\|10|\Terraza exterior\10\\\\|
~M|14#\14.11|14\11\|10|\\10\\\\|
~M|15#\15.01|15\1\|7|\\7\\\\|
~M|15#\15.02|15\2\|20.18|\Terraza\20.18\\\\|
~M|15#\15.03|15\3\|5.6|\\2\2.8\\\|
~M|15#\15.04|15\4\|27|\\27\\\\|
~M|15#\15.05|15\5\|32|\\32\\\\|
~M|15#\15.06|15\6\|29|\\29\\\\|
~M|15#\15.07|15\7\|3|\\3\\\\|
~M|15#\15.08|15\8\|2|\\2\\\\|
~M|15#\15.09|15\9\|12|\\12\\\\|
~M|15#\15.10|15\10\|6|\\6\\\\|
~M|15#\15.11|15\11\|70|\\70\\\\|
~M|15#\15.12|15\12\|24|\\24\\\\|
~M|15#\15.13|15\13\|12|\\12\\\\|
~M|15#\15.18|15\14\|4.36|\Laterales rampa acceso a exterior\2\2.18\\\|
~M|15#\15.14|15\15\|8.44|\\2\1.26\\\\\2\2.96\\\|
~M|15#\15.17|15\16\|0.9|\\1\2.25\0.4\\|
~M|15#\15.28|15\17\|3|\Free Flow\3\\\\|
~M|15#\15.29|15\18\|1|\Free Flow\1\\\\|
~M|15#\15.43|15\19\|2|\Comedor\2\\\\|
~M|15#\15.33|15\20\|6|\\6\\\\|
~M|15#\15.22|15\21\|12|\\12\\\\|
~M|15#\15.35|15\22\|2|\\2\\\\|
~M|15#\15.26|15\23\|8|\\8\\\\|
~M|15#\15.32|15\24\|2|\Free Flow\2\\\\|
~M|15#\15.42|15\25\|1|\Comedor\1\\\\|
~M|16.0A#\16.01.01|16\1\1\|2|\\2\\\\|
~M|16.0A#\16.01.02|16\1\2\|2|\\2\\\\|
~M|16.0A#\16.01.03|16\1\3\|1|\\1\\\\|
~M|16.0A#\16.01.04|16\1\4\|2|\\2\\\\|
~M|16.0A#\16.01.05|16\1\5\|2|\\2\\\\|
~M|16.0A#\16.01.06|16\1\6\|2|\\2\\\\|
~M|16.0A#\16.01.07|16\1\7\|1|\\1\\\\|
~M|16.0A#\16.01.08|16\1\8\|1|\\1\\\\|
~M|16.0A#\16.01.13|16\1\9\|1|\\1\\\\|
~M|16.0A#\16.01.14|16\1\10\|1|\\1\\\\|
~M|16.0A#\16.01.15|16\1\11\|1|\\1\\\\|
~M|16.0A#\16.01.16|16\1\12\|1|\\1\\\\|
~M|16.0A#\16.01.17|16\1\13\|1|\\1\\\\|
~M|16.0B#\16.01.19|16\2\1\|2|\\2\\\\|
~M|16.0B#\16.01.20|16\2\2\|1|\\1\\\\|
~M|16.0B#\16.01.22|16\2\3\|1|\\1\\\\|
~M|16.0B#\16.01.24|16\2\4\|2|\\2\\\\|
~M|16.0B#\16.01.26|16\2\5\|1|\\1\\\\|
~M|16.0C#\16.01.30|16\3\1\|1|\\1\\\\|
~M|16.0C#\16.01.31|16\3\2\|1|\\1\\\\|
~M|16.0C#\16.01.32|16\3\3\|1|\\1\\\\|
~M|16.0C#\16.01.33|16\3\4\|1|\\1\\\\|
~M|16.0C#\16.01.34|16\3\5\|1|\\1\\\\|
~M|16.0C#\16.01.35|16\3\6\|1|\\1\\\\|
~M|16.0C#\16.01.36|16\3\7\|1|\\1\\\\|
~M|16.0C#\16.01.37|16\3\8\|1|\\1\\\\|
~M|16.0C#\16.01.38|16\3\9\|1|\\1\\\\|
~M|16.0D#\16.01.39|16\4\1\|37|\\37\\\\|
~M|16.0D#\16.01.21|16\4\2\|1|\\1\\\\|
~M|16.0D#\16.01.29|16\4\3\|1|\\1\\\\|
~M|17#\17.01|17\1\|359.4|\\359.4\\\\|
~M|17#\17.02|17\2\|1|\\1\\\\|
~M|17#\17.03|17\3\|1|\\1\\\\|
~M|17#\17.04|17\4\|4|\\4\\\\|
~M|17#\17.05|17\5\|1|\PLANOS\1\\\\|
~M|17#\17.06|17\6\|1|\\1\\\\|
